2017년 제3회 건축위원회

벌리동 오피스텔 건축위원회 심의결과

[벌리동 483-6번지 외 3필지 만영건설]

위 원	의 견(회의록 순ㆍ심의의견 정리)
	○ 주진출입도로의 폭이 협소하므로 주 진출입로로 사용할 수 없어, 전면 30m도로에서 진출입 재계획 ○ 자주식주차장설치 확대[기계식주차장설치 지양]
	○ 지상 및 지하주차장 진출입로가 협소하고, 계획 주차량이 많아 주변의 교통혼잡 해소 방안 제시
	○ 주진출입 도로의 폭이 협소하여 주차대수 226대 차량 진출입에 지장이 있고, 자주식 주차계획을 최대한 반영
	○ 주진출입 도로에서의 진출입 용이성을 확보하는 계획으로 변경 ○ 30m 도로에서의 출입은 비상외 이용불가토록 계획 변경
	○ 주진출입 도로의 폭이 협소하므로 계획 변경
	○ 주변지형에 영향이 없는 지하터파기 공법으로 재검토[탑다운 등] ○ 주진출입 도로 및 주변 교통영향 재검토
	○ 상업시설 화물적하공간 확보 ○ 지하주차장 회차공간 확보 ○ 주진출입 도로에서의 진출입 차량동선 단순화 ○ 지하차로폭 6.5m이상 확보 ○ 타워주차장 존치 시 관리인 상주 검토
	○ 기계식주차장 대기주차로 인한 교통체증 해소 방안 검토

2017년 제3회 건축위원회

용현면 오피스텔 건축위원회 심의결과

[용현면 덕곡리 612번지 모닝개발]

위 원	의 견(회의록 순ㆍ심의의견 정리)
	○ 입면 마감재료 변경 검토[수성페인트 → 시메트스타코 등]