전기설비 정기점검 안내

○ 점검기간

- 정기점검 : 2020. 3. 02 ～ 2020.  3. 31

- 재 점 검 : 2020. 4. 23 ～ 2020.  4. 29

○ 점검지역

- 사천시(서동, 노룡동, 늑도동, 대포동, 마도동, 백천동, 신벽동, 신수동,               실안동)

- 산청군(신등면)

- 진주시(옥봉동)

○ 점검대상 : 일반용전기설비

- 전압 600V이하 전력 75KW미만 주택 등 일반용 전기설비

○ 점검내용

- 절연저항(누전여부) 측정

- 접지상태 점검

- 옥내 배선 열화, 손상 등 점검

- 누전차단기 동작상태 및 개폐기 상태 등 점검

- 절전 및 전기안전에 관한 상담

※ 이번 전기안전점검에 모든 세대가 빠짐없이 받을 수 있도록

적극적인 안내 협조를 부탁드립니다.

한국전기안전공사 경남서부지사

전화 : 055)900-1460

“재해예방은 가장 확실한 행복보험입니다”

전기화재 예방대책

○ 전기 기계기구의 용량을 무시한 전기배선 사용금지 ○ 전기공사 면허소지 업체에 의한 안전한 전기공사 시공 ○ 누전차단기 설치 및 월 1회 이상 누전차단기 점검	○ 전선, 개폐기, 차단기, 배선기구는 정격용량 및 규격 시공 ○ 노후 및 손상된 전선, 개폐기, 콘센트 등은 즉시 교체 ○ 전기용량이 큰 제품을 문어발식 콘센트에 사용금지

○ 전기기구를 사용하지 않을 때 스위치를 끄고 플러그를 뽑는다. ○ 전선이 양탄자나 무거운 가구 밑으로 통과하지 않도록 한다. ○ 전선이 쇠붙이나 움직이는 물체와 접촉되지 않도록 한다.	○ 플러그를 깊숙이 꽂지 않으면 접촉불량에 의한 열이 발생한다. ○ 전기기구 등은 습기나 먼지가 없는 건조한 장소에서 사용한다.