□ 우리가 마시는 수돗물은 이렇게 만들어 집니다.

우리가 마시는 수돗물의 수원(水源)은 진양호의 물을 채수하여 그림과 같이 복잡하고 과학적인 정수처리공정을 거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.

○ 취수장 : 수돗물로 사용될 원수를 끌어 들여 정수장으로                 보내는 곳

○ 착수정 : 취수장에서 들어오는 물의 흐름을 안정시키고 수량을

조정하는 곳

○ 혼화지 : 물속에 넣은 약품과 물이 잘 섞이도록 하는 곳

○ 응집지 : 물속 응집한 부유물질이 잘 가라앉도록 약품과 부

유물질이 서로 엉기게 하여 크고 무겁게 만드는 곳

○ 침전지 : 물속의 응집물질을 가라앉혀 가라앉은 찌꺼기

는 버리고 맑은 물만 여과지로 보내는 곳

○ 여과지 : 미세한 찌꺼기를 모래․자갈층을 통과시켜 맑게 걸                 러내는 곳

○ 소독 : 여과지를 통과하여 정수처리한 물에 염소를 주입

해서 물속의 각종 세균을 소독

○ 정수지 : 여과지와 염소투입실을 통과한 깨끗한 물을 저

장하는 곳

○ 송수관 : 정수지에서 배수지까지 수돗물을 공급하기 위한관

○ 배수지 : 정수장의 정수지에서 보낸 수돗물을 저장하여

각 가정에 물을 공급하기 위해 만든 중간 저수조

□ 우리가 사용하는 수돗물의 수원(水源)의 수질은 어느 정도 일까요?

등 급		상태 (캐릭터)	기준수소이온 농도(pH)	화학적산소 요구량 (COD)(㎎/L)	부유물질량 (SS)(㎎/L)	용존산소량 (DO)(㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)
매우 좋음	Ia		6.5～8.5	2 이하	1 이하	7.5 이상	50 이하
좋음	Ib		6.5～8.5	3 이하	5 이하	5.0 이상	500 이하
약간 좋음	II		6.5～8.5	4 이하	5 이하	5.0 이상	1,000 이하
보통	III		6.5～8.5	5 이하	15 이하	5.0 이상	5,000 이하
‘07년 원수 수질검사 결과			7.6	1.4	3.3	9.6	126

우리가 사용하는 수돗물 원수인 진양호 호소수 수질은 상수원수

Ia (매우좋음)등급에 해당됩니다. 호소수 상수원수 Ia(매우좋음)등급

이라함은 화학적산소요구량 (COD)2㎎/L이하인 경우를 말하며, 여과 ․

살균 등 간단한 정수처리 후 사용가능한 수질입니다. 우리의

수돗물은 이렇게 원수를 채수하여 과학적인 정수처리공정을

거쳐 생산되며, 세계보건기구(WHO)가정한 “음용수 수질가이

드라인”을 근간으로 하여 우리나라 실정에 적합하게 만들어진  “먹는물수질기준”은 미생물, 건강상 유해영향 유기물질, 건강상 유해영향 무기물질, 소독제 및 소독부산물, 심미적 영향물질 등으로 크게 구분하여 총 55개 항목을 규정․엄격하게 수질을 관리합니다.

□ 우리 가정에 공급하는 정수장 수질검사결과는 이렀습니다.

○ 아래 수질자료는 먹는물검사기관인 한국수자원공사 경남

권수질검사소에서 2007년1월부터 2007년 12월까지 1년간

월1회 이상 측정한 자료(평균값, 최대값)입니다.

검사항목(55개)		수질기준	곤명정수장		사천정수장
			평균	최대	평균	최대
1	일반세균	100CFU/ml이하	검출 안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨
2	총대장균군	불검출/100ml	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨
3	불소	1.5mg/L 이하	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨
4	암모니아성질소	0.5mg/L 이하	0.01	0.01	검출 안됨	검출암됨
5	질산성질소	10mg/L 이하	1.5	3.0	0.9	1.4
6	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.80	1.13	0.71	0.82
7	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.014	0.026	0.021	0.033
8	클로로포름	0.08mg/L 이하	0.0116	0.0238	0.0175	0.0305
9	경도	300mg/L 이하	41	60	37	48
10	수소이온농도	5.8 ~8.5	7.5	8.0	7.0	7.3
11	증발잔류물	500mg/L 이하	75	141	85	129
12	철	0.3mg/L 이하	검출 안됨	검출 안됨	0.09	0.09
13	탁도	0.5NTU이하	0.11	0.17	0.05	0.07
14	맛	무미	적	적	적	적
15	냄새	무취	적	적	적	적
16	색도	5도 이하	검출안됨	검출안됨	검출안됨	1
17	할로아세틱에시드외 14개 항목		각 정수장별 불검출 및 수질기준이하
18	대장균외23 개 항목		각 정수장별 불검출

□ 우리 수도사업소에서 관리하고 있는 소규모수도시설의     2007. 2/4분기 먹는 물 수질기준 전항목(55개 항목) 수질     검사 결과 입니다.

○ 대상시설 : 134개소     ○ 검사 : 125개소

○ 검사제외시설 : 9개소

- 지방상수도공급지역(7) : 사천읍(구암2,두량2), 정동면

(예수,금곡소곡), 곤양면(환덕) 곤명면(작팔),

- 시설통합지역(1) : 곤양면 상정2(상정3)

- 주민이주지역(1) : 축동면 동치

○ 검사결과 : 사천읍 용당외 120개소, 먹는물수질기준 적합판정

○ 부적합시설 및 검사결과

읍면동	시설명	부적합 항목	수질기준	검사 결과
계	4개소
정동면	대산건점	황산이온	200㎎/L이하	263
축동면	용수2	증발잔류물	5003㎎/L이하	571
	반용	불소	1.5㎎/L이하	2.0
		탁도	0.5NTU이하	0.67
곤양면	계자골	탁도	0.5NTU이하	0.64

□ 수질기준을 초과한 주요항목 ․ 원인 및 주민행동요령     : 시설별 별도 공지

□ 지방상수도 공급 가능지역

구분	공급 가능지역
사천읍	두량1, 용당, 금곡
정동면	대곡,노천1,노천2,복상,대산건점,수청1,수청2,감곡, 만마,신기,금곡소곡(학촌,이동,객방,하가곡---2008년 계획)
사남면	용두, 도동, 병둔1, 병둔2, 화전, 예의
용현면	신복, 석계, 금구, 평송, 덕곡, 신평
축동면	관동1(사다, 예동--2008년 계획)
곤양면	목단,상정1,상정23,상평12,무고,맥사,당천,본촌,삼밖골,(흥사1,흥사2,갑사1,갑사2,탑동1,탑동2-2008년계획)
곤명면	마곡, 송림, 만지, 평촌, 탑동, 서정, 정골, 옥동, 은사
서포면	서구, 내구
선구동	좌삼
벌용동	용두
향촌동	봉전, 숲거리, 하궁지, 상궁지
남양동	신촌, 벽동, 죽전, 지산,

□ 물에 대한 상식

○ 용존산소(DO: Dissolved Oxigen) : 물 속에 녹아 있는       산소의 양으로서 깨끗한 물에는 용존산소가 많고, 오염       되면 적어지며, 없어지면 물이 썩게 됨.

○ 화학적 산소요구량(COD: Chemical Oxigen Demend) :       물 속에 있는 유기물과 일부 무기물을 화학약품으로         산화․분해시키는데 사용되는 산소의 양으로 COD값이       클수록 오염물질이 많이 들어 있어 수질이 나쁨을 의미.

○ 유리잔류염소 : 물속에 염소를 넣었을 때 일정시간 후

소멸되지 않고 차아염소산(HClO)과 차아염소산이(OCl-)

의 형태로 물속에 존재하는 염소를 말함

○ 총대장균 : 대장균과 이와 흡사한 성질을 가진 균의 총칭

으로 물중의 병원성세균의 오염여부를 간접적으로 평가하

는 오염의 지표임

□ 수돗물을 안전하고 맛있게 마시는 방법

○ 하루 중 처음으로 나오는 수돗물은 약 2～3분 정도

틀어낸 후 수돗물을 받아, 20～30분간 두게 되면 소독

냄새 등 휘발성 물질 대부분이 제거됩니다.

○ 절대로 온수관의 물은 식수로 사용해서는 안 됩니다

○ 물이 끓기 시작한 뒤 5분 이상 더 끓인다.

○ 숯은 수중 유해물질을 흡착․분해시키며 물맛도

좋게 합니다.

□ 주민협조사항

○ 소규모수도시설의 지방상수도 공급가능지역은 빠른 시일      내 급수신청(사용)을 하셔서 깨끗하고 안전한 먹는 물을      사용하시기 바랍니다.

○ 저수조(물탱크)청소를 정기적으로 실시합시다.

청소 등 위생관리를 소홀히 할 경우 이용자들의 건강에

직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 수도법 제33조제2항

(위생상의 조치)규정에 의거 매년 6개월마다 1회 이상 청

소할 의무와 청소 후 반드시 소독을 실시하도록 규정하

고 있습니다.

○ 저수조(물탱크) 청소를 하지 않으면 수도법 제83조의 규

정에 의하여 건물소유자 또는 관리자는 2년 이하의 징역

또는 1천만원 이하의 벌금처분을 받을 수 있습니다.

○ 저수조(물탱크) 청소는 건물 소유자나 관리자가 직접 하

시거나 우리시 관내 등록되어 있는 전문청소업체에 의

여 청소를 실시하셔도 되며, 기타 문의사항이 있으면 시

청 수도사업소 수도시설담당 (☎831-5515)으로 문의하시

면 자세히 안내하여 드리겠습니다.

□ 우리사업소에서는 먹는 물 수질향상을 위해 최선을

다하고 있습니다.

○ 우리사업소에서는 정부에서 정하고 있는 수질기준(55개

항목) 및 감시항목(20개 항목)외에 자체적으로 175개 항목

을 추가하여 모니터링하고 있습니다.

□ 수돗물관련 문의 및 이상시 연락처

○ 사천시 수도사업소(☎831-5520), 한국수자원공사 사천수

도서비스센터(☎851-8254)로 전화주시면 즉시 처리해드리

겠습니다.

□ 기타 수돗물 수질에 대한 상세한 자료는 홈페이지

(http://www.sacheon.go.kr) 또는 우리 수도사업소 관리담당

(☎831-5520)을 방문하시면 열람할 수 있습니다.

오시는 길

2007 수돗물품질보고서

CCR(Consumer Confidence Report)

안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위하여 최선을 다하겠습니다.

사천시수도사업소는 시민들이 안심하고 마실 수 있는 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 최우선으로 하여 모든 직원들이 한마음으로 노력하고 있습니다.

곤명정수장(시설용량 2천톤/일)은 진주 진

양호의 물을 받아 안전한 수돗물을 자체생산

하여 곤명면, 곤양면 일부지역에 공급하고 있

으며, 그 밖의 지역은 사천권관리단에서 정수

(44,937톤/일)를 받아 시민들에게 공급하고

있습니다.

앞으로도 안전하고 깨끗한 고품질의 수돗물

공급과 시민으로부터 신뢰받는 수돗물 공급에

최선을 다할 것을 약속드립니다.

감사합니다.

사천시