■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2023.6.21. ~ 6.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜신일
대지현황	대지위치 사천시 사천읍 두량리
	지번 1678		관련지번
	대지면적 6,283.8㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역
건축물현황	증축 건축면적 1,852.8㎡		건폐율 67.42%			층수 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 12m		용적률 73.8%			증축 연면적 1,852.8㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	조건부 의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

[㈜신일 공장 증축 구조심의]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 2명, 조건부동의 3명, 재심의 0명, 미제출 0명

위원	의 견	비고
위원1	- 구체적이고 명확한 실시설계 도면을 작성하여 안전하게 시공 바람	동의
위원2	- 의견없음	동의
위원3	- 지내력 기초의 설계지내력 150kN/㎡은 상부 매립층의 N치가 10 내외인 것을 감안하여, 기초가 설치되는 위치의 지층 조건을 고려하여 설계지내력 및 침하량을 만족하는지 지반공학적 검토가 필요하며 관련 전문가(토질 및 기초)의 검토확인이 필요함	조건부동의
위원4	- 대상 건축물의 지반분류와 기초(독립기초)의 설계지내력 산정기준이 명확하지 않으므로 지반분류 및 설계지내력 산정과정에 대한 보완 (사천시) 풍하중 산정의 기본 풍속 재확인	조건부 동의
위원5	- 기둥 간격 24m에 대한 특수구조건축물에 대한 구조설계가 적절하게 이루어진 것으로 보임, 다만, 외력과 설계강도비율을 나타내는 DCR값이 일부 부재에서 80%를 초과 하는 것으로 나타남. 이와 관련 80% 미만으로 설계할 것을 권고함	조건부 동의

○ 조치계획

- 조건부 의견 사항에 대하여 건축사 및 구조기술사 재검토하여 안전성 확인함.

- 구조심의 의견 반영하여 착공할 수 있도록 조치.