비산먼지 발생 사업장 관리 자율 점검표

업체명 :                                      (점검일 : 20    .    .    .)

이 행 요 소	자 율 점 검 사 항			점검결과
	배출공정	기 준	세 부 내 용
비산먼지 발생억제 시설의 설치 및 필요한 조치	야 적	1-가	방진덮개는 적정량 구비 여부
			1일 이상 보관시 방진덮개 조치 여부
		1-나	방진벽, 방진망(막)의 기준 충족 설치 여부
		1-다	물을 뿌리는 시설 설치 및 적정 운영 여부
	싣기 및 내리기	2-가	고정식 또는 이동식 물을 뿌리는 시설 설치/적정운영 여부
			싣기 및 내리기 작업 중 먼지가 다시 흩날리는지 여부
		2-나	작업 중지 요건임에도 작업 중인 곳이 있는지 여부
	수 송	3-가	적재함 덮개 설치여부
			적재물이 외부에서 보이거나 흘림이 있는지 여부
		3-나	적재함 상단으로부터 5㎝ 이하까지 적재되었는지 여부
		3-다	도로가 비포장 사설도로인지 여부
		3-라	1)자동식 세륜시설 설치 여부(택1)
			※ 세륜후 바퀴에 토사류가 다시 묻혔는지 여부
			2)수조를 이용한 세륜시설 설치 여부(택1)
			※세륜후 바퀴에 토사류가 다시 묻혔는지 여부
		3-마	측면 살수시설 설치 및 적정 운영 여부
		3-바	수송차량의 세륜 및 측면 살수 후 운행 자체 감시 여부
		3-사	차량 운행으로 공공도로에 토사류를 묻혀 내는지 여부
			차량 운행으로 공공도로에 먼지가 흩날리는지 여부
		3-아	공사장 안 통행차량 이용도로의 1일 1회 이상 살수 여부
	그 밖의 공정	4-가	1)바닥청소, 벽체연마작업, 절단작업, 분사방식에 의한 도장작업시 방진막 등 설치 여부
			2)철골구조물 내화피복작업시 먼지발생량 적은 공법사용 및 방진막 등 설치 여부
			3)콘크리트 구조물 내부 돌출면 면고르기 연마작업시 방진막 등 설치 여부
			4)건물내부 바닥 청결 유지관리 여부
		4-나	건축물축조 및 토목공사장의 철구조물 분사방식에 의한 야외도장시 방진막 등 설치 여부
		4-다	건물해체작업시 먼지가 공사장 밖으로 흩날리지 않도록 방진막 또는 방진벽 설치 여부

점검자 :            (인)