전기화재 예방대책

○ 전기 기계기구의 용량을 무시한 전기배선 사용금지 ○ 전기공사 면허소지 업체에 의한 안전한 전기공사 시공 ○ 누전차단기 설치 및 월 1회 이상 누전차단기 점검	○ 전선, 개폐기, 차단기, 배선기구는 정격용량 및 규격 시공 ○ 노후 및 손상된 전선, 개폐기, 콘센트 등은 즉시 교체 ○ 전기용량이 큰 제품을 문어발식 콘센트에 사용금지

○ 전기기구를 사용하지 않을 때 스위치를 끄고 플러그를 뽑는다. ○ 전선이 양탄자나 무거운 가구 밑으로 통과하지 않도록 한다. ○ 전선이 쇠붙이나 움직이는 물체와 접촉되지 않도록 한다.	○ 플러그를 깊숙이 꽂지 않으면 접촉불량에 의한 열이 발생한다. ○ 전기기구 등은 습기나 먼지가 없는 건조한 장소에서 사용한다.