■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2023.10.17. ~ 10.24. 2023.11.23. ~ 11.30.(재심의)
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사에이알알루미늄
대지현황	대지위치 사천시 사남면 사남면 유천리
	지번 897		관련지번
	대지면적 49,243.6㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역 외
건축물현황	증축 건축면적 1,588.56㎡		건폐율 33.13%			층수 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 14.65m		용적률 35.2%			증축 연면적 1,588.56㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	원안 의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

[㈜에이알알루미늄 공장 증축 구조심의]

○ 심의결과 : 5명 위원(동의 5명)

위원	의 견	비고
위원1	- 변경 계획에 적절하게 구조설계가 검토된 것으로 판단됨	동의
위원2	- 의견없음	동의
위원3	- 의견없음	동의
위원4	- 증축 대상 구조에 대한 단면 선정 및 배치가 적절하게 검토된 것 으로 판단됨	동의
위원5	- 심의 의견이 반영된 것으로 판단됨	동의

○ 조치계획

- 구조심의 도면 반영하여 착공할 수 있도록 조치.