1		겨울철 재해 대비 농작물 안전 관리요령

Ⅰ. 시설(노지) 작물

1. 한파 시 예상되는 피해

○ 생육 한계온도(붙임자료 참조) 이하로 내려갈 경우 저온경과 시간에 따라 심한 경우 얼어 죽거나 생육정지 현상(순멎이) 발생

○ 시설 내 적정 생육온도 이하로 내려갈 경우에는 수분·수정 불량에 의한 꽃떨어짐, 착과율 저하로 수량감소와 기형과 발생 증가

* 수확에 다다른 것은 착색지연과 당도저하로 상품성 저하

○ 보온을 위해 장기간 하우스를 밀폐하게 되면서 하우스 안이 다습하게 되어 잿빛곰팡이병 등 각종 병해 발생 증가

○ 가온을 하는 시설에서는 작물별 생육적온을 맞추기 위해 온풍기 가동이 늘어나면서 난방비가 늘어남

2. 주요 시설작물별 대응기술

□ 고추

○ 낮동안 햇빛을 많이 보도록 관리

- 재식밀도 낮추고, 시설 표면의 이슬과 오래된 잎은 일찍 제거

- 관수량을 줄이고 적엽(잎제거)을 하여 햇빛이 잘 들도록 함

- 낮에 적극적으로 환기를 실시하고, 밤에는 온도를 다소 높게 관리

- 오후 늦게 관수하지 말고 흐린 날은 물주기를 일찍 중단

○ 저온 피해를 받았을 경우 요소 0.3%액을 엽면 시비(잎에뿌려줌)

○ 병에 걸인 잎이나 과실을 따내고, 잿빛곰팡이병 주기적으로 방제

□ 토마토

○ 착과기: 화방당 3∼4개 과실착과 유도(방울토마토 복수화방유도)

- 나투벌, 진동 등 수분촉진 및 토마토톤 등 이용 착과유도

○ 과실비대기: 광, 온도, 습도 등 지상부 및 양분, 수분 등 지하부관리

- 적엽, 인공광 보강, 양분 및 수분관리를 위한 관비재배시설 설치

- 겨울에 가온을 하지 않는 시설에서는(무가온재배) 야간에 간이 온풍난방기 등을 이용하여 온도를 높여 습도를 낮춤

○ 수확기: 관수량조절 및 수광량 확보에 의한 착색유도 및 당도증진

□ 오이

○ 시설내 광환경 개선: 인공광 설치, 피복재 교환․세척, 반사판 설치

- 하우스 내부의 북쪽 면에 반사필름을 설치

- 고압나트륨등 이용 광합성 촉진 : 4만lux 이상

○ 적절한 온도관리 및 이산화탄소 시용으로 광합성 증대

○ 저온기 이후의 고온기 대비 병 방제 철저

- 선충방제 : 태양열소독, 밀기울 처리, 담수처리 방법

- 흰가루병 방제 : 유황 훈증, 병에 걸린 오래된 잎 따주기

□ 딸기

○ 재배시설의 현대화

- 시설내 보온력 강화: 다겹보온시트의 설치 등 보온자재 투입

- 혹한기 난방에너지 투입에 의한 저온피해 경감

○ 시설환경 및 작물 관리방법 개선

- 점적관수 및 관비 등의 관수 및 시비법 개선으로 최적 양수분 관리

- 투광량이 우수한 피복자재의 선택으로 광환경 개선

- 환기팬 및 공기유동팬 등의 설치로 다습에 의한 병해 발생률 저하

- 적정 재식거리 확보에 의한 수광량 개선 및 웃자람 방지

- 적과 및 액아제거에 의한 식물생육 조절로 과실 상품성 증대

□ 수박

○ 착과기: 착과 증진제(풀메트 등) 이용 안정적인 착과유도

- 병 발생이 심하거나 착과율이 저조한 포장은 철거 후 재 정식

○ 생육기: 제4종(미량요소) 복비 엽면시비 및 질소비료 시용

- 주야간 온도관리, 주간 환기로 수꽃 개화촉진 및 저장

- 착과 후 과실비대기 적정 수분관리로 급성 시듦증 방지 등

○ 수확기: 수확전(25일전) 조기 단수 및 충분한 환기

□ 참외

○ 시설 내 적정 환경관리 실시

- 낮동안 천창과 측창을 이용한 적절한 환기 실시로 과습을 억제

- 15온스 이상의 보온력이 높은 덮개를 이용 야간 저온장해 최소화

- 장기간 저일조 경과 후 강한 일조 시 적절한 차광으로 시들음 방지

- 관수 억제에 의한 토양수분 조절로 뿌리활력 증진

○ 저온 및 저일조에 대응한 작물 관리

- 인공수분 및 착과제 동시 처리로 착과율 제고

- 미생물제, 근활력 촉진제 등의 관주 처리로 생육촉진 도모

- 초세 약화 및 생육 부진 시 2-3과/주 착과(보통 : 5-6과/주)

□ 멜론

○ 시설 내 적정 환경관리 실시

- 낮동안 천창과 측창을 이용한 적절한 환기 실시로 과습을 억제

- 장기간 저일조 경과 후 강한 일조 시 적절한 차광으로 시들음 방지

- 관수 억제에 의한 토양수분 조절로 뿌리활력 증진

○ 저온 및 저일조에 대응한 작물 관리

- 인공수분 및 착과제 동시 처리로 착과율 제고

- 미생물제, 근활력 촉진제 등의 관주 처리로 생육촉진 도모

- 초세 약화 및 생육 부진 시 1과/주 착과(보통 : 2과/주)

- 수경재배 멜론은 양액농도를 높이고 공급량을 줄여 줌

□ 겨울 배추·무(노지)

○ 동해 피해

- (피해 온도) 무·배추는 비교적 저온에 잘 견디는 작물이지만 무는 -0.5℃ 이하에서, 배추는 -7℃ 이하에서 언 피해가 발생

- (무 피해) 뿌리 내부 어린 조직의 손상으로 호흡이 증가해 월동 무 특유의 단맛이 떨어지고, 수분이 감소해 무를 씹었을 때 푸석푸석한 식감을 느끼게 됨

- (배추 피해) 뿌리 내부가 얼게 되어 결구(잎이 여러 겹으로 겹쳐서 둥글게 속이 드는 일)가 안 되며, 생장점이 불량해져 크기가 작아지고 단맛과 수분이 떨어져 상품성이 없어지게 됨

○ 동해 예방 관리기술

- (피복) 비닐, 짚, 부직포 등을 미리 준비, 갑작스런 한파 내습 시 피복

- (무) 0℃ 내외일 때 비닐, 짚, 부직포 등을 덮어주고, -2℃이하로 떨어질 것으로 예상될 때는 수확하여 임시 저장

- (배추) 0∼-8℃까지는 비닐, 부직포, 짚 등을 덮어주고, -8℃ 이하로 내려갈 것으로 예상되면 수확하여 임시저장

- (막 덮기) 비닐과 부직포를 함께 덮어주면, 조직세포의 어는 피해가 뚜렷하게 감소하는 효과가 있음

- (수확) 동해를 받았을 경우 날씨가 회복되어 언 부분이 녹은 후 수확하여 저장하지 말고 즉시 출하

* 저장조건 : 무․배추 모두 0～3℃, 습도 90～95℃ 정도 유지

- (기타) 한파‧폭설 대비 배추 2단 묶기

<채소류의 생육 및 장애온도>

(단위 : ℃)

작 물 별	최 고 한량계	적 온		최 저 량 계	동 해 온 도	장 애 온 도
		낮	밤
토 마 토 가 지 고추(피마)	35 35 35	25～20 28～23 30～25	13～8 18～13 20～15	5 10 12	-1～-2 0～2 0～2	30℃이상 : 공동과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과 25℃이상 : 화분기능상실 35℃이상 : 낙화, 낙과
오 이 수 박 온실메론 참 외 호 박	35 35 35 35 35	28～23 28～23 30～25 25～20 25～10	15～10 18～13 23～18 15～10 15～10	8 10 15 8 8	0～2 0～2 0～2 0～2 0～2	10℃이하 : 순멎이 현상 발생 15℃이하 및 40℃이상 : 발아율저하 15℃이하 : 발효과 발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생 35℃이상 : 낙화, 낙과발생
시 금 치 무 배 추 샐 러 리 쑥 갓 상 치 딸 기	25 25 25 25 25 25 30	20～15 20～15 18～13 18～13 20～15 20～15 23～18	15～10 15～10 15～10 13～8 15～10 15～10 10～5	8 8 5 5 8 8 3	-10 0 -6 0 -5 -5 -5	25℃이상 : 생육정지 13℃이하 7～10일경과 : 추대발생 육묘기 5℃ 1주경과 : 추대발생 25℃이상 : 발아장애 -5℃이하 : 꽃눈동해

Ⅱ. 농업시설물

◇ 시설하우스, 인삼 해가림 시설, 축사, 과수원 등 수시 점검·정비로 무너짐 피해 예방

□ 시설하우스

단계	핵심 실천사항
예방	○ 보온덮개․차광망을 걷어 두거나 비닐 덧씌우기 * 눈이 녹을 경우 보온덮개가 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약 ○ 노후화되거나 붕괴우려 시설은 하우스 중간 중간 버팀목을 보강 ○ 오래되었거나 찢어진 비닐은 즉시 보수하거나 교체 * 햇빛 투과율을 높이고 시설 내 보온 강화 ○ 비닐하우스 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 준비 ○ 폭설에 대비하여 제설 장비의 확보 비치 ○ 신규로 하우스 설치할 때 - 지역별 내재해 형 시설하우스 표준설계서에 의한 설치 - 하우스 동과 동 사이는 1.5m 이상 확보하여 하우스 적설 방지
진행	○ 하우스 지붕위에 쌓인 눈을 즉시 쓸어내리고 하우스 양쪽의 눈도 쌓이지 않도록 치워줌 ○ 온풍난방기 등 가온시설이 설치된 하우스는 내부 보온시설을 걷고 온도를 높게 가동하여 지붕위에 쌓인 눈을 녹아내리게 함 ○ 눈이 많이 쌓여 붕괴가 우려될 경우 비닐찢기로 골재 붕괴를 예방하고, 비닐찢기 작업 중에는 안전사고에 주의
복구	○ 폭설로 비닐만 파손된 하우스는 조속히 비닐을 씌우고, 지붕이 주저앉은 하우스는 기둥을 세우고 소형터널을 2～3중으로 씌워주어 작물의 저온장해 최소화

□ 인삼재배시설 및 과수 방조망 시설

○ 인삼재배시설의 햇빛 가림망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

차광망 걷음

눈 털음

방조망 걷어둠

□ 간이 버섯(느타리) 재배사

○ 보온덮개 위 비닐 씌움

- 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

○ 베드기둥의 지붕 연결

- 보강지주 역할을 하도록 베드 기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

□ 간이 축사(소, 돼지, 닭) 재배사

○ 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

○ 노후한 시설은 보강지주 설치

- 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

- 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

Ⅲ. 가축 관리

○ 단열 : 축사의 적정한 단열을 유지한다. 가축 사육으로 인하여 파손된 단열재가 있으면 보수

○ 샛바람 : 지붕이나 벽의 공간으로 공기가 누출되지 않도록 한다. 윈치커튼에 구멍이 있으면 막아주고 커튼을 똑바르게 설치해 뒤틀린 부분으로 공기가 유입되지 않도록 관리

○ 환기 : 축사 내부에 순환 팬을 가동해 공기를 순환시켜서 찬 공기와 더운 공기의 분리층을 없애준다. 가스발생량과 온도를 고려하여 적절한 환기를 실시하고, 외부에서 유입된 공기가 가축에게 직접 닿지 않도록 공기 유동형태를 조정

○ 제어기 관리 : 타이머와 온도조절기 등이 정확한지 점검

○ 육성 : 가축 사양관리 프로그램에 나와 있는 최상의 조건을 만족시켜준다. 특히 어린 가축은 정해진 온도로 첫 주를 사육한 다음 주령별로 온도를 내려주어 저온으로 인해 발육이 지체되거나 또는 과잉 급온으로 에너지가 낭비되지 않게 관리

○ 화재예방 : 화재가 발생하지 않도록 사전 예방 유의

- 농장 규모에 적정한 전력 사용량을 확인하고 축사 내외부의 전선 피복상태 및 안정 개폐기 작동여부 점검

- 전기배선 및 콘센트는 문어발식 사용을 금지하고 전선 및 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등을 주기적으로 청소하며 보온등이나 환풍기는 검정된 전기기구를 사용

- 정기적인 안전점검으로 안전한 전기 사용을 생활화하고 축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로를 확보하며 축사 화재 등 재해대비 가축재해보험 가입으로 피해를 최소화

Ⅳ. 농업인 한랭 질환 예방안내

1. 한파 상황 확인

□ 한파란?

○ 겨울철 기온이 갑자기 내려가는 현상

한파특보 발표기준
한파주의보	한파경보
10~4월 사이의 기간에 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 –12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10~4월 사이의 기간에 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 –15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때
*기상청 「예보업무규정」[별표6]특보의 발표기준(2020.7.30.)

2. 한파특보시 농작업 안전관리

○ 일반적으로 기온 10℃ 이하에서는 치밀한 손, 발 작업이 어려워진다고 알려져 있으며, 영하의 추운 날씨에서 작업을 오래 할 경우에는 류머티즘, 신경염, 동상 등의 질환에 걸릴 수 있음

□ 야외 농작업 안전지침

① 작업복 : 두꺼운 옷 한 겹보다는 얇은 옷을 여러 벌 겹쳐 입는다.

- 제일 안쪽 의복 : 공기가 잘 통하고 땀을 잘 흡수하는 내복을 입는다.

- 중간 의복 : 땀을 흡수하는 동시에 젖었을 때에도 단열 효과를    유지하는 옷(양모, 오리털, 합성 솜 등)을 입는다.

- 가장 바깥쪽 의복 : 짜임새가 치밀하여 바람을 막아주고 약간의 환기 기능이 있는 외투(기능성 소재 등)를 입습니다.

② 손, 발, 머리, 얼굴을 특히 보호한다.

③ 반드시 모자를 쓴다(머리 노출 시 체열의 40%가 발산됨).

④ 양말을 겹쳐 신었을 때 양말이나 신발이 너무 죄지 않도록 주의한다(혈액순환이 억제되어 동상의 원인이 됨).

⑤ 작업복이 젖을 경우에 갈아입을 수 있도록 여분 옷을 준비한다.

⑥ 빙판이 생긴 곳에는 소금·흙으로 덮고, 마찰력이 높은 작업화를 신어 전도사고를 예방한다.

⑦ 공복상태는 금물. 단백질과 지방질을 충분히 섭취하고 더운물, 더운 음식을 섭취한다.

⑧ 고혈압, 류머티즘, 신경통이 있는 사람은 한랭작업에 맞지 않으므로 피한다.

□ 시설 내 농작업 안전지침

① 급격한 바깥 기온과의 온도차를 줄이기 위한 중간 휴식공간을 마련한다.

(중간기후의 휴식공간을 제공하여 작업자가 감기 등에 걸리지 않도록 주의)

② 자주 맑은 공기를 마셔 산소를 공급한다.

③ 시설 내 온도계를 설치하여 자신의 작업 온도를 항상 점검한다.

④ 작업복은 방수가 되면서 약간 추울 정도로 입는다.

⑤ 하루 5시간 이상 하우스 내에서 작업하지 않도록 한다.

3. 한랭질환별 증상 및 응급조치

□ 저체온증

○ 증상

① 체온 35℃ 이하

- 오한, 말초혈관 수축, 대사량 증가, 판단력 저하, 빈맥, 과호흡

② 체온 32℃ 이하

- 오한 소실, 대사량 감소, 의식장애, 서맥, 부정맥, 호흡수 감소

③ 체온 28℃ 이하

- 서맥, 저혈압, 혼수, 사망(부정맥-무수축, 심실세동)

○ 응급조치 요령

① 가능한 한 빨리 환자를 따뜻한 장소로 이동하여 체온을 유지

② 젖은 옷은 벗기고 건조하고 따뜻한 담요 등을 덮어줌

③ 체온 소실의 50% 이상이 머리를 통해 일어나므로 환자의 머리도 감싸줌

④ 심장 상태가 불안정하여 부정맥을 초래할 수 있으므로 환자의 움직임을 최소화해야 함

⑤ 의식이 있으면 따뜻한 물을 먹이고, 의식과 호흡이 없으면 심폐소생술을 시행

⑥ 외형상 사망한 것처럼 보이는 환자가 응급처치로 소생하는 경우가 많으므로 최대한 빨리 병원으로 이송

□ 동상

○ 증상

① 1도 동상

- 찌르는 듯한 통증, 피부가 붉은 빛, 가려움 등 발생

② 2도 동상

- 심한 통증, 수포(물집)

③ 3도 동상

- 감각소실, 푸르고 회색빛 피부, 피부 괴사, 출혈성 수포

○ 응급조치 요령

① 추운 환경으로부터 환자를 따뜻한 환경으로 이동

② 손상된 부위가 외부의 물리적 자극을 받지 않도록 항상 부드럽게 손상부위를 보호(손상된 발로 서거나 걷지 않음)

③ 젖었거나 신체에 끼는 장갑, 신발, 옷, 장식류 등을 제거하고 건조하고 소독된 거즈로 소독하고, 붕대는 느슨하게 감아줌

④ 소독된 마른 거즈를 발가락과 손가락 사이에 끼워 습기를 제거하고, 서로 달라붙지 않도록 함

⑤ 동상부위를 약간 높게 하여 통증과 부종을 줄여줌

⑥ 동상부위를 즉시 38～42℃ 정도의 따뜻한 물에 담가줌

⑦ 따뜻하게 보온시키면서 병원을 방문하여 전문적인 가온을 하는 것이 환자의 통증을 경감시키고 안전하게 회복시킬 수 있음

<응급처치 시 유의사항>

* 뜨거운 물에 넣지 않아야 함(조직 손상 우려)

* 수포(물집)는 터트리지 않아야 함(감염 우려)

* 동상부위는 얼음이나 눈으로 문지르거나 마사지 하지 않아야 함

* 손상부위나 몸에 급격한 온도 변화를 가하지 않아야 함

* 환자가 절대로 술을 마시지 않도록 함(혈관확장-저체온증 유발)

□ 참호족(塹壕足, Trench Foot)

○ 증상: 발이 습하고 차가운 환경에 반복적으로 장기간 노출됨으로써 나타나며  동상과는 달리 피부조직이 얼지는 않지만 말초신경 손상으로 감각저하, 혈액공급 장애로 피부괴사가 나타날 수 있는 질환

○ 증상: 피부의 붉어짐, 부풀어 오름, 무감각, 물집

○ 응급조치 요령

① 신발과 젖은 양말을 벗김

② 발을 따뜻하게 하고, 건조시킴

③ 가능한 빨리 병원진료를 받도록 함

2		겨울철 재해 기술지도 사항

대  설

단 계 별	기 술 지 도 사 항
관심·주의 단계	◦ 축사, 비닐하우스 등 붕괴우려 시설물은 버팀목을 보강 ◦ 비닐하우스 주변, 인삼, 월동작물 등 배수구 설치 ◦ 대설피해 우려지역 피복물 사전제거로 피해방지
경계·심각 단계	◦ 제설 장비의 확보 비치 등 피해예방에 대비 ◦ 축사, 비닐하우스 등 시설 위 쌓이는 눈 수시로 쓸어내림 ◦ 붕괴우려 하우스 비닐 찢기로 시설 붕괴예방 * 비닐찢기 등 시설내 작업시 안전사고에 유의

한  파

단 계 별		기 술 지 도 사 항
사전 단계	내한성 품종 재식	◦ 품종별 휴면기 동해 한계온도를 감안, 지역특성에 적합한 품목 및 품종 재식 ◦ 저지대 및 냉기가 정체하는 지역을 피해 재식
	시비 및 토양관리	◦ 토양분석 후 적정비료 시비, 균형시비 * 과다 시비, 과다한 영양생장은 동해 피해 조장 ◦ 배수 시설 설치(배수가 불량한 과원 암거 및 명거배수 설치)
	과원 및 나무관리	◦ 병해충 방제 철저(병해충 피해로 인한 수세 쇠약 방지) ◦ 적정착과로 수세안정 유지 * 과다착과시 나무의 저장양분 부족으로 피해 발생
	나무 관리	◦ 나무 주간부 흰색 페인트 도포 및 보온자재 피복 ◦ 수관하부 피복자재 제거 정리
확산단계	나무 관리	◦ 나무 주간부 피복 실시(짚, 신문, 보온자재) ◦ 동해피해 우려지역 정지전정 시기 연기 ◦ 주간부 및 꽃눈 피해 상황 분석 * 봄철 적화(꽃눈따기) 량 조절 상황 파악
사후단계	사후 과원관리	◦ 원줄기 지제부 수피가 파열되었을 경우 고무로 묶어주거나, 피해가 심할 경우 제거 후 묘목 새로 식재 ◦ 가지는 정상이고 꽃눈 피해가 많을 경우, 수세 안정을 위해 착과량을 가능한 많이 확보 ◦ 피해 발생시 예방위주의 병해충 방제 ◦ 냉기류가 정체되는 저지대는 작목전환을 하거나 방풍림을 설치하는 등 근본적인 동해예방 대책 강구

1	대 설

가. 예상되는 문제점

❍ 쌓인 눈에 의한 시설하우스 골조 파손 및 붕괴

- 안전 적설심 이상의 적설량, 구조취약으로 적설피해 발생

❍ 녹은 눈 유입에 의한 작물 습해, 피복 비닐 찢어짐으로 작물 저온장해

나. 사전대책

❍ 시설 구분 및 안전 적설심 확인

- 시설하우스가 기존규격시설, 내재해형 규격시설, 비규격시설인지 확인하고 기존규격시설과 내재해형 규격시설의 경우 적설 및 안전풍속 확인

- 기존 규격시설 : 재해복구지원을 위해 표준설계도로 운영되었던 시설

* 농가지도형 단동하우스 13종 및 농가보급형 자동화하우스 1-2W형 5종

- 내재해형 규격시설 : 농림축산식품부에서 ‘22년 9월 지정고시한 원예특작시설 내재해형 규격시설로 안전 적설심도 및 풍속이 제시됨

- 비규격시설 : 기존규격시설과 내재해형 규격시설에 포함되지 않으며 구조안전성(안전 적설심)이 검증되지 않은 시설

* 비규격시설은 재해발생시 피해지원 대상에서 제외

※ 지역별 설계기준 강도 확인

(지역별 설계기준 적설심, 30년 빈도)

적설기준 (㎝)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 진도	-	성산
24	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주, 강화	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화	강진, 구례	-	-
26	원주	서울, 안성, 인천, 옹진, 여주, 평택	영양	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28	화천	이천	예천, 김천, 영주	익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30	양구	-	거창, 함양	화순, 남원, 무주, 신안, 영암	서산, 세종, 영동, 괴산, 진천	-
32	인제, 영월, 홍천 ,춘천	-	추풍령		계룡, 서천, 증평 대전, 옥천	-
34	횡성	-	상주	군산, 진안, 목포	보은, 청주, 청원	-
36		-		나주, 무안	-	-
38		-	문경	광주, 순창, 장수	-	-
40 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉, 영덕, 울진	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 부안, 정읍, 고창, 함평	-	-

❍ 비닐하우스 골조용 파이프는 반드시 한국산업규격 KS D 3760의 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS, SPVHS-AZ)를 사용하여 시공

<사용불가(SPVH)>       <내재해형 규격 파이프(SPVHS)>

❍ 내재해형 규격에 맞는 시설하우스 설치

- 내재해형 단동 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 파이프줄기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

- 시설규모(폭, 높이) 면에서 지역·작목 특성에 맞는 내재해형 규격 시설이 없는 경우, 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 폭과 높이를 축소하여 시공

* 지붕경사각이 유지되는 범위에서 폭과 높이를 같이 줄여 시공하는 것은 가능

* 단동을 서로 연결시켜 연동형으로 설치할 경우 구조안전 진단 및 구조보강 필요

- 눈 쓸어내리기 작업 이 가능하도록 하고 측면 적설하중 피해가 발생하지 않도록 단동하우스 동간거리 1.5m 이상 확보

- 파이프를 연결하는 조리개는 반드시 일반 강선조리개와 내재해 조리개(인장력 90kgf 이상 미끄럼강도 139kgf 이상)를 조합하여 사용

<내재해형 단동하우스> <내재해조리개 사용>   <파이프줄기초>

- 내재해형 자동화 비닐하우스의 폭·높이 등 규격과 독립기초 규격은 임의 변경 시공해서는 안 되며, 반드시 설계도 및 시방서에 따라 시공

<내재해형 규격시설>      (농림축산식품부 고시 제2022-104호, 2022.9.30.)

◆ 내재해형 온실규격 : 130종

◊ 채소·화훼·과수 105종(단동 48, 연동 43, 광폭 11, 과수 3)

◊ 간이버섯재배사 2종, 인삼재배시설 23종

◆ 세부설계도 열람(원예특작시설 내재해형 규격설계도․시방서)

◊ 농촌진흥청 농사로 누리집(www.nongsaro.go.kr) → 농업기술 → 농자재 → 내재해형 시설 규격에서 자료 열람 및 다운로드

❍ 하우스 밴드(끈)를 팽팽하게 당겨두기

- 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 외피복 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨둠

❍ 보온덮개․차광망을 걷어두거나 비닐 덧씌우기

- 보온덮개는 눈이 미끄러져 내리는 것을 방해하므로 걷어둠

* 보온덮개에 눈이 녹을 경우 물기를 머금게 되어 폭설에 매우 취약해짐

- 차광망을 설치한 경우 눈이 흘러내리지 않게 되므로 걷어두거나 비닐을 덧씌워주어야 함

❍ 작물을 재배하지 않는 하우스 외피복 비닐 찢기와 천창 개방

- 폭설예보가 있을 경우 작물을 재배하지 않는 하우스는 피복재를 사전에 제거해 눈 피해 방지(적설량 등을 고려하여 작업)

- 연동 곡부에 눈이 쌓이지 않도록 천창개폐기를 완전 개방

* 눈이 쌓인 상태에서는 개폐기가 열리지 않을 수 있으므로 눈이 내리기 전에 개방

* 천창개방 시 내부커튼과 이중비닐도 한쪽에 완전히 걷어두어야 함

- 하우스에 눈이 쌓여 붕괴가 우려될 때에는 즉시 피복재를 찢음(작업 중 안전 유의)

* 하우스가 변형되면서 붕괴될 조짐이 있는 경우 하우스에 절대 접근해서는 안됨

<하우스밴드(끈) 당겨두기>	<보온덮개 말아두기>	<차광망 위 비닐 덧씌움>	<비닐 찢기>

❍ 보강지주(보조 지지대) 설치

- 보강지주는 적설하중을 견딜 수 있도록 시설하우스 규격에 따라 2~6m 이내 간격으로 설치(하우스 폭이 넓을수록 설치간격을 줄여야 함)

* 평상 시 보조지지대를 지붕도리에 매달아둘 경우에는 안전을 위해 지붕도리에서 이탈되지 않도록 견고하게 고정

- 보강지주는 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS)를 사용하고, 해당 하우스 규격에 적합한 파이프 규격으로 설치

- 지붕도리와 보강지주 간 편심이 없도록 수직으로 설치하고, 바람에 밀리지 않는 결속부품 사용

- 보강지주 하단에는 φ10~12㎝(마르고 다져진 토양의 경우) 이상의 바닥 지지판을 부착시켜 지반 침하가 발생하지 않도록 조치

<보강지주 설치 전경>    <도리와 보강지주의 연결>     <바닥 지지판>

❍ 단동하우스 지붕 위와 하우스 동간에 쌓인 눈 수시 제거

- 폭설 시 넉가래 등으로 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내림

- 하우스 동간에도 눈이 쉽게 쌓여 지붕 위 제설작업이 어려워지고, 하우스 측벽이 무너질 수 있으므로 수시로 제설작업 수행

❍ 연동하우스 곡부 눈 제거

- 연동하우스 곡부에 눈이 쌓이면 잘 흘러내리지 않게 되므로 눈이 녹는 속도보다 쌓이는 양이 더 많아질 때에는 연동 곡부에 올라가 제설작업 수행

* 곡부 위 제설작업 시 낙상의 우려가 크므로 안전에 세심한 유의 필요

❍ 난방기 가동 등

- 가온하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 조치

- 수막하우스는 눈이 녹아내릴 수 있도록 가능한 많은 양의 지하수를 살수

- 기온 급강하에 대비한 보온자재의 사전·정비 점검 및 준비

- 지온․기온 상승 대책 강구(축열주머니, 가연성 물질 준비, 다중 피복, 내부 보온, 방풍벽 및 지중가온 시설 등 설치)

❍ 시설하우스, 축사 옆 배수로를 깊게 설치하여 눈 녹은 물로 인하여 습해가 발생되지 않도록 사전 조치

❍ 간이버섯(느타리) 재배사 피해대책 강구

- 보온덮개가 씌워져 있는 경우에는 눈이 흘러내리지 않게 되고, 녹은 물이 보온재에 스며들어 하중을 증가시키게 되므로 외부에 비닐을 덧씌워 줌

- 보강지주 역할을 하도록 베드기둥 파이프를 지붕까지 연장 설치하여 하우스 안전성을 높임

❍ 간이축사(육계사, 우사, 돈사) 피해대책 강구

- 눈이 잘 흘러내리도록 차광망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

- 노후한 시설은 보강지주 설치

- 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥을 추가 설치

- 보온덮개나 차광망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스에서보다 보강지주를 더 좁은 간격으로 설치

❍ 인삼재배시설 및 과수 방조망 시설 피해경감 대책 강구

- 인삼재배시설의 차광망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 두거나 측면으로 말아두어 적설로 인한 붕괴 피해 예방조치

< 방조망 걷음 >         < 눈 털음 >       < 차광망 걷어둠) >

다. 사후대책

❍ 안전에 유의하며 시설하우스 및 축사 주위에 쌓인 눈의 신속한 제설 작업 실시

❍ 폭설 피해시 시․군 행정기관 및 농업기술센터 등에 즉시 신고하고 피해복구 지원을 요청하여 무너진 시설하우스 및 축사 응급 복구

- 피해 복구시에는 내재해형 규격시설에 따라 설치하여 재해를 최소화할 수 있도록 하고 피해 발생시에도 정부의 지원을 받을 수 있도록 함

❍ 파손된 골조 및 피복 비닐의 긴급 보수, 작물 동해 피해 예방

- 폭설 이후에는 작물의 동해나 저온피해 등이 발생할 수 있으므로 폭설로 무너진 하우스는 조속히 복구하여 피복을 다시 하고,

- 복구가 불가능한 지역에서는 섬피 등을 이용해 소형터널을 2～3중으로 보온하여 동해 피해 방지

❍ 시설하우스 및 축사 내부에 난방장치 가동으로 농작물 및 가축 동사 방지

- 온풍난방기 등 난방장치를 가동하여 하우스 위에 쌓인 눈이 녹아 내려 햇빛이 하우스 안으로 들어올 수 있도록 조치하고,

- 정전으로 인하여 난방장치가 작동 불가능한 경우에는 섬피, 부직포 등을 이용하여 소형 터널로 보온을 충분히 하여 생육 최저온도 이하로 떨어지지 않도록 관리

❍ 주변 배수로 정비 및 환기 실시, 시설원예 병충해 방제 및 축사 질병 예방 대책 추진

- 눈이 녹아서 찬물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로를 잘 정비

- 눈이 오면 하우스 내의 습도가 높아져 병 발생이 많아지게 되므로 환기를 적극적으로 실시하고 살균제를 살포

❍ 피해 농작물의 관리 등 대(對)농민 기술지도로 농작물 피해 최소화

2	한파(동해)

가. 사전대책

행정․지도 등 유관기관에서 할 일

항 목 별	실 천 사 항
1. 내한성 품종 재식 지도	◦ 품목 및 품종별 동해 안전지역 선정 ◦ 품목 및 품종별 생육 특성파악 및 동해 한계온도 홍보
2. 온도상황분석	◦ 지역별 기상(온도)상황 분석 ◦ 과원 생육상황 분석 ◦ 수세안정을 위한 병해충 발생상황 분석
3. 관․배수시설 및 방산팬 점검 정비	◦ 배수불량과원 배수시설 설치의 중요성 홍보 ◦ 미세살수장치 및 방산팬 점검 정비 실시
4. 동해대비 영농강화	◦ 동해방지를 위한 과원관리 지속적 홍보

농업인이 할 일

항 목 별	실 천 사 항
1. 내한성 품종 재식	◦ 품종별 휴면기 동해 한계온도를 참고 지역특성에 적합한 품목 및 품종 재식 ◦ 저지대 및 냉기가 정체하는 지역은 피해 재식
2. 시비 및 토양관리	◦ 토양분석 후 적정비료 시비, 균형시비 - 과다 시비, 과다한 영양생장은 동해 피해 조장 ◦ 배수 시설 설치 - 배수가 불량한 과원 암거 및 명거배수 설치
3. 과원 및 나무관리	◦ 병해충 방제 철저 - 병해충 피해로 인한 조기낙엽 등으로 수세 쇠약 방지 ◦ 적정착과로 수세안정 유지 - 과다착과시 나무의 저장양분 부족으로 피해 발생
4. 겨울철 나무 관리	◦ 나무 주간부 흰색 페인트 도포 및 보온자재 피복 ◦ 수관하부 피복자재 제거 정리

나. 동해우려단계 대책

행정․지도 등 유관기관에서 할 일

항 목 별	실 천 사 항
1. 동해대책추진	◦ 동해대책 추진계획 수립 ◦ 지역별 동해피해 상황 파악(최저온도, 지속시간 등) ◦ 동해대책 지원단 파견 ◦ 나무 주간부 피복 농자재 지원(짚, 신문, 보온자재 등)
2. 과원관리	◦ 나무 주간부 피복 실시 지도(짚, 신문, 보온자재) ◦ 수관하부 피복자재 제거 지도

농업인이 할 일

항 목 별	실 천 사 항
과원관리	◦ 나무 주간부 피복 실시(짚, 신문, 보온자재) ◦ 동해피해 우려지역 정지전정 시기 연기 ◦ 주간부 및 꽃눈 피해 상황 분석 ◦ 수관하부 피복자재 제거

다. 동해확산․심화단계 대책

행정․지도 등 유관기관에서 할 일

항 목 별	실 천 사 항
1. 동해 대책추진 체제 강화	◦ 중앙 동해대책 본부 설치 - 동해극복 비상령 발동 - 동해대책 지원단 활동 강화 ◦ 지역별 동해피해 상황 파악 - 육안 감별 및 T.T.C시약 조사 등
2. 동해 방지를 위한 과원 관리 촉구	◦ 나무 주간부 피복 농자재 지원(짚, 신문, 보온자재 등) ◦ 나무 주간부 피복 실시 지도(짚, 신문, 보온자재) ◦ 수관하부 피복자재 제거 지도

농업인이 할 일

항 목 별	실 천 사 항
과원관리	◦ 나무 주간부 피복 실시(짚, 신문, 보온자재) ◦ 동해피해 우려지역 정지전정 시기 연기 ◦ 주간부 및 꽃눈 피해 상황 분석 ◦ 수관하부 피복자재 제거

라. 사후대책

행정․지도 등 유관기관에서 할 일

항 목 별	실 천 사 항
1. 동해피해조사	◦ 동해피해 상황 조사 및 사후 관리 방법 강구 ◦ 지역별 동해피해 상황 파악 - 육안 감별 및 T.T.C시약 조사 등
2. 향후 관리 방법	◦ 피해정도별 관리 방안 교육 ◦ 봄철 나무좀 피해 방제 교육 ◦ 정지전정 및 결과지 관리 방법 교육 ◦ 주간부 파열시 고무등으로 밴딩 지도

농업인이 할 일

항 목 별	실 천 사 항
사후 과원 관리	◦ 원줄기 지제부 수피 피해가 심한 나무는 회복이 불가능하므로 제거 후 묘목을 새로 식재 ◦ 원줄기 지제부 수피가 파열되었을 경우 고무로 밴딩 처리함 ◦ 피해시 수세회복을 위해 착과량을 적게함 ◦ 가지는 정상이고 꽃눈 피해가 많을 경우, 수세 안정을 위해 착과량을 가능한 많이 확보함 ◦ 가지나 꽃눈이 부분적으로 피해를 받은 경우, 큰 피해 없으므로 정상적인 수체관리 ◦ 피해 발생시 병해충 방지를 위해 석회유황합제를 살포하고 예방위주의 병해충 방제를 철저히 함 ◦ 냉기류가 정체되는 저지대는 작목전환을 하거나 방풍림을 설치하는 등 근본적인 동해예방 대책이 필요함

3	강 풍

가. 사전대책

❍ 기상청 예보 및 특보상황을 수시로 청취

강풍주의보		강풍경보
육상에서 풍속 14㎧ 이상 또는 순간풍속 20㎧이상이 예상될 때. (산지는 풍속 17㎧이상 또는 순간풍속 25㎧이상이 예상될 때)		육상에서 풍속 21㎧ 이상 또는 순간풍속 26㎧ 이상이 예상될 때. (산지는 풍속 24㎧ 이상 또는 순간풍속 30㎧ 이상이 예상될 때)

❍ 강한 바람으로 하우스 비닐이 날리거나 찢어지지 않도록 고정끈을 튼튼하게 보강하고, 고정끈이 설치되지 않은 시설은 반드시 고정끈 설치

❍ 강풍 상습발생지역은 방풍림이나 방풍벽 설치로 가지 부러짐 방지

나. 피해 발생시 대책

❍ 바람이 강하게 불 때는 비닐하우스 출입문과 환기창을 닫고 환풍기 가동으로 골조와 비닐을 밀착시켜 바람피해 예방

❍ 작물이 정식되어 있지 않은 시설하우스의 경우 피해우려시 비닐찢기로 골조보호

다. 사후대책

❍ 비닐이 찢어진 부분은 빨리 보수하여 저온이나 바람피해를 받지 않도록 주의

❍ 하우스에 육묘중이거나 재배중인 고추․오이․토마토 등 과채류와  절화류는 밤온도를 12℃이상, 상추 등 엽채류는 8℃이상 유지

❍ 부직포, 커튼, 터널 등 보온덮개를 보강하여 피해발생시 보온력 증대

※ 지역별 설계기준 풍속 확인

(지역별 설계기준 적설심, 30년 빈도)

풍속 기준 (㎧)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
24	홍천	여주, 이천	봉화	순천	보은, 금산	-
26	삼척, 원주, 횡성	광주, 안성, 용인	의성, 거창, 함양	구례, 곡성, 남원, 무주, 임실, 장수, 정읍, 진안	괴산, 음성, 제천, 증평, 진천, 충주	-
28	태백	과천, 구리, 군포, 남양주, 성남, 수원, 안양, 연천, 의왕, 하남, 양평, 오산, 평택	경산, 고령, 군위, 대구, 문경, 산청, 안동, 합천	부안, 순창	논산, 부여, 아산, 세종, 영동, 옥천, 천안, 청원, 청주	-
30	영월, 인제	서울, 광명, 동두천, 안산, 양주, 의정부, 파주, 화성	상주, 성주, 영양, 영천, 예천, 청도, 청송, 창녕, 칠곡	김제, 담양, 보성, 완주, 익산, 전주,	단양, 예산, 청양	-
32	양구, 평창	김포, 부천, 시흥 가평, 고양, 포천	구미, 경주, 김천, 영주, 울주, 울산, 진주, 의령, 하동, 추풍령, 거제, 밀양	광주, 영암, 장성, 화순, 장흥	공주, 계룡, 당진, 대전, 홍성	-
34	철원, 춘천, 정선	-	김해, 남해, 사천, 영덕, 양산, 진해, 창원, 함안	강진, 광양, 나주, 무안, 영광, 함평, 고흥, 고창	서산, 태안	-
36	화천	강화, 인천, 옹진	마산, 부산, 포항	목포, 해남	서천, 보령	-
38	동해	-	고성	군산	-	-
40 이상	고성, 양양, 대관령, 속초, 강릉	-	통영, 울릉, 울진	진도, 여수, 완도, 신안	-	제주, 고산, 서귀포, 성산

3		채소류 한계온도 및 보온효과

① 채소류 최저 한계온도

작 물 별		한계온도(℃)
		모기를 때	꽃눈생기기전	꽃필 때	동해온도
과채류	딸 기 토마토 오 이 고 추 수 박 호 박	10 10 12 15 12 12	3～5 5 7～10 12 8～9 7～8	10 10 12 15 12 12	0 -1～-2 0～2 0～2 0～2 0～2
엽채류	무 배 추 상 추 시금치 쑥 갓 샐러리	10 10 10 5 10 10	2 5 3 0 5 6～7	- - - - - -	0 -6 -5 -10 -5 0

② 대형터널 부직포 보온 및 생력효과

보 온 방 법	보 온 효 과				생력효과(시간/10a)
	밤기온(℃)		밤지온(℃)		1인 작업시	2인 작업시
	최저	평균	최저	평균
소형터널＋섬피보온	7.5	11.8	13.9	16.7	137(100)	102.8(100)
대형터널＋부직포보온	10.2	14.8	17.3	19.6	37.8(28)	8.9(9)

* 생력효과의 (   )는 보온작업시 노동력을 줄일 수 있는 생력지수임

③ 하우스 피복 형태에 따른 보온효과

하우스 피복 형태	보온효과(기온과의 차이(℃))
하우스＋커텐(1겹) 하우스＋밖에 섬피덮음(1겹) 하우스＋밖에 섬피덮음(1겹)＋커튼(1겹) 하우스＋소형터널＋섬피덮음(1겹) 하우스＋소형터널＋섬피덮음(2겹)	3 ～ 4 5 ～ 6 7 ～ 8 9 ～ 10 12 ～13

④ 커튼 재료별 보온효과

구 분	폴리에틸렌 필름(PE)	초산 비닐(EVA)	알루미늄 바른 천(Al 증착포)
기온상승 지온상승	1～2 2～4	2～3 5	4～5 7

⑤ 축열 물주머니 설치효과(외기온도 5℃에서 상추 재배시)

구 분	기 온(℃)	지 온(℃)	수 량(%)
설 치 미설치	8～9 6	11～12 8	134 100

4		과수류 동해 발생 한계온도

감귤

구 분	가 지	눈	잎
-2℃	건 전	건 전	건 전
-5℃	건 전	건 전	말라죽거나 낙엽
-6℃	건 전	건 전	〃
-7.5℃	끝부분 말라죽음	선단부 고사	〃
-11℃	말라죽음	말라죽음	〃

※ 온주밀감의 추위에 의한 고사 한계 온도 : -10℃

복숭아

구 분	12~1월	2월	3월	4월	5월
생육단계		잠 잘 때		싹 트 고 꽃 필 때	열 매 맺 힐 때
복 숭 아	-15~-20	-20~-25	-10~-15	-1.1~-1.7	- 1.1

사과(배)

월	12~2월	3월~4월상	4월상~5월상	4월중~5월중
생육단계	잠잘 때 (휴면기)	싹트고, 꽃이 맺힐 때	꽃이 활짝필 때	열매 맺힐 때
견디는 온도(℃)	-30~35	-2.8	-1.7	-1.1

단감

생육단계	1년생(약한가지)	1∼2년생	3년생 이상
피해온도	-10~-12	-14	-20

포도

구 분	12~1월	2 월	3 월	4 월	5 월
생육단계		휴 면 기		싹 트 고 꽃 필 때	열 매 맺 힐 때
동해온도	-20~-25	-20~-25	-15~-20	-0.6	-1.1

5		원예시설(채소·화훼) 현황

구분	총계 (A+B)	채 소											화훼 시설 (B)
		시설면적(A)							양액 재배면적		규격시설면적
		계	비닐하우스				유리 온실	경질판
			소계	단동	연동	기타 (소형 터널, 비가림)			면적	채소 시설대비 (%)	계	채소시설대비 (%)
계	10,726.5	10,022.6	9,950.6	8,658.6	1,252.1	39.9	57.6	14.4	1,303.4	7%	8,090.7	41%	703.9
창원	853	790.2	775.2	604.8	169.2	1.2	11.7	3.3	56.9	4%	699.3	45%	62.8
진주	1909.8	1736.4	1722.5	1194.8	527.7	-	13.7	0.2	208.8	6%	1,722.2	50%	173.4
통영	48.2	46.9	43.3	33.2	10.1	-	3.6	0.0	18.6	21%	43.3	48%	1.3
사천	248.8	155.5	148.7	127	21.7	-	0.2	6.6	26.4	9%	125.8	41%	93.3
김해	526.3	406.5	403.5	278	124.6	0.9	3.0	0.0	31.5	4%	290.1	36%	119.8
밀양	2331.6	2309.2	2309.2	2200.2	103.2	5.8	0.0	0.0	49.9	1%	1,619.7	35%	22.4
거제	70.8	33.4	32.4	5.8	24.6	2	1.0	0.0	4.0	6%	28.3	44%	37.4
양산	79.3	67	66.6	39.2	27.4	-	0.4	0.0	43.5	33%	53.5	40%	12.3
의령	737.6	735.1	731.5	709	18.4	4.1	2.1	1.5	19.9	1%	689.5	47%	2.5
함안	1105.8	1094.1	1091.3	1032.9	57.9	0.5	1.7	1.1	39.7	2%	292.6	13%	11.7
창녕	394	389.6	382.9	352	25.9	5	6.7	0.0	56.2	7%	361.0	47%	4.4
고성	332.3	321	318.9	267.2	46.7	5	2.1	0.0	68.4	11%	294.4	46%	11.3
남해	23.9	15.3	14.2	9.8	4.4	-	1.1	0.0	2.7	9%	13.9	47%	8.6
하동	686.8	684.7	681.7	659.9	18.8	3	2.5	0.5	240.1	18%	660.2	48%	2.1
산청	538.4	501.5	500.5	488.3	11.6	0.6	0.5	0.5	197.7	20%	499.5	50%	36.9
함양	137.6	130.6	130.6	114.7	10.5	5.4	0.0	0.0	50.3	20%	127.0	50%	7
거창	289.4	277	276	262.3	13.7	-	1.0	0.0	89.4	16%	250.3	45%	12.4
합천	412.9	328.6	321.6	279.5	35.7	6.4	6.3	0.7	99.4	15%	320.1	50%	84.3