여름철 재해대비 시설하우스 관리요령

예상되는 피해 유형

❍ (침수) 집중 호우시 하천 근처, 논 부지에 설치된 시설하우스내 빗물 등 유입으로 농작물 침수

❍ (파손) 강풍, 비바람 등에 의한 온실 피복재·골조 등 시설 파손

대비 사전 대책

※ 시기에 따라 시급한 대책 우선 시행(장마 : 침수, 태풍 : 파손)

❍ (침수) 하우스 주변 배수로 정비 등

- 하우스와 하우스 사이 고랑 및 주변 배수로에 흙, 잡풀 등 이물질 정리

- 적정 배수로 규모*(저폭 50㎝, 깊이 60～90㎝ 이상) 유지

* 30년 빈도 4시간 강우량 대비 배수기준(시설농업 기반정비 설계지침)

- 배수로와 배수로(구) 연결부위 점검 및 이물질 정리

- 역류된 하천수 유입 방지를 위한 모래주머니, 비닐 등 준비

- 찢어지거나 노후화된 피복 비닐 교체 등

≪시설 주변 배수로 정비≫	≪시설 간 배수로 정비≫

❍ (파손) 피해 최소화를 위한 시설 점검 및 보강시설 설치

- 강풍 대비 하우스 고정끈을 설치하여 골조와 비닐 밀착

- 시설 내부 파이프 보강 또는 지지대 설치

- 측창･환기창 등 개폐 부위를 점검하여 하우스를 철저히 밀폐

- 비닐 교체 예정인 하우스는 비닐을 미리 제거

재해 이후 관리 대책

❍ (침수) 신속한 배수 및 생육 정상화 대책 시행

- 침수기간이 길어지면 피해가 커짐으로 작물 침수 시 하우스 주변 배수로를 정비해 신속하게 물빼기

- 침수피해가 심하거나 병든 식물체는 조기에 제거하여 전염원 차단

- 경미한 피해를 받은 포장은 분무기나 호스를 이용하여 깨끗한 물로 씻은 후 적용약제를 신속히 살포하여 병해충 방제

- 과습으로 뿌리의 기능이 떨어져 생육이 부진한 작물은 요소 0.2% 액제 또는 복합4종비 엽면 살포

- 작물이 고온피해를 입지 않도록 하우스 환기창을 신속하게 개방

❍ (파손) 찢어지거나 파손된 비닐·골조 수리 등 재배환경 마련

- 피복재에 흙앙금․오물은 깨끗한 물로 세척하여 광투과성 유지

- 손상된 피복재는 철거 후 새 비닐로 교체 등