개발행위․농지전용허가 관련 2010년 1분기 주요 보완내용

□ 일반건축물

설계사무소명	보 완 내 용	비 고
㈜동남엔지니어링	- 토지형질변경, 공작물 설치 등이 표시된 상세도면 제출 - 공사내역 및 예산서 제출 - 개발행위에 따른 배수계획 수립 - 부지 내 차량통행이 용이하도록 시설배치 등 검토 - 절토부 보강토옹벽 부적절 콘크리트 옹벽으로 변경 - 진입도로 차량 교행이 용이하도록 폭원 7.0m이상 검토
㈜가온측량설계공사	- 허가변경에 따른 총괄변경내역서 제출(콘크리트포장, 식재 등 물량 누락)
㈜동이엔지니어링	- 우수처리 계획 변경(자연배수)에 따른 장마철 및 집중호우 시 토사유출에 따른 피해방지 계획서 제출
지엔엔지니어링	- 4m이상의 진입도로 확보 및 동의서 제출 - 진입도로에 대한 차량동선 계획 수립
㈜드림엔지니어링	- 진입도로와 내부도로에 대한 계획서(종·횡단면도) 제출 - 차폐림에 대한 계획 제출
㈜덕우엔지니어링	- L형옹벽 상세도면 및 전개도 제출. - 진입도로 초기우수 및 우수 등 배수계획서 제출. - 진입도로 종점부 안전시설물 검토. - 사면 안정계획 제출. - 사업부지 횡단면도 변경 제출.
㈜보광엔지니어링	- 진입도로 종단 조정으로 구조물 최소화. - 사면처리 상세계획서 제출. - 구조물 배치 조정. - 절토부 법면보강 공법 변경 검토(보강토→콘크리트옹벽) - 진입도로 8.0m 폭원 검토 - 도로선형 곡선 검토(도로설치 기준 등 검토사항 작성) - 진입도로 횡단면도 사면 높이 등 표시 및 사면 처리계획 첨부
부영엔지니어링	- 통로박스에 진출입경고등 설치 - 반사경 설치 - 마을안길과 진입로 계획고 조정으로 부지 계획고 재검토.
희연엔지니어링	- 부지조성 도면 재검토(계획평면도와 종횡단면도 상이).
㈜두루엔지니어링	- 진입도로 7.0m 폭원 검토 - 상수인입 계획 제출.
㈜거림종합기술	- 배수계획 재검토(도로 우수 방류 시 인근 농지로 유입). - 옹벽 후퇴 검토(농로 폭 협소로 안전사고 우려). - 유수분리시설 설치 검토 - 차폐시설 설치 - 부지사용계획 수립 후 창고형 순환시설 검토.
지산토목설계사무소	- 진입도로 폭 확보 및 가각조정으로 차량 진출입 원활 할 수 있도록 검토. - 진입도로 가감속 차로 검토. - 2단옹벽을 1단옹벽으로 변경(구조물 안정성 확보) - 보강토 옹벽 상단 안전시설 설치 - 진출입 위치 재검토(교통처리계획 작성 및 검토의견 제시) - 부지 평면으로 계획 검토

□ 축사

설계사무소명	보 완 내 용	비 고
지엔엔지니어링	- 악취에 대한 대책 수립. - 비점오염 대칙 수립 - 인근주민들의 동의서 제출