■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2022.6.14. ~ 6.21.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 대한불교천태종사천월화사
대지현황	대지위치 사천시 동림동 279 - 외 7필지
	지번 279 - 외 7필지		관련지번 301, 303, 309, 309-2, 310, 311, 311-1
	대지면적 4,758.3 ㎡		용도지역(지구, 구역) 제1종일반주거지역
건축물현황	건축면적 851.28㎡		건폐율 17.8904%			층수 지하 1층/ 지상 : 3층
	주용도 종교시설(사찰)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 25.51m		용적률 40.9285%			연면적 합계 1,991.94㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	원안의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

(사천월화사 종교시설 신축 구조(서면)심의)

[사천시 동림동 279외 7필지, 대한불교천태종 사천월화사]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 2명, 조건부동의 2명, 재심의 0명, 미제출 1명

위원	의 견	비고
위원1	- 지붕 경사 콘크리트 타설 시 안전에 주의 바람.	동의
위원2	- 의견 없음	동의
위원3	- 수립된 기초형식은 Mat 기초로 허용지지력의 출처가 불분명한 것으로 판단됨. 따라서 해당 지반을 고려하여 허용지지력을 구하고 구조검토에 의해 지지력 및 침하량의 검토가 필요함. 또한, 향후 시공시 현장지지력시험을 통해 지지력의 확보 여부의 확인이 필요함.	조건부동의
위원4	1. 본 설계에서 적용된 설계기준의 적절성 재확인 필요 - 구조계산서상 검토된 설계기준이 현재 적용되고 있는 설계기준 인지 확인과 검토 필요. - 설계기준에 따른 하중조합의 적정성도 확인 할 필요가 있음. 2. 설계하중에 대한 내용과 결정에 대한 적절성 재확인 - 지진하중을 포함한 설계하중 조건	조건부동의

○ 조치사항

- 건축구조기술사 재검토하여 안전성 확인함.

- 시공시 재하시험을 실시하고, 허용지내력을 확보할 계획임

- 구조계산서 수정 및 지진하중을 확보하도록 구조 적용함.