붙임1		2021년 스타트업 100 수요기술 개발과제(분야별)

※ K-스타트업을 통한 온라인 사업신청 시, 기술과제와 주관기관(담당센터)이 일치되도록 시스템에 등록 바랍니다. (기술과제-주관기관 불일치 따른 불이익은 창업기업에게 있으니 유의하시기 바랍니다.)

※ 창업기업은 기술과제별 주관기관(담당센터)을 반드시 확인하시기 바라며, 기술에 대한 자세한 내용은 해당 주관기관에 문의해 주시기바랍니다.

분야	기술과제	수요기업	담당센터	과제번호
스마트 엔지니어링 (37)	지능형 다중인원 발열감지 및 추적 시스템	탑엔지니어링	충남창경센터	SE-01
	차량 전장장치 제어용 컨트롤러	프리모	전북창경센터	SE-02
	산업계 근로자 보호장비	전기안전공사	전북창경센터	SE-03
	토탈스테이션(측량장비 수리 및 성능검사)	국토정보공사	전북창경센터	SE-04
	프리즘, 소자, 폴대 장비 개발 및 제작	국토정보공사	전북창경센터	SE-05
	대기오염 저감을 위한 AI기반 환경정보 디지털트윈 기술개발	두산중공업	경남창경센터	SE-06
	협업로봇을 이용한 스마트 수동용접 시스템	두산중공업	경남창경센터	SE-07
	화학물질 계량용 A,B 등급 유리실험기구(초자기) 국산화	두산중공업	경남창경센터	SE-08
	TBN Blade / Vane Cooling Hole 가공 (Die Sinking 정밀 방전가공 포함)	두산중공업	경남창경센터	SE-09
	블레이드 Firtree 가공(Creepfeed Grinding)	두산중공업	경남창경센터	SE-10
	원자력 플랜트용 Safety Valve (ASME Sec.III)	두산중공업	경남창경센터	SE-11
	진공열처리 내 미 반응 소재 적용 기술 (Carbon Fiber JIG 개발)	두산중공업	경남창경센터	SE-12
	초내열합금 특수용접(TIG, LASER, EBW) 및 진공 Brazing	두산중공업	경남창경센터	SE-13
	터빈(ROTOR & BUCKET) 가공용 절삭공구	두산중공업	경남창경센터	SE-14
	난삭재질 시편가공용 성형연삭기	두산중공업	경남창경센터	SE-15
	담수 플랜트용 Plastic Valve	두산중공업	경남창경센터	SE-16
	고강도 특수합금소재의 열간 및 상온 가공기술(Tool, 기술)	두산중공업	경남창경센터	SE-17
	터빈 블레이드/베인 형상가공(MCTR)-가스터빈 고온 부품용 난삭재 가공을 위한 Jig & Fixture 개발 및 Tooling	두산중공업	경남창경센터	SE-18
	FGSS(Fuel Gas Supply System, 연료공급장치)	두산중공업	경남창경센터	SE-19
	고기능성 두 칼라강판을 활용한 제품 및 시공	아주스틸(주)	경북창경센터	SE-20
	디지털 프린팅 방식 메탈/스틸 표면 인쇄용 잉크 및 인쇄기술	아주스틸(주)	경북창경센터	SE-21
	소형화된 다축 직교 로봇/부품조립기술	㈜한중 엔시에스	경북창경센터	SE-22
	차량용 레이더 투과 커버	삼광	경북창경센터	SE-23
	다공질 세라믹 석션롤로 원단(제품) 주행성 향상기술	피엔티	경북창경센터	SE-24
	고밀도 우레탄 에어척(air chuck)	피엔티	경북창경센터	SE-25
	폐배터리 재사용을 위한 배터리 검사 기술 및 화재 진압 기술	㈜제일테크노스	경북창경센터	SE-26
	Recycle 원사를 활용한 요트 바닥재용 원단 기술	한양에코텍	경북창경센터	SE-27
	철강표면 검사 및 연마 기계 장치 개발	포스코	경북창경센터	SE-28
	자동차 Control Arm 알루미늄 차압 주조 공법 적용 개발	기승공업(주)	경북창경센터	SE-29
	수질 모니터링 시스템	㈜세중 아이에스	경북창경센터	SE-30
	구조안정성 평가 시스템	현대중공업	울산창경센터	SE-31
	국제규정(IMO)에 맞는 선박평형수 처리용 장치	현대중공업	울산창경센터	SE-32
	배관 수중용접기술	현대중공업	울산창경센터	SE-33
	선박용 대형엔진 크랑크 샤프트 절삭/가공용 장비	현대중공업	울산창경센터	SE-34
	선박용 엔진 유압부품 및 판넬장치 기술	현대중공업	울산창경센터	SE-35
	실시간 도료량 측정 장치	현대중공업	울산창경센터	SE-36
	양안 방식의 산업용 AR 스마트 헬멧 기술	포스코	울산창경센터	SE-37
복합소재 (28)	에너지 하베스팅 (Energy Harvesting) 기술	넥센타이어	서울창경센터	CM-01
	발광형 타이어 개발을 위한 온도 감응형 안료 기술	넥센타이어	서울창경센터	CM-02
	3D 프린팅 언브레이커블 광경화 복합소재 개발	현대자동차	서울창경센터	CM-03
	스틸대체용 고강성 경량화 소재	한화솔루션	충남창경센터	CM-04
	효성 탄소섬유를 이용한 중대형 드론 융‧복합 부품	효성	전북창경센터	CM-05
	효성 탄소섬유를 이용한 산업‧레저용 복합재 고압용기	효성	전북창경센터	CM-06
	효성 탄소섬유를 이용한 80톤급 CFRP 유압인장기	효성	전북창경센터	CM-07
	탄소 융‧복합 소재 열처리, 제조, 분석 장비	효성	전북창경센터	CM-08
	내연기관 연료 및 매연 저감용 냉각수 첨가제	동양물산기업㈜	전북창경센터	CM-09
	플렉서블 이미지센서용 유기반도체	LMS	전북창경센터	CM-10
	고경도·고내구성 나노다이아몬드 도금 첨가제	㈜엠케이켐 앤텍	전북창경센터	CM-11
	경도,거칠기 부식 등 공학적 특성 인증표준물질	두산중공업	경남창경센터	CM-12
	3D Printing Metal Powder	두산중공업	경남창경센터	CM-13
	Stainless Steel Flat Bar (10% Cr martenzitic steel X12CrMoWVbN10-1-1)	두산중공업	경남창경센터	CM-14
	Welding Rod(인코넬 합금 및 하이 알로이 용)	두산중공업	경남창경센터	CM-15
	차세대 신소재* 적용 CDI 전극 RECIPE 및 공정 기술 * 그래핀, 탄소나노튜브 및 나노 카본블랙 등	두산중공업	경남창경센터	CM-16
	터빈 블레이드/베인 Coating Stripping	두산중공업	경남창경센터	CM-17
	Back up Roll Induction Heating 시 상부 방열포 소재 제작	두산중공업	경남창경센터	CM-18
	PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell)용 금속분리판	두산퓨엘셀	경남창경센터	CM-19
	PAFC용 차세대 전극촉매	두산퓨엘셀	경남창경센터	CM-20
	무기물계 소재를 함유하는 준불연 패브릭 및 흡음소재	㈜카보랩	경북창경센터	CM-21
	복합분사법에 의한 고투자율의 비정질(나노결정) 금속합금분말 개발	제닉스	경북창경센터	CM-22
	고열전도 특성을 갖는 고밀도 기능성 사출 소재(폴리머 제조기술)	㈜한중 엔시에스	경북창경센터	CM-23
	자동차 실내 공기 살균정화 모듈	삼광	경북창경센터	CM-24
	차세대 CMP Pad 제조 기술 (CO2 기반 폴리올을 활용한 폴리우레탄계 CMP Pad)	SKC	울산창경센터	CM-25
	AI 및 CAE등을 활용한 고수명 전극 설계	SKC	울산창경센터	CM-26
	Personal Mobility(전동킥보드,전기자전거)用 무선충전 Station	SKC	울산창경센터	CM-27
	고품질 CVD 그래핀 롤투롤 연속 생산 및 응용	포스코	울산창경센터	CM-28
융합바이오 (11)	Biosurfactant(바이오 계면활성제) 발굴 및 개발	LG생활건강	서울창경센터	CB-01
	친환경 모발용 기능성 원료 발굴 및 개발	L’Oreal	서울창경센터	CB-02
	외부환경 자극 조절로 접착력 조절 가능한 소재 발굴 및 개발 (스마트 접착제)	L’Oreal	서울창경센터	CB-03
	피부 표면 개선용 원료 또는 기술 발굴	L’Oreal	서울창경센터	CB-04
	광학식 무채혈 혈당측정기 구동회로 및 시스템 개발	지오씨㈜	서울창경센터	CB-05
	상처 치유 및 재생 관련 재조합 성장인자 발굴 및 개발	㈜엘앤씨 바이오	서울창경센터	CB-06
	바이오 분석을 위한 광학 기술 및 장비	에이비엘 바이오	서울창경센터	CB-07
	화장품의 무변성 보관 기술	팜스킨	충남창경센터	CB-08
	바이오 추출물을 활용한 코스메슈티컬 화장품 소재 및 건강기능 식품	한국프라임 제약	전북창경센터	CB-09
	생물학적 이산화탄소 저감 및 자원화 기술	포스코	울산창경센터	CB-10
	기계적 물성이 우수한 100% 생분해가 가능한 플라스틱 대체 소재	포스코	울산창경센터	CB-11
산업용 IOT (24)	수차 보정을 위한 별도 광학계가 필요 없는 AR글래스 기술	LG이노텍	서울창경센터	II-01
	헬스케어용 Flexible 또는 Stretchable 기판	LG이노텍	서울창경센터	II-02
	학습 및 인지능력이 포함된 로봇용 카메라	LG이노텍	서울창경센터	II-03
	성능 예측 시뮬레이션 기술 (AI 활용)	넥센타이어	서울창경센터	II-04
	용접사 자격인정 & 용접절차 인정용 스마트 용접부스	두산중공업	경남창경센터	II-05
	자동 초음파(PA) 검사용 스캐너	두산중공업	경남창경센터	II-06
	TBN & GEN ROTORAUTO UT NOISE 저감장치	두산중공업	경남창경센터	II-07
	용접 변수 모니터링 시스템	두산중공업	경남창경센터	II-08
	대형선반 절삭공구 인선 모니터링 시스템	두산중공업	경남창경센터	II-09
	이동통신용 안테나, 커넥터	LS엠트론	경북창경센터	II-10
	ICT 관련 장치와 현장 안전관리기능이 접목된 안전관리시스템	안전보건공단	울산창경센터	II-11
	정전기 방전 검지 기술	안전보건공단	울산창경센터	II-12
	2M 이상 고소작업용 추락사고 방지 장치	안전보건공단	울산창경센터	II-13
	TR충돌방지 및 운항추적	현대중공업	울산창경센터	II-14
	VR/AR을 이용한 설계 3D뷰어	현대중공업	울산창경센터	II-15
	밀폐공간 통신 및 가스누출 감지 센서	현대중공업	울산창경센터	II-16
	야드뷰어 및 공정관리 장치	현대중공업	울산창경센터	II-17
	최적항로 분석 시스템(장비)	현대중공업	울산창경센터	II-18
	충돌회피 안전운항 장치	현대중공업	울산창경센터	II-19
	프로펠라 주물 온도 측정장비	현대중공업	울산창경센터	II-20
	해양 구조물용 하중평가 시스템	현대중공업	울산창경센터	II-21
	사내 도로망 실시간 네비게이션	현대중공업	울산창경센터	II-22
	설비원격 진단용 AI IOT 센서 (설비 예지 보전용 센서)	포스코	울산창경센터	II-23
	스마트 휠 센서 (Tyre Mounted Smart IoT 센서)	포스코	울산창경센터	II-24
친환경 (23)	친환경 부직포 소재 및 친환경 고효율 필터 소재 발굴 및 개발	LG생활건강	서울창경센터	EF-01
	PE제조를 위한 부가 첨가제 (XLPE 산화방지제)	한화솔루션	충남창경센터	EF-02
	PVC제조를 위한 부가첨가제(PVC분산제)	한화솔루션	충남창경센터	EF-03
	수소생산설비 및 수소충전소 연관 소재·부품·장비	한국가스공사	충남창경센터	EF-04
	ICT 기반 상수도 스마트 원격 UT(초음파 검사) 장치	한국수자원공사	충남창경센터	EF-05
	배관 막힘 해결용 토네이도 스트레이너	한국수자원공사	충남창경센터	EF-06
	신재생시스템 연계 폐배터리를 이용한 친환경차 충전 시스템	영화테크(주)	충남창경센터	EF-07
	태양광 발전 효율 향상을 위한 모니터링 시스템	㈜아스트로너지쏠라코리아	충남창경센터	EF-08
	태양열을 활용한 제로에너지 인증 가능 ZEB 공조시스템	㈜센추리	충남창경센터	EF-09
	태양광 열변환 공조 시스템	ABB	충남창경센터	EF-10
	재생에너지 연계 수소생산설비 연관 소재·부품·장비	한화에너지	충남창경센터	EF-11
	ESS, 태양광 안전점검장비 (보호설비 및 품질분석)	전기안전공사	전북창경센터	EF-12
	대형 제관/용접/가공품에 대한 측정기술장비 개발	두산중공업	경남창경센터	EF-13
	풍력발전기 블레이드 lifting tool	두산중공업	경남창경센터	EF-14
	5 ~ 10 MW 대용량 해상풍력발전 터빈용 메인 베어링	두산중공업	경남창경센터	EF-15
	PAFC 연계 CO2 Capture용 흡수제	두산퓨엘셀	경남창경센터	EF-16
	고온 Blower	두산퓨엘셀	경남창경센터	EF-17
	PAFC 용 고온 Pump	두산퓨엘셀	경남창경센터	EF-18
	생분해(Bio) 필름용 레진중합, 가공기술	SKC	울산창경센터	EF-19
	친환경(폐수) 처리 공법/장비	SKC	울산창경센터	EF-20
	전기변색 스마트 윈도우 필름 (Electrochromic Smart Window Film)	SKC	울산창경센터	EF-21
	제강 슬래그와 폐플라스틱 융합한 자원 재활용 기술	포스코	울산창경센터	EF-22
	천연가스 개질 수소생산 배출 탄소 포집 및 활용 시스템	㈜유벡	울산창경센터	EF-23

스마트엔지니어링

※ 과제번호 : SE-01		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	탑엔지니어링
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	지능형 다중인원 발열감지 및 추적 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 필요성 건물 외부 혹은 내부의 게이트로 진입하는 과정에서 자유롭게 제약 없이 사람을 인식하고 탐지 가능하며, 발열 인원을 임의의 원거리에서 탐지하고 연계추적을 통하여 게이트의 자동출입을 허락하거나 문제 인원의 경고를 통한 관리를 지원하게 하는 시스템의 개발이 향후 팬데믹의 강도가 약해지거나 종식하더라도 지속적으로 필요한 상황임. ㅇ 기술(제품) 내용 ① 발열성 감염 예측을 위한 거리보상형 복합 정밀센싱장치 H/W 개발 ② 다수 및 개별인원의 자동탐지 및 추적 S/W 개발 ③ 개방/밀폐 공간에서의 지능형 발열 감시시스템의 시범적용 및 검증
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 기존의 제품 특성 고정의 근거리에서 정밀하게 온도를 측정하거나 다수의 인원에 대해서는 비교적 근거리에서 온도를 측정하는 시스템이 일부 도입되고 있지만, 정확한 거리 측정을 기반으로 하는 것이 아니라 사람이 카메라를 정면에서 바라보면 두 눈 사이의 거리를 측정해야하기 때문에 출입자의 활동에 제약을 주면서 발열 및 온도를 측정하는 상황으로 정확성이 부족함. ㅇ 미래 소요 제품 특성 원거리에서 다수의 인원이 기 측정된 고정거리에서 카메라를 주시하지 않아도 되며 활동의 제약이 없는 상태에서 발열의 측정, 모니터링 및 다수 공간 추적이 필요한 상황임.
사업화 가능성	ㅇ 사업화 가능성 향후 팬데믹의 완전한 해소가 안되거나 아주 적은 확률의 팬데믹이 상황이 유지되는 경우에 많은 출입자의 활동을 제약하는 것보다 자유롭게 일상 출입이 가능하면서 제약 없이 발열을 측정하는 시스템을 개발하여 사업화 하고자 함. 기존의 보안 게이트 통제시스템을 발열 게이트 시스템과 연계하여 자유롭게 발열을 통제하고 보안 게이트가 없는 건물의 출입구에서도 제한 없는 발열 측정 시스템 설치가 필수적임. 따라서 향후 팬데믹의 악화나 완화와 무관하게 미래에는 반드시 필요한 기술(제품)으로 사업화 가능성이 높음. ㅇ 제품의 경쟁력 정밀한 원격의 Black Body(교정용 온도 측정장치)와 근거리 라이다 및 레이다 등 스테레오 기반의 거리 측정을 통하여 다수의 인원에 대한 발열 측정 및 추적을 통한 발열자 관리의 수요가 많을 것으로 예측됨.

※ 과제번호 : SE-02		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	프리모
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	차량 전장장치 제어용 컨트롤러
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 차량 내의 전장장치 제어를 위한 음성, 모션 등 컨트롤러 개발을 위한 센싱부 및 제어부 개발 필요 - 알고리즘 및 성능검증용 시뮬레이션 개발 - 시스템소프트웨어용 라이브러리 개발 - 수요기업 개발사양 분석 및 설계 - 복합센싱 기반 모션인식 테스트 하드웨어 플랫폼 개발
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 국내 뿐 아니라 세계적으로 세단위주의 판매시장에서 SUV 판매량이 증가하는 현상이 나타나고 있음 ㅇ 초소형 SUV등의 세그먼트의 추가와 SUV 및 MPV모델의 세련된 디자인과 전자장비의 증가 상품성이 높아짐 ◦ SUV차량의 경우 넓은 좌석간격으로 인하여 탑승자전용 컨트롤러가 필요하며, 해당 컨트롤러는 차량내부의 멀티미디어 네트워크와 연결기술이 추가로 필요 ◦ 차량 편의장치 제어를 위한 컨트롤러 개발은 활발히 진행되고 있으나 모션 및 이미지 인식 등은 국외 선진제작사 차량에만 적용되어있고 S/W(AVN 위주) 제어는 일부 적용되고 있으나, H/W(도어, 썬루프 등) 제어는 미비함
사업화 가능성	◦ 수요처 요구 개발로 개발 시 양산 적용 예정이며 경쟁기업차량의 판매율 증가에 따라 SUV시장에 적용하여 사업화 가능 ◦ 차량 전장장치 제어용 컨트롤러는 차량 내 어플리케이션 제어뿐만 아니라, 항공기/선박/승용차/산업기계 등 다양한 분야에 활용할 수 있는 상용화 기술로 발전 기대

※ 과제번호 : SE-03		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국전기안전공사
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	산업계 근로자 보호장비
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 전기로 인한 감전사고로 매년 많은 사상자가 발생, 특히 감전사고의 60% 이상이 전기직종 근로자에게 발생 ◦ 근로자의 감전사고 예방을 위해 전기적 보호구의 착용뿐만 아니라 유지·관리가 중요 ◦ 전기직종 근로자의 보호장비는 주기적인 성능시험이 필요하지만, 국내에는 관련 시험 전문기관이 한국전기안전공사 및 한국전력공사 등이 전부인 상황 ◦ 이에 검전기류 시험을 위한 센싱 기술 등을 적용하여 검전기 최소 동작 이상의 전기(AC 400V / 60Hz) 발생 장치를 소형화하여 현장에서 검전기류의 정상 동작 여부를 간편하게 시험할 수 있는 장비 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 현재 국내 교정·시험기관에서 운영 중인 다양한 장비로 성능 검증이 가능하나, 상시 휴대가 가능한 장비는 일본제품이 유일 ◦ 현재 휴대용 장치는 배터리 방전 유무만 테스트 가능한 수준이지만, 현장 검증과 시장성만 확보된다면 국제 계측장비 또는 안전장구 제조업체에서 개발이 가능
사업화 가능성	◦ 일본제품의 가격이 20만원 전·후로 개발에 따른 시장성 확보가 필요하며, 정부차원의 지원과 의무사용 유도로 약 10만여명의 전기직 근로자에게 직·간접 보급을 통하여 시장성 확보 가능 ◦ 전기설비의 통전 상태 착각으로 인한 감전사고 예방에 큰 도음이 될 것으로 기대

※ 과제번호 : SE-04		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국국토정보공사
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	토탈스테이션(측량장비 수리 및 성능검사)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ (측량장비 성능검사) 측량에 사용하는 주요 측량장비*는 관계법령**에 의해 매3년마다 성능검사를 받아 장비의 성능 및 기능에 이상이 없음을 확인한 후 사용해야 함 * (주요 측량장비) 트랜싯, 레벨, 토탈스테이션, GNSS, 금속관로탐지기 ** (관계법령) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제92조 제1항 - 측량업자는 트랜싯, 레벨, 그 밖에 대통령령으로 정하는 측량기기에 대하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간마다 국토교통부장관이 실시하는 성능검사를 받아야 한다.
기술(제품) 동향 및 수준	◦ (성능검사 대행업체 현황) 2020년 전국에 등록된 측량장비 성능검사 대행업체 수는 24개 업체이나 전북 지역에 등록된 업체는 없음 ◦ (성능검사 대행업체 등록 기준) 관계법령* 기준에 충족하는 인력, 장비를 갖추면 성능검사 대행업체 등록 가능 * (관계법령) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제93조 제1항
사업화 가능성	◦ 측량기기 성능검사 대행업 사업자등록으로 지역 공공기관 및 측량업체와 협력체계를 구축하여 전북지역에서 사용 중인 측량장비 성능검사에 대한 우선권 추진 ◦ 공사 성능검사 운영에 관한 기술 및 시설 제공 - 성능검사 운영에 필요한 소프트웨어 제공 가능 - 공사가 설치한 토탈 스테이션 정밀검기선장(논산시 소재) 및 GNSS* 기선장(LX 본사 소재) 공동 활용 * (GNSS) GPS, GLONASS 등 위성측위시스템을 통칭하여 이르는 말

※ 과제번호 : SE-05		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국국토정보공사
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	프리즘, 소자, 폴대 장비 개발 및 제작
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ (1소자) 유리재질의 프리즘과 프리즘을 보호하며, 폴과 연결을 담당하는 플라스틱 부분으로 구성 - (역할) 기계(토탈스테이션)를 거치한 지점으로부터 임의의 어느 한 지점까지의 거리를 측정할 때 기계에서 송출된 레이저가 다시 기계로 돌아오는 시간을 측정해 거리를 계산하는데, 이때 기계(토탈스테이션)에서 송출된 레이저를 반사시켜 다시 발사한 지점(기계점)으로 되돌려 보내는 역할 ◦ (폴) 알루미늄 또는 FRP(절연체) 재질로 둥글고 긴 막대형태로 제작하며 하단부터 매 20㎝마다 흰색과 빨간색을 교대로 도색 - (상단부) 나사선의 연결부로 1소자와 연결 - (하단부) 금속 재질의 뾰족한 촉을 부착시켜 정확한 지점에 폴대를 위치시킬 수 있게 제작
기술(제품) 동향 및 수준	◦ (1소자) 국내 기술력 및 인건비 등의 이유로 대부분 중국 수입품에 의존(프리즘 제작이 고도의 정밀한 기술을 요함) ◦ (폴) 국내 일부 업체가 원재료(알루미늄, FRP) 가공 후 제작
사업화 가능성	◦ (1소자) 재질 및 기능 개선을 통해 용품 품질 향상 - 플라스틱 재질을 개선시켜 실사용 시 낙하 등 충격에 의해 쉽게 깨지지 않게 개선 - LED 램프를 결합시켜 측량 시 멀리 떨어진 소자의 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 기능 개선 ◦ (폴) 성능개선을 통해 용품 품질 향상 - 수직원형 기포와 일체형 폴, 흔들림이 적은 장 폴(5m), 길이조절이 가능한 FRP재질의 폴 개발 등으로 품질 향상

※ 과제번호 : SE-06		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	대기오염 저감을 위한 AI기반 환경정보 디지털트윈 기술개발
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 현재 법적 제재 대상인 환경관리 문제에 대해서 당사는 TMS 의무 설치 굴뚝에 대하여 센서를 부착하여 환경부로 실시간 데이터를 전송하고 있으나, 메인 굴뚝 하나에 법적 제재 대상이 아닌 여러 개의 설비가 유해가스를 배출할 경우 각 개별 설비에 대한 배출량 측정은 되지 않아, 법적 허용치 초과 시 설비 전체를 가동 중단해야 하는 문제로 생산의 차질이 우려되어 설비별 대기오염 저감을 위한 AI기반 스마트기술개발 필요 - 대상설비 : 가열로, 열처리로, 전기로, 집진기 등 ㅇ 기술개발 내용 -개별 설비별 대기오염물질 측정을 위한 설비 부착용 SOx, NOx 오염도 측정 장치 개발 -연료 사용량 대비 SOx, NOx 배출량 AI표준모델 개발 및 구현 . 연관관계분석을 통해 초과 배출량 탐지 모델 개발 . 초과배출 탐지 모델 머신러닝 적용 및 배출량 초과 예상 설비 사전 경고 기능 -디지털 트원 기반 TMS 정밀 모니터링, 경고, AI결과 가시화 . 디지털 트원 기반 위치별 초과 경고 프로그램 . 설비별 유해가스 저 배출을 위한 운전/작업 최적화 가이던스 제공
기술(제품) 동향 및 수준	◦TMS 의무 설치 굴뚝뿐만 아니라 단위 설비별 오염물질을 수집/분석/예측하여 미리 오염물질 배출의 총량관리를 할 수 있는 솔루션은 없음 ◦또, 과배출 설비의 인과관계를 센서 기반으로 측정하여 빅데이터 분석을 통해서 배출원인을 파악하고 예측 할 수 있는 시스템 없음
사업화 가능	◦상기 기술개발로 당사의 주조/단조 공장에 실증을 통한 효과 도출 후 타 사업장 대상 확산 가능성 높음 ◦과 배출 설비인 가열로, 열처리로, 전기로 등 단위 설비별 유해가스 초과 배출 유형 모델 도출을 통한 중소, 중견기업 적용 확산성 높음

※ 과제번호 : SE-07		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	협업 로봇을 이용한 스마트 수동용접 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ플랜트, 중공업관련 기기 제작 시에는 대형 전용 설비가 필요한 자동용접 외에도 현장에서 쉽고 유연하게 대처가능한 수동 용접이 널리 사용 중임 ㅇ수동용접의 경우 자동용접에 비해 작업 시 용접사의 신체 컨디션이나 외부환경변화 요인에 따라 용접품질과 생산성에 큰 차이가 나는 특징이 있으며, 최근 현장 용접사의 고령화로 인해 품질 저하, 생산성 하락, 위험한 작업환경에서의 안전사고 증가에 대비가 필요한 상황임 ㅇ따라서 수동용접의 장점인 유연성을 살리면서 품질과 생산성을 향상 시킬 수 있도록 협업로봇과 관련 제어기술을 활용한 스마트한 수동용접 시스템 구현이 필요함 ㅇ본 시스템은 수동 용접사가 가진 노하우(Know-how)를 바탕으로 실시간 손쉽게 협업로봇을 제어하여 용접작업을 수행함으로써 수동용접 수준의 유연성과 함께 자동용접 수준의 균일한 용접품질과 생산성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ외국의 경우 산업용 로봇 대비 운용이 편리하고 용접사가 같은 공간에서 함께 일해도 안전한 협업로봇을 용접에 이용하는 사례가 증가하고 있음 - 미국 : Hirebotics (뉴저지, 내쉬빌) - 유럽 : Migatronics (Denmark, UK) 등 ㅇ한국의 경우 용접자동화를 위하여 산업용 로봇을 이용한 용접이 일반적이며, 일부 업체에서 두산로보틱스 등 국산 또는 외산 협업로봇을 이용하여 자동화된 용접을 적용하기 시작하고 있음 ㅇ산업용 용접로봇의 경우 빠른 속도와 높은 생산성 면에서 강점을 가지고 있으나, 대부분 외산이고 대형인 관계로 전문 프로그래머가 티칭하여 자동화된 작업에만 투입하고 있어 협업로봇과 달리 현장에서 쉽게 장소를 옮겨다니거나 손쉽게 작업을 변경하기 어려운 상황임
사업화 가능성	ㅇ 두산중공업의 용접기술과 숙련 용접사의 노하우, 두산로보틱스의 협업로봇을 기반으로 관련 Device 제작 가능 ㅇ 수동용접 공정을 적용하는 산업현장 전반에 보급 가능 - 외산 산업용 용접로봇 대비 가격 경쟁력 우수 - 고령화 수동 용접사의 품질, 생산성 향상 기여

※ 과제번호 : SE-08		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	화학물질 계량용 A,B 등급 유리실험기구(초자기) 국산화
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ여러 산업현장, 연구기관 및 학교 실험실에서 화학물질 실험 및 취급시 계량(부피 측정)을 위해 사용하는 비이커, 메스실린더 등 초자기의 경우 정확한 계량을 위하여 A 또는 B 등급의 정밀도를 갖춘 제품을 사용하여야 함 (기준 : ASTM E969) ㅇ현재 A 또는 B 등급의 초자기는 전량 미국, 독일 등 해외 수입에 의존하고 있어 산업현장 및 연구실에서 구입비용 문제로 충분한 수량을 확보하기 어려워 품질이 낮으나 저렴한 중국산 제품 대체 우려 있음 ㅇ위험한 화학물질을 취급하는 실험실에서 안전하게 실험하면서도 정확한 결과를 얻기 위해서는 열충격, 열팽창 성능이 우수하여 고온, 고부식 물질을 취급, 정밀 계량 가능한 국산 초자기가 필요함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ실험실 사용 A, B 등급 초자기는 내열성, 내부식성이 높으면서도 일반 유리보다 열팽창율이 낮고 견고하면서 변형이 잘 되지않는 소재로 제작하고 있음 ㅇ대표제품으로 미국 코닝(Corning)사의 파이렉스(Pyrex)를 들수 있으며 녹는점 820도, 변형가능온도 500도 수준으로 국내 연구기관, 실험실에서 널리 사용 중
사업화 가능성	ㅇ유리용기제품 제작 역량을 보유한 국내 업체와 화학실험 관련 전문성과 경험을 갖춘 두산중공업이 협력하여 국내 화학실험환경에 적합한 A, B등급 초자기 국산화 개발 가능 ㅇ내열, 내화학 정밀 유리용기 국산화 기술을 활용하여 산업, 식음료 분야 고급내열용기 수입 대체 및 관련 제품 다변화 가능 ㅇ석유화학, 금속, 섬유 및 바이오 분야 R&D 생산성 향상 및 산업경쟁력 증대에 직접 기여

※ 과제번호 : SE-09		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	TBN Blade / Vane Cooling Hole 가공 (Die Sinking 정밀 방전 가공 포함)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 가스터빈의 블레이드 및 베인이 구동 중 내부온도(섭씨 1600도)를 극복하기 위해 Air Cooling*이 반드시 필요 * Air Cooling(공랭) : 내연 기관이나 공기 압축기 등에 있어서 실린더 부분을 냉각하기 위해서 실린더 및 두부에 냉각핀을 설치하여 공기의 흐름에 의해 냉각하는 방법 ◦ 그러나 블레이드 베인은 초내열 합금(Ni계, Co계 등)으로 높은경도 및 인성으로 인해 절삭가공이 불가하며 정밀가공 수준의 3차원 곡면의 대형 Drill EDM 가공기술이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내에는 항공용 부품 및 반도체 금형 제작을 위한 소형 Drill EDM 설비가 대부분이며, 대형 Drill EDM* 가공 업체 육성이 시급한 상황 * EDM((Electrical Discharge Machining, 방진가공) : 전기의 양극과 음극이 부딪칠 때 일어나는 스파크로 가공하는 방법 ◦ 현재 일부 품목은 자사에서 국산화를 완료 하였으나 제작 기간 내 전체 품목 가공이 불가하여 일본 MSPS의 Vendor인 HSK사를 통해 제작 진행
사업화 가능성	◦ Drill EDM 전문업체 및 블레이드 절삭가공 전문업체가 고가의 대형 Drill EDM설비를 도입하고, 자사에서 기술지도 및 육성을 통해 공정개발이 가능할 것으로 예상 ◦ 현재 자사의 설비(Drill EDM(2대), Die sinking(3대))로는 GT Hot Part를 연간 1.2 Unit 정도 생산이 가능 ◦ 9차 전력수급 계획에 따라 ‘23년에는 연간 6 Unit 이상을 생산을 진행할 경우 자사의 설비 기준 Drill EDM(8대), Die sinking(6대))가 2교대 근무 조건으로 운영이 필수

※ 과제번호 : SE-10		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	블레이드 Firtree 가공(Creepfeed Grinding)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 초내열 합금(Ni계, Co계 등)의 대형 GT(Gas turbine) 고온부품 제작 시, 정밀 가공 능력 확보 및 생산성 향상을 위해, Continuous Dressing이 가능한 대형 Creepfeed Grinding 설비가 필요 ◦ Bore Type Rotary Table과 0.01mm 수준의 정도를 유지할 수 있는 대형설비·작업능력·유지관리 능력이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 항공용 부품 제작을 위한 Creepfeed Grinding 설비 보유 업체는 다수 있으나, 대형 GT 에 적용할 수 있는 Supply Chain은 부족
사업화 가능성	◦ 대형 GT 개발품 이외 국내 설치된 가스터빈의 재생사업 관련된 물량 소화할 수 있으며, 기계가공 대비 난삭재를 고속으로 가공 가능하여 제작 단가 하락에 기여 ◦ 기존 스팀 터빈에 투입되는 인코넬/티타늄 블레이드 소화 가능 ◦ 난삭재 고온 부품 제작 시 범용 5축 MCTR(공작기계장비)과 조합하여 최적의 가공 Process 수립 가능

※ 과제번호 : SE-11		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	원자력 플랜트용 Safety Valve (ASME Sec.III)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 20여 종에 해당하는 Safety Valve, Relief Valve, Safety and Reilef Valve가 ASME 또는 ASTM 요건을 적용하여 원자력 발전소 내 설치 * ASME : American Society of Mechanical Engineers 미국 기계 학회 ** ASTM : American Society of Testing Materials 미국 재료 시험 협회 ㅇ 대상 밸브는 주로 고압에서 동작하며 Metal to Metal Seat를 적용하며 이에 대한 재질, 설계, 제작 기술개발이 필요 ㅇ 또한 다양한 고압, 온도 및 방출 유량 조건을 만족하는 다양한 모델의 개발이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 미국 AG Crosby 및 Target Rock에서 원전 Safety Valve를 공급하고 있으며 ㅇ Target Rock 사 모델의 경우 누설의 문제가 잦아 당사의 입장에서는 AG Crosby 사 제품만 기능 및 품질적인 부분에서 신뢰가 가능 - 이에 따라 새로운 제작사 발굴이 되지 않을 경우 향후 프로젝트에서는 AG Crosby 사가 독점할 가능성이 있음 ㅇ 국내 밸브업체에서 일부 모델에 대해서 개발을 수행중이며, 개발한 모델에 대해서는 KEPIC* 또는 ASME SEC.III 인증이 반드시 필요 * KEPIC : Korea Electric Power Industry Code, 전력산업기술기준
사업화 가능성	ㅇ 해당 밸브는 발전소에 호기당 44개가 설치되며 약 20종의 다양한 모델이 필요 ㅇ 해당 모델을 개발하기 위해서는 설계, 재질, 실증시험 등에 대한 많은 투자비용 및 시간이 필요할 것으로 판단

※ 과제번호 : SE-12		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	진공열처리 내 미 반응 소재 적용 기술 (Carbon Fiber JIG 개발)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 기존 진공 열처리 내 극 고온 환경(1200도 이상)에서 진행되는 공정 중 발열체와 소재 간 반응을 차단하기 위해 Carbon Fiber를 활용한 고강도 JIG & Fixture*가 적용. * JIG & Fixture(치공구) : 각종 공작물의 가공 및 검사, 조립 등의 작업을 가장 경제적이며, 정밀도를 향상시키기 위하여 사용되는 보조장치 ◦ 순도 99% 이상의 제작기술을 보유한 업체가 국내에는 없음 (외국 국내 법인은 있으나 기술보유 및 라이선스는 독일/일본에 국한되어 있음) - 순도 99% 또는 극 고온 환경에 공정이 가능한 수준의 소재 및 부품개발 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 일반 CF 제작 가능한 수준은 상용화 되어 있으나, 소재 설계 및 원 소재의 도입은 전량 해외에 의존 ◦ 소재 개발 및 성형기술 분야는 국내 기업과 공동 연구개발 및 상용화 필요한 수준
사업화 가능성	◦ 향후 Carbon Fiber 활용 기술은 산업계에 중요한 화두가 될 것으로 예상되며, 경량화 및 품질이 요구되는 공정에 확대 적용 가능 - 극 고온환경 개발/Test : 우주항공산업, 복합화력산업 등 - 고강도 경량화 품질 양산품 : 자동차산업 등 ◦ 기술력을 갖춘 국내 중소기업과의 공동 연구를 통해 맞춤형 소재 개발 및 성형기술을 통한 제품 활용 확대 - 우주항공 : Plasma 환경의 형상 설계 및 적용 품 - 복합화력 : 가스터빈 Plasma 코팅 적용 제품의 Hard Masking, 가스터빈 제작품의 열처리 제작 시 Basket 류 등

※ 과제번호 : SE-13		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	초내열합금 특수용접(TIG, LASER, EBW) 및 진공 Brazing
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 초내열 합금(Ni계, Co계 등)의 GT(Gas turbine) 고온 부품 용접 시 용접 입열량* 저감을 통한 고온균열, 용접변형 방지를 위한 micro TIG 용접 기술과 LASER, 전자빔용접 장비/기술 필요 * 입열량 : 용접 시 금속재료에 들어간 열량 ◦ Turbine 블레이드 tip, Z-notch의 Diffusion brazing 등 진공 Brazing 수행을 위한 제작기술 및 장비 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ GT 고온 부품 신품 제작을 위한 특수용접을 전문적으로 수행 가능한 인력과 장비를 구비한 국내 supply chain이 매우 취약 ◦ GT 고온 부품 진공 Brazing을 전문적으로 수행하는 국내업체는 다수 존재하지만 경험, 설비 capacity의 부족으로 소화 가능한 제품과 물량이 제한적
사업화 가능성	◦ 용접 균열에 민감하고, 치수 관리가 엄격한 GT 고온 부품 소재를 자동화된 고밀도 열원 용접으로 수행함으로써 기존 수동용접대비 낮은 제조원가로 월등히 우수한 품질 확보 가능하여 고부가가치 창출 가능 ◦ 기존의 일반적인 구조용 강, 스테인리스 스틸 등을 대상으로 한 용접 시공과 달리, 기술 진입장벽이 높은 초내열 합금 특수 용접 장비와 기술을 선점함으로써 기업의 희소가치 상승

※ 과제번호 : SE-14		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	터빈(ROTOR & BUCKET) 가공용 절삭공구
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 터빈(ROTOR & BUCKET) 가공용으로 사용되는 절삭공구의 다수가 수입제품에 의존하고 있어 국산화가 필요 ㅇ 국산화와 동시에 표면조도 향상 및 불량률을 감소를 위한 성능개선 활동이 필요하며, 이에 따른 납기 단축 효과를 기대함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 외산 절삭공구의 경우 유럽, 일본 등 일부 국가에서만 제작하고 있으며, 수십년 간의 누적된 실적 및 경험을 통하여 성능이 검증되어 있음 - 이러한 절삭공구를 국산화를 하더라도 가공 대상인 터빈 본체가 워낙 고가이므로 Test를 할 수 있는 기회 및 검증이 어려운 한계성이 있음 ㅇ 고강도 소재들에 대한 개발도 함께 이루어져야 하며, Trouble Shooting이 가능한 수준에 도달하면 해외로 수출할 수 있는 기회가 될 것으로 예상함 * Trouble Shooting : 시스템에서 발생하는 복잡한 문제들을 종합적으로 진단해 처리
사업화 가능성	ㅇ 현재 개발된 고강도 소재들을, 국내업체에서 제작이 가능하고 Test를 할 수 있는 기회가 주어져서 국산화가 이루 어 질 경우 - 수입대체 효과 및 긴급납기 대응이 가능해지면서 해당 분야에서 활용도가 증가할 것으로 기대 ㅇ 절삭공구에 대한 원가절감 및 긴급납기에 대한 요구가 지속되는 가운데 향상된 성능의 제품이 개발 된다면 상시 구매로 이어질 가능성이 높음 ㅇ 절삭공구의 생상선이 향상되면 터빈 성능개선에 도움이 되어 기업 경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있음

※ 과제번호 : SE-15		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	난삭재질 시편가공용 성형연삭기
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 중공업, 조선 등 기계 및 금속 제조업 분야에 필요한 물리 시험용 시편 제작과정에서 노치* 부분 정밀가공을 위한 형상 연삭기를 사용하고 있으며 전량 일본 등 외산 장비에 의존 * 노치(Notch) : 평면재료에 의도적으로 도입된 원형 결함 ◦ 발전, 항공분야 가스터빈 등에 사용하는 초내열 합금 및 신소재 개발시험 등을 위해 0.01mm 이하 정밀도를 갖추고 비자성체인 난삭재질 금속 가공물을 성형 연삭 가능한 장비 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 외산 형상 연삭기의 경우 일본, 독일 등 일부 국가에서만 제작하고 대당 수억원 이상하는 고가제품이기 때문에 시편가공 및 시험을 해외업체에 의뢰 ◦ 국내 가공장비 업체의 경우 NC, CNC 장착 평면 및 성형연삭기를 제작, 판매하고 있으나 시편 가공용으로 사용 가능한 형상 연삭기는 제작하지 않는 상황 ◦ 초내열합금, 신소재개발 및 금속3D프린팅, 가스터빈 등에 필요한 비자성체 난삭재를 대상으로 고정밀 성형 연삭 기술 및 장비 수요 증가
사업화 가능성	◦ 국내 업체의 성형연삭기 제작기술과 두산중공업의 소재 개발, 시편 가공 경험 및 테스트 역량을 결합하여 고가의 외산 형상 연삭기를 대체 가능한 CNC 성형연삭기 국산화 ◦ 상기 기술을 활용하여 난삭재질용 시편 정밀가공 뿐만 아니라 가스터빈 고온부품, 금속3D프린팅 출력물 정밀 연삭에 적용 가능하여 생산비용 절감, 경쟁력 증대에 크게 기여 예상

※ 과제번호 : SE-16		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	담수 플랜트용 Plastic Valve
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ Outdoor에 설치 가능한 Plastic (CPVC / UPVC / PP / HDPE / PVDF / PTFE) 재질의 Valve 제작 기술 및 기술자료 작성 기술. (2-Way & 3-Way Ball Valve, Ball Check Valve, Butterfly Valve, Back Pressure Valve, Air Release Valve, Pressure Relief Valve 등) ㅇ 유체종류, 온도, 압력등에 따른 Plastic 재질 종류 선정기술 ㅇ Pneumatic Actuator, Electric Actuator 등 구동부와 연관된 Valve 설계, 제작 기술. ㅇ Pressure Relief Valve, Air Release Valve 등에 대한 주어진 Condition에서의 Sizing 설계 기술. ㅇ UV Coating 기술. ㅇ 현장설치 및 유지보수를 위한 자료 제공 필요.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 미국, 일본, 대만 제품에 의지하고 있음. ㅇ 국내 Agent에 의해 구매하는 대표 Brand는 아래와 같음. - Georg Fischer (USA) - ASAHI Valve (Japan) - Hydroseal (Canada)
사업화 가능성	ㅇ Plastic재질은 부식성이 없어, Seawater, Chemical 등의 내부식성 재질이 요구되는 저압 Line에 고가의 Steel Valve를 대체 가능 ㅇ 단, Steel 대비 내구성이 약해 파손에 취약하므로 ,최소 10barg@50'COperating은 가능해야 상용 범위가 확보 될 것으로 기대

※ 과제번호 : SE-17		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	고강도 특수합금소재의 열간 및 상온 가공기술(Tool, 기술)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 고강도 특수합금소재 특성상 열간성형 온구 구간이 좁아 열간 가공 시간을 확대할 수 있는 기술이 필요 ◦ 열간 가공시간을 확보할 수 있도록 소재 형상(봉, 사각, 링 등)에 따른 범용성 등 보온장치 및 Heating 기술 필요 ◦ Superalloy, Ti, High Nitrogen STS 소재와 같은 고강도 합금 소재에 대한 상온 절단 및 기계 가공 시 최적 절삭조건을 가지는 맞춤형 가공 tool 개발 필요 ◦ 단조 성형 및 열처리 후 응력을 받은 소재의 가공 발열에 의한 치수 변형 방지가 가능한 가공기술이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 열간 가공성 확보를 위해 국내는 단순 토치로 가열만 하고 있어 불균일 문제가 발생하고, 해외는 항온설비를 갖춰 작업하지만 과도한 작업비용 투입 ◦ 고강도 난삭(절단이 어려운)소재의 절단 가공 시 해외는 소재별 맞춤형 tool이 있으나, 국내는 거의 전무한 상황
사업화 가능성	◦ 열간 난성형 가공 작업은 산업현장에서 기술개발 수요가 매우 크며, 기술개발 성공 시 사업성은 크지만 높은 투자를 수반하지 않고 기존 설비에 적용 가능한 기술개발 필요 ◦ 맞춤형 최적 tool 개발 시 일반 소재가 아닌 고강도 특수합금 소재 전용의 절단 가공 분야에서 고부가가치 사업화 가능성 크며, - 상기와 관련 기술은 국내 고강도 특수소재 등의 인프라 구축으로 기업 경쟁력 향상에 크게 기여

※ 과제번호 : SE-18		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	터빈 블레이드/베인 형상가공(MCTR)-가스터빈 고온 부품용 난삭재 가공을 위한 Jig & Fixture 개발 및 Tooling
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 가스터빈 고온부품 Blade, Vane의 가공부위는 설계 Datum을 기준으로 0.01mm 수준의 정밀도를 요구. 따라서 설계 기준에 부합하는 Airfoil 6point, Dovetail Contact용 정밀 Jig&Fixture 설계 및 제작 기술이 필요 ㅇ 고온부품용 Nickel alloy 는 가공이 어려운 난삭재로서 Tooling 기술 부재시 Tool 비용이 과도하게 소요될 수 있음. 원자재, 가공 형상, 치수공차에 따라 드릴, 엔드밀 등의 Tool에 대한 최적 Tooling 기술이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 고온부품 Blade, Vane 가공을 위한 Jig&Fixture 설계 및 모델링 경험이 있는 국내 업체는 한정적이며 많은 경우 Test를 통해 수리작업을 거쳐야만 안정적인 양산에 착수 할 수 있음. 가공 부위에 따른 Jig&Fixture 모델 표준화가 이루어지지 않아 기술 개발이 필요함. ㅇ 치수 공차가 Tight 한 경우 대부분 고가의 해외 업체 Tool을 교환주기를 짧게 하여 가공 하고 있으며, 가공 부위에 따라 필요 시 EDM, Laser 등의 특수공정을 활용. 최적 공정 Set-up 및 Tooling 기술의 개선이 요구
사업화 가능성	ㅇ Jig&Fixture 제작기술 개발 및 최적 Tooling 기술을 갖춤으로써 고온부품 Blade, Vane에 요구되는 정밀 치수를 안정적으로 가공할 수 있고 이는 가스터빈 성능 향상으로 이어지게 됨. ㅇ 국내업체 기술개발로 가공 L/T와 원가절감을 함으로써 상기 사항과 함께 국내 가스터빈 경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 예상.

※ 과제번호 : SE-19		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	FGSS(Fuel Gas Supply System, 연료공급장치)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 필터 & 제어 밸브 자재 국산화 * 연료 공급 장치 핵심 부품인 필터 및 제어 밸브의 주요 Component는 해외에서 수입하며, 선택의 폭이 넓지 않음. 그리하여 고가의 가격으로 수입 할 수밖에 없으며, 가격 경쟁력 측면에서 보았을 때 긍정적이지 않음. ㅇ 연료 공급 장치 계측/전기 전문 설계 인력 육성. ㅇ 계측/전기 부분 문제 해결을 위한 전문가 육성 필요.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 연료 공급장치의 핵심 부품인 필터 & 제어 밸브의 경우 주요 item은 해외에서 수입해 국내에서 비 핵심 부분과 함께 조립하는 수준임. ㅇ 연료 공급 장치 업체 대부분이 기계 설계 인력 중심이며, 계측/전기 설계는 대부분이 외주 설계로 진행 중임. 연료 공급 장치 시운전 시 PLC (Programmable Logic Controller) 수정 및 계측/전기 품질 문제가 많이 발생하나, 전문 인력이 부재하여 문제 대응이 늦고 해결에 오랜 시간이 걸림.
사업화 가능성	ㅇ전력수급기본 계획에 LNG 발전 비중이 높아질 것으로 판단 ㅇ 2019년 4분기 발전소 건설 사업 추진 현황을 보면 대부분이 복합 발전 혹은 집단 에너지 시설임. 충분한 가스 연료 공급 장치 수요를 바탕으로 하여 해당 설비의 국산화/역량 개발을 진행할 경우 * 발전소 입장에서는 비싼 외국 자재 수입 대체 효과 발생 및 발전소 정비 기간 및 가격 감소. * 연료 공급 장치 업체 입장에서는 국내에서 충분한 실적을 쌓음으로써 향후 해외 시장 개척 시 도움이 될 것으로 판단

※ 과제번호 : SE-20		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	아주스틸(주)
분야	스마트엔지니어링
유형	기계금속
기술(제품)명	고기능성 두 칼라강판을 활용한 제품 및 시공
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 세계 최초로 개발된 고기능 칼라강판의 적용 범위 확대를 통한 국가 경쟁력 강화 필요 - 예시 : 불연속 패턴 특수강판, 고가 스테인리스스틸 대체용 기능성 칼라강판, Smart Coating 및 UV System을 활용한 초박막 코팅 칼라 강판 ◦ 국내 건축 내외장재 및 친환경 기능성 건축 내장재 개발을 통한 국내수입 대체 및 해외(미국, 유럽, 일본 등 선진국) 수출 경쟁력 강화
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내 칼라강판 제조기술은 세계 최고 수준, 특히 가전제품(TV, 세탁기, 냉장고 등)의 외장재로 사용되는 고기능성 디자인 강판의 경우 삼성전자와 LG전자의 제품군에 공급 ◦ 생산 기술의 경우, 잉크젯 방식의 디지털 프린팅 기술, 초박막 코팅기술 등 세계 최초 개발 및 양산에 적용되는 제품들은 세계적 수준의 가격 및 품질 경쟁력을 기확보
사업화 가능성	◦ 지진 태풍 등 이상기후 및 자연재해 증가에 따른 친환경 고기능(안전) 건축 내장재 수요 지속 증가* * 예시 : 다가구주택 방화문, 일본 건식건축 방식의 월판넬 - 국내 건축물 방화법 강화 등에 따른 방화문 품질 규격 확대 및 수량 증가 ◦ 인건비/건축비용 증가에 따른 원가절감형 친환경 건축 모듈 제작 - 아파트 욕실 부분 건축 시 기존 1개월 이상 소요되던 방식을 모듈 방식으로 개선할 경우 14일로 단축

※ 과제번호 : SE-21		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	아주스틸(주)
분야	스마트엔지니어링
유형	기계금속
기술(제품)명	디지털 프린팅 방식 메탈/스틸 표면 인쇄용 잉크 및 인쇄기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 세계 최초로 잉크젯 방식의 디지털 프린팅 기법을 철강 생산에 도입하였으나, 현재 사용되는 노즐/헤드/잉크 등은 해외 수입에 의존하고 있음 - 잉크젯 헤드 등의 하드웨어와 인쇄 환경(온, 습도 등)에 구애받지 않는 잉크의 개발 및 국산화가 필요 - 내지문, 수용성, 자외선 반응 등 기능성 잉크 개발을 통한 최종 제품 다양화 필요 ◦ 메탈/스틸용 특수 인쇄기술 개발을 통해 우리나라 주력 수출제품인 가전제품 외장 디자인 고급화
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내 칼라강판 인쇄기술은 Gravure방식 등 아날로그 프린트 기술이 주류이며 현재(’20.1.) 세계 최초로 잉크젯 방식의 디지털 프린팅 기술을 개발하였으나, 주요 잉크는 외산(독일, 일본 등)을 이용 중 ◦ 가전제품용 외장재용 칼라 강판의 경우, 디자인, 광택 등의 특수효과 가미를 위해 라미네이팅 방식으로 제작되고 있으나 - 필름 가격이 고가이며 유럽향 제품의 경우 필름의 환경오염 문제로 인한 신제품 개발에 한계인 수준에 머무름
사업화 가능성	◦ 국산 잉크 및 도료의 개발을 통해 국내 칼라 강판사에 직접 공급 가능. 현재 사용 중인 잉크의 경우, 본격적인 양산이 시작될 경우, 연간 50억 이상의 수요 발생 가능 ◦ 특수 인쇄 기술의 경우, 칼라 강판 신제품 개발을 통해 삼성전자 냉장고 등 고급 가전제품의 외장재로 가능하며, 소니, 파나소닉 등의 일본 가전회사 및 독일 터키 등의 해외 가전사에 공급 가능

※ 과제번호 : SE-22		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜한중엔시에스
분야	스마트엔지니어링
유형	기계금속
기술(제품)명	소형화된 다축 직교로봇/부품조립기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 본 기술 적용 제품은 차량 브레이크 시스템에 적용되는 유체제어용 펌프로서 전력기반 자동차에 활용되는 기술 ◦ 해당 펌프의 조립은 대부분 Manual로 생산되며, 작업자의 숙련도에 따라 조립의 편차가 발생 ◦ 조립 편차가 발생할 경우 부분적으로 재작업하거나 품질 기준을 강화하며 검사 및 재작업으로 인한 품질 비용 발생 ◦ 공간이 협소해 Z 평면을 기준으로 X-Y가 자유상태인 다수의 부품을 동시 고정으로 소형화된 작업보조 로봇기술 요구 ◦ 이를 개선하기 위해 소형화된 다축의 직교로봇을 이용하여 복수의 부품을 고정하도록 하며, 로봇의 움직임과 고정 정밀도를 100μm 이하로 관리 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 기존 공정에서는 해당 조립을 Manual에 의존, 조립실의 제한적이고 좁은 공간에 다축으로 동작하는 로봇은 어려움 ◦ 기적용된 직교 다축 로봇 경우 정밀제어의 문제가 있으며, 제어 후에도 고정을 위해 동일한 하중을 부가할 수 없는 등 한계 존재
사업화 가능성	◦ 본 기술은 제품화 가능성이 높은 기술로서, 글로벌 기업을 중심으로 대부분의 마켓을 점유 ◦ 제품 조립 간 편차를 줄이고, 일정 수준의 품질을 유지할 경우 생산성 향상으로 가격 경쟁력을 대폭 제고 할 것 ◦ 기존 장비 제조 산업에서 활용하는 로봇 기술을 협소 공간의 특성과 높은 조립 신뢰성을 확보하도록 개선함으로 유사 공정 특성을 갖는 타 공정에 확대 적용 가능

※ 과제번호 : SE-23		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	(주) 삼광
분야	스마트엔지니어링
유형	전기전자
기술(제품)명	차량용 레이더 투과 커버
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 일반적으로 ASCC 레이더는 교통 상황에 따른 주행 보조 시스템을 제어하기 위하여 차량 전방 중앙에 설치돼 있지만, 금속 재질의 라디에이터 그릴 및 엠블럼과의 파장 간섭을 일으켜 전파 송수신에 악영향을 미침 ◦ 라디에이터 그릴 일부 영역을 플라스틱으로 대체해 전파 투과성 확보 ◦ 금속과 플라스틱의 차이로 인한 디자인적 요소를 극복하기 위해 전파 송수신에 간섭을 받지 않는 금속 질감의 플라스틱 투과 커버가 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 레이더 센서의 성능 저하를 피하기 위하여 돌출형태로 설치하거나 차량 전방 양쪽으로 설치하여 보정 장치를 추가로 설치 ◦ 차체와 동일성을 갖기 위해 플라스틱과 같은 비금속 성분의 모재를 형상화한 후 크롬 도금으로 구성하여 차량용 전방 센서의 성능 저하 ◦ 비금속 소재의 모재에 크롬 도금이 아닌 PVD(물리적 기상증착) 개발 및 양산성 확보 필요
사업화 가능성	◦ 자동차 산업의 자율주행 기술적 수요가 증가함에 따라 ASCC의 복잡한 차량 제어 프로세스의 정확성과 디자인적 요소가 필요 ◦ 정확성을 높이기 위한 보정 장치의 추가 없이 기존의 ASCC를 사용하여 원가 절감에 따른 수요 발생 가능 ◦ 글로벌 기업들의 수요가 점차적으로 증가하는 추세

※ 과제번호 : SE-24		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	피엔티
분야	스마트엔지니어링
유형	기계
기술(제품)명	다공질 세라믹 석션롤로 원단(제품) 주행성 향상기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 박막제품 주행시 닙을 하여 제품을 주행하면 눌림자국이나 주름이 발생하여, 제품에 손상을 주지 않으면서 주행성을 향상 시키기 위해 석션롤을 사용, 필요성이 높아지고 있슴
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 닙을 대체하는 석션롤은 개발되어 있으나 기존 석션롤은 메쉬망을 (해외 수입) 이용하여 제작되고 있음. ◦ 이를 대체할 기술로 다공질 세락믹은 기공이 미세하고 균일하기 때문에 흡착성이 우수하여 석션롤로 개발시 우수한 주행성을 확보할 수 있음.
사업화 가능성	◦ 2차 전지의 동박, 알박, 기능성 필름의 두께가 더욱더 얇아지고 있어 원단의 손상없이 주행성을 향상시키기 위해 반드시 필요함. ◦ 향후 동박생산설비나, 2차전지등 코팅설비에 필수 부품으로 많은 수요가 늘어날 것으로 예상 됨.

※ 과제번호 : SE-25		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	피엔티
분야	스마트엔지니어링
유형	부품
기술(제품)명	고정밀도 우레탄 에어척(air chuck)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ Roll to Roll(1) 장비의 기본 사양 중 중요한 하나로 Core(제품을 감을 수 있도록 만들어진 축을 말함)에 감겨있는 제품을 풀어주거나 감기 위해서는 이 Core를 장착 할 수 있는 척 부분이 필수적이며, Roll to Roll 장비의 시작과 끝이라고 할 수 있음 ◦ 여러 가지 종류의 척이 다양하게 있지만, 고하중, 고토르크, 고정밀도를 함께 갖춘 제품은 고가의 수입품 ※ (1)Roll to Roll : Roll 과 roll 을 통한 제조의 고속 연속 컨버팅 공정기술로, 대량생산을 위한 기초 산업 기계의 필수적 요소를 말함.
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 수입 제품을 모방하여 판매되는 여러 제품들이 있지만 그 수준이 수입 제품의 기술력에 미치지 못함. ◦ 국내에서는 에어튜브를 이용한 여러 에어척이 있으나 위에서 언급한 현대 산업에서 중요하게 다루는 고하중, 고토르크, 고정밀도의 성능을 갖춘 제품은 없음.
사업화 가능성	◦ 국산화를 통해 Roll to Roll 장비의 필수적인 부분이지만 수입산 고정도 제품이 고가라 사용하기 부담스럽던 여러 많은 기초 장비에 적용 할 수 있어, 그로 인한 생산성 증대와 제품의 질 향상이 기대되므로 많은 수요가 예상. ◦ 또한, 다양한 분야에 응용 및 적용 될 수 있어, 반드시 필요한 기술(제품)이라 할 수 있음.

※ 과제번호 : SE-26		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜제일테크노스
분야	스마트엔지니어링
유형	장비(기계, 철강)
기술(제품)명	폐배터리 재사용을 위한 배터리 검사 기술 및 화재 진압 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 전기 사용량 급증에 비례해 발생하는 화석 연료에 따른 공해 문제 등으로 인하여 보다 효율적 에너지 관리 필요. ◦ 전기차 폐배터리의 잔존용량 검사 기술이 확보되어야만 재사용 ESS 제품을 생산할 수 있을 것으로 판단됨. ◦ 화재에 대한 문제 해결이 포함되어야 함
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 종래의 에너지저장시스템은 전지팩의 구동중에 발생되는 열에 의하여 화재 사고가 빈번하여 이에 대한 대책이 시 급한 실정 ◦ 종래에는 에너지저장시스템을 이루는 전지팩들에 각각 냉각장치를 추가하거나, 냉방장치가 구비된 대형 컨테이너에 에너지저장시스템을 구축하여 내부의 온도를 설정 온도로 유지하는 방식 ◦ 최근의 빈번한 화재 사고를 통하여 강화된 정책이 필요한 실정임.
사업화 가능성	◦ 상기 기술을 확보하여 다양한 곳에 적용 가능한 ESS 제품 출시 예정 ◦ 배터리 화재 예방을 할 수 있는 다양한 응용 분야를 확보할 예정임.

※ 과제번호 : SE-27		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한양에코텍
분야	스마트엔지니어링
유형	섬유
기술(제품)명	Recycle 원사를 활용한 요트 바닥재용 원단 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 일반적으로 사용 중인 요트 바닥 제품은 합성 티크, PVC 티크, PE, EVA 등을 사용하고 있으나 기본적으로 자외선과 해수에 장시간 노출 시 내구성이 떨어져 지속적인 관리가 필요함. ◦ 이러한 문제를 해결하기 위하여 요트 바닥 자재에 있어서 건축용 목재 및 합성티크를 이용하는 방식에서 벗어나, 다양한 색상 발현이 가능한 PVC 및 ASA 컴파운드 개발되아야 함.
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 해외 요트 바닥재는 합성 티크나 천연 티크가 계속적으로 발달하는 추세이나 국내에는 가격이 비싸다는 이유로 EVA티크, 카페트 티크, 건축용 목재를 많이 사용함. ◦ 국외는 대표적으로 요트 바닥재는 천연티크나 합성티크를 사용하지만, 보수 공사가 어려운 이유로 계속적인 개발이 진행 중임.
사업화 가능성	◦ 현재 시장의 수요가 급속도로 확대되고 있고, 환경 및 안전에 대한 제품 인식이 높아지는 상황에서 본 개발품은 시장의 요구에 부응하는 적합한 제품으로 개발 완료 시 기대 효과가 클 것으로 예상됨. ◦ 일반 섬유 원사의 한계를 뛰어넘을 하이브리드 섬유인 Recycle 원사+기능성 컴파운드 코팅사의 경우신 규 시장선점이 가능하여 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 판단되며, 이는 곧 매출 및 고용 증대로 이루어 질 것으로 예상됨.

※ 과제번호 : SE-28		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	스마트엔지니어링
유형	협소공간 융합 연마 기계 장치
기술(제품)명	철강표면 검사 및 연마 기계 장치 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 철강제품 제조 시 가공Tool의 표면불량으로 개선필요 ◦ 철강표면 사상 효율화를 통한 작업시간 단축 필요 ◦ 협소한 공간으로 인해 보수작업 시 작업자의 안전 확보 필요 ◦ 품질개선 확보 필요 및 사상작업 누락 부 개선 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 현재 사용 중인 공정은 70년대 이후 달라진 것이 없음. ◦ 가공Tool의 육안검사으로 누락 부 발생 협소한 공간 내에 사람이 투입되어 안전사고 위험노출 ◦ 수작업 사상으로 보수작업 시간 과다 소요 사상작업 불량으로 인해 품질 불량 발생 상존 ◦ 수동작업 → 반자동 작업이 가능한 기계장치 전무함 균일한 사상작업이 가능한 Tool과 로봇장치, 비젼장치가 융합된 장치는 다른 산업에서는 사용 중임
사업화 가능성	◦ 안전작업 구현으로 수작업 사상연마 미실시로 인한 안전 문제 제거 및 전구간 결함 제거 가능 ◦ 확대적용 가능 개소 : 포항 5개소, 광양 4개소 ◦ 실용신안 및 특허 출원

※ 과제번호 : SE-29		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	기승공업(주)
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	자동차 Control Arm 알루미늄 차압 주조 공법 적용 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 환경규제 등 차량 경량화 부품 개발 트랜드에 따라, 현재 사용 중인 철계 합금 대비 이상의 성능을 가지는 알루미늄 소재를 사용 ◦ 알루미늄 소재에 따른 최적의 차압 주조 공정조건을 도출하여 국가경쟁력 및 제품경쟁력을 확보하고, 최적설계 기술 및 제품의 성능평가로 제품의 품질 확보 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 단조, 압출, 인발, 판재성형, 특수성형 및 미세정밀성형 등의 소성가공 산업은 다양한 산업분야에 적용되고 있고, 세계시장 규모는 약 820조원 정도이며, 국내의 경우 7조2,000억원의 시장을 형성하고 있음 ◦ 세계 소성가공 산업 시장의 구성 비율은 2010년을 기준으로 자동차 부품이 48%, 일반 산업기계부품이 33%, 전기전자 부품이 11%, 항공부품이 3%, 기타부품이 5% 정도의 비율로 자동차부품 및 일반산업기계부품이 대다수를 차지하고 있음 ◦ 차압 주조 방식을 적용한 서스펜션 섀시부품은 2018년 3월 현대자동차가 내놓은 수소전기차 넥쏘에 처음 적용, 지난해부터 2019년 8세대 쏘나타에 추가로 확대 적용 ◦ 너클과 캐리어 이외 컨트롤암, 브레이크 캘리퍼 하우징, 자동차 차체 부품 등 차압 주조법을 적용한 부품 수요가 지속적으로 커져 2025년이면 연간 800억~100억원 규모 매출을 기대하고 있음
사업화 가능성	◦ 자동차 경량화를 위한 Control Arm용 알루미늄 소재 차조 주조 공법 적용 플랫폼 기술 구축으로 알류미늄 Control Arm의 시장진입 가능성 확인을 위한 글로벌社 sample 제작 ◦ 글로벌社 기준 spec 충족 확인 ◦ 글로벌 기업 및 수요기업과의 연계를 통한 개발된 Control Arm 부품에 대해 수요기업의 의견을 반영하고, 자동차 Control Arm 알루미늄 차압 주조 공법에 대한 기술이전 및 제품화

※ 과제번호 : SE-30		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	(주)세중아이에스
분야	스마트엔지니어링
유형	장비(수질 IOT)
기술(제품)명	수질 모니터링 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 현재 도시의 개발에 따른 기존 농업용수로 활용되던 담수호 및 저수지가 차츰 시민들을 위한 산책로를 설치한 생태공원으로 변화되고 있는 추세이다. ◦ 기존의 농업용수의 수질조사 주기는 농업용수 수질측정망 조사는 년 4회(분기별),매년 조사. 농업용저수지 수질전수조사는 년 1회, 매년조사. 공사관리 농업용 호소 수질조사는 년 1회, 매년조사 (20년 기준)로 조사되고 있다. ◦ 또한 수질조사 시행체계 또한 복잡하기 때문에 수질검사의 소요시간도 많이 걸리고 있다. ◦ 이러한 상황에서 실시간 수질측정 센서를 활용한 수질측정 모니터링을 통해 좀 더 빠른 수질 변화를 확인할 수 있고 담수호 및 저수지의 수질 오염에 좀 더 발 빠른 대응이 가능할 것이다.
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 담수호의 실시간 수질측정 플랫폼은 담수호에서 수질을 측정할 수 있는 구조물 및 수집된 데이터를 확인 할 수 있는 웹 플랫폼의 개발이 완료되어 있다. 구조물을 담수호에 설치하게 되면 수질 측정을 위해 해당 담수호에 직접 방문 할 필요 없이 모니터 화면을 통해 실시간으로 해당 담수호의 수질 변화를 확인 할 수 있다
사업화 가능성	◦ 현재 수질측정을 위해서는 담당자가 직접 찾아가 수취작업을 진행해야 하거나 환경측정 대행업 종사자를 통해 대신 측정 의뢰를 해야 한다. 그 결과 인력, 시간 등 소비되어지는 비용이 많이 들게 되며 수질을 측정하는 입장에서 짧은 주기로 수질을 측정하는 것에 부담이 컸다. ◦ 하지만 위에서 말한 실시간 수질모니터링 시스템을 통해 측정지역에 장비를 설치하여 직접 찾아가지 않고 실시간으로 수질데이터를 얻는 것이 가능하며 원하는 주기, 원하는 데이터별로 데이터를 수집할 수 있기 때문에 기존의 방식보다는 비용, 시간적 측면을 절감할 수 있을 것이다. 또한 이렇게 구축된 수질데이터를 바탕으로 수질과 관련된 사업 분야에 활용함으로써 그에 따른 경제적 효과와 수질관련 산업 발전에도 큰 도움이 됨과 동시에 수자원의 즉각적인 파악과 관리를 통해 시민들의 만족도 또한 높일 수 있을 것이라 생각된다

※ 과제번호 : SE-31		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	구조안정성 평가 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 선박해양플랜트의 구조물의 규모는 지속적으로 커지고 설계 요건이 강화됨에 따라 선박해양플랜트에 대한 구조 안정성 평가 기술의 중요성이 증대 ◦ 선박해양플랜트 구조 안정성평가 관련하여 지속적인 해외 의존 심화로 인하여 막대한 외화유출이 진행되고 있어 구조 안정성평가 기술의 국산화를 위한 기반 기술의 확보 및 독자적 체계구축이 필요 ◦ 해양플랜트 설계, 운용, 핵심 기자재 및 고성능 소재를 포함한 핵심원천기술을 확보하고 기존 조산업과 연계한 구조 안정성 평가 시스템 구축을 통해 강력한 시너지 창출 가능
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 해양플랜트 구조설계 전용 유한요소해석 프로그램의 개발과 국산화를 통한 구조안전성평가 고유기술 확보를 위한 연구개발 중 ◦ 해양플랜트 구조물에 관한 새로운 파랑충격하중 추정 기법 제시 및 독자적 구조응답평가 기술 개발
사업화 가능성	◦ 성능평가 기법 및 시뮬레이션 S/W, 시험/해석 데이터와 같은 핵심 개발기술의 국산화 및 기반기술을 확보하여 국내 조선해양업체로의 이전을 통한 현장 적용 가능 ◦ 구조해석 기술 고도화를 통한 국내 해양 플랜트 구조시험 및 해석 가이드라인을 정립 필요

※ 과제번호 : SE-32		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	국제규정(IMO)에 맞는 선박평형수 처리용 장치
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 선박 평형수(Ballast Water)는 화물적재 상태에 따라 선박의 균형을 잡기 위해 평형수 탱크에 주입하거나 배출하는 바닷물을 지칭 ◦ 국제해사기구(IMO)는 선박평형수에 포함된 미생물이 바다 생태계를 교란시키는 것을 차단하기 위해 총 톤수 400t 이상 모든 선박에 대해 평형수처리설비 장착을 의무화하는 선박평형수 관리협약을 2004년 채택하여 관리 중
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 평형수 문제에 대응하기 위해, 국제해사기구(International Maritime Organization, IMO)에서 2004년부터 국제 선박 평형수 관리협약이 이루어졌고. 이로 인해 2020년까지 운영 중인 모든 선박들에 선박 평형수 처리장치 설치 필요 ◦ 한국, 미국, 유럽, 일본 등 여러 국가에서 선박 평형수 처리 방법 및 장치에 대하여 많은 연구가 진행되고 있으며, 전기분해, 오존분사, 자외선 투사, 화약약품 등 많은 처리방법 소개 ◦ 현재 국내 조선업계에서 선박 평형수 처리를 전기화학적으로 살균함으로써 IMO 협약에 적합한 선박 평형수를 제조 중
사업화 가능성	◦ 선박 평형수 관리협약이 본격적으로 발효되면 현재 운행 중인 선박에 대한 시장이 열리게 되므로 시장규모는 급격히 늘어날 전망 - 현재 전 세계 운항선박(68,190척) 중 57,000여척이 선박 평형수 처리장치가 필요한 선박으로 금액 기준으로는 5년간 약 48조원으로 추정 - 처리장치 비용은 평균 5억원(44만달러)/척이며 설치비용은 처리장치 비용의 70~80% 수준에 해당하는 평균 3.5억원/척으로 평가

※ 과제번호 : SE-33		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	배관 수중용접기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 최근 전세계적으로 연안 개발, 가스 및 오일 시추 등의 이유로 수중용접에 대한 수요가 가파르게 증가 추세 - 수중용접은 물과 접촉 상태라는 특이한 환경에서 이루어지는 용접을 말하며, 대기 중에서 이루어지는 용접과는 달리 시공 조건이 다소 까다롭고, 물을 배제해야 하기 때문에 특수한 용접방법이 필요 ◦ 잠수사가 운용 할 수 있는 자동화 용접 장비의 개발이 필요하며 특히 배관의 경우 아랫부분 용접이 어려우므로 자동으로 360도 회전하며 용접 할 수 있는 장비가 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 수중에서 실시하는 용접방법은 아래와 같이 건식과 습식으로 구분되며 현재 잠수사가 운용 할 수 있는 용접 장비가 부재 - 건식 : 건식은 일반적으로 수중의 용접한 곳을 그 주위에 공간을 형성하도록 특수 체임버로 만들고 그 가운데 물을 배제하여 기중에서 용접하는 방법 - 습식 : 습식은 수중에서 직접 실시하는 간편한 용접이며 용접장소의 현장이 복잡한 경우 혹은 응급처치를 하여야 하는 경우 등에는 필수의 방법
사업화 가능성	◦ 해상구조물이나 오일가스 산업에서 필수적인 수중용접은 긴급한 수리작업 시 대형사고를 막아주며 환경오염이나 손실을 최소화 할 수 있는 구체적인 방법으로 본 기술을 통해 관련분야의 사회적 문제 해결과 동시에 사업화 가능성 충분

※ 과제번호 : SE-34		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	선박용 대형엔진 크랑크 샤프트* 절삭/가공용 장비 * 크랭크에 의하여 회전되는 회전축
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 엔진 크랑크 샤프트는 피스톤의 직선운동을 회전 운동으로 변환해 주는 부품이며 특히 회전축이 되는 저널과 피스톤로드와 연결되는 핀 부분을 정밀하게 공차관리 할 수 있는 기술이 필요 ◦ 선박용 대형엔진 크랑크 샤프트의 경우 길이는 10m 이상, 중량은 수십 톤이라 제작 과정에서 자중에 의한 처짐, 온도변화에 따른 팽창, 가공 중 절삭력에 의한 변형, 처짐 등 외부 요인에 대한 영향을 크게 받으므로 가공 중 현재값을 측정하면서 가공량 조절이 필요 ◦ 계측작업을 개선 하고자 크랭크 핀 가공장비에 원거리에서 비접촉식으로 계측이 가능한 레이저 변위센서를 적용하여 가공 중 크랭크의 거동을 관찰 할 수 있는 연구가 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 대형 부품을 원하는 정밀도로 측정 할 수 있는 계측기도 한정되어 있기 때문에 현재는 작업자가 대형 마이크로미터*를 들고 장비 회전 중에 직접 접근하여 측정 작업을 수행 * 물체의 외경, 두께, 내경, 깊이 등을 마이크로미터(μm) 정도까지 측정할 수 있는 기구 ◦ 레이저 센서의 측정 원리상 표면상태가 변하면서 센서에 맺히는 반사광의 변화에 따라 발생하는 오차 등으로 오차를 없애는 연구가 진행 중
사업화 가능성	◦ 크랭크 핀 터닝 장비에 장거리 레이저 변위센서를 적용 하기 위해, 센서를 선정하고 측정 전략 수정 및 데이터 처리를 통해 각종 오차를 줄이는 기술이 안정화 되면 - 대형 크랑크 사프트 가공시에 오차가 줄게 되고, 이를 통해, 불필요한 시간과 인력 등의 낭비가 감소 할 것으로 예상

※ 과제번호 : SE-35		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	선박용 엔진 유압부품 및 판넬장치 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 현재 선박용 엔진은 이중연료엔진(dual fuel diesel engines)으로 디젤과 가스를 병행하여 사용 할 수 있는 구조로 만들어지고 있음 - 이를 운용하기 위한 컨트롤 시스템의 경우 현재 국산화가 되어 있지 않아 해외에서 수입해서 사용함에 따라 국산화가 시급함
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 현재 독일의 글로벌 엔진제조사인 만(MAN)社가 LPG 이중연료 엔진개발을 완료
	◦ 해당 엔진은 2020년 상용화를 앞두고 있으며 현대중공업과 기술제휴를 통하여 선박의 설계 및 시뮬레이션을 완료 ◦ 개발된 ME-LGIP엔진은 선박 시동 시 디젤을 사용하고 운행 시 LPG를 사용하는 이중연료 엔진으로 기존 디젤엔진보다 질소산화물(NOx)은 20~30%, 황산화물(SOx)은 90~95% 적게 배출
사업화 가능성	◦ LPG추진 선박은 2020년부터 시행하는 국제해사기구(IMO)의 선박 배출가스 규제 기준을 만족시킬 뿐 아니라 선박에 연료를 공급하는 벙커링시스템이 간단 - 이에 따라, 건설비용이 LNG의 1/3수준으로 경제적이고 세계적으로 공급 인프라가 잘 갖춰진 장점 보유 - 대형선박용 이중연료엔진의 컨트롤판넬 장치의 국산화가 될 경우 선박관련업 뿐만 아니라 국가경제 활성화 가능

※ 과제번호 : SE-36		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	스마트엔지니어링
유형	장비
기술(제품)명	실시간 도료량 측정 장치
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 선박건조를 위한 도장작업에 도료의 소요량을 실시간으로 측정하는 기술이 필요함 ㅇ 에어리스 펌프/스프레이 건 사용, 블록도장 작업자의 작업 상황(작업 물량과 패턴 등)파악 불가함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 유량계를 활용한 도료 사용량 직접 계측이 어려움 ㅇ 도장 작업에 대한 실시간 도료 사용량 파악이 어려움 (도료 점도 높음, 도료 특성 상 피그먼트존재 등)
사업화 가능성	ㅇ 도료량 측정은 도료절감 및 공정단축에 효과적이고 품질향상, ICT융합과 Data 분석을 통한 새로운 Insight 도출등의 부가적인 효과를 가질 수 있으며 건설현장, 플랜트에도 다양하게 활용 될 수 있음

※ 과제번호 : SE-37

※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터

대·중견기업 수요기술(제품) 설명서

기업명

포스코

분야

스마트엔지니어링

유형

장비

기술(제품)명

양안 방식의 산업용 AR 스마트 헬멧 기술

필요성 및

기술(제품) 내용

ㅇ 공장 등의 산업 현장에서 다양한 정보 확인 및 실시간 커뮤니케이션을 위한 AR 스마트 헬멧 필요

ㅇ 눈 앞에 별도의 디스플레이 장치 없이 쉴드 상에 가상 화면을 구현

- 세계 최초 방식의 AR 스마트 헬멧 기술 및 특허 보유

- 자체 개방한 AR 광학 쉴드 기술 및 특허 보유

<관련 이미지>

기술(제품) 동향 및 수준

ㅇ 세계적으로 산업용 AR 스마트 헬멧에 대한 니즈는 증가하고 있으나, 관련 솔루션, 상품을 제공하는 회사는 극히 제한적이고 가격이나 기술 등이 부적합한 상황임

ㅇ 다테크니끄의 기술과 제품은 지금까지 없었던 완전히 새로운 방식으로써, 기술 및 디자인 특허 그리고 실제 현장에서 쓰이기에 적합한 수준의 기술력과 가격경쟁력을 확보함

사업화 가능성

ㅇ 독자적인 기술 개발을 통해 AR 스마트 헬멧을 개발함으로써 글로벌 시장을 선점할 수 있는 기회

ㅇ 산업용 뿐 아니라 스포츠, 오토바이, 관광 등 다양한 분야로 확장할 수 있음

ㅇ VR/AR 분야에서 가장 명확한 시장을 타겟팅하고 있으므로 성공적으로 사업화가 가능할 것으로 확신

복합소재

※ 과제번호 : CM-01		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	넥센타이어
분야	복합소재
유형	부품
기술(제품)명	에너지 하베스팅 (Energy Harvesting) 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 차량의 주행 성능 및 안전 향상을 위해 장기간동안 타이어 내부 센서 장착 모니터링 기술 개발 진행 ㅇ 에너지 하베스팅은 열, 빛, 진동, 전자기 등의 버려지는 에너지를 모아 전기에너지로 변환시키는 기술을 의미 ㅇ 타이어 내부 센서의 특성상, 기능구현을 위해 배터리가 필수적임에 따라 타이어 전주기적 수명을 만족할 수 있는 소형/대용량 자가 발전 기술 개발이 필요 - 타이어 주행 중 운동, 열에너지 또는 변형 등 타이어주행 중 발생하는 에너지를 활용한 자가 발전기술 필요 - 향후 초소형 대용량 자가발전 기술 개발 시 센서 부착 타이어 시스템의 성능 및 기능 향상
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 국내 경우, 한국기계연구원(KIMM)에서 과거 타이어 운동에너지를 전기에너지로 변환하는 연구를 진행 ㅇ Top 타이어인 미쉐린 굿이어 및 전장업체를 보유한 콘티 등 글로벌 타이어 제조사의 경우에도 본 연구 부분에 많은 비용을 투자하여 기술 개발 진행 중
사업화 가능성	ㅇ 타이어 헬스케어, 인텔리전트 타이어 등 세계 각국에서 많은 개발 노력을 기울이는 중 ㅇ 본 자가발전 기술 개발 시 모든 운송수단에 적용되는 타이어(승용, 군용, 항공 등) 부분의 혁신으로 자동차와 타이어 산업 자체의 발전 및 연관산업에 영향을 미칠 것

※ 과제번호 : CM-02		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	넥센타이어
분야	복합소재
유형	부품
기술(제품)명	발광형 타이어 개발을 위한 온도 감응형 안료 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 타이어의 사이드월 고무 혼합 시 온도 감응형 안료를 적용함으로써 차량 속도 변화를 타이어 사이드월 부분에 발현되는 Color로 구분이 되도록 하는 기술
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 국내외 주요 타이어 업체에서 글래스비드와 형광 안료를 사용한 발광형 타이어에 대한 특허 존재 ㅇ 자동차용 타이어에서 아직 출시된 정보는 없음 ㅇ 일부 경주용 타이어의 화이트 사이드월에 안료를 같이 혼합하여 Color 사이드월 제품은 존재 ㅇ 기존 타이어에 스티커 형식으로 Color 부여
사업화 가능성	ㅇ 기술 확보 후 Technical Marketing 활용 가능 ㅇ 정식 타이어 출시 여부 미확정

※ 과제번호 : CM-03		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대자동차
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	3D 프린팅 언브레이커블 광경화 복합소재
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ DLP/SLA등의 광경화 프린팅 기술을 이용한 출력물들은 디자인 검증, 각종 지그/치그류 등 자동차 산업에 다양하게 활용하고 있음 ㅇ 소재 물성이 플라스틱 사출물 수준으로 높아지면 현재 사용되는 범위 (prototypes, manufacturing tools)에서 벗어나 실제 부품으로 활용성이 더욱 높아질 것으로 예상 (Final products)
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 현재 BASF, DSM등 글로벌 소재 회사들에서 다양한 광경화 프린팅 레진 개발에 몰두 하고 있음 ㅇ Rubber like 등의 유연한 소재부터 ABS like, PP like 및 PEEK like 등 엔지니어링 플라스틱 까지 출시됨 ㅇ 실제 차량에 적용성이 높은 사출 PP 수준의 광경화 레진은 개발은 어려운 실정 -프린팅 PP like 소재 Fracture Toughness : ~40J/m -플라스틱 사출 PP 소재 Fracutre Toughness : >200J/m (내장재의 경우 unbreakable) ㅇ 플라스틱 사출 소재의 경우 tarc 등의 경화 물질이 복합재로 작용하여 물성을 높여주는 것처럼 프린팅 레진의 복합화를 통하여 물성 확보가 필요함
사업화 가능성	ㅇ 플라스틱 사출 PP 수준의 소재 개발이 되면 자동차 내장 부품으로 직접 적용 가능함 (e.x. 크래쉬패드, 글로브박스, 콘솔 등)) ㅇ 광경화 복합소재 제조 기술 바탕으로 초고내열성 소재 및 초고마모성 소재 등 개발을 통한 사업 확장 가능

※ 과제번호 : CM-04

※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터

대·중견기업 수요기술(제품) 설명서

기업명

한화솔루션(주)

분야

복합소재

유형

소재

기술(제품)명

스틸대체용 고강성 경량화 소재

필요성 및

기술(제품) 내용

◦ 자동차에 들어가는 스틸의 무게로 인한 비효율의 감소를 위해 스틸을 대체할 수 있는 가벼운 자동차 소재 개발 필요

- 본 소재는 스틸과 비슷한 강도를 보유하면서도, 가벼운 중량으로 충돌 에너지 흡수성 필요

- 또한, 다양한 디자인을 할 수 있도록 변형자유도가 높고, 타 소재와 우수한 결합력을 보유하고, 재활용에 용이

기술(제품) 동향 및 수준

ㅇ 현재, 폴리프로필렌 수지(PP)에 유리섬유 매트가 강화재로 보강된 판상형태의 복합소재인 유리섬유강화 열가소성 플라스틱 소재 및 저중량 강화 열가소성 플라스틱 등이 개발되어 차량의 주요 부품으로 활용 중

- 실제 제품에 본 소재를 활용하여 차량하부 보호 및 외관의 디자인, 흡음 성능 향상 효과가 있는 차량 언더커버와 고강도 경량소재 범퍼 등으로 활용

< 고강도 경량소재 범퍼 예시 >

사업화 가능성

ㅇ 전기차, 수소차 등 향후 친환경 차량으로 자동차의 종류가 변화되어 가는 추세로 자동차에 적용 되는 경량소재의 활용도가 증가

- 현재 활용영역보다 첨단 자동차산업의 다양한 분야에서 고강성 경량화 소재 수요가 많아질 것으로 예상

※ 과제번호 : CM-05		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜효성
분야	복합소재
유형	부품
기술(제품)명	효성 탄소섬유를 이용한 중대현 드론 융·복합 부품
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 중대형 드론에 사용되는 탄소 융복합 소재는 그 기기 특성상 프리프레그(Prepreg)* 형태의 고급 소재 적용 필요 ◦ 기존 진공오븐성형(Autoclave), 프레스(Press)를 이용하여 전용소재가 없이 범용 탄소 프리프레그 소재 사용 ◦ 효성 탄소섬유와 탄소 프리프레그 소재를 이용하여 성형시간 단축 및 공정 최적화를 통해 속경화/저온경화가 가능한 소재개발 및 블로어 공법 등을 이용한 대형 산업용 드론 부품개발 대두
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 최근 드론의 용도가 다양해지고 크기와 모양이 복잡해지면서 새로운 형태의 부품이 요구되고 있으나 국내에서는 아직 이러한 소재, 성형기술의 개발이 미흡한 상태 ◦ 블로우 오븐성형은 일종의 OOA 방식으로 높은 압력과 낮은 성형비용으로 차세대 성형 공법으로 자리 잡으며 국산 효성 탄소섬유와 결합으로 새로운 형태의 복합 재료로 발전 기대 ◦ 블로우 오븐성형은 드론 부품 중 기존에 성형이 힘든 곡면부분이나 복잡한 형상 부분에도 가압과 쉬운 탈형특성을 이용하여 컴팩트한 형태로 성형 가능
사업화 가능성	◦ 블로우 오븐성형에 적합한 수지 개발로 중대형 산업용 드론의 성형시간을 앞당겨 대량생산 및 원가절감 적용 가능 ◦ 블로우 오븐성형을 이용한 드론 복합재 부품을 제작하여 국내‧외 드론 부품 시장 본격 진출 가능 ◦ 개발된 기술로 드론 시장뿐 아니라 다양한 탄소 융‧복합 제품 시장으로 진출이 가능하여 특화된 성형기술과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 확대 가능

※ 과제번호 : CM-06		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜효성
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	효성 탄소섬유를 이용한 산업·레저용 복합재 고압용기
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 국내에 유통되고 있는 산업용(공기호흡기), 레저용 복합재 고압용기는 대부분 해외소재에 의존하고 있어 수출규제 등의 영향에서 자유롭지 못한 상황이며 특히 복합재 고압용기의 내압을 담당하는 탄소섬유의 안정적인 소재 공급이 중요 ◦ 고탄성‧고강도를 가지는 국산화 탄소소재를 사용하여 기존 대비 더 가벼우면서 안전성을 가지는 고압용기 개발 필요 ◦ 탄소 복합재 고압용기는 알루미늄 재질의 Seamless 맨드렐에 복합소재를 Filament Winding공법으로 제작하는데 복합재를 적절한 두께와 각도로 설계해야 최적의 제품 제작 가능
기술(제품) 동향 및 수준	◦ Type3(금속재라이너+복합재) 복합재 고압용기 제조기술은 확보되어 있으나 국내에 유통되고 있는 복합재 고압용기는 全분야(산업‧레저/차량‧항공)에 걸쳐 외산 소재에 대부분 의존 ◦ 해외 복합재 고압용기의 경우 미국, 영국, 대만 등에서 활발한 개발이 이루어지고 있으며 사용압력은 국내수준과 유사한 300bar대 제품이 주력
사업화 가능성	◦ 효성 탄소섬유를 적용한 복합재 고압용기 개발은 제품의 설계변경 없이 기존 금속 용기의 부품단위 교체만으로 사용가능해야 경제적인 설계 가능 ◦ 내부식성/내피로성 특성을 갖는 고강성의 복합재 용기는 산업/레저용(사격, 스쿠버 등), 재난구호용(산소용기)등 다양한 고압용기의 경량화에 기여하고 나아가 항공우주용 등의 관련 산업 전반에 제품 적용 기대

※ 과제번호 : CM-07		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜효성
분야	복합소재
유형	장비
기술(제품)명	효성 탄소섬유를 이용한 80톤급 CFRP 유압인장기
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 건설용 유압인장기는 흙막이공사, 교량 보강공사, 현수교 공사 등 토목공사 시 와이어를 당겨 Pre-Tension을 주는 장비 ◦ 600bar 이상이 가해지는 유압장비는 기존의 스틸 재질 장비의 경우 무겁기 때문에 사용상 어려움이 많고, 사고 위험이 높은 고소/교각작업이 많아 경량화가 필요 ◦ 효성 탄소섬유를 이용한 융복합 성형공법으로 제작되는 CFRP 유압인장기는 기존 장비보다 40% 이상의 경량화 가능
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내에서 사용되는 유압인장기는 스틸 재질 또는 알루미늄 재질이며, CFRP 유압인장기는 국내 개발사례 없음 ◦ 해외의 경우 Parker(미국)사와 Hanchen社(프랑스), DYWIDAG社 (미국)에서 CFRP 유압인장기를 개발하여 판매 중 스틸 유압인장기 알루미늄 유압인장기 CFRP 유압인장기
사업화 가능성	◦ 스틸 재질의 유압 인장기의 경우 무겁고, 부식 문제로 인해 작업위험도가 높아 새로운 유압인장기 개발요구 지속 ◦ 해외의 CFRP 유압인장기의 경우 기존 스틸 제품에 비해 약 5배 비싸기 때문에 국내에서 미적용 ◦ 효성 탄소섬유를 적용한 CFRP 유압인장기 국산화를 통해 국내 사용중인 유압인장기 대체 및 해외 선진사 제품대비 가격 경쟁력을 확보하여 해외시장 수출 예상

※ 과제번호 : CM-08		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜효성
분야	복합소재
유형	장비
기술(제품)명	탄소 융·복합 소재 열처리, 제조, 분석 장비
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 고부가가치 탄소 융복합 소재 개발 및 품질강화를 위해서는 다양한 실험장비의 구비가 요구되며, 장비 국산화가 병행될 경우 국내 연구 수준 제고에 상당한 시너지 효과 가능 ◦ 탄소섬유의 개발에는 프리커서(Precursor) 방사, 안정화, 탄화, 후처리장비(표면처리, 사이징, 건조), 분석장비 등 요구 ◦ 특히 안정화/탄화장비는 소수의 고가 수입장비에 의존하고 있어 제품 다양성 및 연구저변 확대에 걸림돌
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내 대기업과 연구기관의 활발한 탄소소재 연구개발에도 불구하고 국내수준은 수입소재의 성능 대비 범용 제품화 수준 ◦ 안정화/탄화장비의 경우 생산장비 및 연구장비가 외산에 의존하고 있으며, 국내개발은 미미한 실정
사업화 가능성	◦ 고성능용 열처리 장비 국산화 - 고성능 탄소섬유를 제조하기 위해서는 풍속 균일화 설계를 적용한 고성능용 안정화 열처리장비 개발이 필수 ◦ 2000℃ 이상의 흑연화로 국산화 - 연속식 흑연화 설비의 기술을 보유할 경우 다양한 고탄성 탄소제품의 생산이 가능하고 설비 국산화를 통해 국내 산업의 기술 경쟁력 제고 기대 ◦ 다양한 탄소섬유 실험장비 개발 - 국내 기술확보를 위한 연구 목적에 맞는 표면처리, 사이징, 건조, 분석용 장비 개발을 통한 산업 전반의 고부가가치 기대

※ 과제번호 : CM-09		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	동양물산기업(주)
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	내연기관 연료 및 매연 저감용 냉각수 첨가제
필요성 및 기술(제품) 내용	◦내연기관의 엔진은 흡입, 압축, 폭발, 배기 행정을 거치면서 열이 높아지게 되는데 냉각수는 엔진 주위에 워터재킷으로 냉각수가 돌며 열을 식혀주는 역할 ◦이때 냉각수의 역할이 제대로 이루어지지 않을 경우 엔진과열이 발생할 수 있으며, 이로 인한 불완전연소로 연료소모량 증가와 매연이 발생 ◦불필요한 불완전연소의 역할을 완전연소로 전환함으로써 연료소모량 과 매연을 저감할수 있는 제품이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦노후차량 조기 폐차, 차량2부제, 발전소 40% 감축운영, 친환경 차량 공급, 노후차량 DPF 장착 등 다양한 방안을 강구 및 적용 중에 있으나 해결책은 요원한 상태 ◦자동차의 경우 일반적으로 해결책으로 냉각수가 아닌 엔진오일로 접근을 하기 때문에 그에 따른 엔진에 대한 부담 또한 큰 상태
사업화 가능성	◦국내에서는 배출가스의 기준을 강화하였기 때문에 이 기준을 충족시키기 위해 수요가 많을 것으로 생각됨 ◦아세안 국가들은 급격한 경제발전으로 인해 환경문제에 대한 대응이 타 국가에 비해 상당히 뒤쳐진 상태이므로 효과적으로 접근이 용이한 상태

※ 과제번호 : CM-10		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LMS
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	플렉서블 이미지센서용 유기반도체
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 이미지센서는 스마트폰, 자동차, Lot (사물 인터넷), 의료기기 등 다양한 분야에서 핵심기능을 수행하고 있으며, 앞으로도 수요가 크게 증가할 것으로 예상 됨 ◦ 고화소 이미지센서 구현을 위한 픽셀 면적 축소는 화질 저하현상을 야기함으로, 고화소 구현이 가능하며 광전변환 특성이 우수한 새로운 소재가 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 유기반도체를 광전변환 재료로 사용하는 유기 이미지센서가 전문가용 카메라로 상용화 되어, 이미지센서로서의 상품성 확보를 위한 최적화가 진행 되고 있음 - 현재 상용화된 유기 이미지센서의 광전변환 특성은 우수하나, 유기반도체의 장점을 충분히 활용하지 못하고 있음 - 기존 실리콘 기반의 이미지센서와 같이 컬러필터를 사용함으로, 불필요한 광 손실 감수 및 고화소 구현 가능한 구조를 채택하지 못하고 있음 ◦ 흡수파장 선택성이 있는 유기반도체를 활용한 유기 이미지센서는 아직 제품으로 출시되지 않았음
사업화 가능성	◦ 흡수파장 선택성과 광전변환 특성이 우수한 유기반도체로 기존 실리콘 기반의 이미지센서를 대체할 수 있을 것으로 기대 됨 - 신규 소재 ⸱ 신규 구조 도입으로 성능 최적화된 유기 이미지센서는 제품 차별화 및 경쟁력 강화에 기여 가능

※ 과제번호 : CM-11

※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터

대·중견기업 수요기술(제품) 설명서

기업명

㈜엠케이켐앤텍

분야

복합소재

유형

소재

기술(제품)명

고경도·고내구성 나노다이아몬드 도금 첨가제

필요성 및

기술(제품) 내용

- 습식도금의 응용분야는 전기전자, 자동차•기계부품, 장식용

등 산업전반에 걸쳐 있으며, 이 가운데 표면의 경도를 향상

시키기 위한 도금의 경우 배터리 부품, 기계부품, 및 전자품

등의 내구성 향상을 요구하는 부품 등에 응용되고 있음.

- 크롬(hard chromium) 도금은 열처리강 또는 질화강 보다 높은 900Hv 이상의 경도 특성과 더불어 50~100 μm 이상의 후막 형성이 가능함에 따라 고경도•내마모 특성 등이 요구되는 기계, 설비 부품에 널리 적용되고 있음.

* 크롬도금은 매끈한 표면으로 인해 표면에 이물질이 부착되는 것을 방지하고 연성재질에 높은 경도를 가지는 막을 형성하며, 막 형성 시 밀착력이 우수하며, 고내식성을 보인다는 장점을 가지고 있음.

* 하지만, 도금 피막 내 다수의 크랙(crack)을 포함하는 문제점으로 인해 실제 적용되는 부품의 내식성 및 수명에 대한 제한이 있음.

- Crack-free 도금이 상용화되어 있으나, 비교적 경도가 낮고 두꺼운 도금이 불가능한 특징으로 인해 기능성 구조재 등에 적용이 어려움에 따라, Crack-free 도금 단점을 보완할 수 있는 고경도•고내구성 크롬도금 첨가제의 개발이 시급히 요구됨.

- 나노다이아몬드는 고경도의 특성과 표면에 다양한 기능기가 있어 제타전위 제어가 가능한 첨단 신소재임.

- 나노다이아몬드 표면기능화(제타전위 15 mV 이상) 기술 및 분산 입도제어(200nm 이하) 기술 기반의 나노다이아몬드 크롬도금 첨가제를 통해 고객의 니즈에 맞는 고경도•고내구성 크롬도금 기술의 확보가 가능함.

기술(제품) 동향 및 수준

- 크롬도금은 뿌리기술 중 표면처리분야에서 산업적•경제적

측면에서 매우 큰 비중을 차지하고 있으며, 경질 크롬은

세계적으로 약 30억 달러 이상의 시장을 형성하고 있는 것

으로 추정됨.

* 현재 도금기술의 선두 국가인 일본을 중심으로 유럽 및 미국에서 나노다이아

몬드 첨가제를 활용한 고경도•고내구성 크롬도금 첨가제 기술이 개발되고 있음.

- 고경도•고내구성 첨가제는 향후 니켈, 구리, 금 도금액

첨가제로 확장이 가능하며 기존의 성능을 향상시킴과 동시

에 귀금속 사용량을 줄일 수 있을 것으로 기대됨.

사업화 가능성

- 표면처리분야 세계시장규모중 반도체 및 디스플레이, PC

산업이 크게 증가세를 보이고 있으며, 전기아연도금과 크롬

도금이 연관되는 차동차 산업의 경우 15% 이상의 성장률

을 보이고 있으며, 습식표면처리의 경우 고경도 및 고내구

성을 위한 표면처리기술 개발에 대한 니즈가 계속 요구되

고 있음.

- 현재 약 106조원 규모의 표면처리시장은 전기도금 33%,

기계 도장 33%, 분체도장 7%, 아연도금 10%, 열표면처리

6%, 양극산화 2%, PVD/CVD 1%의 규모로 추정됨.

* 전자산업의 발달로 생산량의 증가세가 커지고 있으며, 특히 아시아의 경우 표면처리분야 시장규모면에서 계속적으로 상승 추세임.

- 고경도•고내구성 크롬도금 첨가제의 경우 국방산업인 총기 내

총열 코팅 및 자주포의 포신 내부 코팅을 통해 성능 향상이 기대

되며 그 수요가 발생되고 있음.

- 또한, 나노다이아몬드 첨가제의 경우 높은 방열 특성을 기대 할

수 있기 때문에, 공구, 기계 부품, 전기자동차의 핵심 기술로 그

수요가 확장 될 것으로 기대됨.

※ 과제번호 : CM-12		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	경도, 거칠기, 부식 등 공학적 특성 인증표준물질
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ경도, 거칠기, 부식 등 공학적 특성시험은 제품과 소재의 개발 또는 품질 검증을 위하여 필수적인 시험으로 국내 여러 산업현장 및 연구실에서 매우 빈번하게 수행하고 있음 ㅇ 공학적 특성시험에 사용하는 인증표준물질(CRM 또는 SRM, Certified Reference Materials)들은 전량 수입에 의존하고 있어 이에 비용, 납기 측면에서 어려움이 상존 ㅇ특히 신제품 또는 신소재 개발 시 검증시험을 위한 인증표준물질을 새로 만들거나 구매해야 할 경우 부득이 해외 제조사에 개발 중인 제품 또는 신소재 정보를 제공해야 하는 어려움과 이로 인한 기술유출 가능성 있음
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ외국의 경우 국가기관에서 인증표준물질들을 제작, 판매하고 있으며 꾸준하게 각 분야의 표준물질들을 새로 개발 중 - 미국 : NIST(National Institute of Standards and Technology), 1,300여종 보유 - 일본 : YAMAMOTO, Asahi - 독일 : BAM - 유럽 : EC JRC (European Commission Joint Research Centre) ㅇ대한민국의 경우 한국표준과학연구원에서 보급 중이나 그 종류/숫자가 선진국에 비해 매우 부족하며 특히 공학적 특성분야의 경우 26종에 불과하며 보급중단 품목도 많음
사업화 가능성	ㅇ두산중공업과 협력업체들이 보유한 소재 제작, 가공, 측정 및 시험장비와 관련 기술인력들을 활용하고 표준과학연구원 등 관련 기관과 협력하여 우리나라 소재&기계 산업분야에 수요가 많은 인증표준물질 제작, 보급 ㅇ외산 대비 저렴하면서도 신제품/신소재 국내 개발 시 선행지원이 가능하도록 지속적인 인증표준물질 개발, 제작 및 보급 체계 수립

※ 과제번호 : CM-13		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	3D Printing Metal Powder
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 3D 프린팅용 금속분말은 기존 분말야금용 금속분말과 비교하여 입자형태, 입자크기, 크기분포 등의 특성이 품질에 끼치는 영향이 매우 크기 때문에 고품질의 금속분말이 요구 ◦ 3D 프린팅용 금속분말은 대부분 해외업체에 의존하고 있으며, 이로 인해 가격 및 납기 측면에서 어려움 존재 ◦ 니켈 혹은 타이타늄 합금의 경우 독일 등 일부 국가에서는 전략물자로 통제되어 수입이 제한적
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 기존 합금에서 조성을 변화시켜 소재의 물성은 유지하되 용접성을 향상시켜 3D 프린팅 공정에 적합한 소재 개발 ◦ 기존 합금에서 탈피하여 3D 프린팅용 신규 합금을 개발하여 기존 합금 대비 물성을 향상시키고 3D 프린팅에 적합한 소재 개발
사업화 가능성	◦ 현재 급성장 중인 금속 3D 프린팅 산업에서 대부분 수입에 의존하고 있는 금속분말을 국산화하여 3D 프린팅 제품의 납기 및 가격경쟁력에 기여 ◦ 3D 프린팅용 신규 합금 개발 및 특허 등을 통해 글로벌 금속분말 시장 선점

※ 과제번호 : CM-14		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	Stainless Steel Flat Bar (10%CrmartenziticsteelX12CrMoWVbN10-1-1)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 온도가 높은 화력, 복합화력, 열병합 발전소의 터빈의 앞단(ex. 고압터빈 1~3단, 중압터빈 1~3단)에 부분적으로 사용되는 초고온용 버켓, 펌프 등의 주요 소재 ◦ 사용량이 5ton 미만으로 국내 소재 업체의 최소 생산량을 만족할 수 없어 소재 국산화 개발이 어려웠고, 대부분 외자재로 구매 ◦ 최근 복합, 열병합 발전의 온도 조건이 기술의 발달과 함께 초임계 온도(약 600도)까지 상승하여 가격·납기·품질경쟁력 향상을 위해 소재 제작기술 국산화 추진이 필요한 제품
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 요구되는 ESR*(Electro-Slag Re-melt) 공정과 고청정도 제약 때문에 실제 제작 가능한 국내 업체는 매우 제한적 * ESR : 강철 및 기타 합금의 재용융 및 정제 공정 ◦ 유럽에서도 일부 만들고 있는 자재이며, 고온 특성 향상을 위한 세심한 화학 조성 및 열처리가 필요
사업화 가능성	◦ 당사에서 진행 중인 대다수의 복합 및 열병합 프로젝트에 적용되며, 특히, 고압 및 중압터빈의 앞단에 주로 적용 ◦ 초고온 내열강인 인코넬(NiBasedSuperAlloy)합금의 대체 소재로 납기 및 가격경쟁력 확보 가능

※ 과제번호 : CM-15		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	Welding Rod(인코넬 합금 및 하이 알로이 용)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 인코넬 및 하이 알로이 용접 자재는 사용량이 많은 품목에 한하여 일부 국산화가 완료 ◦ 해양플랜트 및 발전 설비 등에 사용되는 일부 특수 자재는 전량 해외 수입에 의존 ◦ 해외 의존에 따른 용접 자재 수급, 가격경쟁력, 품질 문제 발생 시 대응 등의 문제 있음.
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 발전설비에 사용되는 인코넬의 양은 많고, 대부분 국산화 성공했으며, 하이 알로이는 사용량이 작은 품목을 제외하고, 국산화가 완료되었거나 개발 중
사업화 가능성	◦ 사용량이 많은 재료는 국내 용접봉 주요사인 현대, 조선, 고려, 세아 등에 의해 개발 중이거나 개발 완료 ◦ 용접봉의 경우 미세 화학성분의 차이에 의한 용접성과 품질이 좌우되기 때문에 많은 시행착오와 Sample 제작에 따른 개발비가 높은 수준 ◦ 상용 용접봉 이외의 특수용접 자재도 기존 주요사에 의한 경쟁이 치열하여 스타트업이 진출 어려울 것으로 판단 ◦ 용접봉은 사용자가 쉽게 변경하지 않는 품목으로 진입 장벽이 높아 개발해도 판로 개척에 어려움이 예상 ◦ 용접봉의 제작보다는 가능하다면 수입에 의존하는 원소재 공급으로 방향을 바꿔보는 것도 검토 필요

※ 과제번호 : CM-16		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	차세대 신소재* 적용 CDI 전극 RECIPE 및 공정 기술 *그래핀, 탄소나노튜브 및 나노카본블랙 등
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ CDI*(전기흡착식 탈염화 기술)의 핵심 요소인 탄소 소재는 응집력이 높아 균일한 기공 크기와 분포를 형성하는 것이 매우 어려워 탈염 성능 향상에 기술적 한계 보유 * CDI(Capacitive De-Ionization) : 전기흡착식 탈염화 기술은 탄소 전극에 전위를 인가했을 때 발생하는 전위차를 이용하여 물속에 녹아 있는 무기 이온(ex. Na+, Cl-, Ca2+, SO42- 등)을 흡착, 제거 하는 기술 ◦ 높은 전기전도도를 갖는 그래핀, 탄소나노튜브 및 나노 카본블랙 분말을 CDI 전극 내부에 분산 및 배열시켜 탈염 성능 향상을 위한 CDI 전극 개발에 첨가제로 응용 필요 ◦ 차세대 신소재 적용 시 기존 탄소 소재 사이의 계면 저항을 최소화하여 전극의 전기전도도를 향상함으로써 동일 체적당 탈염 성능이 획기적으로 향상된 CDI 전극 기술개발 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내·외 CDI 업계도 산업적인 측면에서 저렴한 비용과 공정의 편의성을 위해 기존 탄소 소재를 사용하고 있으나 낮은 전도도로 인해 탈염 성능이 낮아 신사업 진출 가능성 희박 ◦ 최근 높은 전도도를 갖는 차세대 신소재를 화학적 및 물리적 처리를 통해 CDI 전극의 탈염 성능을 향상시켜 발전용수 재이용 등 다양한 응용 연구개발 수행 ◦ 차세대 신소재가 보유한 높은 응집현상에 따른 기공 막힘 현상은 탈염 성능을 저하시켜 응집 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 차별화된 분산 기술 확보가 필요한 상황
사업화 가능성	◦ 차세대 신소재 기술개발은 기존 대비 탈염성능을 2~3배 이상 향상시킬 수 있어 당사 비즈니스에 맞는 고효율·대용량 해수담수화 기술의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 판단

※ 과제번호 : CM-17		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	터빈 블레이드/베인 Coating Stripping
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 복합화력 가스터빈 사업 중 재활용 기술을 확보하기 위해서는, 운전 후 원소재를 재활용하기 위한 Chemical 활용 기술이 필요함. - 운전 후 Blade/Vane의 TBC Coating 재 적용을 위해서는, 기존의 Coating 층 제거 기술이 필요하며, 이는 화학적 적용 가능한 공법 개발이 중요함.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 산화방식/전해질 방식 등을 활용한 기존 자동차/항공/전자 산업계 중 도금 업체의 보유 설비를 활용하여 공정 개발이 필요하며, 설비의 구축비용 보다는 화학제품의 비중과 비율, 그리고 Test를 통한 공법개발이 관건임. ㅇ 국내 공법이 개발된 업체는 대기업 K 업체가 유일함.
사업화 가능성	ㅇ 복합화력 가스터빈 재생사업 - 내산화코팅이 적용된 고온부품의 재활용 시, 해당 코팅층 제거를 위한 방식 중 모재 손상이 없도록 Chemical Striping 방식이 적용되고 있음. - 사업 구축 시, 발전사/제작사/재생서비스 등의 사업군 전체에서 수요가 있으며, 예방정비/제작/교체 등의 공정에 필수적으로 사업적 가치가 실현될 것으로 판단함.

※ 과제번호 : CM-18		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	Back up Roll Induction Heating 시 상부 방열포 소재 제작
필요성 및 기술(제품) 내용	1. 현재 실리카포 재질로 방열포 사용하고 있으나, 내구성 취약, 먼지 및 가루 날림이 심하여 개선 필요. 2. 사용 조건 : 1,500℃ 유도가열로 상부 덮개로 1.5hr 사용 3. 고온 내구성이 뛰어난 신소재 발굴 or 경량, 내열성이 우수한 비자성 금속 방열장치 필요
기술(제품) 동향 및 수준	1) 현재 공장에서 사용하는 방열 실리카포 Spec.은 두께 1.0mm / 내열온도 1,600℃ 이며, 시중에 구매할 수 있는 실리카포 내열온도는 1,500℃~1,600℃ 수준임. 2) 고온용 비자성 금속으로 SUS-310이 대표적이나, 내열온도는 1,050℃ 수준으로 사용조건에 미치지 못함.
사업화 가능성	방열 소재 발굴을 통한 타 고열작업 소재 적용 가능

※ 과제번호 : CM-19		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산퓨얼셀
분야	복합소재
유형	부품
기술(제품)명	PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell)용 금속분리판
필요성 및 기술(제품) 내용	[필요성] ㅇ 현재 PAFC 분리판은 고온의 인산 환경하에 작동되므로, 수명 요구사항을 고려하여 고가의 Graphite 소재 분리판을 사용 중 ㅇ 수입에 의존하는 Graphite 분리판을 대체해 국내 소재 수급이 가능한 분리판 개발 필요 [기술 내용] ㅇ 금속 재료 설계 기술: 인산 내식성과 원가를 최적화한 금속 소재 설계 기술 ㅇ 금속판 성형 기술: 프레스가공 등 금속판 형상 성형 기술 ㅇ 장기 내구성 확보 기술: 인산 내식성 보유 재료를 활용한 금속판 코팅/품질평가 기술 ㅇ 유로 설계 기술: 금속 분리판 대체 시 연료/공기 주입 최적화를 위한 유로 설계 기술 ㅇ 양산화 체계 구축: 중/장기적으로 대량 생산 가능한 금속분리판 양산/품질평가 기술
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ PEM 분리판은 금속, Graphite를 원소재로 사용 중이며, SOFC는 금속 소재의 분리판을 사용 중임 ㅇ PAFC는 인산 전해질을 사용하기 때문에, 현재까지 분리판 소재로는 Graphite 가 유일함
사업화 가능성	ㅇ 수입에 의존하는 Graphite 를 대체할 수 있어 분리판 원가 절감이 가능하며, 원소재 수입의존도 100%를 벗어나기 때문에 국내에서 원활한 부품 수급이 가능함

※ 과제번호 : CM-20		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산퓨얼셀
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	PAFC용 차세대 전극촉매
필요성 및 기술(제품) 내용	[필요성] ㅇ 현재 PAFC에는 상용화 완료된 귀금속 계열 전극 촉매를 사용 중이나, 고가의 촉매 사용으로 인해 원가절감이 가능한 차세대 촉매 개발 필요 ㅇ 수입 의존도가 높은 외산 촉매 수급에서, 국내 협력업체 및 기관과 공동 개발을 통한 차세대 촉매 국산화 개발 필요 [기술 내용] ㅇ 촉매 설계 기술: 귀금속 촉매 사용량 저감/대체를 위한 촉매 재료 설계 기술 ㅇ 촉매 합성 기술: Core-shell, Graphene, Carbon Nano Tube 등을 활용한 차세대 촉매 합성 기술 ㅇ 전극 성형 기술: 차세대 촉매 활용을 통한 전극 촉매층 코팅 및 열처리 기술 ㅇ 양산화 체계 구축: 중/장기적으로 대량 생산 가능한 차세대 촉매 및 전극 양산/품질평가 기술
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ PAFC 요구 성능 및 수명을 달성한 전극 촉매 제조 기술 상용화 완료 ㅇ 귀금속 계열 촉매 사용 중으로, 소재 수급은 해외에 의존하는 상황임
사업화 가능성	ㅇ 귀금속 저감 촉매 개발 완료 시, 원가절감 가능 ㅇ 수입에 의존하는 소재 대체에 따른 원가절감 및 국내 소재 수급 가능

※ 과제번호 : CM-21		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜카보랩
분야	복합소재
유형	기초화학
기술(제품)명	무기물계 소재를 함유하는 준불연 패브릭 및 흡음소재
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 다중 이용업소(극장, 강당, 도서관 등)에 광범위하게 적용 가능한 준불연 이상 성능이 구현되는 소재 개발이 필요 ◦ 본 기술은 유기질계 흡음 소재의 우수한 흡음률의 장점과 준불연 이상의 내화성능(열방출율, 가스 유해성)을 유지 ◦ 또한, 공정 원가 및 품질 안정성, 제품의 다양성을 향상 시키며 무기물계 소재를 함유하는 준불연 패브릭 및 흡음 소재 제조 기술
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 「다중 이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 의해, 2016년 이후 다중 이용업소의 실내장식물은 반드시 준불연 이상의 성능을 지닌 소재 사용 필수 ◦ 하지만 대체 가능한 소재가 없어 수입 제품(중국, 일본 등)을 대체품으로 사용하는 상황 ◦ 현재 국내 준불연 패브릭 소재는 1개 업체에서 독점하고 있으나, 유기물계 원료를 사용하여 불량률이 높고 공정이 복잡해(11단계) 비용이 고가 ◦ 준불연 이상 성능이 구현 가능한 패브릭과 흡음소재를 개발한다면 자동차, 항공기, 건설내장재 등 다양한 산업에 적용이 가능할 것으로 기대
사업화 가능성	◦ 해당 소재를 활용하여 패턴 및 색상 다양화로 인해 적용분야가 다양해지며, 적용처에 맞게 다품종 소량 생산 가능 ◦ 자동차 흡음 내장재로 사용되고 있는 PU 폼*, FABRIC 등을 대체할 수 있는 소재로 사용이 가능 * PU 폼 : 폴리우레탄 발포체를 뜻하며 대표적으로 스폰지 중 주종을 이루는 일반 스폰지를 지칭

※ 과제번호 : CM-22		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	제닉스주식회사
분야	복합소재
유형	기계금속
기술(제품)명	복합분사법에 의한 고투자율의 비정질(나노결정) 금속합금분말 개발 (자성분말)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 최근 고성능·고투자율 연자기 소자(부품) 재료는 가정·산업·국방용 전기·전자기기를 포함 ◦ 또한, PC·노트북 및 휴대용 통신기기, 발전기, 변압기, 전자파 소음제거, 자기헤드, 센서, 전자기차폐, 자동차 및 첨단 의료기기 등의 각종 전기·전자기기의 핵심 부품 소재 ◦ 제품의 소형화·경량화·고성능화 추세에 따라 보다 우수한 자기적 특성이 요구되고 있는 실정 ◦ 이에, 가장 적합한 소재가 철계 비정질(나노결정) 금속 합금* 분말이며, 국내에 Atomizing법에 의한 비정질 금속 합금분말 제조업체의 부재 * 금속합금 : 금속의 성질을 개선하기 위한 합금이며, 순금속보다 녹는 온도가 낮아지고 가공에 필요한 견고함과 우수한 색감 효과를 얻을 수 있음 ◦ 고가의 분말을 일본 및 중국에서 전량 수입에 의존하고 있으며, 국내부품업계의 품질향상 및 경쟁력 확보를 위해국내에서 비정질 분말 양산에 대한 국산화가 필수적
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 국내외 비정질 분말은 급냉응고(RSP)법에 의해 제조된 Ribbon을 열처리 및 분쇄, 분급하여 사용 ◦ Atmix(일)에서는 비정질 분말(FeSiCP계)을 생산하지만, 당 연구개발 예정인 고투자율재인 FeSiBNbCu계의 비정질(나노결정) 금속합금 분말에 대한 생산은 어려움 ◦ 일본의 ATMIX사에서 SWAP법(Spinning Water Atomization)에 의해 Fe-Si-B-C계 합금조성으로 30㎛이상의 연자성 비정질 구형분말 제조에 성공한 것으로 보고하고 있음 ◦ 실제로 일본의 ATMIX사에서는 그 제조방법에 관련된 기술을 자국(일본)과 외국에 특허출원을 하지 않고, 노하우로 보유하고 관련 기술은 일체 알려지지 않고 있는 상황
사업화 가능성	◦ 고투자율재인 비정질 금속 합금분말은 비정질 금속 합금리본을 열처리 및 분쇄하여 해외에서 전량 수입하고 있음 (수입업체: 일본, 중국) ◦ 당사가 복합 분사법에 의하여 분말을 양산함에 의해 가격, 품질 등 다방면에서 월등히 앞설 것으로 판단되며, ATMIX(일)에서 비정질금속 합금 분말을 생산 중 ◦ 하지만 비정질상 분율이 80% 정도로 낮고 또한 고급재인 고투자율의 비정질(나노결정)의 Finemet계(FeSuBNbCu계)는 생산이 어려워 생산이 이루어지지 않음 ◦ 따라서 당 연구개발에 의해 비정질 분율 90% 이상의 우수한 품질의 제품을 양산화하여 비정질 분말 시장에 진출 사업화 가능성이 큼 ◦ 특히 전장부품 비중 증대에 따른 전자파 차폐기술 수요 증대 및 미래형 자동차 공급 확대로 전자파 저감 대책 필요하여 고품위의 비정질분말 시장이 활성화 될 것으로 판단

※ 과제번호 : CM-23		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜한중엔시에스
분야	복합소재
유형	기계금속
기술(제품)명	고열전도 특성을 갖는 고밀도 기능성 사출소재 (폴리머 제조기술)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 기존 폴리아마이드* 또는 나일론 수지**에 열전도도가 높은 탄소섬유, 그래핀 또는 금속 분말을 필러로 부가함 * 폴리아마이드 : 아마이드 결합을 가지는 고분자 화합물 ** 나일론 수지 : 합성 폴리아마이드를 주성분으로 하는 수지 ◦ 이를 통해 열전도도를 개선하는 것으로, 자동차의 고온부에 적용되는 금속 소재를 대체하기 위한 재료로 적합 ◦ 금속 소재를 경량의 플라스틱 소재로 대체하면서 열전도 특성을 유지하거나 개량한다면 기존 제품의 특성을 크게 개선할 수 있을 것으로 전망
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 전기자동차 분야의 경량화, 소형화 등을 바탕으로 집적도가 높은 부품의 개발 요구되며 열의 제어와 배출은 기술 트렌드 ◦ 금속 분말을 활용한 단순 배합 기술의 경우 열경화성 수지인 폴리에스테르계(Polyester)*를 중심으로 연구됨, 0.5 ~ 5W/mK 수준의 열전도도를 갖는 제품이 소개됨 * 폴리에스테르 : 당겼을 때의 강도가 나일론 다음으로 높은 섬유로써 물에 젖어도 강도의 변함이 없음 ◦ 한편, 열가소성 수지로 대표되는 나일론계의 PA6 또는 PA66의 경우 0.2W/mK 수준의 열전도도이며, 개선된 제품도 1.2W/mK 수준으로 낮아서 방열이 필요한 부품에 활용은 한계 존재
사업화 가능성	◦ 열경화성 수지 - 재활용 불가의 산업 폐기물로 분류, 열가소성 수지 - 용해 후 재사용으로 환경친화적이며 사업성이 높음 ◦ 열전도도가 우수한 소재 개발을 통해 기존 알루미늄이나 마그네슘을 기반으로 방열판 및 방열 커버 등의 부품에 활용해 경량화와 함께 제품의 특성을 유지해 활용도가 높음

※ 과제번호 : CM-24		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	(주) 삼광
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	자동차 실내 공기 살균정화 모듈
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 자동차 시트, 천장재, 바닥재 등 실내 내장재에서 발생하는 VOCs와 실외로부터 유입되는 배기가스, NOx 등에 의해 실내 공기질을 악화시킴 ◦ 자동차 공조장치는 에어컨 등의 사용으로 습도가 매우 높을 가능성이 있으며, 이는 세균과 바이러스의 번식을 촉진하여 악취가 발생하기도 함 ◦ 국내「신규제작 자동차 실내공기질 관리기준」시행으로 자동차 실내 공기질 개선을 위한 공기정화 및 살균장치의 개발이 필요함
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 자동차 제조업체에서는 HEPA, 활성탄 등의 흡착필터를 장착하여 오염물질을 포집하는 방식의 공기정화용 필터를 적용하고 있으나 오염물질을 필터의 흡착에 의존할 뿐 제거를 하지 못하는 실정임 ◦ 자동차 제조사는 고급차량에 클러스터 이오나이저를 적용하는 경우가 많으나, 인체에 유해한 오존의 영향으로 인해 안전한 대체기술을 찾고 있음 ◦ 광촉매 살균정화 모듈은 VOCs(포름알데히드 등), 세균 및 박테리아가 포함된 외부 및 내부 공기를 물과 이산화탄소로 제거하는 개념임
사업화 가능성	◦ 신차 및 완성차의 주요 실내 오염원인 VOCs를 효과적인 제거를 위해서는 광촉매 산화법이 안전하고 이상적인 방법으로 평가됨 ◦ 당사는 자동차 부품 전문 제조회사로 광촉매 소재기술을 활용하여 HVAC용 공조시스템에 적용하여 사업화가 가능함

※ 과제번호 : CM-25		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	SKC
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	차세대 CMP Pad 제조 기술 (CO2 기반 폴리올을 활용한 폴리우레탄계 CMP Pad)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 차세대 CMP 패드*, PAD 설계/제조 기술 (친환경, 내구성 개선, 물질 합성 기술 등) * 차세대패드(연마패드) : 반도체 웨이퍼 표면을 물리적, 화학적 반응으로 연마하여 평평하게 만드는데 사용되는 폴리우레탄 계열 소모성 자재 ㅇ CMP패드(Chemical Mechanical Polishing Pad)는 반도체 웨이퍼 표면을 물리‧화학반응으로 연마해 평탄하게 만드는 등 반도체 집적도를 높이는 데 필요한 제품으로 3D 낸드플래시 등의 생산이 급증하면서 수요가 증가하는 소모성 자재
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ CMP패드는 반도체 웨이퍼 표면을 연마해 표면을 평탄화 시키는데 쓰이는 고부가 폴리우레탄 제품 ㅇ 또한, Pad의 핵심원료인 프리폴리머와 완제품에 대한 직접생산과 개발 역량을 보유하고 있어, 고객의 니즈에 맞춘 제품 공급이 가능한 수준 ㅇ 현재 경쟁사 대비 동등 수준의 성능은 확보 하였으나, 폐기물을 발생시키고 환경에 부담을 주고 있는 부분이 있으므로, 환경 친화적 제품으로의 제품전환이 고려되고 있음
사업화 가능성	ㅇ 반도체 라인에 CMP 공정용 패드가 개발되어 판매되고 있으므로, 친환경적 요소가 적용된 제품이 현재 판매되고 있는 제품과 동등 수준의 성능이 구현된다면 상업화 가능성 뿐만 아니라 성장 가능성 또한 높음

※ 과제번호 : CM-26		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	SKC
분야	복합소재
유형	부품
기술(제품)명	AI 및 CAE등을 활용한 고수명 전극 설계
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 도금전극의 효율향상을 통하여 에너지 저감기술개발필요 ㅇ 고전류 도금을 위한 전극소재 기술개발 ㅇ AI를 활용한 전극 수명 예측 설계 및 시험·해석 결과를 이용한 전극(DSE)의 성능을 예측 할 수 있는 시뮬레이션 프로그램 필요 *DSE(Dimensionally Stable Electrode : 불용성전극) ㅇ 전극에 대한 미래 지향적 기술을 적용하여 전기화학적 다양한 조건에 대한 예측 및 성능/수명 강화 기술 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ DSE의 기술은 수처리(환경), 수소산업, 철강 도금등에 사용되는 주요한 소재중 하나 임 ㅇ 국내 전극 업체는 전위가변기등에서 유사 환경 조건을 모사해 간접적인 수명 예측을 하고 있으나 Data base화 또는 기존의 DATA의 활용이 미비함 ㅇ 전극 업체의 개발 기술 역량을 강화하여 수요 산업의 원가 경쟁력 및 공정 기술 심화에 대응 가능 하여야 함
사업화 가능성	ㅇ 현재 많은 AI 솔루션업체에서 플랫폼을 판매하고 기술을 지원하고 있지만, 해당 분야의 접목은 사례가 없음 ㅇ 기술력 있는 전극 업체의 경우 전기도금 및 전기분해등의 주요 사업처에서 다양하게 사용이 될 것이며 해외 전극 업체 대비 기술 경쟁력을 가질수 있을것 임

※ 과제번호 : CM-27		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	SKC
분야	복합소재
유형	장비
기술(제품)명	Personal Mobility(전동킥보드, 전기자전거) 用 무선충전 Station
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 개인형 이동수단(Personal Mobility, 이하 ‘PM’)의 이동 현 편의성 및 친환경적 특성으로 인하여 단거리 교통수단으로서의 역할이 각광받고 있음 ㅇ PM의 이용 활성화와 보행자의 안전을 증대하기 위하여 거치/충전이 및 기존 대중교통과 연계 가능한 무선충전 Station 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ Mobility 무선충전 기술은 사용자의 편의성을 향상시키고 미래이동수단의 자율운행 기술에 필수적인 기술임 ㅇ EV, 드론, PM 등 다양한 mobility를 대상으로 무선충전 기술개발 진행 中 ㅇ ’21년 현대자동차에서 무선충전 기술을 적용한 전기차가 출시 예정이며, 해외에서는 PM 무선충전 개발이 진행되고 있으나, 아직 상용화는 이루어 지지 않았음
사업화 가능성	ㅇ 무선충전 기술을 기반으로 PM 공유서비스를 운영하는 스타트업과 충전/거치 가능한 station 개발. 이를 통해 무인 운영시스템을 구현하고, 기존 대중교통과의 연계 거점으로 활용을 통한 새로운 시장 개척 ㅇ 스타트업과 공동 실증사업을 통하여 효용성 및 경제성 검증 後 사업화 시행 예정

※ 과제번호 : CM-28		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	복합소재
유형	소재
기술(제품)명	고품질 CVD 그래핀 나노소재 롤투롤 연속 생산 및 응용
필요성 및 기술(제품) 내용	뛰어난 전도도와 기계적 특성뿐 아니라 유연성, 투명성까지 갖추어 ‘꿈의 신소재’이라 불리는 그래핀은 다양한 산업분야에 획기적으로 적용될 것으로 예상되어 왔으나, 생산성과 경제성의 한계로 상용화 제약. 그래핀 생산 전 과정에 롤투롤(Roll-to-Roll) 연속생산 공정 개념을 도입하여 생산성 및 가격 경쟁력 확보 필요 IT부터, 자동차, 반도체 바이오 분야까지 전 산업군에 걸쳐 적용 가능. 국내 소재-부품-장비 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대.
기술(제품) 동향 및 수준	그래핀의 뛰어난 전기적/기계적/광학적 특성을 구현하는 화학기상증착(CVD) 그래핀 소재 업계 최초 개발 그래핀스퀘어는 CVD 그래핀 생산을 위한 모든 과정 (합성, 에칭, 전사)에 롤투롤 공정을 접목한 특허를 독점적으로 보유. 기존 비연속 방식과 비교하여 약 40배 생산성 향상
사업화 가능성	차세대 7nm 이하 반도체 극자외선(EUV) 노광 공정을 위해서는 EUV마스크 오염방지막인 펠리클(Pellicle)의 개발이 필수적임. 그래핀은 높은 EUV 투과도 및 열적, 화학적 안정성을 가져 펠리클 핵심 소재로 주목 받음. 글로벌 자동차회사 미국 본사와 전기차, 수소전기차용 유리에 적용될 투명 면상발열필름 개발을 지난 4년간 수행 중. 마지막 평가인 극한환경 시험을 진행 중이며, 2022년 말 100,000m2 (자동차 3만대 분량) 공급계약 예상.

융합바이오

※ 과제번호 : CB-01		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LG생활건강
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	Biosurfactant(바이오 계면활성제) 발굴 및 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ Biosurfactant 발굴 및 개발 - Biosurfactant : 미생물 대사 공정을 이용해 만들어지는 계면활성 소재로 생체 친화적이며 낮은 계면장력, 항균, 항염 등의 부가 효능이 있다는 장점이 있음 - CMC 0.001M 이하의 마이셀 형성 능력의 가용화 소재 필요 - Emulsification index E24* 0.8 이상의 유화제 소재 필요 * 상온 24시간 방치 후, 총 액체 부피에 대한 유화 영역 부피의 비율을 나타낸 값
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 최근 천연 화장품에 대한 소비자들의 관심이 증가되면서 Biosurfactant 소재들이 개발 되고 있음. - 현재 상업화되어 있는 화장품 소재는 Na-Surfactin (Kaneka社), Rhamnolipids (Evonik社) 등으로 종류와 수가 제한적임 - 기존의 PEG 계열 혹은 합성 Surfactant 소재에 비하여 계면활성력이 낮은 편이므로 이를 해결한다면 산업 전반에서 활용도가 증가할 것으로 기대됨
사업화 가능성	ㅇ 기존 합성 계면 소재가 아닌 생체 친화 계면 소재 개발로 저자극 소비자 안심 처방 화장품 개발 가능 - 천연 소재로 이루어진 천연 화장품 개발을 통해 글로벌 트렌드인 Clean-beauty에 대한 경쟁력 확보 ㅇ 생체 친화 계면 소재 적용 PEG free-가용화, 유화 제형 개발을 통한 진입장벽 구축으로 세계 화장품 시장에서의 경쟁력 확보

※ 과제번호 : CB-02		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	L’Oreal
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	친환경 모발용 기능성 원료 발굴 및 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 친환경 모발용 원료 발굴 및 개발 - ISO 16128 기준으로 Natural origin index 최소 0.5> 또는 완제품 사용/배출 후 환경적인 요소 증명 할 수 있음 (Biodegradable / recyclable / etc.) - "Green Chemistry“ - 모발용 화장품 (샴푸/린스/등) 제품에 적용 할 수 있는 신규 친환경 기능성 원료 - 특히 아래 3가지 기능효과 핵심으로 보고 있음 - 모발 손상 방지 또는 케어 / 모발 촉감 관련 코팅 / 모발 곱슬 (Frizz) 방지
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 천연 또는 친환경적인 요소가 최근 소비자의 관심이 많으며 환경적인 규제도 더욱 더 강력하게 변경됨으로 L'Oreal 에서는 2030년도 까지 모든 원료를 친환경적으로 대체 또는 변경을 진행 하고자 함 - 현재 사업화 되어 있는 주 모발용 기능성 원료들은 화학 요소가 큼 (Silicones, Cationic Polymers, etc.) - Volume 으로 봐도 모발용으로 사용되는 원료는 화장품 분야에서 큰 비중을 차지하고 있음
사업화 가능성	ㅇ 기존 화학적 원료를 대채 할 수 있는 기능성이 있는 친환경 원료 및 그 관련 생산 기술이 있는 경우 화장품 분야만 아니라 타 분야에서도 미래적으로 큰 사업화 가능성 있음

※ 과제번호 : CB-03		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	L’Oreal
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	외부환경 자극 조절로 접착력 조절 가능한 소재 발굴 및 개발 (스마트 접착제)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 스마트 접착제 발굴 및 개발 - 접착력을 “스마트”한 외부환경 (습기, 온도, 압력, 자기장, 전기장, 빛 등) 조절로 변경 할 수 있는 소재 - 최소한 화장품에 사용 할 수 있는 물질 (안전/안정성 검사 필요) - 천연ISO 16128 기준 0.5> 경우 더욱 우수함인정 - 적용 후 어느 정도 방수 기능 필요하며 지속력 최소 12h 이상
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ Make-up/Hair 화장품 분야에서 요청하는 궁극적인 목표 / 현시점에서 이런 접착 기능성 물질 없음 - 스마트 소재 적용은 화장품 분야에서 많이 접하지 못한 분야이지만 큰 Synergy효과를 볼 수 있는 분야로 예상됨 - 특히 완제품 사용 및 제거 하는 부분에서 접착력을 조절 할 수 있음으로 application / removal 하는 부분을 크게 개선 가능 - 우려 부분은 화장품 소재로 사용 불가 또는 등록 절차 힘들 수 있음 (특히 신규 물질일수록 중국 시장 불가능 할 가능성 높음)
사업화 가능성	ㅇ 스마트 소재와 화장품에 synergy로 개발한 신규 화장품 분야 (기존 제품 틀을 벗어 나가며) 차지 할 수 있음 - 화장품 시장에 첫 개발자로서 글로벌 IP 및 경쟁력 확보 가능

※ 과제번호 : CB-04		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	L’Oreal
분야	융합바이오
유형	장비
기술(제품)명	피부 표면 개선용 장비 또는 기술 발굴
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 피부 표면에 적용 할 수 있는 현재 시장에 있는 화장품과 다른 기능성을 표현 할 수 있는 장비 또는 원료 - 피부 표면에 변화를 줄 수 있는 기능 (매끄럽게, 환하게, 등등) - 기술 제한 없이 제안을 받을 수 있느나 친환경 및 안전 요소는 중요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 화장품 현 시장 동향은 모두 아는 부분 (Make-up, tone-up, 등등)
사업화 가능성	ㅇ 화장품 분야에 차세대 기술 점목을 최초로 진행 할 수 있는 기회 (patent / liscensing / etc.)

※ 과제번호 : CB-05		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	지오씨(주)
분야	융합바이오
유형	장비
기술(제품)명	광학식 무채혈 혈당측정기 구동회로 및 시스템 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 최근 인구의 고령화와 경제성장에 따른 식습관 변화로 당뇨 환자 급증, 당뇨병 예방 및 관리를 위해 지속적 혈당 측정이 가능하고 고통과 통증이 없는 무채혈 혈당측정기 의 필요성이 대두됨 ㅇ NIR대역 분광기술 적용 글루코스 농도에 변화에 따른 분광 스펙트럼 분석 및 혈당 측정 정확성/정밀도 향상에 주력하여 개발 진행 중 ㅇ 무채혈 혈당 측정 시스템의 안정성 향상을 위한 구동회로 및 시스템 개발 기술 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 무채혈 혈당측정기의 측정 원리*는 크게 4가지로 분류 *①조직에 센서를 삽입 혈당을 모니터링하는 방법, ②광학적인 방법, ③전기를 이용하는 방법, ④초음파를 이용한 방법 ㅇ 무채혈 혈당 측정기 개발은 현재 양산성이 확보되기 전 단계로서 의료 및 ICT 기업을 중심으로 각종 기술이 개발되고 있는 단계임.
사업화 가능성	ㅇ 의료용 보다는 일반인 및 초기 당뇨 환자의 건강 관리를 위한 Health 센서를 목표로 사업화 가능 ㅇ 휴대가능 시스템 개발을 통한 모바일 헬스케어 기기 시장 진입

※ 과제번호 : CB-06		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜엘앤씨바이오
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	상처 치유 및 재생 관련 재조합 성장인자 발굴 및 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 상처 치유 및 조직 재생을 위한 성장인자 발굴 - 노령화 및 활동성 취미생활의 증가에 따라 수술 및 신체 조직 손상이 증가하여 재생의학이 더욱 중요시 됨. - 상처 치유 및 조직 재생에 효과적이며 상업적 가치가 있는 성장인자 발굴이 필요함. ㅇ 상처 치유 및 조직 재생을 위한 체내 활성형 성장인자 개발 - 사고 또는 수술로 소실된 조직의 빠른 재생에 체내 활성형 성장인자의 역할이 중요하나, 재조합 단백질 합성으로 체내 활성형 성장인자를 대량 생산하기 어려움. - 기존과 다른 재조합 단백질 합성으로 체내 활성형 성장인자의 개발이 필요함.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 골형성 성장인자(BMP-2)의 상업화 - 포유류 세포 또는 미생물을 이용한 재조합 BMP-2가 개발되어 의약품 및 의료기기로 사업화 되었으나, 활성유지 등의 문제로 사용이 제한됨. ㅇ 피부 성장인자(EGF/FGF)의 상업화 - 미생물을 이용한 재조합 피부 성장인자가 의약품 및 의료기기로 사용 중이나, 역가가 일정하지 않아 광범위하게 사용되지 못하고 있음.
사업화 가능성	ㅇ 성장인자는 재생의학 분야 소재로 필수 - 조직재생에 적합한 성장인자가 발굴/개발되면, 의약품 및 의료기기에 광범위하게 응용되어 사업화 가능성이 높음. ㅇ 고령화 및 활동성 취미생활에 따른 수요 증가 - 수술 건수는 증가하고 조직재생의 효과와 기대는 높아질 전망으로 역가가 높은 성장인자의 사업화는 필수적임.

※ 과제번호 : CB-07		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	에이비엘바이오
분야	융합바이오
유형	장비
기술(제품)명	바이오 분석을 위한 광학 기술 및 장비
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 퇴행성 뇌질환 실험 샘플 분석을 위한 광학 장비 및 서비스 - 뇌는 다양한 세포층과 서로 상이한 부위로 이루어져 있어서 광학적 세밀한 분석이 필요함. - 에이비엘바이오는 다양한 동물 및 세포 실험을 통하여 약물의 효능을 입증하려 하며, 이를 시각적으로 확인해주는 광학 장비 및 분석기술이 필요함.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 전세계적인 고령화 및 퇴행성 뇌질환의 증가로 인하여 퇴질환 연구 관련 광학 장비 관련 관심사는 꾸준히 증가 중임. - 국내 대부분의 광학 장비는 학교 혹은 기초 연구기관 소속으로 산업계가 요구하는 신속한 분석에 한계가 있음 - 대부분의 광학 장비가 외산 장비로서 고가와 복잡한 분석 기술을 요함.
사업화 가능성	ㅇ 산업계가 바라는 신속하면서도 조작이 간편하며, 동시에 고퀄리티의 광학 장비의 개발 혹은 분석법 개발 - 장비 자체의 개발 - 해당 장비를 이용하여 의약품 개발과 기초 연구의 중개 연구 서비스 제공

※ 과제번호 : CB-08		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	팜스킨
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	화장품의 무변성 보관 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 소비자가 휴대, 보관하기 쉽도록 화장품 및 화장도구에 적용하기 위한 기술 ㅇ 최근 화장품에도 피부건강을 위해서는 물론, 발색 및 발림성의 개성을 나타내기 위한 커스터마이징화가 뜨는 추세 - 이에 특화된 DIY* 화장품의 등장으로 필요성 증대 * do-it-yourself : 소비자가 직접 필요로 하는 제품을 스스로 제작하는 방식 ㅇ 방부제를 사용하지 않으면서도 다공성 구조, 무변성 건조 보관이 가능하도록 고안된 동결건조 기술
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 화장품의 무변성 보관을 위해 화학방부제 및 천연방부제를 제품에 적용하고 있으나 피부트러블이 발생하는 사례가 발생하기도 함
사업화 가능성	ㅇ 화장품 DIY 트렌드 제품에 적용하기 위한 다양한 방식의 무변성 보관 기술개발이 이루어지고 있어 수요가 많아질 것으로 예상 ㅇ 2012년 2조 3천억원, 2015년 3조원 수준으로 확장되고 있는 천연화장품시장이 타겟 ㅇ 세안제, 샴푸, 바디워시, 휴대성, 보관 용이성이 확보된 화장품 등으로 제품화한다면 미국 및 중국시장 공략이 가능하다고 판단함

※ 과제번호 : CB-09		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국프라임제약(주)
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	바이오 추출물을 활용한 코스메슈티컬 화장품 소재 및 건강기능식품
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 피부과학에 대한 연구가 활발해지면서 여러 기능성 천연 화장품이 개발 중이며, 미백, 보습, 자외선 차단 및 흡수, 항노화, 콜라겐 합성, 피부주름방지, 미세먼지 흡착방지 등 다양한 효능을 가진 천연 소재에 대한 니즈증가 ◦ 기능성 천연 화장품의 기술니즈 - ① 복합 기능성 소재 : 미백, 탄력, 주름개선, 보습, 표피세포 분화촉진, 자외선 차단, 항산화, 항균 등의 기능성을 가진 소재 및 제품, 여러 기능을 한 번에 해결할 수 있는 다양한 콘셉트의 “올인원(All-in-One)” 제품, 화장품 외 고기능성 부여 (이너뷰티 등) - ② 소재 탐색기술 : 신규 생물자원 발굴, 복합 상승효과 발굴 등 추출된 천연물을 활용한 신규 유기농 화장품 소재 - ③ Bio 공정기술 : 천연물 추출기술, 추출/분리/정제, 생물공정 기술(발효/분자변형 등), 제형 기술
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 화장품 기술은 고기능성 및 고감성을 개선하는 방향으로 진행 - 피부노화 메커니즘 파악 연구 진행* * Loreal, P&G, 에스티로더 등 글로벌 기업 중심으로 제품개발에 활용 - 천연소재 발굴, 바이오 생산기술 활용, 감성소재 합성연구 진행
사업화 가능성	+◦ 기능성 화장품 산업은 현재 다양한 소재로 인해 저가시장과 고가시장이 양분화 된 상태로 복합 기능성 소재 및 신규소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 진입장벽이 다소 높음 ◦ 융‧복합 연구의 필요성이 높은 산업으로 피부 기초기술, 소재기술 등 핵심기술 확보 시 사업화 가능성이 높음

※ 과제번호 : CB-10		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	생물학적 이산화탄소 저감 및 자원화 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 미 바이든 행정부 친환경 정책 기조, EU 2050년 탄소제로 및 국내 그린뉴딜 등 글로벌 경제 정책 패러다임이 친환경 녹색 성장으로 급속히 전환 중. 실질적인 이산화탄소 저감 기술을 통해 각국 이산화탄소 배출 규제 강화에 대응 필요. ㅇ 전 세계적으로 이산화탄소를 화학/생물학적 전환하여 유용 화합물로 자원화하는 이산화탄소 저감 및 자원화(CCU, carbon capture and utilization) 기술 개발이 활발히 진행. ㅇ 주요 이산화탄소 자원화 대상 중 하나인 탄산수소나트륨은 다양한 영역에서 폭넓게 활용되는 필수 화합물임에도 불구하고 사업성 부족과 환경 오염 이슈로 인해 대부분 수입에 의존하고 있는 실정
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 이산화탄소를 휘발유, 에틸렌, 바이오 연료 등으로 전환하는 기술은 아직 기초 연구 단계에 머물러 있음. 탄산염 화합물 합성 기술은 국내외적으로 실증화 단계에 들어갔으나 낮은 이산화탄소 전환효율과 높은 전기 에너지 소모로 인한 경제성 부족으로 상용화 어려움. ㅇ 이산화탄소의 전환효율 향상과 에너지 절감을 위해 바이오 촉매를 이산화탄소 포집 및 탄산염 화합물 합성 공정에 활용하는 기술들이 개발 중(CO2 solutions, 한국전력 등) ㅇ 가격 경쟁력 부족과 환경오염 이슈로 인해 탄산수소나트륨은 대부분 수입에 의존(2020년 수입액 610억원(227,456톤)).
사업화 가능성	ㅇ 이산화탄소 대량 배출 시설과 연계된 탄소 배출권 거래 및 탄산수소나트륨 생산 전략. 예)Novacap - 석유화학시설과 연계하여 탄산수소나트륨 생산, 테슬라 - 탄소 배출 크레딧 판매 수익이 전기차 판매 수익을 상회. 탄소 배출권과 유용 화합물 판매를 통해 수익성 확보, 사업화 가능성 증가. ㅇ 고순도 탄산수소나트륨 국내 생산 시 품질유지, 물류비용 등 다양한 측면에서 경쟁 우위 요소 확보. 수입산 대체를 통한 시장 진입 용이.

※ 과제번호 : CB-11		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	융합바이오
유형	소재
기술(제품)명	기계적 물성이 우수한 100% 생분해가 가능한 플라스틱 대체 소재
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 플라스틱 폐기물로 인한 폐해가 심각해지면서 전 세계적으로 플라스틱 제로 정책이 발표되고 있음. ◦ 우리나라도 2030년까지 플라스틱 폐기물 발생량을 50% 감축하는 종합대책을 발표하였으며, 로레알, 이케아, 코카콜라 등 글로벌 다국적기업들도 플라스틱 저감 대책을 발표하고 있음. ◦ 생분해가 가능한 바이오플라스틱은 석유계 또는 천연물 유래 바이오매스를 기반으로 만들어진 소재로 물성과 특성에 따라 포장재, 화장품, 의료기기, 필터 등 다양한 용도로 사용가능
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 산화분해성 바이오플라스틱, 생분해성 바이오플라스틱 등 다양한 종류의 바이오플라스틱이 개발되고 있으며, 생분해성 바이오플라스틱으로 인증이 가능한 것은 생분해성 바이오플라스틱임. ◦ 생분해성 바이오플라스틱은 퇴비화 조건에서 6개월 이내에 90% 이상 분해가 가능하며, EL724 등 환경인증이 가능함. ◦ 다양한 생분해성 바이오플라스틱이 개발되어 시판되고 있으나, 낮은 강도(쉽게 찢어짐), 불투명성, 높은 가격 등으로 활용이 제한되어, 이를 극복하기 위한 연구가 진행 중임.
사업화 가능성	◦ 플라스틱 대체소재 확보로 환경오염의 근본적인 문제점인 플라스틱 폐기물 이슈 해결 가능 ◦ 자사는 새로운 먹거리로 철강→2차전지→바이오산업으로 이어지는 그룹의 신성장동력을 추진하고 있으며, 스타트업의 우수기술과 포스코의 생산 노하우를 접목하여 바이오소재 산업화를 추진할 수 있음.

산업용 IOT

※ 과제번호 : II-01		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LG이노텍
분야	산업용 IoT
유형	부품
기술(제품)명	수차 보정을 위한 별도 광학계가 필요없는 AR글래스 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ AR/VR의 피로감이 없고 Device Size 최소화가 가능하며 수차 보정을 위한 별도 광학계가 필요 없는 기술 필요(AR글래스 기술 보유업체) - Light field display 광학계 설계 / 레이져모듈 기술 - Light field Data 압축 및 최적화 알고리즘
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 다양한 HMD, AR 글래스를 활용한 빅데이터와 지능처리 기반의 혼합현실(MR) 기술 도입 가속화 ㅇ 사용자의 몰입감을 높이기 위한 핵심 기술 개발 - 시야각 : 90도~120도, 제품별 평균 110도 - 해상도 : 720p 또는 1080p 수준의 양안 디스플레이 - 재생빈도 : LCD 65Hz, OLED 86Hz, 최적 120Hz 수준 ㅇ 컨텐츠 실시간 제공위한 기술로 지연시간 20ms 이하로 단축시키기 위한 연구개발
사업화 가능성	ㅇ 4차 산업혁명으로 인해, 다양한 신기술이 산업에 적용되는 중에 있으며, AR/VR 또한 이와 함께 발전 중 ㅇ AR/VR은 이미 스마트폰이나 비디오게임 등을 통해 일부시장에서 적용하여 진행 중에 있으며 - 향후, VR/AR의 기술상향에 따라, 로봇, 5G, AI 등과 연계하여 다양한 사업화를 할 수 있을것으로 예상

※ 과제번호 : II-02		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LG이노텍
분야	산업용 IoT
유형	부품
기술(제품)명	헬스케어용 Flexible 또는 Stretchable 기판
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 바이오헬스 관련 산업이 각광받고 있는 가운데, 스마트기기 또는 국내외 병원과 연동된 웨어러블 헬스케어 디바이스에 대한 다양 한 개발이 진행중 ㅇ 신체의 정보를 더욱 정확하게 측정하고 전달할 수 있도록, 신처에 밀착 시킬수 있는 장비 개발을 위해 - Flexible 또는 Stretchable 기판으로, 헬스케어용 Patch 형태의 신체 부착 가능한 기판이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 헬스케어 제품의 특성상 인체관련 제품 평가에 일정기간이 소요가 되며 이에 따라, 현재 개발중인 제품 중에도 아직 상용화 된 제품은 없음
사업화 가능성	ㅇ 현재 유비 쿼터스 기술을 비롯한 정보통신기술의 급속한 발달 및 삶의 질에 대한 관심 증대에 따라 헬스케어에 대한 관심 증대 ㅇ 글로벌 헬스케어는 다른 산업의 경쟁력 확보 차원에서 향후 급격한 성장과 인력수요 증대가 예상되는 대표적인 고부가가치산업으로 판단 - 실제, 식품의약품안전처에서 발표한 자료에 따르면, 국내 스마트 헬스 케어 의료기기 시장은 매년 10%이상씩 성장중 - 또한, Abbott, Verily, Meditronic 등 글로벌 헬스케어 전문 기업들에서는 헬스케어용 부품 등에 관심을 갖고 있으며, - 관련 헬스케어용 Flexible 또는 Stretchable 기판이 개발 될 경우, 사업화 가능성이 높음

※ 과제번호 : II-03		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LG이노텍
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	학습 및 인지능력이 포함된 로봇용 카메라
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 현재 로봇팔, 이동형 로봇 등 다양한 로봇에 카메라가 적용 중이며, 다양한 형태로 활용 되고 있으나, - 현재, 단순 티칭 로봇에서 학습가능한, 인지능력 포함된 카메라 기술이 필요(H/W + S/W)
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 지능형 로봇에서 다양한 로봇 비전(Robot Vision) 인식 알고리즘을 사용할 경우 상대적으로 고가의 컴퓨터를 활용해야하는 부품 비용의 한계 발생 ㅇ 실제 로봇용 카메라에 인식알고리즘 등이 적용된 카메라를 대중적으로 확산시키기에 부족한 상황
사업화 가능성	ㅇ 1980년대 국내 로봇이 제조업현장에 도입된 이후, 로봇산업은 지속적인 발전 ㅇ 현재, 4차 산업혁명 시대 도래에 따라, 다양한 신기술이 접목된 로봇이 개발되는 중으로 이와 관련된 부품인 스마트 기술이 접목된 로봇용카메라 등 부품분야의 경우에도 향후 지속성장 가능할 것으로 예상

※ 과제번호 : II-04		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	넥센타이어
분야	산업용 IoT
유형	부품
기술(제품)명	성능 예측 시뮬레이션 기술 (AI 활용)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ AI를 활용한 타이어 성능 예측 기술의 경우 현재 AI를 통한 테스트, 제조 등에 활용할 수 있도록 개발 중 ㅇ 현재 관련하여 필요한 세부 기술 및 제품은 설계 및 시험·해석 결과를 이용한 타이어의 성능을 예측할 수 있는 시뮬레이션 프로그램 - 해당 프로그램에서 성능예측 시 주요 설계 인자와 성능과의 Parameter Relation Map* 구성 필요 * 매개변수 간 관계 도표
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 국내 A 경쟁사에서는 Compound* 개발 관련 AI 기술을 확보하였다고 보도자료 배포하였으며, - B 경쟁사 역시 타이어 설계 분야에서 지속적인 연구를 진행하고 있어 국내 타이어 개발 업체에서는 AI 기술개발을 적극적으로 진행 중 * 타이어 제조 관련 복합혼합체 ㅇ 국외 Top 타이어의 경우 이미 AI 기술을 확보하여 타이어 개발에 활용하는 것으로 파악
사업화 가능성	ㅇ 현재 많은 AI 솔루션업체에서 플랫폼을 판매하고 기술을 지원하고 있지만, 타이어 설계 분야에서 성공사례가 나온 것은 확인하지 못함 ㅇ 이에, AI솔루션 업체가 아닌 직접 AI 기술을 개발확보한 타이어 회사의 경우 자체 기술 활용 중 ㅇ 넥센 타이어 자체 솔루션 확보 차원에서 타당성이 있고, 개발시 타이어 성능 예측 등으로 효율적인 사업추진 가능

※ 과제번호 : II-05		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	용접사 자격인정 & 용접절차 인정용 스마트 용접부스
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 용접사 자격인정과 용접절차 인정시험 업무는 ASME, KEPIC, KS 등 국내외 품질요건에 따라 용접을 수행하는 여러 산업현장에서 필수적으로 빈번하게 수행하고 있는 업무임 ㅇ 상기 업무들을 수행하면서 산출되는 각종 Data들을 현재는 인력에 의존하여 수집하고 수기로 기록, 관리하고 있어 비효율적일 뿐만 아니라 수집한 Data들 또한 활용이 어려운 실정임 ㅇ 또한 원자력 공사와 같은 프로젝트는 용접 과정에서 산출되는 Data를 철저히 수집, 기록, 관리하여야 하므로 전산화가 시급한 상황임 ㅇ 따라서 용접관련 인정 업무의 신뢰성을 향상시키기 위해 용접 인정 시 산출되는 주요 Data들을 전산화 필요하며, 이를 위한 기반설비로 현장에서 Digital 형태로 Data를 수집할 수 있는 스마트 용접부스(Hardware) 구축이 필요함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 외국의 경우 유명 용접기 제조사에서 주요 용접공정 산출 Data를 Digital로 수집하는 장치를 개발하여 자사의 제품에 장착, 높은 가격에 판매 중임 ㅇ ASME(미국기계기술자협회) 등 해외품질규격에서 용접공정 산출Data를 Digital로 수집하라는 관련 요건을 강화하는 추세로 요건 준수를 위해서는 외산 용접기 의존도가 더욱 심해질 수 있음 ㅇ 한국의 용접기 제조사에서는 상기 기능을 갖춘 용접기를 만들지 못하고 있을 뿐만 아니라 범용 Data 수집장치가 장착된 용접기도 없는 실정임
사업화 가능성	ㅇ 두산중공업의 용접관련 노하우와 전문 기술을 활용하여 IoT전문업체가 범용 용접기로부터 용접공정 산출Data를 Digital로 수집할 수 있는 스마트 용접부스를 구성하여 판매할 경우 용접품질강화를 위하여 외산 장비에 의존해야하는 국내업체들에게 좋은 대안이 될 수 있음 ㅇ 상기 스마트용접부스와 두산중공업이 개발예정인 Digital 용접변수 관리 전산시스템을 결합하면 용접사 자격인정, 용접절차인정 등 용접분야 필수 업무의 Digital화, 스마트화로 우리나라 중공업, 플랜트 산업 용접품질에 대한 고객 신뢰도를 높이고 산업 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있음

※ 과제번호 : II-06

※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터

대·중견기업 수요기술(제품) 설명서

기업명

두산중공업

분야

산업용 IoT

유형

장비

기술(제품)명

자동 초음파(PA) 검사용 스캐너

필요성 및

기술(제품) 내용

ㅇ 자동 초음파(PA) 기술은 방사선 투과시험(RT)을 대체해
산업분야 전반에 그 활용도가 높아지며, 그 기술은 원자력, 항공, 석유탱크 분야 등 다양한 분야에서 발전 중

ㅇ 기존 메이저 회사의 장비 본체 기술 외 부속품 및 스캐너 등을 국산화 한다면 검사 원가 절감 및 검사 적용 분야도 넓어져 자동 초음파 (PA)기술은 더욱더 발전할 여건이 조성됨에 따라 관련 장치의 국산화 필요

기술(제품) 동향 및 수준

ㅇ 장비 본체는 외국 메이저 회사인 GE와 Olympus 등으로 상용화 되어 있으며 장비의 특성상 국내 업체가 진출하기는 어렵지만 장비 본체와 호환되는 스캐너 및 부속 장치를 개발해서 적용한다면 현재 메이저사에서 제작되어 납품되는 고가이나 기능이 단순한 제품을 대신할 수 있음

ㅇ 국내 사례로 대한검사기술에서 스캐너 등을 독자 개발해 싱가포르 LNG(액화천연가스) 프로젝트에 적용시킨 사례가 있음

- 하지만, 스캐너의 경우 아래와 같이 비교적 단순한 기능으로 구동되나 메이저회사의 제품은 고가이며, A/S등의 불편함이 있음

< 현재 메이저사 스캐너 작동 수준 >

· X(직진)축 으로 이동 하면서 스티어링 가능.(레일 or 자력)

· Y(좌우)축 조작 가능.

· 수동/반자동/자동 조작 선택 가능

· 자동 조작시 기준(레이저/라인)등을 따라 큰 오차범위 없이 이동 되며, Y축 작동.

사업화 가능성

ㅇ 국내 비파괴 검사 관련 장비 업체에 메이저 회사에서 생산하는 장비와 호환이 가능한 스캐너 및 부속 장치를 개발할 경우

- 향후 계속 확장되는 자동 초음파(PA) 장비 시장에서도 사업 경쟁력이 있을 것으로 판단되며, 중소 비파괴 업체에서도 비교적 저렴한 비용으로 우수한 검사 기술 구현 가능

※ 과제번호 : II-07		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	TBN & GEN ROTOR AUTO UT NOISE 저감장치
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ필요성 - 자동 UT 중 전기 및 전파 노이즈로 인한 검사 신뢰성 문제 해결 - 검사 시간 단축 - 순수 초음파 데이터만 수집 필요 ㅇ기술내용 1) AUTO UT 시스템의 노이즈 제거용 설비 도입 또는 로터 AUTO UT를 위한 전용 입력전원 설치 2) 노이즈 제거 전문회사 의뢰
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 우리나라의 경우 로터 AUTO UT SYSTEM을 확보한 사례가 없으며, 자사에서 자체 시도하여 SYSTEM 구축은 하였으나 발생하는 노이즈를 효과적으로 차단하는 기술이 부족한 실태 ㅇ 일본, 독일 등의 국가에서 AUTO UT SYSTEM 설치 사용중이며 노이즈 발생 자체를 억제하지는 못하더라도 검사에 활용 가능한 수준까지 기술이 개발된 것으로 예상됨
사업화 가능성	ㅇ 성공적인 자동화 설비 구축으로 사업확대 가능 ㅇ 안정적인 검사 시스템으로 수주 확대 가능 ㅇ 세계주력 기업인 미국GE사, 일본 JSW사 보다 우수한 검사시스템 구축으로 로터부분 사업 우위 유지

※ 과제번호 : II-08		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	용접 변수 모니터링 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 용접기*(SMAW, SAW, TIG 등) 주요 변수인 전류, 전압 수치의 실시간 모니터링 시스템 * SMAW : Shielded Metal Arc Welding, 피복아크용접 SAW : Submerged Arc Welding, 서브머지드아크용접 TIG : Tungsten Inert Gas welding, 텅스텐 불활성 가스 용접 ㅇ 용접부가 아닌 용접기 파워소스의 수치를 무선통신기술을 활용하여 원격지에서 모니터링 할 수 있는 일련의 시스템 ㅇ 초당 4회 이상정도의 주기를 가지고 측정할 수 있어야하며, 특히TIG 용접기의 고주파, 고전압을 효과적으로 차단할 수 있는 시스템이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 아크 발생 시 고주파, 고전압을 차단하여 전자기기의 활용이 어려운 TIG 용접기에 용접 변수를 측정할 수 있는 기술을 확보한 국내업체가 있음 * 아크용접(arc welding) : 금속과 금속을 접합하는 데 아크방전을 이용하는 방법 ㅇ 현재 모듈화되지 않은 TIG 용접기의 경우 고주파 발생 전단부를 연장하여 외부 단자를 만들고 클램프미터* 등을 활용하여 무선 원격 모니터링을 시도하는 수준 * 회로를 절단하지 않고도 회로 전류를 알 수 있는 변류기 내장형의 전류계
사업화 가능성	ㅇ 해당 용접 변수의 실시간 모니터링 시스템을 저비용으로 구축할 경우 다양한 용접 분야에서 활용할 수 있음 ㅇ 특히 아크 스타트 시 고주파, 고전압이 발생하여 전자기기 활용이 어려운 TIG 용접에 대한 모니터링이 가능 ㅇ 향후 카메라, 이미지 검사 및 인공지능과 함께 용접부의 품질 모니터링을 통해 용접 품질 불량 방지, 품질 향상 등을 기대할 수 있음

※ 과제번호 : II-09		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	대형선반 절삭공구 인선 모니터링 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	1. 금속 터닝 가공 시, Tip 인선 파손 유무를 소음, Chip 형상 등으로 파악하는 경우가 많으므로 작업자 피로도 증대 2. 제품 형상에 따라 Tip 육안 관측이 어려움 3. Tip 파손 후 가공을 계속하게 되면 제품 과절삭 or 조도 저하 등의 품질문제 발생할 수 있음 --> 절삭공구 인선 모니터링을 통한 적기 Tip 교체로 품질 향상(Tip 온도 or 소음 or 진동 등을 통한 조기 경보 시스템)
기술(제품) 동향 및 수준	절삭 작업 도중 Tip 상태를 모니터링 할 수 있는 방안은 현재 어려운 실정이며, 가공장비 모니터링의 경우 전체 작업량 진도율, 장비 가동률 등이 대상임.
사업화 가능성	효과성 입증 후 두산중공업 내 가공설비 확대 적용 및 국내외 가공업체 영업을 위한 실증 모델 확보

※ 과제번호 : II-10		※ 주관기관 : 경북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LS 엠트론
분야	산업용IoT
유형	기계금속
기술(제품)명	이동통신용 안테나, 커넥터
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 안테나 : 이동통신용 기기(IoT, 이동통신 단말, 자동차, CPE, FWA)에 적합한 mmWave 안테나 및 Radar용 안테나 ◦ 커넥터 : 이동통신 단말기 및 IoT 용 초고주파 (10~40GHz) RF connector ◦ 신호 증폭기: 20~40GHz용 신호 증폭기 MMIC*소자 (고주파 특성이 우수하고, RF단의 여러 부품을 단일칩에 직접) * MMIC : Monolithic Microwave Integrated Circuit 단일칩 고주파 집적회로
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 안테나 : 5G 통신에 필요적인 28/39GHz Phased Array 안테나에 고효율, 고이득 안테나에 대한 수요가 증가 ◦ 현재 기본적인 Phased array 안테나는 상당 부분 연구가 되어 있으나 최근 산업계에서는 3GPP에서 EIRP 뿐 아니라 TRP에 대한 요구의 추가에 따라 고효율, 고이득 안테나에 대한 수요 증가 ◦ 커넥터 : 퀄컴의 QTM 모듈과 같이 안테나 Front-end 모듈에 필요한 저손실 구조와 EMC 구조가 적용된 RF connector 필요 ◦ AMP : 현재 상용화된 mmWave용 Amp는 GaN 형태의 고출력 MMiC 형태의 Amp가 주류이나, 대부분 외국산이므로 국산화시급
사업화 가능성	◦ 안테나 : 현재 5G mmWave용 안테나는 고효율, 고이득의 성능을 구현하면서 적용되는 Application(차량, IoT,CPE, FWA등)에 적합한 형태의 방사성능을 가질 경우 사업화 가능성이 높음 ◦ 커넥터 : 5G mmWave용 통신시스템은 모뎀과 RF tranceiver, 안테나모듈 형태로 구분 되어지므로 이에 필요한 mmWave를 전달할 수 있는 저손실 케이블과 커넥터 구조가 필요 ◦ 5G 통신 기기 내부에서 고주파 신호를 전달할 수 있는 다양한 형태의 RF 커넥터가 필요함 (Board to Board , IO등) - 모뎀 1개당 최소 4개 이상(plug, Recep)으로 투입되므로 고가이며 수요가 많으나, EMI, EMC 이슈에 대한 대안이 필수적 ◦ AMP : 5G mmWave 이동통신에서는 고출력 Amp는 필수, 이는 다량으로 소요되며 현재까지는 외산이 대부분이나 해외에서도 mmWave용 Amp 제품은 방위산업 제품에 속하므로 수출 이슈 존재 ◦ Amp는 안테나와 일체형 구조일 경우 IoT, CPE등 사업화 가능성이 높음

※ 과제번호 : II-11		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	안전보건공단
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	ICT 관련 장치와 현장 안전관리기능이 접목된 안전관리시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 건설현장은 작업반경이 넓어 근로자의 활동을 한눈에 파악하고 관리하는 것이 어려움 ◦ ICT 장치를 활용하여 근로자의 위치정보와 영상정보를 수집하여 위험요소를 분석 ◦ 다양한 서비스 모델 개발을 통해 “작업자 및 관리자에게 위험경고 및 메시지를 전송하는 시스템”을 현장에 적용하여 건설현장 안전사고 예방 및 예산절감을 목표
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 위치측위 Device 및 영상관제 시스템 설계 - 건설현장 위험요소 분석, 건설현장 안전관리 시나리오개발, 관제 시스템 UI 설계, 커뮤니티 맵핑 기반 안전관리 기법개발, 중장비 접근 제어, 피난유도 시스템 설계, 위치측위 Device개발, 인증 및 자체 Lab Test - 관제 시스템 설계 ◦ 시나리오기반 관제 시스템 통합 및 현장테스트 - 모바일 솔루션 개발, 안전관리 인허가 시스템, 상용화를 위한 현장테스트, 실시간 데이터 처리 Gateway 개발 등
사업화 가능성	◦ 안전 신기술 인정·인증 추진 - 도로공사 기술마켓 등록, 국토부 신기술 등록, 행안부 재난안전제품인증, 안전보건공단 신기술 인정 등 ◦ 안전관리 시스템 비즈니스 모델 수립 - 공동사업화 계획수립 : 이해관계자 정리, 수익구조, 판매계획 등 - 수익모델 : HW(구매단가,판매단가,설치단가), SW(라이선스 비용, 월 비용, 제품 라인업)

※ 과제번호 : II-12		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	안전보건공단
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	정전기 방전 검지 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 산업설비, 인체로부터 대전된 정전기의 방전(ESD; Electrostatic Discharge)에너지에 의한 인화성 가스·증기 및 가연성 분진으로부터의 화재·폭발사고가 국내의 경우는 대략 연간 30 여건 - 정전기에 의한 사고는 원인규명보다는 화재·폭발사고가 발생되지 않도록 산업설비 및 인체로부터의 정전기를 안전수준으로 관리하는 것이 무엇보다 중요 ◦ 정전기에 의한 재해위험을 예방하기 위하여 접지, 도전성 재료 사용, 가습 및 제전기 사용 등의 안전조치를 해야 하는데, 이를 위해서는 화재·폭발 위험장소에 서의 정전기에 의한 사전적 예방 조치인 정전기 방전 예지를 위한 사전 검지기술 및 검지기가 절대적으로 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 안전보건공단 선행 연구(2019) 등에서 국내·외 정전기방전 검지기술 관련 기술/기준을 통하여 이를 토대로 한 정전기 방전 검지기 시제품 2개를 개발‧제작한 바 있음 <시제품 개발 주요 명세> - 표시 방식 : 레벨 표시용 3단계 LED로 표시 - 알람 : 방전 감지기 버저로 알람 - 전원 : AA 배터리로 구동 - 크기 : 80 mm(W)×140 mm(H)×40 mm(D) - 무게 : 500 g 이하 * 정전기 방전 검지기술 개발을 토대로 인화성가스,증기 및 가연성 분진이 사용, 취급되는 공정에서 적용가능한 본질안전방폭구조 ib급 기술 개발
사업화 가능성	◦ 실용화 과정을 통하여 고용부 및 공단 사고조사 및 안전진단 시 우선 사용 후 기술이전하여 사업장 생산 지원 ◦ 국산화를 통해 고가의 해외제품을 사용하고 있는 관련 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있음

※ 과제번호 : II-13		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	안전보건공단
분야	산업용 IoT
유형	장비
기술(제품)명	2M 이상 고소작업용 추락사고 방지 장치
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 건설업의 경우 유형별로는 떨어짐(추락)으로 인한 사망자가 가장 많음(추락사고 재해 현황-건설업 약 58%, 건설업 재해 사망자 원인 현황-추락사고 약 52%로 집계) ◦ 고소작업 시 작업발판을 가장 우선적으로 설치하고 추락방호망 등 추락위험 방지 조치를 해야하나 불가피한 경우 근로자에게 안전대를 착용하도록 해야함 ◦ 다른 추락방지조치 없이 안전대만 착용할 경우 근로자의 사고 위험이 증가하기 때문에 안전대 풀림 방지를 위한 기술이 중요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 추락방지장치 중 지지로우프는 1,150Kgf의 인장하중을 가할경우 끊어지지 않아야 하며, 직렬로 위치한 두개의 연결 지점에 적절한 연결 기구에 의해 단단히 연결되어야 함 ◦ 안전대 연결에 있어 풀림 방지를 위한 새로운 기술을 적용한 제품은 추락사고 예방에 중요한 역할을 할 것으로 전망됨
사업화 가능성	◦ 국내/외 건설현장과 SOC사업 준공시 활용 ◦ 고위험군 분야 관련 장치로서 실제 건설 근로자의 수요가 다소 많을 것으로 기대되며 안전에 대한 중요성이 높아짐에 따라 해당 분야 산업 선점 가능성 있음

※ 과제번호 : II-14		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	TR 충돌방지 및 운항추적
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 조선 현장에서 블록을 트렌스포터, 크레인, 중량물 이동차량등이 운반하고 있음 ◦ 이 때 충돌방지 및 안전을 위해 다수의 작업자가 신호수 역할을 하며 에스코트 중인 상황 ◦ 이에, 안전관리 뿐 아니라, 불필요한 인력 낭비 방지를 위해 충돌방지 및 운항 추적 시스템 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ GPS 및 레이져를 이용하는 기존의 충돌방지 방식으로는 해결하기 어려운 문제가 존재함 ◦ 또한 문제 해결이 완벽하지 않으면 대형사고로 이어질 수 있어 적용이 매우 조심스러운 기술 ◦ 또한, 일부 소수의 장비에 특화된 기술이므로 범용성이 적어 이를 연구하는 조직이나 개인이 많지 않은 실정
사업화 가능성	◦ 본 기술은 조선 야드*에 필요한 기술이며 응용 분야 또한 다양하게 찾을 수 있을 것으로 기대됨 * 조선소 야드 : 조선소 내부 전제를 통들어 전체 공간을 뜻함 ◦ 이는 차량용 자율운행 기술을 응용하면 좀 더 나은 충돌방지 운행 기술을 만들 수 있을 것으로 예상됨 ◦ 전 세계 조선 야드에 적용 가능하여 비록 시장이 범용화되지는 않지만 충분히 특화 되어 있는 시장임

※ 과제번호 : II-15		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	VR/AR을 이용한 설계 3D뷰어
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 설계 작업 시, 기술 사전검사를 위하여 설계자료를 시뮬레이션하여 기술 오작동을 최소화할 필요 ◦ 의장, 기자재 설치 작업 및 품질 검사 시 선주, 선급의 확인 및 코멘트를 VR/AR을 이용하여 공유하고 관리할 필요 ◦ 다양한 형태의 파일은 호환성이 우수한 경량화 모델을 생성하는 기술이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 설계 CAD 파일 경량화를 위한 중립적 형식이 필요하며 현재 상용화되어 있는 3D 뷰어들은 각각 다른 형태의 경량화 파일을 사용 중 ◦ 증강현실을 이용한 사전 시뮬레이션은 많은 상용화 제품이 개발되어 사용 중이나 현업 실무에 적용하기에 아직은 번거로우며 현재 불편함이 있음 ◦ 설계 파일 경량화로 인해 실물과 유사한 시뮬레이션이 가능하며 설계변경, 협업, 검증 등의 업무에 활용 중
사업화 가능성	◦ 설계 CAD 파일의 경량화 기술을 개발하여 실물에 근접한 환경을 제공하고 편리한 VR/AR 장비를 개발하여 실무에 적용할 수 있는 수준의 하드웨어 및 소프트웨어 개발이 필요하며 이는 기술 사업화가 가능 ◦ 설계도를 AR/VR을 통해 가상현실로 실물에 가깝게 나타낼 수 있으면 다자간 공유를 통한 실질적인 설치 검토 및 가상설치를 통한 문제점 파악 등에 사용되며 이러한 기술은 조선 해양 뿐아니라 건설, 안전, 항만 등 다양한 분야에 활용 가능

※ 과제번호 : II-16		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	밀폐공간 통신 및 가스누출 감지 센서
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 밀폐공간이란 우물, 수직갱, 터널, 잠함, 핏트, 암거, 맨홀, 탱크, 반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등 근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 장소를 말하며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」제618조의 별표18에서 규정 ◦ 조선업에서는 선박 내 격실 블록의 하부 등이 있으며 철 구조물이라 통신이 적절하지 못하여 센서가 제대로 작동하지 않아 질식 등 산업재해에 노출 ◦ 또한, 밀폐공간 질식 등을 막기 위한 근거리 및 원거리 가스누출경보 시스템 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 안전보건공단을 중심으로 정부와 민간에서도 첨단기술을 도입하여 밀폐공간 내 산업재해 마련을 위한 연구 추진 ◦ 대형선박 내부에는 수십개의 금속 밀폐공간이 존재하여 선박 건조 과정에서 작업자가 인명피해가 발생하면 즉시 구조요청이 가능하도록 하기 위해 금속체 통신 모듈 활용
사업화 가능성	◦ 선박은 400m 선박에 통신을 위하여 200Km의 케이블이 깔려있는 실정 ◦ 이를 개선하는 선박 밀폐공간 무선통신이야말로 원가 절감을 위한 절대 요소이며 스마트 선박으로 진행을 위한 지름길 ◦ 선박뿐만 아니라 선박·자동차·열차·빌딩 등에서 다양하게 활용할 수 있으며, 특히 경량화가 핵심인 전기차에도 유선 케이블을 없애 센서와 센서가 무선으로 상호작용 가능

※ 과제번호 : II-17		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	야드뷰어 및 공정관리 장치
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 조선소와 같이 넓은 야드를 필요로 하는 공장에서 전체 야드를 볼 수 있고 공정의 흐름을 제어 할 수 있는 방법은 극히 제한적 ㅇ 공정의 파악과 분석, 안전한 작업성 평가, 물류이동 등을 위하여 필수 요소로 야드를 뷰어하고 관리 할 수 있는 시스템이 필요
	ㅇ 공장 내부의 공정흐름도 VR을 통하여 나타내며, 물류의 이동 정도도 실시간화하여 제어하는 기술이 필요		< 현대중공업 야드 >
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 현재 VR/AR을 통한 야드뷰어를 구현하고 있는 기업이 다수 있음 ㅇ 하지만, 시설물의 위치나 시설을 볼 수 있고, 시설에 대한 설명을 볼 수 있는 수준으로 야드의 기초적인 정보 제공용으로 밖에 사용이 어려운 상태
사업화 가능성	ㅇ VR/AR로 이루어진 야드정보와 공장의 공정 흐름 데이터를 접목하여 나타낼 수 있다면, ㅇ 자재 및 제공품 물류 흐름을 융합함으로써 실질적인 야드관장을 위한 토탈 공정관리 시스템을 구현하여 공정의 효율적인 관리를 통한 효율성을 향상 시킬수 있음

※ 과제번호 : II-18		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	최적항로 분석 시스템(장비)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 해양운송수단은 기차, 자동차 등 다른 육상운송수단에 비해 운행 중 실시간으로 달라지는 해양의 해류, 바람, 파도 등의 환경에 운행 영향을 많이 받음 ◦ 해양운송수단의 최적의 항로를 분석하는 것은 해양산업에서 필수적이며 안전성 및 경제성 확보에 결정적 역할 ◦ 이에, 첨단기술을 융합하여 최적의 항로를 분석할 수 있는 분석 시스템을 구축하고 해당 시스템이 탑재된 장비 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 현재 운영 중인 최적항로 시스템은 육지, 섬 등을 고려한 지형정보, 해류, 바람 등의 해양 정보 및 항해 위험지역 등의 안전정보를 활용하여 격자지도를 구성하고 이를 기반으로 한 격자지도 내에서 실시간 추천항로를 제공하는 시스템 ◦ 현재 버전의 최적항로 시스템은 짧은 시간 내에 우수한 경로를 제공하도록 알고리즘 설계하여 작동하나, 실제 최적 항로를 추천에는 부족한 실정
사업화 가능성	◦ 최적 항로 분석 시스템은 선박의 현재 위치, 진입하는 방향, 환경요인 등을 반영할 수 있도록 할 뿐만 아니라 알고리즘을 통해 제시된 최적항로로 항해하기 위해서 항해사가 조종해야 할 추력방향 역시 제시함으로써 항로이탈로 인한 불필요한 연료소모나 사고발생가능성을 최소화 할 수 있어야 함 ◦ 해당 최적 항로 분석 시스템 기술이 확보가 되면 같은 물류, 선박, 크루즈 등 해양선박산업 전반에 적용가능한 사업화 예상

※ 과제번호 : II-19		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	충돌회피 안전운항 장치
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 자율운항선박기술은 선박에게 주어진 임무에 필요한 안전과 운항 정보를 자동으로 수집·관리하고, 선박 스스로 판단하여 부분 또는 전체 항로를 자율적으로 운행하거나 부분적으로 원격관제에 의해 운항이 가능한 선박운항기술로 정의 ㅇ 자율운항선박은 조선 및 해운･항만･물류 등 모든 분야가 직･간접적으로 연계되어 있다는 점에서 추진 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 자율운항선박기술은 항로교환정보, 선박 원격모니터링 및 제어기술, 항해안전정보, 데이터모델링, 자동보고기술, 이더넷 기반의 선내통신 기술 등의 연구가 다양하게 이뤄지고 있음 ㅇ 해양수산부는 혁신성장 선도 사업으로 자율운항선박과 해상 통신망, 스마트항만을 통합·연계하는 '스마트 해상물류 구축전략'을 마련하여 추진예정 ㅇ 산업부와 해수부에서는 자율운항 선박이 가능한 스마트자율운항선박 사업 진행 중 ㅇ 해양수산부에서는 IMO 협약 대응을 위한 작업반을 구성하고, 국제해사기구의자율운항선박에 대한 표준화 대응전략 수립 ㅇ 각 국내 조선사에서 자체적인 R&D의 주요 과제로 자율운항선박에 대한 연구를 진행 중이며 이를 기반으로 한 스타트업도 발굴되고 있는 추세(예 : 울산센터-씨드로닉스)
사업화 가능성	ㅇ 자율운항선박에 의한 해사산업 및 관련 분야의 경제적 시장규모는 2025년 약 1,550억 달러(한화 약 170조)까지 확대될 것으로 예상되며, 전후방 모든 산업의 현 성장률을 고려했을 때 2035년에 약 8,000조 시장규모가 될 것으로 전망

※ 과제번호 : II-20		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	프로펠라 주물 온도 측정장비
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 프로펠라 제작을 위한 주물자재(황동소재)는 온도에 따라 경도가 달라지므로 주물의 온도의 범위를 측정하고 데이터를 이용하는 기술이 필요 ◦ 고로에서 녹은 주물의 온도를 자동으로 측정하고 온도에 따라 가열 여부 및 완료 여부를 알려주는 장비 필요 < 현대 중공업 프로펠라 예시>
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 주물과정에서 기포가 생기면 프로펠라가 결함이 생기므로 점검해야하며 이는 숙련자의 경험으로 이루어져 현재 쇳물의 기포 측정 기술에 대한 연구가 활발히 진행 중 ◦ 또한, 높은 쇳물 온도로 주형틀이 변하지 않도록 하여야 하므로 이를 위한 연구 성과 기대
사업화 가능성	◦ 고온의 쇳물에서도 견디며 온도,기포등 각종 수치를 나타낼 수 있는 센서 기술의 개발이 필요하며 - 이를 참고로 숙련자의 판단에 도움을 준다면 품질 좋은 대형선박용 프로펠러가 생산 가능

※ 과제번호 : II-21		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	해양 구조물용 하중평가 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 해양 구조물용 하중평가 시스템은 해양플랜트* 사업에서 필수 요소로서 설계 시 필요한 완전 비선형, 동적, 충격 효과를 포함한 종합적인 해석을 통해 플랫폼 또는 상부 구조물의 설계 및 하중을 계산하고 적용 * 해저에 매장된 석유, 가스 등을 탐사ㆍ시추ㆍ발굴ㆍ생산하는 장비 ◦ 하중계산을 위해 모델링, 해석 및 시뮬레이션 환경에서 파도, 바람, 조류, 지진 하중 등 현지 운영 조건에 맞는 해양 구조물 설계
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 하중계산을 위하여 SCAS, X-SEA, Bentley Systems 등의 다수 프로그램들이 운영되고 있으나, 일부 개선이 필요 ◦ 현재 프로그램에서 해석 시각화하여 검증 및 평가를 개선하는 것이 필요하고 - 결과를 그래픽으로 표시하고 해석 후에 국제 설계 코드에 맞는지 확인을 수행하며 모멘트 다이어그램 등의 시각적 효과를 표시하는 것이 필요
사업화 가능성	◦ 해양플랜트 산업의 발전에 따라 한국 해양플랜트 산업에 사용하는 CAD에 맞는 하중 계산 소프트웨어의 개발이 필요 ◦ 기존 하중계산 시스템을 CAD와 접목하여 실시간 계산지원, 팩트의 다양화 및 시각화 강화 등의 기술개발로 설계를 지원할 경우 사업의 국내 해양플랜트 산업의 효율성이 증가

※ 과제번호 : II-22		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	현대중공업
분야	산업용IoT
유형	장비
기술(제품)명	사내 도로망 실시간 네비게이션
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 사내 물류추적을 위한 실시간 네비게이션 필요 ㅇ 사내 도로망지도, 실시간 교통량분석 및 측정 ㅇ 도로간섭물(블록위치, 도로위 레일이동 골리앗크레인) 감안한 실시간 교통량분석 및 측정
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 본사 사내도로는 주요보안시설로 분류되어 현재는 일반 네비게이션 맵을 이용하거나 교통량을 모니터링 할 수 없으므로 사내물류이동을 실시간으로 볼 수 있는 시스템이 없음 ㅇ 사내도로에는 블록을 탑재한 트렌스포터와 레일로 움직이는 골리앗크레인, 사내자재 이동차량, 일반차량, 오토바이등이 혼재되어 복잡한 움직임을 보이고 있음 ㅇ 특히 골리앗크레인 레일이 사내도로를 가로 지르고 있는 구간이 있어 크레인 작업 시 수분에서 수십분 간 차량이 이동 할 수 없는 경우도 빈번함 ㅇ 사내도로망을 맵 화 하고 실시간 교통을 제공 할 수 있는 네비게이션 시스템이 필요 함
사업화 가능성	ㅇ 대형공장 또는 보안시설에 국소적인 네비게이션을 구축하는 기술은 이를 필요로 하는 대규모 공장에 필요하며 이는 사내의 물류를 원활하게 하여 생산성을 높이고 안전사고를 예방하므로 기업에서 선제적으로 도입 할 전망

※ 과제번호 : II-23		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	산업용 IoT
유형	부품
기술(제품)명	설비원격 진단용 AI IOT 센서(설비 예지 보전용 센서)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 4차 산업혁명 기술트렌드와 함께 중요성이 부각되고 있는 스마트 팩토리에 필수 기술인 IoT 센서를 이용한 설비 예지보전 기술(Predictive Maintenance) ◦ 특히 IoT 센서에 인공지능을 Embedded 시킨 Edge computing AI(On-device AI) 기술을 이용한 AI IoT 기술로서 Cloud computing AI와 함께 인공지능 분야에서 필수적인 기술임 ◦ AI IoT 센서는 센서 내에 Embedded 되어 있는 인공지능 알고리즘을 이용하여 설비에서 발생되는 진동, 소음, 전류, 온도, 압력등의 변화를 연산한 결과를 Cloud 서버로 전송하여 설비의 고장 시점을 효율적으로 예측 가능하게 하는 신기술
기술(제품) 동향 및 수준	◦ AI IoT 기술의 기본이 되는 Edge computing AI는 이미 인공지능 분야에서 중요한 한축을 담당할 것으로 예상되는 신기술 분야로서 선진국에서는 활발한 기술 개발이 일어나고 있는 분야임.
사업화 가능성	◦동 AI IoT 센서는 제철/제강 분야뿐 아니라, 석유화학 플랜트, 시멘트 공장, 펄프제지 플랜트 등 다양한 장치산업에 적용될 수 있는 기술로서 향후 사업 확장성이 매우 우수한 기술임. ◦ 특히 현재 스마트팩토리를 도입하고 있는 국내기업들이 유럽, 중국, 미국등에서 고가의 센서를 수입하여 사용하고 있으며 이에 대한 수입 대체 효과도 매우 클것으로 예상됨.

※ 과제번호 : II-24		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	산업용 IoT
유형	부품
기술(제품)명	스마트 휠 센서(Tyre Mounted Smart IoT 센서)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 도로의 상태(눈길, 빗길, 블랙아이스 상태, Pot-hole 상태), 타이어의 마모상태 등은 자동차 안전 주행에 매우 중요함 ◦ 인공지능이 Embedded 된 AI IoT 센서를 도로 Patrol car나 택시, 버스등에 장착하여 Fleet 운행 시스템을 구축하여 데이터를 수집, 활용할 경우, 일반 자동차나 자율 주행 자동차의 안전성을 극대화 할 수 있는 혁신 기술임
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 이미 유럽, 미국, 일본의 타이어 업체들이 타이어에 직접 장착하는 센서(Tyre mounted sensor)에 대한 개발을 진행 하고 있으나 시장에 출시되지 않고 있음 ◦ 인공지능을 Embedded 시킨 Tyre Mounted Smart 센서는 개발이 성공할 경우 글로벌 시장 최초 적용 사례가 될 것으로 시장 폭발력이 매우 큰 혁신 기술 분야임. ◦ 동 센서에서 수집되는 다양한 도로, 차량 빅 데이터는 향후 동 데이터만으로도 다양한 분야에서 새로운 비즈니스 모델을 만들어 낼수 있을 것으로 예상되는 만큼 사업의 향후 량 적용 목표로 개발 진행 중임.
사업화 가능성	◦ 타이어 업체와 자동차 업체에서 가장 필요로 하는 기술로서 개발 성공시 시장 폭발력이 매우 큰 혁신 기술 분야임. ◦ 동센서에서 수집되는 다양한 도로, 차량 빅 데이터는 향후 동 데이터만으로도 다양한 분야에서 새로운 비즈니스 모델을 만들어 낼수 있을 것으로 예상되는 만큼 사업의 향후 전망은 매우 밝은 신기술임.

친환경

※ 과제번호 : EF-01		※ 주관기관 : 서울창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	LG생활건강
분야	친환경
유형	소재
기술(제품)명	친환경 부직포 소재 및 친환경 고효율 필터 소재 발굴 및 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 친환경 부직포 소재 발굴 및 개발 - 부직포는 일반적으로 폴리프로필렌, 폴리에스터등의 합섬섬유가 전체 또는 혼섬되어 이루어짐. - 부직포 제품은 대부분 일회용으로 심각한 환경문제 야기 ㅇ 친환경 고효율 필터 소재 발굴 및 개발 - 생분해 가능한 고효율* 필터 소재 필요 : 마스크의 사용량 증가에 따른 쓰레기량 증가, 현재 필터는 폴리프로필렌으로 이루이진 필터가 대부분으로 매립시 바로 분해되기 어려움. *고효율 필터란, 의약외품 보건용 마스크의 성능기준인 포집효율 80% 이상을 만족하는 필터임.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 친환경 부직포 소재 기술 동향 : 생분해성이 있는 PLA, 자연유래의 펄프등을 이용한 부직포들이 해외에서 활발히 개발되기 시작함. 기존 제품 대비 단가 경쟁력이 낮음 ㅇ 친환경 고효율 필터 소재 동향 : 셀룰로오스등을 이용하여 개발되기 시작하나, 효율이 낮고 차압이 높아 필터로 사용하기 어려워 상업화가 이루어지지 않음.
사업화 가능성	ㅇ 부직포 제품의 환경 이슈가 대두되며, 친환경 제품으로 전이되고 있으며, 단가경쟁력이 있는 친환경 부직포, 고효율 필터 소재가 개발된다면 사업화 가능성이 높음.

※ 과제번호 : EF-02		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한화솔루션(주)
분야	친환경
유형	소재
기술(제품)명	PE제조를 위한 부가 첨가제(XLPE 산화방지제)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 폴리에틸렌 수지는 시간이 지남에 따라 직사광선, 공기와의 접촉을 통해 산화가 일어나며, 제품의 기능, 색상이 변질 ㅇ 이 중, 송전선의 절연체를 구성하는 전선용 폴리에틸렌 수지(XLPE*)의 산화를 방지하는 산화방지제로서 국내 제조사가 없어 해외 제조사 의존 품목임 * XLPE(Cross Linking-polyethylene) : 초고압에 사용되는 전력케이블의 종류
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 일반 범용 폴리에틸렌 수지(LDPE*, LLDPE**)의 황변을 방지하는 산화방지제는 국내 송원산업이 글로벌 시장점유율 2위의 제조사이며, 전 세계적으로 다수의 제조사가 존재함 * LDPE(Low-Density Polyethylene) : 저밀도 폴리에틸렌 ** LLDPE(Linear Low-Density Polyethylene) : 선형 저밀도 폴리에틸렌 - 중저압 또는 고압의 송전선용 폴리에틸렌 수지(XLPE)는 특화 제품으로 높은 기술 수준을 요구하여 전 세계 2개사 Chemtura Corporation(미국), Sumitomo Chemical(일본)가 유일
사업화 가능성	ㅇ 일반 범용 폴리에틸렌 수지가 아닌, 중저·고압의 송전선용의 산화방지제의 경우 해외에서 공급되고 있는 만큼 - 글로벌 제조사 동등한 수준의 국산화될 경우 국내 송전업계에 적용 가능

※ 과제번호 : EF-03		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한화솔루션(주)
분야	친환경
유형	소재
기술(제품)명	PVC제조를 위한 부가첨가제(PVC분산제)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ PVC(Poly Vinyl Chloride, 폴리염화비닐)는 중합체로써 단량체인 VCM(Vinyl Chloride Monomer, 염화비닐 단위체)를 중합하여 생산함 ㅇ 분산제는 VCM를 PVC로 중합하는 과정에서 단량체인 VCM의 분산성을 조절하여 최종 제품인 PVC의 제품 특성을 결정함 ㅇ 필요로 하는 PVC 제품 특성에 따라 각기 다른 검화도(비누화, saponification)의 제품을 사용함 ㅇ 분산제는 화학물질명인 PVA(PolyVinyl Alcohol, 폴리바이닐 알코올)로도 명명하며, 국내 제조사 없어 해외 제조사 의존 품목임
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 일본 Kuraray, Nihon Goshei, Denka 등 일본 업체가 주요 공급사이며 대만에도 제조사 존재. 한국은 2000년대 초반 동양제철화학의 사업철수 이후 제조사 없음 ㅇ 대부분 주원료인 VAM(Vinyl Acetate Monomer, 초산비닐 모노머)을 함께 생산하는 수직계열화가 이루어져 있으며, 국내에서는 롯데BP에서 VAM을 생산하나 PVA는 생산하지 않음
사업화 가능성	ㅇ 국내 제조사가 없이 해외의존도가 높은만큼 - 글로벌 제조사의 제품과 동등한 수준으로 국산화 된다면 사업화 가능성이 높음 - 국산소재로 개발시 사용처의 납기 및 가격경쟁력 확보 가능

※ 과제번호 : EF-04		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국가스공사
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	수소생산설비 및 수소충전소 연관 소재·부품·장비
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 청정 수소생산 기반 기술(알카라인, 고분자 전해질막, 고체산화물 수전해전지(SOEC)* 및 청정수소생산을 위한 촉매 기술 등)을 활용, 적용한 수소생산 연관 소재 부품 장비의 국산화가 필요 * Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC ㅇ 이를 통해, 혁신성장의 새로운 성장동력 이면서 친환경 에너지의 원동력인 수소경제 선도국가로 나아갈 수 있는 국가 수소경제 활성화 로드맵 달성 및 국내에서 친환경에너지 활용 가능
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 다양한 그린수소 제조방식(알카라인 수전해 및 고분자 전해질막 수전해 방식, 고체 산화물 수전해 방식 등)이 존재하며, 각각의 기술 수준에 차이가 있음 - 다만, 고체산화물 수전해전지(SOEC) 기술은 타 수전해 기술에 비해 효율이 20% 이상 높아 수소생산단가 하향에 큰 영향을 미칠수 있는 기술이나, 그 스택 및 시스템은 국내에서는 아직까지 상용화를 이룬 업체가 없으며, 밀봉재 등 소재 내구성으로 인해 짧은 수명이 문제 - SOEC 연구는 일본, 유럽을 중심으로 활발하게 진행 중,시스템 상용화 전 단계 진입
사업화 가능성	ㅇ 2022년 양산용 SOEC 스택 제품 개발 및 인증 진행 후 아래와 같이 3가지 모델로 사업화 가능 - B2B 사업모델 : 셀, 스택, 시스템 등 소재부품장비의 국산화를 통한 관련업체 납품(발전사 및 대기업 등) - B2G 사업모델 : 정부주도 사업, 독립형 발전사업, 신재생 의무공급제도 등 - 시스템 사업화 부문: 신재생 연계 시스템 구축을 통한 글로벌 시장 진입, 수소충전소 SPC* 참여(P2G** 사업화 부문) * System Power Controller : 시스템 전원 제어 ** Power to Gas : 에너지 저장 기술

※ 과제번호 : EF-05		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국수자원공사
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	ICT 기반 상수도 스마트 원격 UT(초음파 검사) 장치 (수도배관 현장 용접부 정밀검사 장치)
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 상수도 스마트 비파괴 검사 솔루션 - 상수도 강관 부설에 있어 품질을 좌우하는 공정 중 하나는 강관 용접으로, 강관 용접 후 용접부 품질 검사가 요구됨 - 현재 시행 중인 강관 용접부 검사기술 중 PT(액체침투탐상)와 MT(자분탐상)는 용접부 외부검사만 가능하고, 내부 결함 확인은 RT(방사성투과) 검사로 가능하나, RT는 방사능 피폭 우려로 적용이 엄격히 제한됨 - 따라서, 방사능 피폭 위험이 없고, 용접부의 내·외부 결함에 대해 신뢰성 있는 검사가 가능하며, 사용이 편리한 검사장비 개발이 필요함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 기술 동향 및 기술수준 - UT(초음파 검사) 도입을 통한 용접부 정밀검사가 대안으로 제시되며, RT와 동등수준의 검사신뢰도를 갖는 UT 장비 개발이 진행 중이나, - 현재까지의 UT 검사는 점(点) 조사 형식이어서 짧은 간격의 무수히 많은 점 조사가 필요함에 따라 현장 적용에는 여전히 한계
사업화 가능성	ㅇ 강관 용접부 Auto Robotic Scanner 개발과 ICT를 연동한 원격 진단 시스템 개발 - 기존 UT 점 조사방식을 Scan 형식으로 개선하여, 연속적으로 면 조사가 가능하고 3D Visual 표현이 가능하도록 구현함으로써, 현장 적용성이 뛰어나고, 공사감독원 뿐만 아니라 비전문가도 검사 결과 확인이 용이함 - Auto Robotic Scanner에 ICT를 접목하여, 실제 공사 현장에 적용 가능한 원격조종 검사시스템 구축으로, 안전하고 정밀한 수도배관 용접부 원격 스마트 진단 솔루션 구현 가능

※ 과제번호 : EF-06		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국수자원공사
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	배관 막힘 해결용 토네이도 스트레이너
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 유체 배관 막힘 해결용 토네이도 스트레이너 개발 - 노후 수도관에서 이물질 발생 시, 기존 수도미터 보호용 스트레이너만으로는 미세 이물질 제거가 불가하고, - 댐의 경우에도 수차 윤활용 냉각용 라인에 오토스트레이너가 사용 中이나, 수심이 낮은 경우 홍수기 다량의 물과 함께 뻘이 유입되어, 배관 막힘 현상 빈발 - 또한, 최근 부각되는 수열에너지 사업의 수열원으로 하천수를 활용함에 따라, 수열 에너지에 활용되는 냉난방 설비인 열교환기 안쪽에 협잡물 찌꺼기로 인한 오토스트레이너 막힘현상 발생으로, 홍수기 안정적 수열공급에 불리 - 따라서, 유체 배관에서 이물질 제거, 자동 청소 및 원격감시 기능을 갖는 미세 이물질 제거 시스템 개발 필요
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 현재 유체배관에 사용되는 스트레이너는 Y자形 스트레이너로, 여과망이 Y자形 몸체에 장착되어 유체가 여과망 내부로 들어가 외부로 빠져나가는 구조임 - 이물질이 여과망 내부에 적체되어 처리량의 저하, 여과망에 모인 찌꺼기 제거를 위해 여과망을 분리, 청소해야 하므로 청소시 유체공급 정지가 불가피하고, - 자동 청소구조 형태가 아니므로, 자동화 라인 적용 불가로 청소인력 필요, 인건비 상승
사업화 가능성	ㅇ 토네이도 스트레이너 개발로 수도미터 전단 및 배수 본관 등에 설치하여 배관 이물질 자동 제거 가능하도록 구현 - 토네이도 스트레이너는 유체가 회오리치며 금속망을 통과하는 구조로 배관 폐쇄없이 여과망 외부에 쌓인 이물질의 자동 청소가 가능하고 적은 인력으로 효율적인 배관 관리 용이 - 또한 토네이도가 이물질을 계속 부유시켜 여과망에 떨어지지 않아 장기간 일정 유량 처리가 가능하고, 배관 폐쇄 없이 이물질 제거가 가능하여 생산성 향상 도모 - 수도배관 뿐만 아니라 수열설비 유지관리 편의성 향상으로 안정적 운영 가능

※ 과제번호 : EF-07		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	영화테크(주)
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	신재생시스템 연계 폐배터리를 이용한 친환경차 충전 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	𐌏 전기차 시장의 활성화로 폐배터리의 사후 처리에 대한 기술 개발이 필요함. 𐌏 친환경차 보급확산과 더불어 충전인프라 구축이 수반되어야함. 하지만 기반시설 구축 비용이 많이 소요됨. 𐌏 다수의 친환경차를 충전하기 위해서는 대전력망 구축 및 급속,완속 충전기 시설등 다수의 시스템이 필요함. 𐌏 신재생에너지(Grid)와 폐배터리를 이용한 ESS시스템에 급속충전기 일체형 제품을 구축하여 신재생에너지를 이용한 전기차 충전 시스템을 구축 하고자 함. 𐌏 개발할 제품은 ESS시스템 ,태양광 PCS시스템, PMS,급속, 완속 충전기등이 융합된 시스템임.
기술(제품) 동향 및 수준	𐌏 정부는 친환경 미래에너지 발굴․육성을 위해 ‘30년 재생에너지 발전량 비중 20%달성, 에너지신산업 선도국가로 도약, 저탄소․고효율 에너지구조로의 전환을 위한 ESS 신수요처 대응 및 확대 적용. 𐌏 글로벌 EV 사용후 배터리 시장규모는 16년 0.1GWh에서 25년 29GWh로 연평균 87.8%로 급증예상 ( “16Bloombe) 𐌏 해외 OEM을 중심으로 사용 후 배터리를 활용한 MWh급 ESS 기술개발을 위한 BMS, 사용 후 배터리 재구성과 평가기술, 수명예측 모델을 기반으로 실증을 추진 중
사업화 가능성	𐌏 도심 및 공용주차장등에 폐배터리 ESS시스템 구축하여 친환경차 충전 인프라 확충사업 가능함. 𐌏 친환경차 충전 인프로 뿐만 아니라 향후 태양광 ESS부분에도 대용량 저장 장치로 활용가능함. 𐌏 소용량 E-Mobility시장용 Battery Pack 시스템에 적용가능함.

※ 과제번호 : EF-08		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜아스트로너지쏠라코리아
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	태양광 발전 효율 향상을 위한 모니터링 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 태양광 단위 셀 별 전류⋅전압⋅온도 분포를 측정하여 각 셀의 상태를 체크하고, 불량 발생 시 즉각 조치할 수 있는 모니터링 시스템 기술임 ㅇ 모니터링 기술을 통해 확보된 데이터를 빅데이터화 하여 태양광 발전 시스템의 효율 향상을 위한 데이터 재가공이 가능한 기술임
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 기존 방식은 모든 셀에 무선통신을 적용하여 단가가 높았으나, 제안 방식은 485통신 시스템을 적용하여 경제성을 부여할 수 있는 기술임
사업화 가능성	ㅇ 태양광 발전 시장의 지속적인 성장 전망으로 태양광발전 효율을 높이고 이에 대한 유지 보수를 하기 위한 모니터링 시스템에 대한 수요가 높아지고 있은 상황임 ㅇ 태양광 산업 선진국인 독일, 미국 등에서는 발전량을 최적으로 유지하기 위한 태양광 발전 유지보수 부분에 상당한 투자가 이우러지고 있어 사업화 가능성이 매우 높은 품목임

※ 과제번호 : EF-09		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜센추리
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	태양열을 활용한 제로에너지 인증 가능 ZEB 공조시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 태양광에 의한 전기를 집적하는 기후의존적인 단점을 보완할 수 있는 제품으로 모듈의 온도감소를 통해 전력 생산을 향상시킬 수 있는 공조 시스템임 ㅇ 회수열을 통해 급탕 및 난방이 가능하며 히트펌프와의 융합을 통해 실내 냉난방 공조가 가능한 기술임 ㅇ 태양광을 이용하여 전력생산을 통한 히트펌프 가동에 의해 심야 냉각탑 운전으로 열저장조에 냉각용 냉각수를 저장하며, 주간 히트펌프 운전 시 냉각수는 응축열 제거용으로 사용으로 제로에너지 인증이 가능한 공조 시스템임
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 지금까지 제로에너지 실현을 위한 기술은 증발/냉각 시스템을 통해 급기 온도를 23~26℃ 범위에서 결정되는 시스템 기술로, 급기량이 매우 크지 않고는 일반적인 건물에서 충분한 냉난방 효과를 기대하기 어려울이 있음
사업화 가능성	ㅇ 국가 제로에너지 건축물 로드맵에 따라 제로에너지건축물 인증 의무화가 추진회는 상황에서 패시브건축 중심의 건축물 에너지 절감 수단을 신재생에너지로 확대하려는 시장 니즈가 높음 ㅇ 제로에너지건축물 시장규모는 2018년 81억 4,000만 달러에서 2025년 185억 달러 수준으로 급성장할 전망으로, 미국, 유럽, 일본 등은 지역단위 에너지 관리기술 및 스마트시티 실증에 대규모 투자를 진행하고 있어 사업 확잘성이 높은 기술임

※ 과제번호 : EF-10		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	ABB
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	태양광 열변환 공조 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 태양광 Backsheet 모듈과 응축 및 여과장치에서 회수된 응축폐열을 이용하여 축열조의 온수를 공조시스템을 활용하여 실내에서 필요한 온습도 조건의 공기를 공급 가능한 공조시스템임 ㅇ 해당 기술인 태양광 열변환 공조 시스템은 태양광 집열기술을 이용한 전기에너지 발생 및 저장기술과 공조시스템에 응축기의 폐열 회수 재활용에 따른 경제성을 부여할 수 있는 기술로 기업 경쟁력 강화가 가능함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 기존 공조시스템은 공기의 상태를 조절하기 위해 여러 장비를 유닛화 함으로써 에너지 저감에 초점화 된 제품이 대부분이며, 태양광 등 신재생 에너지를 이용한 공조시스템은 현재까지 출시되어 있지 않은 상황임 ㅇ 현재까지의 공조시스템은 실내 환경조건을 검지하여 필요 이상의 에너지가 소비되는 것을 예방하도록 제어하는데 초점화 된 시스템이 대부분임
사업화 가능성	ㅇ 기존 공조시스템은 냉난방 및 가습, 제습을 통해 공간 내 일정한 온습도를 유지하기 위해 주로 전기를 사용하고 있음 ㅇ 화석연료 사용으로 CO2 발생에 따른 온난화 및 환경오염 등 요인으로 세계 각국은 신재생에너지를 통한 CO2 저감을 목적으로 하고 있어 수요기술 개발 시 사업화 가능성이 매우 높다 할 수 있음

※ 과제번호 : EF-11		※ 주관기관 : 충남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한화에너지
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	재생에너지 연계 수소생산설비 연관 소재·부품·장비
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 그린수소, 즉 온실가스를 발생하지 않는 수전해 장치의 고효율화와 고내구성화가 필요한 가운데 국내 부품과 장비의 자체 기술개발이 요구됨 ㅇ 고체산화물 수전해 (SOEC)는 고온 (약 850°C)의 수증기를 전기분해하여 수소를 생산하는 기술로 기존의 알칼라인이나 PEM 수전해 방식에 비해 효율이 20% 가량 높아 수소 생산단가에 큰 영향을 미침.
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 재생에너지 3020정책으로 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전이 급증하고 있으며 이에 의해 발생되는 잉여전력을 활용하기 위한 P2G (Power to Gas)기술이 독일을 중심으로 유럽에서 급격히 확산됨. 미국과 일본도 P2G 기술의 상용화에 본격적으로 돌입함. ㅇ SOEC 시스템 상용화는 독일, 유럽을 중심으로 활발하게 진행 중. 특히 독일같은 경우 벤처기업인 Sunfire사의 상용화 성공으로 큰 관심을 받음.
사업화 가능성	ㅇ 2022년 양산용 SOEC 스택 제품 개발 및 인증 진행 후 아래와 같이 3가지 모델로 사업화 가능 - B2B 사업모델 : 스택 및 시스템 등 소재부품장비의 국산화를 통한 관련업체 납품(발전사 및 대기업 등) - B2G 사업모델 : 정부주도 사업, 독립형 발전사업, 신재생 의무공급제도 등 - 시스템 사업화 부문: 신재생 연계 시스템 구축을 통한 글로벌 시장 진입, 수소충전소 SPC* 참여(P2G** 사업화 부문) * System Power Controller : 시스템 전원 제어 ** Power to Gas : 에너지 저장 기술

※ 과제번호 : EF-12		※ 주관기관 : 전북창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	한국전기안전공사
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	ESS, 태양광 안전점검장비(보호설비 및 품질분석)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ ESS, 태양광발전설비 등 송·배전 선로와 계통이 연계된 신재생발전설비의 잇따른 사고 발생은 사회적인 문제로 크게 부각 ◦ 이에 정부는 한국전기안전공사 등 민관합동 ESS 화재 사고 원인 조사 위원회를 통한 결과는 미흡한 안전기준과 관리 부실 등의 복합된 원인에서 비롯됐음을 판정 ◦ 따라서, ESS, 태양광 설비의 안전기준 향상 및 유지·관리를 위한 보호설비 작동상태, 배터리 내부저항, 절연·접지 측정 등 전원상태 확인에 필요한 안전점검장비 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ ESS, 태양광발전 등의 보호 설비 작동상태를 점검할 수 있는 계전기시험기는 현재 전량 외산장비에 의존 ◦ 가동 중인 ESS, 태양광설비의 전원품질상태 측정에 특화된 전문 장비는 전 세계적으로 연구개발 단계 수준 ◦ 국내 일부 업체 중 일반 전기설비에 적용 가능한 계전기 시험기 등을 개발하고 있으나, 정확도와 활용성이 외산 장비에 한참 못 미쳐 상용화 어려움
사업화 가능성	◦ 관련 장비의 개발 과정에서 가장 중요한 단계는 검증과 실증 시험이며, 국내 유일의 검사·점검 기관인 공사가 개발 초기 단계부터 테스트베드 역할 가능 ◦ 관련 장비 연구·개발 기업과 전문 검사·진단 공공기관이 협력, 현장 검증과 실증을 통하여 정확하고 활용성이 높은 장비가 개발된다면 ESS 등 신재생설비 사고 예방에 큰 도움 ◦ 또한 전량 수입에 의존하고 있는 기존 안전점검장비의 외산 대체도 가능(국내 연간 시장규모 약 100억원)

※ 과제번호 : EF-13		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	대형 제관/용접/가공품에 대한 측정기술장비 개발
필요성 및 기술(제품) 내용	◦풍력발전기의 대형화에 따른 구조물/가공 제품 또한 대형화됨에 따라 용접/제관/가공의 각 공정에 따른 정밀한 측정 설비(3차원 측정기)가 필요함 ◦대형 구조물의 각 제작 단계별 형상 및 치수 관리 능력을통해 각 공정에 따른 형상 및 치수의 변화를 예측하여 대형구조물의 정밀한 제작 기술 확보 가능함
기술(제품) 동향 및 수준	◦대형제품 (외경 Φ8m 이상)의 경우, 가공장비에서의 측정 혹은 3차원 스캐닝을 통해 측정을 수행하고 있음. 3차원 스캐닝은 측정시간이 3차원 측정기에서의 측정시간 대비하여 오래 걸리고, 측정 작업자의 숙련도에 따라 측정오차 발생할 수 있음 ◦아직 대형 구조물에 대한 3차원 측정기를 운용하는 회사는 없는 것으로 파악하고 있음
사업화 가능성	◦3차원 측정기 적용을 통해 정리한 부품 제작 가능하며 각 공정에 따른 제품의 변화량에 대해 Database화하여 향후 대형 가공물 제작에 있어 공정 설계 및 품질 관리 측면에 있어 효율적인 관리가 가능함 ◦이를 통해 제품의 제작일정 단축, 공정 최적화 등을 통해 제품의 경쟁력 확보 가능함

※ 과제번호 : EF-14		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	풍력발전기 블레이드 lifting tool
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 해상에서 대형 풍력발전기 설치를 위해 필수적인 장비이나 국내는 인프라 설치 경험 부족하여 관련 기술이 전무하여 관련 장비의 국산화 필요 ◦ 압력제어, 시스템 구조설계, 유동 및 동해석, 원격 조정 및 모니터링을 포함한 종합 Engineering 기술 복합체로 단순 제작 Follow up이 아닌 설계기술 Base의 설계 및 제작 능력을 갖춘 업체 발굴 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 풍력 선진국인 덴마크, 독일, 미국 등에서는 Liftra, Eltronic의 제품을 선제적으로 도입하여 해상 설치 현장에서 활용 중이며, 블레이드의 리프팅 및 틸팅(각도조절), 피칭(흔들림 보정)까지 다양한 기능을 구현 ◦ 블레이드 고정부에 어떠한 설계변경 없이 적용이 가능하도록 설계가능한 높은 Enginering 기술을 확보
사업화 가능성	◦ 현재 해외 Reference社로부터 장비를 도입하려면 매우 높은 가격을 지불해야 하므로 국산 개발 시 가격 경쟁력 확보가 중요 ◦ 국내에 예정된 해상 풍력 단지 프로젝트가 진행된다면 국내에 최소 6대 이상의 장비 제작 수요가 발생 가능

※ 과제번호 : EF-15		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산중공업
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	5 ~ 10 MW 대용량 해상풍력발전 터빈용 메인 베어링
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 본 자재는 기존 베어링 대비 높은 하중과 압력을 견뎌야 하는 품목으로 전량 미국 및 유럽 공급사에서만 공급이 가능한 품목이며, 제작에 필요한 고도의 설계능력과 제작기술을 필요로 함 ㅇ 미국 및 유럽 공급사에서만 독점으로 공급하고 있는 품목으로 높은 금액 및 해상운송으로 인해 납기문제가 발생하고 있으며, 설치 진행 시 또는 상용 운전 시에도 관련 엔지니어의 기술 감리가 필요한 품목으로 해외 업체에서는 즉각 대응이 어려움 ㅇ 최근 5MW 해상풍력발전용 Fitch, Yaw 베어링의 경우 국산화가 완료됨에 따라 메인 베어링에 대한 개발이 필요함
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 풍력터빈에서 가장 중요한 메인베어링은 풍력 블레이드가 바람에 의해 무리 없이 회전할 수 있도록 설계되어야 하며, 자체 설계능력 및 제작능력을 보유한 소수의 미국/유럽공급사에만 독점 공급을 하고 있음 ㅇ 대형 풍력터빈 블레이드 회전 시에서 X, Y, Z 축 모든 방향에서 발생하는 지속적이고 반복적인 하중(Load)으로 인해 야기될 수 있는 피로파괴(Fatigue Fracture)를 방지할 수 있는 베어링 설계능력이 필요함
사업화 가능성	ㅇ 국내에 신재생에너지에 대한 Needs가 확대되고 있는 상황에서 해상풍력PJT에 대한 Pool 이 증가하고 있음에 따라 국산화가 가능하게 되면 중국 및 유럽 풍력터빈 제조업체와 경쟁에서 수주 경쟁력을 키울 수 있을 것으로 예상됨

※ 과제번호 : EF-16		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산퓨얼셀
분야	친환경
유형	소재
기술(제품)명	PAFC 연계 CO2 Capture용 흡수제
필요성 및 기술(제품) 내용	[필요성] ㅇ NG 등 화석연료를 이용하는 연료전지에서 배출되는 CO2의 분리/제거를 위하여 분리막, PSA(Pressure Swing Adsorption) 흡착, 흡수공정 등의 적용을 고려할 수 있음 ㅇ 이 중 흡수공정은 상압 운전을 통한 저비용 운전이 가능하며, 이를 위한 고효율 CO2 흡수제 개발이 필요함 [기술 내용] ㅇ CCUS(Carbon Capture Usage & Storage) ㅇ 습식 CO2 제거 흡수제 개발 ㅇ 흡수제 재상 공정 및 연료전지 연계 운전 기술
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 국내 발전용 연료전지는 전세계 70% 이상을 차지하고 있으나, 낮은 경제성으로 인해 CO2 Capture와 연계중인 실증 제품은 전무한 상황임 ㅇ 기존 CO2 습식 포집 기술은 석탄화력발전을 기반으로 연구개발/실증이 진행되어, 연료전지에 적합한 기술 및 흡수제 연구는 미미한 수준임 ㅇ 해외 발전용 연료전지 기업은, 최근 연료전지와 연계한 CCUS 기술 개발을 활발히 추진하여 특허 출원 및 실증 평가 등 상업화 단계 진입을 앞두고 있음
사업화 가능성	ㅇ 배기가스 CO2를 포집, 재활용하여 추가 부가가치 창출 ㅇ 발전용 연료전지 시스템의 연료 조성 개선을 통한 성능 향상 기대 ㅇ 연료전지 배출 CO2를 저감하여, 그레이 수소에서 블루 수소 시스템으로의 수소생산경제 전환 가능

※ 과제번호 : EF-17		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산퓨얼셀
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	고온 Blower
필요성 및 기술(제품) 내용	[필요성] ㅇ 연료전지 Anode off gas는 미반응 수소 등을 포함하고 있어 이를 재순환시키는 경우 전기 효율 증대가 가능함 [기술내용] ㅇ 연료전지 연료 재순환 시스템 개발 ㅇ 연료전지 운전 조건과 연계한 Recycle 유량/압력 가변 기술 적용을 통해, Blower 및 연료전지 효율개선 기술 개발 ㅇ 연료전지 내 수분, 고온 가연성 가스에 대한 기밀, 내구성 보유 재료를 활용한 Blower 설계, 제작 기술 ㅇ 고효율, 저진동, 고온 상태에서의 고효율 모터기술 개발 ㅇ 무윤활, 저마찰, 고수명 베어링 기술 개발
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 원심형 Blower의 경우 Blade 직경 및 Housing 제작 한계로 foot print 가 크고, Motor 냉각을 위해 Belt 구동 방식을 적용하고 있어 효율이 낮고 재순환 유량에 한계가 있음 ㅇ 링 Blower 등은 고압 운전이 가능하나, 소재의 한계로 온도 및 재순환 유체 중 가연 가스 조성에 한계가 있으며 소모 동력이 커 Recycle 장점이 일부 희석될 수 있음 ㅇ 자동차용 연료전지에 일부 적용되고 있으나, 발전용 연료전지는 자동차용과 달리 Anode-Cathode 사이 허용 차압이 낮고 Interface 및 적용 인증이 달라 적용이 어려움
사업화 가능성	ㅇ 고온 회전 기기 분야 해외 수입 의존도 개선 ㅇ 발전용 연료전지의 미반응 연료 재순환으로 전기효율 개선 ㅇ 투입 연료량 감소로 인한 CO2 배출 저감

※ 과제번호 : EF-18		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	두산퓨얼셀
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	PAFC 용 고온 Pump
필요성 및 기술(제품) 내용	[필요성] ㅇ PAFC 용 냉각수 순환 펌프는 고온에서 동작하는 펌프로, 국산에서 제품을 찾기 어렵고, Customizing 이 어려워 연료전지 시스템에 최적화 시키기 어려움 ㅇ 100% 외국 제품 수입으로 인해 고가이며, 고장 시 시스템에 큰 영향을 미치기 때문에 높은 신뢰도를 요구하는 국내 생산 제품 개발이 필요함 [기술 내용] ㅇ 고온 분위기에서의 저비용 베어링을 사용한 고수명/고성능 펌프 개발 ㅇ 고온 작동 유체의 Cavitation을 억제할 수 있는 Mechanical Seal 및 Blade 설계 기술 개발 ㅇ 고온 유체용 Packing 소재 개발 ㅇ 고온 저유량 및 저압 고유량에 해당하는 넓은 운전 범위를 Cover하는 Pump 설계 기술 개발 ㅇ 회전부 및 마찰부 소음 저감 기술 개발
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 연료전지 용 고온 Pump는 상용화된 제품이 없으며, 외산 제품 사용 중
사업화 가능성	ㅇ 고온 Pump 분야 해외 수입 의존도 개선 ㅇ 국내 부품 수급으로 인한 원가절감 기대 ㅇ 연료전지 신뢰성 개선

※ 과제번호 : EF-19		※ 주관기관 : 경남창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	SKC
분야	친환경
유형	소재
기술(제품)명	생분해(Bio) 필름용 레진중합, 가공기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 생분해 필름은 특정한 조건에서 자연물질 상태로 분해 되는 플라스틱으로 친환경 소재임 ◦ 친환경적 특성을 가지고 산업이나 실생활 용도에 사용되기 위해서는 기능성을 보유한 레진 중합기술 및 이를 필름화 할수 있는 필름 가공기술이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 현재 일회용품을 포함한 포장재와 섬유 분야에서 가장 많이 적용되고 있으나 향후 자동차 분야와 의료분야에도 크게 성장할 것으로 예상되지만 유연화 등 물성 개선이 필요 ◦ 상용화 초기 단계인 분야에 미래 주도권을 확보하기 위해서 기능성 생분해 레진, 첨가제, 가공기술 개발이 필수적
사업화 가능성	◦ 유연화 등 물성 개선 시 식품, 산업, 플라스틱 대체용으로 폭넓게 사업화 가능 ◦ 생분해 필름은 자연환경에서 몇 년 후면 분해되는 고분자로 산업적용 퇴비로 사용하거나 재활용 가능

※ 과제번호 : EF-20		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	SKC
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	친환경(폐수)처리 공법/장비
필요성 및 기술(제품) 내용	ㅇ 화학제품 생산시 발생하는 폐수 정화시설, 재활용 기술 및 에너지 절감이 가능한 공법/장비의 지속적인 개발필요 - 생산시설에서 배출되는 폐수의 부유물질 제거 장비 - 폐수처리 기술을 이용한 방류수 재활용 기술/장비
기술(제품) 동향 및 수준	ㅇ 생산 공정상에서 발생하는 유/무기 환경오염 물질을 효과적으로 감소 또는 완전히 제거할 신규공법, 소재에 대한 연구가 이루어지고 있음 ㅇ 대부분의 환경 오염물질 배출, 재활용 저감장치는 특정 물질 제거를 대상으로 하거나, 처리능력이 우수한 제품의 경우 내구성이 약하거나, 유비보수비용이 높음
사업화 가능성	ㅇ 필름, 화학 공정 중 발생되는 오염물질을 효과적으로 차단, 제거 하는 필터 등 친환경 공법을 적용할 수 있도록 한다면, 다양한 업계로 확장 가능한 사업화 가능성을 보유

※ 과제번호 : EF-21		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	SKC
분야	친환경
유형	부품
기술(제품)명	전기변색 스마트 윈도우 필름 (Electrochromic Smart Window Film)
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 제로 에너지 빌딩 등 기후변화에 대응 차원에서 건물의 창호에 적용하여 태양광의 실내 유입을 능동적으로 제어할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 수요 증가 ◦ Roll to Roll 공정을 활용하여 높은 생산성 확보 및 시장 가격 경쟁력까지 갖춘 전기변색 스마트 윈도우 필름 제품 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 기존 해외 전기변색 스마트 윈도우 기술은 유리 기반. ◦ 유리 기반 스마트윈도우는 높은 가격, 물류의 제한이 심한 지역적 한계, 기존 유리를 제거하고 설치해야 하는 등 높은 물류 및 설치비등으로 시장 확대가 어려움. ◦ 필름 형태의 「전기 변색 스마트 윈도우」는 낮은 가격, 물류이동의 용이성, 기존 건물의 유리를 철거하지 않고 직접 붙여서 사용할 수 있는 등, 폭발적인 시장 확대 및 건물 에너지 절감의 국가 정책에 부합 ◦ 또한, 수출 증대까지 가능하며 스마트 윈도우가 적용된 건물에 거주하는 사람들의 편의성(안락함 등)까지 확보 가능하여 삶의 질 향상 기대
사업화 가능성	◦ SKC가 보유한 투명 전도성 필름, 건축용 윈도우 필름 기술을 융합을 통한 전기변색 스마트 윈도우 필름의 조기개발 및 시장 진입 가능 ◦ 스마트 홈, 스마트 건물 등 정부가 추진 중인 스마트 시티에 적합한 기술로 한국 시장뿐 아니라 해외 시장의 수요 또한 높아 수출 증대에 크게 기여 전망 ◦ 글로벌시장조사업체인 마켓앤드마켓리서치에 따르면, 세계시장은 연평균 16%이상성장, ‘23년 83억달러에 이를 것으로 전망

※ 과제번호 : EF-22		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	포스코
분야	친환경
유형	소재
기술(제품)명	제강 슬래그와 폐플라스틱 융합한 자원 재활용 기술
필요성 및 기술(제품) 내용	◦ 제철소 부산물인 고로 슬래그는 시멘트용으로 재활용 잘되고 있으나 , 제강 슬래그는 활용 기술 개발이 필요함 ◦ 또한 코로나19로 폐플라스틱 발생량이 급증하고 있으나, 재활용 분야가 신발, 의류 등 일상용품에 국한되고 있어 급증하는 폐플라스틱 소진에 역부족임. ◦ 제강 슬래그와 플라스틱 이종 소재 간의 융/복합 기술 개발로 자원 재활용율 향상 필요
기술(제품) 동향 및 수준	◦ 제강 슬래그는 콘크리트 시멘트용 또는 아스팔트용 골재로 대부분 사용되고 있음. ◦ 폐플라스틱을 재활용하기 위해 연료화, 열분해 등 여러 기술들이 개발되고 있으나 이를 통해 상업화를 하기에는 기초 수준에 머물고 있음. ◦ 제강 슬래그와 플라스틱 이종 소재의 융/복합 기술 개발은시작 단계에 있음
사업화 가능성	◦ 산업 및 일상 생활로 발생되는 부산물을 활용한 복합 재료 는 향후 친환경 업사이클 분야로 꾸준히 발전할 수 있는 분야임 ◦ 아울러 재활용 원료를 사용함에 따른 원가 절감의 경제적 가치를 함께 가져 갈 수 있는 많은 이점이 있으므로 건축 및 토목 분야 등에 많이 활용될 수 있음

※ 과제번호 : EF-23		※ 주관기관 : 울산창조경제혁신센터
대·중견기업 수요기술(제품) 설명서
기업명	㈜유벡
분야	친환경
유형	장비
기술(제품)명	천연가스 개질 수소생산 배출 탄소 포집 및 활용 시스템
필요성 및 기술(제품) 내용	화석연료에 의한 수소생산이 전체의 90% 수준, 그 중 49%가 천연가스 개질에 의한 수소생산. 천연가스 개질 수소생산시, 수소 1kg당 최소 8배~10배의 이산화탄소를 배출. 이에 천연가스 개질을 통한 수소생산이 확대될 것으로 전망되는 수소충전소 및 LNG터미널 등에 적용할 수 있는 탄소 포집 및 재활용 시스템이 필요
기술(제품) 동향 및 수준	전 세계적으로 탄소 중립을 위하여 CCUS 기술 개발 및 상용화 시도 활발 하지만 아직까지 국내 CCUS 산업은 아직 실증단계 수준이며 일부 스타트업 및 중소기업에서 사업화 추진 중
사업화 가능성	CCUS 산업은 탄소 중립 시현을 위해 향후 성장성이 큰 산업이며, 현재 전 세계적으로 주목받고 있는 산업임. 국내 CCUS 기술은 글로벌 기업에 비해 기술성숙도가 다소 낮으나 R&D투자가 활발히 이루어지고 있음. 이산화탄소 다배출 사업장의 경우 국가연구기관, 스타트업과 협력하여 실증사업 등을 추진하고 있는 등을 미루어 볼 때, 전방산업의 니즈가 높은 산업으로 판단됨.