설계공모지침서

- 사천시립도서관 건립공사 -

[건축설계공모 지침서]

	주 요 내 용
▪위 치 : 사천시 정동면 예수리 552-2번지 일원 ▪용 도 : 교육연구시설(도서관) ▪규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 4,638㎡ ▪추정공사비 : 14,000,000천원 ▪추정설계비 : 713,638천원 ※ 신축

	사 천 시

목       차

Ⅰ.  건축개요	01

1. 건축설계공모 목적	01

2. 사업 개요	01

Ⅱ. 건축설계공모 요강	02

1. 건축설계공모 방법	02

2. 건축설계공모 일정	02

3. 응모신청	03

4. 현장설명	03

5. 질의 및 응답	04

6. 작품심사 및 입상작 선정	04

7. 당선작 설계자의 의무	09

8. 제출 작품에 대한 지적 소유권	09

9. 유의사항	10

10. 기타 설계공모 관련 지침	10

11. 당선 이후 조건	10

Ⅲ. 건축설계 지침	12

1. 계획의 기본방향	12

2. 에너지 절약설계	13

3. 건축분야	13

4. 토목·조경분야	21

5. 전기분야	22

6. 통신분야	22

Ⅳ. 도서 작성 및 제출	23

1. 도서작성	23

2. 도서제출	28

Ⅴ. 각종서식	29

Ⅰ 건축개요

1. 건축설계공모 목적

사천시립도서관 건축 설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖추고 설계안을 제출한 자를 선정하고자 「건축사법」에 의한 설계를「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 같은 법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조의4에 따라 설계공모 방식으로 시행하고 설계공모 응모작품을 평가하여 우수한 설계안을 선정하고자 함.

2. 사업개요

가. 위     치 : 경상남도 사천시 정동면 예수리 552-2번지외 14필지(반룡공원부지 내)

나. 부지면적 : 사천시립도서관 건립부지는 사천시 반룡공원 내에 위치하고 있고, 공원부지 면적은 35,761㎡로, 가용한 도서관 부지면적은 6,660㎡이다.

다. 공모대상 시설

○ 건축규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 4,638㎡(연면적 조정 가능 범위 ±10%)

○ 용    도 : 교육연구시설(도서관)

라. 추정 공사비 :  14,000,000천원(부가세 포함)

마. 추정 설계비 :  713,638천원 예정(부가세 포함)

○ 건축용역범위 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목, 인테리어, 사인물, 부지 내 공공시설물 (색체계획포함)등 제반분야의 설계비, 장애물 없는 생활 환경(Barrier Free인증 - 우수등급), 녹색건축물(우수등급), 건축물에너지효율등급(1등급++), 제로에너지건축물(5등급), 신재생에너지설치신고, ICT(정보통신기술), 도시계획 실시계획인가, 소규모지하안전영향평가,사전재해영향성 검토 등 제반 행정절차 이행, 측량비용 및 건축허가, 설계자문, 계약심사, 건축물대장 작성 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 자료작성 등에 관한 용역(인증기관 등의 수수료)이 포함된 사항임.

참고) 당선자는 전기, 소방, 정보통신 등 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 않은 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 자와 공동계약(분담이행) 하여야 하며, 인테리어 및 공공시설, 사인물 설계에 대하여는 전문용역 업체와 공동계약(분담이행)을 체결하여 과업을 수행하여야 함. 이 경우 공동수급업체의 대표는 건축설계공모 당선자가 되어야 함.

바. 설계기간 : 당선자 계약 후 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

(단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나  과업을 중지할 수 있음.)

사. 공모기간 : 공모 공고일(2020. 2. 4.) ~ 작품 접수 마감(2020. 5. 11.)

Ⅱ 건축설계공모 요강

1. 건축설계공모 방법

가. 공모방식 : 일반공개공모

나. 참가자의 자격

1) 건축사법 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따른 건축사사무소의 등록을 필한 업체로서 결격사유가 없어야 한다.

2) 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(이 때 주계약자는 국내건축사로 한다.)

3) 공동응모 시 공동응모자 모두 “1)” 또는 “2)”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다. (단, 공동응모 시 3개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다.)(공동응모협정서 제출)

4) 응모 신청일을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없음

5) 응모 등록한 후 현장설명에 참여한 업체(응모 등록한 후 현장설명에 불참한 업체는 작품제출 권한이 없음)

6) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

2. 건축설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정	비 고
공 모 공 고	2020. 2. 4.(화)	사천시 홈페이지, 조달청 나라장터
응모신청 (응모등록)	2020. 2. 11.(화) 10:00 ~ 18:00 2020. 2. 12.(수) 10:00 ~ 16:00	사천시청 5층 건설과 공공시설팀
현 장 설 명	2020. 2. 12.(수) 16:30	사천시청 2층 중회의실
질 의 접 수	2020. 2. 18.(화) 18:00까지	직접방문 또는 Fax 신청(055-831-6035)
질 의 회 신	2020. 2. 25.(화)	응모업체에 한하여 E-amil 통보
작품접수 마감	2020. 5. 11.(월) 10:00~18:00	사천시청 5층 건설과 공공시설팀
작품심사(예정)	2020. 5. 22.(금)	발주처의 사정에 의해 일정이 변경될 수 있음.
당선작 발표	2020. 5. 27.(수)	사천시 홈페이지에 공개
공모안의 전시 및 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	미반환시 사천시청에서 임의 처분 입상작(우수 및 가작포함)은 반환하지 않음

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 안내 예정

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 우편 또는 FAX를 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 응모신청

가. 접수방법 : 직접방문만 접수 가능

나. 장    소 : 사천시청 5층 건설과 공공시설팀

다. 신청시 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서[서식1] 1부.

2) 청렴서약서[서식2] 1부.

3) 건축사면허증 사본 1부.

4) 국외 건축사자격증 사본 1부.(외국건축사 참여할 경우에 한함)

5) 건축사사무소등록증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

6) 대표자 선임계 및 공동응모협정서[서식3, 4]

7) 위임장[서식5] 및 재직증명서 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

8) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사 자격취득자

신고필증 사본으로 갈음)

9) 사용인감계 및 인감증명서[서식6](법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

4. 현장설명

가. 장    소 : 사천시청 2층 중회의실

나. 참석대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

(대표자는 신분증, 건축사면허증 또는 자격증 면허사본, 위임받은 자가 참석할 경우에는 위임장 및 재직증명서 지참)

다. 내    용 : 설계공모 지침의 주요내용 및 현지 대지조건 등 설명

5. 질의 및 응답

가. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식7]로 작성한 질의서를 직접 제출 또는 팩스에 의한 방법으로 제출하여야 한다.(팩스 접수는 접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함)

나. 유의사항

1) 질의기간 : 2020. 02. 18. 18:00까지(해당 시간 내 도착분에 한함)

2) 접수방법 : 직접 제출 또는 Fax 접수로 접수(수신여부 반드시 확인할 것, 우편은 도착일 기준임 / FAX : 055)831-6035)

- 서면질의서를 기간 내 접수(단, 응모업체별로 1회에 한함)

- 유선 질의 불가

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

다. 질의 회신

1) 응답방법 : 질의된 내용은 공모주체가 관련부서 협의 및 검토 후 검토의견서를 작성하여 사천시 홈페이지에 게시(확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음)

※ 질의 회신일자는 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음.

2) 유의사항

질의사항에 대한 우리시의 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로   간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적   사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이   없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

질의에 대한 회신은 지정된 회신일자에 사천시 시립도서관 홈페이지 공지사항에   게시함.(확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음)

질의 회신일부터 작품접수 마감일까지 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 작품 작성과 관련 일체의 유선 질의 불가함.

6. 작품심사 및 입상작 선정

6.1. 심사위원회 운영

가. 심사위원 구성 및 심사위원 명단

1) 심사위원 구성 : ‘건축설계공모 운영지침’에 따라 심사위원회를 구성하되, 심사위원의 제척·기피·회피에 대비하여 20%내외 예비 심사위원은 별도 선정한다.(심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 경우 추가 선정할 수 있음)

2) 심사위원 명단

연번	성명	소속	비고
1	유진상	창원대학교	예비1 창원대학교 이강주
2	양금석	경남과학기술대학교	예비2 경남대학교 김대영
3	윤석헌	경상대학교
4	강호근	경남도립거창대학
5	윤성환	부산대학교
6	유방근	경상대학교
7	한윤철	사천시청

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며, 위원 7명 중 4명 이상 참석 시 심사를 진행할 수 있다.

2) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사내용은 녹음한다.

4) 심사위원회가 필요하다고 판단할 경우 아래와 같이 단계별 심사를 할 수 있다.(단, 응모된 작품수가 5개 이내이면 1단계 심사를 생략하고 바로 2단계 심사를 진행할 수 있다.)

○ 1단계 : 탈락 작품 선정(2단계 심사대상 작품 선정)

※ 1단계 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모심사위원회에서 결정

○ 2단계 : 1단계에서 통과된 응모작품을 평가하여 당선작 선정

5) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 아래 6.3 작품심사기준의 평가 항목을 고려하여 <서식 18>에 의한 평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.(심사위원회에서 투표제로 결정하여 심사할 경우에도 평가사유서 작성)

라. 심사결과의 발표 및 공개

1) 평가결과는  사천시 홈페이지에 공지한다.

마. 기타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사위원회의 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

6.2. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래『6.3 작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

6.3. 작품심사기준

가. 절차기준

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다.(실격 판정 시 평가대상에서 제외)

2) 심사위원회는 표결방식에 의해 공모안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

3) 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 따라 항목별로 상대 평가하여 『작품심사 결과』를 결정한다.

4) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점 사유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

5) 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

나. 심사기준

1) 작품심사는 『건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2019-196호)』에 따름

2) 평가방식은 채점제를 원칙으로 하며 배점기준은 아래와 같다.

(다만, 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제를 채용할 수 있다.)

≪ 배점기준 및 평가항목 ≫
평가항목	세부 사항	배점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도	20
	○ 시설 및 공간 이용의 편의성
	○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간계획	○ 내․외부 공간 계획의 적절성	30
	○ 공간 이용의 효율성
	○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 (반룡공원과의 연계성)	30
	○ 입면 디자인 계획의 우수성
	○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성	15
	○ 비용 절감 등 경제성(건립비용, 운영비용 절감 등)
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5
계		100
* 채점방법 및 절차는 설계공모심사위원회에서 따로 정할 수 있음

다. 항목별 평가기준

1) 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

2) 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 감점을 합산하여 최종점수를 확정한다.

3) 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100%, 우 90%, 미 80%, 양 70%, 가 60%으로 채점)하며, 채점대상 작품수에 따른 등급 배분은 아래와 같이 한다.

4) 배점기준이 20점인 경우 수-20점, 우-18점, 미-16점, 양-14점, 가-12점 등으로 세분화하여 적용한다.

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2

※ 업체수가 16개 이상일 경우 1개업체 증가 시 마다 양, 가, 우, 미, 수 순으로 등급 수를 증가시킨다.

※ 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다.

이 경우 최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수          산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 가․감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

6.4. 심사 시 불이익 처분기준

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격 등 불이익처분은 심사위원회의 작품 심사 시 발주기관에서 실격 및 감점대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 실격 및 감점여부를 심의 의결하고 실격 판정 시는 평가대상에서 제외한다.

2) 아래 실격기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

나. 실격기준

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2) 건축규모, 총예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

3) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

6) 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

다. 감점기준(합계 최대 10점 이내 : 아래 세부 감점기준 참조)

위반 항목		감점 기준	비고
법규 위반	1) 건축법 및 관계법규 위반	감점 및 실격 여부에 대하여 심사위원회 의결로 결정	실격대상 및 감점처리는 심사위원회에서 최종 결정한다.
지침 위반	2) 전체 연면적의 범위 초과 또는 미달	-1점 연면적 ±10% 초과 시
	3) 공사비가 예산범위를 초과하거나부적합한 공사비를 산출한 경우	-1점
	4) 규격 및 제본방법 미준수	-0.2점/도서종류별
	5) 설계도면 및 설게설명서 기준 쪽수 초과 시	-0.1점/매당
	6) 3차원 이미지에 리터치, 렌더링 및 칼라를 사용한 경우	-1점
	7) 설계도면 및 설계설명서 제출도서 누락	-0.3점/부수당
	8) 그 외 지침에 위배되는 사항	-1점

※ 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사 위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

6.5. 입상작의 보상 및 대우

가. 최우수작(당선작) 1점

- 본 설계용역 수의 계약권

나. 우수작 및 가작

1) 우수작(1점) : 상금 28,000,000원

2) 가  작(1점) : 상금 21,000,000원

※ 입상작이란 당선작, 우수작, 가작을 말한다.

※ 응모작품수가 2개 이하일 경우 작품심사를 하지 않을 수 있다.

6.6. 기타사항

본 설계공모 지침서에 명시되지 않은 사항은 ‘건축 설계공모 운영지침’(국토교통부 고시 제2019-196호)에 따른다.

7. 당선작 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 설계용역계약을 할 때 전기․통신․소방분야 설계면허가 없는 경우에는 관련규정에 의한 전기․통신․소방분야 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급을하여야 한다.

라. 납품도서 범위는 행정절차 이행(인․허가, 착공, 준공 등) 관련서류 일체, CD형태의 설계도서(시공내역서 포함) 및 현장시공 상세도면(A1규격 편철작성)과 기타 발주기관이 원하는 형태의 제반도면, 도면별 상세도 등 세부도면 사항은 발주 기관의 요구사항을 반영하여 작성한다.

마. 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인․허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는 우리시에 적기에 제공하여야 하며, 납품 이후 각종 인·허가 변경에 따른 관계도서 및 자료작성과 공사 준공 시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록 등 사업추진관련 업무추진에 차질이 없도록 적극 협조하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계비용에 포함된 것으로 본다.

바. 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업지시서”를 준수해야 한다.

8. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 입상작(당선작, 우수작 및 가작)에 대한 저작권은 계약 또는 보상금 지급이 이루어진 날로부터 우리시에 귀속된다.(설계비 보상금을 수령하지 않은 입상작에 대하여는 그러하지 아니한다)

나. 계약 후 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 주최자에 귀속한다.

다. 주최자는 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 상호간 협의하여 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 응모 작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른비용은 응모자가 부담한다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내(공휴일 포함)에 찾아가지 않을 경우 주최자가 임의 처분할 수 있다. 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

9. 유의사항

가. 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

나. 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

다. 설계공모지침서 및 과업지시서를 준수하여야 한다.

라. 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여 예정자와 동등 또는 이상이어야 한다.)

10. 기타 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 사천시의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 본 지침서의 문구 해석상 사천시와 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 사천시의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 사천시가 정하는 바에 따라야 한다.

11. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 우리시의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․음향․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법 자격 요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 사천시가 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 사천시와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리시의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

7) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 사천시와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 우리 시의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

Ⅲ. 건축설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 사천시 최초 시립도서관으로서 상징성, 경제성, 공익성 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

- 개방형 복합문화공간 조성을 위한 통합 도서관 구축

나. 외부 공간 계획 시 부지가 위치한 반룡공원과 연계된 계획이 될 수 있는 친환경적 설계로 공원과 도서관의 보행 동선을 연계하여 시민의 이용 편의성과 공공공간의 통합적 활용을 강화하여야 한다.

- 공원 이용자와 도서관 이용자 동시 이용이라는 관점에서 접근

- 공원, 도서관의 통합적인 안내사인시스템 구축

다. 도서관 주차계획은 31면 이상 공원의 지형 및 녹지훼손을 최소화하여 확보하며, 공원주차장은 도서관 주차계획과 별도로 60대 이상 계획한다.

- 서비스 및 장애자 주차를 제외한 차량의 공원 내부(도서관 부지)로의 진입을 최소화

라. 부지 내 조경은 조경분야 설계지침을 반영하되, 조경면적에 관계없이 자유롭게 계획한다.

- 시각적으로 공원과 자연스럽게 연계될 수 있도록 적극적인 조경공간 확보

마. 부지 내 동선계획은 다음 사항을 고려할 것

- 보행동선과 차량동선을 명확히 구분하여 보행자의 안전을 확보

- 도서와 장비의 이동에 필요한 서비스 동선 고려

- 자전거 주차 공간을 충분히 확보

- 화재・비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진압용 동선계획 수립

바. 휠체어 보관소 및 대여소, 유모차 보관소 및 대여소 반영 권장

사. 건축물은 지역을 대표할 수 있는 도서관 기능과 공간으로서의 아이덴티티를 내포한 특색이 있고, 예술성, 조형성 및 상징성을 최대한 부각시켜 설계되어야 한다.

아. 시민의 접근성과 공간의 개방성을 높일 수 있도록 배치계획을 하고 외부공간은 공공에 개방된 공간으로 계획한다.

자. 이용자의 편의성을 고려하여 장애물 없는 생활환경 인증등급(Barrier Free)(우수등급)을 받을 수 있고, 유니버설디자인(Universal design)으로 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

차. 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로 건축물의 개방성을 느낄 수 있도록 계획되어야 한다.

카. 어린이활동공간(어린이자료실, 어린이놀이공간 등)의 설계 및 시공 시『환경보건법』, 같은 법시행령 ‘[별표 2]어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’을 준수하여야 한다.

타. 옥외공간은 범죄 예방을 위해 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 계획한다.

파. 제로에너지건축물 인증과 ICT(정보통신기술)가 반영된 도서관 건립계획을 수립하여야 한다.

「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」에 따라

「공공도서관 건립·운영 매뉴얼」(문화체육관광부 2016. 11. 30. 발행) 참조

하. 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 소방, 전기, 통신, 조경, 인테리어디자인 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장하여야 한다.

2. 에너지 절약설계

가. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제12조, 같은 법 시행령 제15조 및 신·재생에너지설비의지원 등에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2019-300호)에 의하여 설계에 반영

나. 건축물에너지절약설계기준(국토교통부고시 제2017-881호) 반영

다. 공공기관 에너지이용합리화추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2019-188호) 반영

라. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2018-244호) 반영

마. 건축물의 에너지 효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙(산업통상자원부고시 제2018-209호)에 따라 에너지 효율등급 인증 및 제로에너지 건축물 인증을 득하여야 함.

3. 건축 분야

가. 사업부지 주변 전경

나. 위치도

도서관의 주출입구는 반룡마을회관(경로당) 동측에 위치할 예정이며, 착공 후 성토하여 조성할 계획. 부출입구(도보 전용)는 주출입구 예정지 서측 기존 공원 진입로를 사용할 계획

다. 반룡공원 조성계획 총괄도

라. 설계 시 고려사항

1) 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

2) 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 계획에 반영한다.

3) 차량의 진출․입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고 장애인 및 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획한다.

4) 토지 이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획한다.

5) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

6) 색상은 의장계획 및 주변 환경과 조화를 이루고, 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

7) 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기 차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획하여야 한다.

8) 최소 인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙 통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설) 조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

9) 반드시 사업비 범위 내에서 설계공모가 되어야 한다.

10) 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 ZONING계획이 되어야 하며 층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 계획이 되어야 한다.

11) 관련법에 적합하고 필요한 행정적, 법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 하며, 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기 위해 각 기능별 세부 시설면적을 자유롭게 할 수 있다.

마. 공간계획 기준

1) 최신 도서관 트렌드 반영

가) 오픈된 공간

- 대형창 및 낮은 서가 설치 : 쾌적하고 지속가능한 공간을 위해 자연광이 내부로 깊이 들어 올 수 있도록 큰 창을 두고, 서고의 책장은 낮은 것으로 설치하여 시각적인 확장과 통풍이 잘되는 오픈된 공간으로 구성

- 바닥패턴 또는 색상 활용한 공간 구획 : 공간을 단절 시키는 높은 벽 대신, 바닥의 패턴이나 색상을 이용하여 공간을 구획함으로써 오픈되고 넓어 보이게 함.

나) 유연한 공간 : 공간의 탄력성

- 고정된 PC테이블을 적게 설치하고, 테이블에 전원을 공급하고 태블릿PC나 노트북, 모바일의 와이파이를 이용하여 도서관 전역에서 검색이 가능하도록 함.

- 다용도로 사용할 수 있는 공간에 적합한 움직이기 쉬운 이동형 가구 설치

다) 전원 공급처의 상설화(Power Everywhere)

- 바닥, 벽, 테이블, 라운지 의자, 무선 충전 구역 등 어디서나 전원 공급이 가능하도록 함.

- 공간 구성이 변경 될 경우 최소의 비용으로 수리 할 수 있도록 악세스 플로어 아래에 손쉽게 재배치할 수 있는 전원 공급 장치로 설치

- 다용도로 사용할 수 있는 공간에 적합한 움직이기 쉬운 이동형 가구 설치

라) 공간의 기능화(Collaboration and Study Spaces)

- 협력과 그룹 연구 공간을 위해 변형하기 쉽고 움직일 수 있는 패널 벽으로 된 메이커스페이스 제공

- 회의 내용을 쓸 수 있는 마카보드가 있는 연구 공간

- 소리 나는 공간과 분리하여 반사적인(Semi-private) 공간 제공

마) 가구 트렌드

- 장기간 이용하는 사람들과 잠깐 사용하는 사람들을 위해 가구를 구분하여 배치

- 다양한 타입의 가구를 구성하여 이용자의 선택 폭을 넓힘

- 연구테이블, 금속선반, 라운지 의자가 일반적이며, 등받이가 높은 라운지 의자는 오픈된 공간에서 개인 공간 또는 소그룹 모임을 위한 공간을 만듦

2) 자료의 대출과 반납은 1층에서 통합·관리할 수 있도록 계획한다.

3) 일반자료열람공간에서 정기간행물, 향토자료, 실버자료 등은 공간을 칸막이에 의하여 분리하지 않고 통합하여 관리 할 수 있도록 영역화한다.

4) 어린이열람공간에서 유아자료열람 공간은 각각 영역화하면서도 통합하여 관리할 수 있도록 계획하고 유모차를 정리할 수 있도록 공간을 확보해야 한다.

5) 문화공간은 자료열람공간과 동선을 분리하여, 저녁 이후에도 이용될 수 있도록 계획한다.

6) 각 층 자료열람공간과 보존서고 또는 사무영역은 수직으로 자료를 운반할 수 있도록 전용 엘리베이터를 설치한다.

7) 서비스 영역(관리자용)과 이용자 영역의 구분과 연계를 고려한 조닝(ZONING) 계획이 되어야 한다.

8) 시설면적은 전용면적과 공용면적으로 구분하고 쾌적한 시설조성을 위해 공용 면적은 전체면적의 35% 이상 범위로 계획한다.

9) 각 열람공간은 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한 활용할 수 있도록 입면을 계획한다.

10) 다목적홀 바닥은 충분한 천장 높이(5m이상)를 확보하도록 하여야 한다.

11) 각 영역별 서가 및 가구배치도에 근거하여 수용가능한 장서량 및 좌석수를 명기하여야 한다.

12) 서고 배치 등 내부공간의 가변성과 외부공간의 확장성(증축)을 고려하여 장래 기능 변화와 확충에 대비하여 공간의 융통성 및 확장성을 확보하여 설계하여야 한다.

13) 각 공간계획시 효율적인 운영이 될 수 있도록 도서관자동화장비(RFID) 및 가구를 배치하고 이를 기준으로 도서관 정보화 계획을 하여야 한다.

○ 도서관 정보화 계획 : 도서관 자동화시스템(RFID)을 구성하는 각종 자동화장비(자동대출반납기, 무인반납기, 분실방지기 등)의 위치선정 및 장비 사용을 위한 전기·통신계획을 의미함

14) 전기 및 통신 계획은 도서관 자동화시스템 계획을 반영하여 설계하여야 한다.

15) 자료열람실 서가의 중심간 간격은 최소 160㎝ 이상이 되도록 계획하며, 어린이 열람공간은 각 영역별 서가의 높이를 3단-5단 이하로 계획하여야 한다.

16) 자료 활용을 위한 기본시설 즉, 종합자료실(디지털자료코너)과 어린이자료실(유아자료코너) 및 임산부나 어린이를 위한 각종 편의시설 설치와 유아용변기, 수유실 등을 구획하여 마련해야 한다.

17) 유아․어린이가 이용하는 공간은 동선과 관리상의 시야 확보 등을 고려하여 편리하고 활발하며, 안전하게 공간계획을 한다.

18) 청각장애인을 위한 시각, 진동 등 복수의 정보를 제공하고, 인공배설기이용자(Ostomate)대응 설비를 화장실에 구축한다.

19) 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설 계획을 하며, 출입구, 복도, 문, 화장실, 엘리베이터, 대피공간은 휠체어 등의 사용에 장애가 없도록 계획 한다.

20) 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난상황 고지 설비 설치를 한다.

21) 재난약자(장애인・노인・외국인)를 고려한 안전대치공간(층별 발코니) 및 재난 대피시설(공기 순환식 피난설비, 피난 미끄럼대, 개폐형 난간대 등) 설치를 검토한다.

22) 공간별 세부지침

공 간	고려사항
일반자료실	타 지자체 사례와 같이 천장을 높게 설계하고 각 층의 공간을 구분하지 않고 개방적인 동선으로 자유롭게 도서관을 이용할 수 있도록 공간 설계 자료실 내부는 입구부터 내부 영역이 한 눈에 들어올 수 있도록 시각적 인지도를 높이고 통합 관리가 가능하도록 칸막이나 기둥을 최대한 배제하여 구성한다. 안내데스크는 이용자들의 인지와 접근이 용이하고 전체 실에 대한 인지가 가능하도록 배치할 것 각 영역의 배치는 구성 자료 및 이용자 동선의 흐름과 소음정도를 고려하여 이용이 편리하도록 구성할 것 자료실 내부에서 무선인터넷을 활용한 노트북 활용이 가능하도록 좌석배치·통신·전기 계획을 수립할 것 인터넷 검색 등 PC이용코너를 설치할 것 연속간행물 등 자유로운 분위기에서 가볍게 이용할 수 있는 경독서 공간과 정독서를 할 수 있는 공간 등 이용 형태에 따른 공간 분리 및 소음 차단을 고려할 것 자료실 입구에 전자신문 열람대를 설치하여 중・장년층 등의 편의 제공
어린이자료실	1개 층으로 구성하여 지상 피난층에 위치할 것 영유아·가족·성인 등 다양한 대상이 이용하는 공간이므로 외부 및 도서관 전체에서 접근이 용이하도록 동선을 배치할 것 영유아, 초등 저학년, 초등 고학년 등 이용 연령대에 따라 공간을 차별화할 것(각 영역화) 바닥에 눕거나 소파에 앉는 등 자유로운 자세로 독서할 수 있도록 공간을 구성할 것 영유아가 이용하는 공간은 온돌마루 설치를 고려하고 수유실, 어린이 및 유아용 화장실, 어린이문화교실을 별도 공간으로 구성할 것 어린이활동공간(어린이/유아자료실, 동화연구실 등)의 계획 시 「환경보건법」, 같은 법 시행령 별표2‘어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’을 준수할 것 영유아 및 어린이의 신체와 취향을 고려하여 놀이, 독서, 교육 등 이용대상의 흥미를 유발시킬 수 있도록 공간을 구성할 것 스토리텔링을 할 수 있는 이야기방은 소음을 차단하면서 조명 효과 등을 활용하여 상상력을 자극할 수 있는 공간으로 구성할 것 평면적 요소 뿐만 아니라 입체조형물 등 흥미를 유발시키는 동적인 공간으로 구성 할 것 자료실 내부에서 발생하는 소음을 차단할 수 있는 방안을 고려할 것
보존서고	장서보유량에 따른 하중이 크므로 지하 배치를 기본으로 하고, 항온항습설비를 통해 쾌적한 상태를 유지하도록 할 것 장서의 효율적 관리 및 직원 업무 부담 완화코자 보존서고-어린이자료실-일반열람자료실을 연결하는 엘리베이터 별도 설치 장서의 성격에 따라 서고를 구조적으로 분리하여 관리 및 자료 탐색의 효율성을 높이도록 함.
문화교육 부문	문화교육부문은 자료열람공간과 동선을 분리하여 도서관 폐관 이후에도 이용될 수 있도록 계획 할 것 다목적실 : 130석 내외의 경사가 있는 고정식 좌석 배치를 기본으로 하며, 각종 연주회, 연극, 영화상영, 인형극, 강연회 등 소규모 도서관 프로그램 용도로 사용이 가능하도록 조명, 음향, 빔프로젝터, 스크린 등의 각종 장비를 포함하고 소리의 전파를 고려한 방음 설계를 하고 준비실을 별도로 구성할 것 패밀리룸/스터디룸 : 3~4개 정도의 방음이 잘되는 공간으로 구성하여 독서토론, 세미나, 동영상 시청, 보드게임 등 다수의 인원이 건전하게 즐길 수 있는 공간으로 조성 강의실 및 동아리실 : 평생교육을 비롯한 여러 교육 및 문화 활동 프로그램을 위한 공간이며 커뮤니티 공간 등의 교류 기능을 수행 할 수 있는 공간일 것 멀티미디어실 : 중장년층의 수요증가에 따라 다양한 요구를 수용할 수 있는 시설 및 가구 배치하고 일률적이고 폐쇄적인 디지털 자료열람 공간이 아닌, 개방적이고 여유로운 공간 구성을 통하여 이용자가 친숙하게 자료를 열람할 수 있도록 할 것 이용자가 찾기 쉽고 동선을 짧게 하기 위해 도서관 입구에서 가까운 곳에 배치할 것 자료 이용공간과 격리되고 자료이용공간에 영향을 주지 않고 접근할 수 있도록 할 것 내부 소음을 차단할 수 있도록 마감재 선택 시 방음 및 흡음을 고려할 것
업무관리 부문	종합안내데스크는 도서관 입구에서, 각 자료실 내 안내데스크는 자료실 내에서 통행에 지장을 주지 않으며 정독서 영역과 거리를 두고 배치하고, 휠체어 이용자 등 이동에 제약이 있는 방문객을 위한 유니버셜 디자인으로 구성할 것 이용자 편의를 위한 원스톱 서비스 제공을 위해 이용안내, 자료 대출・반납, 회원증 발급 등은 로비 안내데스크에서 할 수 있도록 할 것 안내데스크 배후에 작업실을 배치할 것 사무실은 관장실은 별도 설치하지 않고 내부에 회의실, 탕비 및 휴게실로 구성하고, 추후 평생학습부서와 통한 근무 가능성이 있으므로 25명 정도의 업무 공간 마련 할 것 이용자가 안내데스크의 위치를 쉽게 식별할 수 있도록 배치할 것 자료정리실(사무실과 연계하여 통합으로 계획), 서버·통신실은 가능한 사무공간에 근접하게 배치할 것
북카페· 휴게실	이용자가 편안하게 휴식을 취할 수 있도록 카페테리아 형식으로 계획할 것
전시공간	안내데스크 근처 별도 제실을 하지 않고 방문 시 잘 보이는 지점에 다양한 문화, 예술 등의 전시 및 시정 홍보 할 수 있는 공간 마련

바. 인테리어디자인 계획

1) 건축계획 특성을 고려한 통합 디자인 관점의 인테리어 디자인 계획을 수립한다.

2) 내부인테리어는 주요실 용도에 맞게 내부 벽, 천정 등의 디자인을 계획하고, 가구 디자인과 배치를 계획한다.

3) 도서관의 특성을 명확히 표현하고, 이용자에게 정확한 정보를 제공하는 각종 시설 안내 sign 및 표지판 등을 계획한다.

- 재난약자 등의 이용 편의성 제고를 위해 색채 및 사인계획(픽토그램 등)은 비상시 직관적인 상황판단이 가능하도록 고려

4) 건축물 외관, 건물 내부 벽·천정·바닥, 옹벽 등 노출부분, 외부 바닥재의 색채 디자인을 계획한다.

사. 기능별 세부시설 및 면적기준

구분	공 간	면적(㎡)	좌석	자료권수	비 고
자료 이용	일반자료실	1,418	160	최대60,000권	. 안내 및 자료정리공간 포함
	어린이자료실		140	최대20,000권	. 3단~5단 서가 기준 . 수유실, 이야기방(마루) 등 포함
	멀티미디어실	1,418	40		. 컴퓨터, 노트북(무선인터넷) 이용
	소계		340	80,000
문화 교육	강의실	672	80		. 2~3실(가변형)
	동아리실		60
	스터디룸/패밀리룸				. 3~4실
	다목적실		130		. 소규모 공연 및 강연 공간
	소계	672	270
업무 관리	사무실, 회의실 등	661	25		. 회의실, 탕비실 별도
	자료정리실			최대5,000권	. 도서 정리를 위한 장소
	자원봉사자실				. 샤워실 포함
	보존서고			최대80,000권
	소계	661	25	85,000
합계		2,751	635	165,000
공용부문	공용면적	1,624			. 홀, ELEV, 계단, 화장실 등 . 북카페, 전시공간 포함
합계		1,624
총계		4,375	635	165,000
기타	기계·전기실	263
총합계		4,638	635	165,000

※ 층별 및 층간 공간구성은 자유로이 상호보완이 가능한 시설로 ZONING계획이 될 수 있도록 할 것

※ 자료이용부분, 업무관리부분, 문화교육부분, 공용면적부분 면적은 설계내용에 따라 ±5% 범위 내에서 조정이 가능하다.

※ 주차장 면적은 반영되지 않았으며, 연면적 조정 범위 (10%)내 옥내주차장 확보 가능하다.

아. 구조계획

1) 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조 관련 규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 대공간 등 장스판 구조의 경우 합리적이고 안정성 있는 구조계획을 수립한다.

3) 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획 및 설계상 배려하여야 한다.

4) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하여야 한다.

5) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

자. 기계분야

1) 건물실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다.

2)『건축물의 에너지절약설계기준』(국토교통부고시 제2017-881호),『고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정』(산업통상자원부고시 제2018-244호), 『건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준』(국토교부고시 제2018-675호),『신재생에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법』등 에너지절약 관련사항을 적극 수용하여 계획한다.

3) 냉·난방설비는 각 실 및 기능에 따라 열에너지를 효율적으로 운용할 수 있고 쾌적한 실내 환경 유지관리가 용이한 방식을 채택한다.

차. 제로에너지 및 기후환경대응기술 계획 수립(제로에너지건축물 - 5등급)

1) 자연에너지의 적극적인 활용을 통해 에너지 절약이 가능하고 에너지제로 및 기후변화대응기술을 적용하여 에너지 자립이 가능한 친환경 도서관

2) 대상부지 특성을 고려한 친환경적 Pre-Passive Design

3) 에너지 요구량을 최소화하는 Passive Design

4) 에너지 향상 및 자립을 위한 Active Design

5) 신재생에너지 활용을 위한 Renewable Design

6) 환경변화에 대응하는 Resiliency Design

7) 누적정보(Track Record)를 활용한 유지관리 시스템 구축데이터 수집 및 활용을 위한 디자인

8) 건물에너지관리시스템(BEMS) 구축 계획

9) 건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙 준수(인증등급 1++)

4. 토목·조경분야

가. 토목분야

1) 건축시설물 설치를 위한 토공사(주-터파기)이므로 건축 계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과 일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제․안전적인 측면에서 검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정하여야 한다.

2) 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질확보와 경제적 설계를 동시에 고려한다.

3) 우수처리계획, 오수처리계획, 구조물계획, 포장공사 등을 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 조경분야

1) 조경공사 설계에 적용되는 관련법규 및 제반규정을 준수하고, 전체부지에 대한 조경계획(Master Plan)을 실시하여 녹지공간을 적정하게 배분하여야 하며, 인근 경관녹지 및 공원과의 연계성을 충분히 고려하여 계획하여야 한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루고, 사계절 변화를 느낄 수 있도록 상록과 낙엽, 교목과 관목, 초화류가 적절하게 혼합된 다층식재로 계획하여야 한다.

3) 외부공간과 내부공간이 유기적으로 연계된 조경계획을 수립하고, 외부공간은 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하여 조성하여야 한다.

4) 수목선정 및 시설물 선정 시 도서관 여건에 적합한 생태적 특성을 고려하고 효율적인 유지관리가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

5. 전기분야

가. 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성·신뢰성·기능성·경제성·미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고, 에너지절약 뿐만 아니라 최상의 시설환경이 조성될 수 있도록 계획한다.

나. 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화를 이루어야 하며, 모든 조명은 고효율 LED조명 등으로 설계하여야 한다.

6. 통신분야

가. 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계하여야 한다.

나. 모든 정보통신설비는 운영 및 확장이 용이하도록 하여야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

다. 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 한다.

라. ICT(정보통신기술) 접목 스마트 도서관 구축

1) 도서관 유지관리의 경제성 활보를 위한 에너지관리 솔루션, 스마트조명, 고효율 설비 등의 모니터링 시스템 및 에너지관리시스템과 같은 ICT 기반의 지능형도서관 관리 시스템 도입한다.

- 스마트조명관리, 도서관에너지관리 등을 위한 효율적인 인프라관리시스템

- 기반설비, 온/습도, 전기, 공조 등 설비자동화관리 및 모니터링시스템

- 안정적 장비 운영을 위한 UPS, 항온항습기, 청정소화설비 등의 도서관 통합시설   관리시스템

2) ICT 기반의 디지털정보 서비스 계획을 마련한다.

- ICT 기반의 디지털 서비스를 위한 시스템 구축

- 실내 디자인과 어울리는 임베디드 형태의 ICT 및 정보시스템 구축

- 웹 및 앱기반의 이용자 친화적 자료관리시스템 구축(온라인 강좌 및 다양한 디지털   콘텐츠 이용 가능)

- 지역문화소통 공간으로 정보광장(Information Commons) 구축

- 사용자 참여‧체험 서비스를 위한 ICT 미디어 시스템 구축

- 콘텐츠 및 스마트 스터디 서비스를 위한 솔루션 구축

3) 이용자 동선을 고려하여 서가 주위에 도서검색 및 추천공간을 계획하고 이용자들에게 다양한 컨텐츠 제공과 함께 사서의 업무부담을 줄일 수 있도록 신간 및 추천도서를 자동으로 업데이트 할 수 있는 ICT를 구축한다.

4) 미래지향적인 스마트 도서관 솔루션을 구축한다.

- 데이터 기반 스마트 도서관을 구축하여 이용자 유형별, 계층별, 주제별, 공간별 정보요구기반 서비스 제공하여 이용자들의 흥미와 도서 선택 만족도를 높이고, 패턴정보를 활용하여 도서관 문화프로그램 수립

- 도서관 이용자들의 유동이 많은 1층 로비와 같은 장소에 도서관 디스플레이로 적극적인 도서관 행사 등을 알리고 문화행사나 강연 등에 활용(도큐레이션)

- 도서관에 처음 오는 이용자들을 위해 도서관 주요 시설 자료실, 회의실, 열람실 등의 위치 등의 안내가 가능한 시스템을 도입하여 이용자의 편의 향상

- 그룹 토의실이나 북카페, 스터디룸, 회의실 등 토론과 그룹회의가 필요한 곳에 스터디와 프리젠테이션이 가능한 미디어를 도입하여 이용자들의 만족도를 높여 도서관 활성화

- 문화, 교육 및 도서관 운영관리 프로그램(스마트 프로그램 등)이 가능한 컨텐츠 시스템 구축

Ⅳ. 도서작성 및 제출

1. 도서작성

가. 제출서류

1) 응모작품 제출서〔서식 8〕

2) 심사용 설계도판 : 3매(A1, 594㎜× 841㎜).

※ 하나의 묶음으로 포장하며 포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

3) 설계도면(A3, 420㎜× 297㎜) 및 설계설명서(A4, 210㎜× 297㎜) 각 20부.

4) CD(저장매체) : 설계도판, 설계도면 및 설계설명서의 내용을 파일로 저장하여 인식표시 없이 설계도서(설계도면, 설계설명서)와 함께 포장한다.

5) 모든 제출서류의 종이는 백색으로 한다.

6) 모든 제출도서의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 일체의 색채 표시를 사용할 수 없다.

나. 제출 도서의 익명성 유지

1) 익명 사용원칙은 응모신청 시부터 심사위원회의 당선작 결정 시까지 유지된다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 안되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 해서는 안된다.

3) 설계도판과 설계도면의 표지 및 설계 설명서의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호기재란”을 우측상단에 흑백계통의 무채색으로 표시하여야 한다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

4) 〔서식 9〕“심사 후 입상작 확인용”을 작성하여 〔서식 10〕의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 설계도서(설계도면, 설계설명서, CD-저장매체)와 같이 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정시 개봉한다.

5) 제출된 작품은 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없다.

6) 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능하다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

① 응모등록 및 현장설명에 참여하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없다.

② 종이 재질 및 색상

- 표지 및 내용지 모두 백색의 복사/출력 용지로 한다.

모든 제출도서의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 일체의 색채 표시를 할 수 없다.

③ 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

④ 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

⑤ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

⑥ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

⑦ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다. 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다. 단, 영문이나 한문표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 ( )속에 넣어서 명기한다.

⑧ 제출도서(도판 제외)의 쪽번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아숫자만(-1-, -2-)으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

⑨ 렌더링 또는 리터치 하지 않은 3차원 이미지의 사용

⑩ 제본 시 스프링, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

2) 심사용 설계도판(3매)

① A1(594㎜ × 841㎜) 1매 단위로 장변이 가로(수평)가 되도록 작성한다.

② 도판은 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 10mm의 백색 폼보드판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

③ 표현방법 : 도판의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 일체의 색채 표시를 사용할 수 없다.

④ 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

⑤ 작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.

※ 도판 구성은 제시된 도판내용을 준수하는 범위 내에서 각 응모자의 창의력에 의한 표현으로 조정할 수 있다.

	가로 규격 : 841mm		가로 규격 : 841mm
	도판 (가) 설계개요, 조감도 공간배치개념도 주차,동선,조경계획도 등		도판 (나) 평면도 배치도	세로규격 : 594mm
	도판 (다) 입면도 단면도 기타(각종 인증 개념도)			세로규격 : 594mm

※ 도판 설계도(개념도 등) 등은 프리핸드 스케치도 가능함

※ 각 도판의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 표현 삽입 가능

⑥ 도판 (가) : 색상은 흑백계통의 무채색으로만 사용 / 컬러 사용불가

- 설계개요 : 건물, 마감, 설비, 주차, 조경 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을   나타내는 핵심개념 등에 대한 사항을 표기한다.

- 투시도(조감도) : 규격은 도판에 맞게 적절히 배치

- 공간배치개념도 : 신축건물과 관련 있는 인근의 주요시설(공원시설 등)을 표현하고 이를 고려한 공간배치계획을 작성하여 시설  및 영역권의 분리 및 연계성을 간략히 표시한다.

- 주차계획도 : 전체 주차개념 및 진출입동선을 표시한다.

- 동선계획도 : 이용자의 건물 진출입 동선을 표시하고, 주변공원과 연계된 보행자 통로계획을 표시한다.(외·내부 동선을 배치도 또는 1층 평면도에 표기)

- 조경계획도 : 지상·옥상 등의 조경계획 및 배치위치 등을 표시한다.

⑦ 도판 (나) : 색상은 흑백계통의 무채색으로만 사용 / 컬러 사용불가

- 평면도 : 각 층별로 작성하고 치수를 기재하여야 한며, 지상 1층 평면도는 배치도 내용을 참고하여 외부 동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 대지 내·외의 상황 및 외부공간계획을 함께 표현한다.

- 배치도 : 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설(지상 주차장) 배치계획 및 대지경계선으로부터 이격거리(대지안의 공지, 일조권 등)에 대한 사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기한다.

⑧ 도판 (다) : 색상은 흑백계통의 무채색으로만 사용 / 컬러 사용불가

- 입면도 4면(정면도, 좌·우측면도, 배면도 전체 표현)

- 주단면도 1면 이상(치수기재 할 것)

- 디자인 개념 및 이미지, 기타 각종 인증관련 요소 적용 등 설계자가 의도하는 사항

3) 설계도면(20부)

① 재질 : 표지 및 내용지 모두 백색의 복사/출력 용지로 한다.

② 규격 : A3(420mm × 297mm) 크기로 장변이 가로(수평)가 되도록 하여 접착제로 좌철하여 제출한다.

③ 모든 제출도면의 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 일체의 색채 표시를 사용할 수 없다.

④ 표 지 : 중앙에 “사천시립도서관 건립공사”기재와 우측 상단에 “심사번호 기재란”만 작성[서식 12 참조]

- 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

- 표지글씨체 : 한글 휴먼명조 32포인트로 진하게 할 것

⑤ 매 수 : 표지 포함 20쪽 이내(쪽수에는 앞표지만 포함)

(한면 인쇄, 간지 사용금지, 각장 하단 중앙 쪽 번호 표시)

⑥ 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 표기한다.

⑦ 도면상의 글씨(숫자 포함)는 휴먼명조로 통일하며 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

⑧ 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

➈ 도면의 종류

- 건축설계개요

- 배치도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경 등 핵심개념 표기

- 면적표(치수 및 산출근거 제시)

- 각층 평면도

- 입면도 및 단면도(종, 횡단면도)

- 조경계획도 및 주차계획도

- 실내외 재료마감 계획 및 색채에 관한 계획

- 그 밖의 구조계획, 에너지 절약계획, 제로에너지인증, ‘장애물 없는 생활환경(BF)’ 인증계획 등 강조하고자 하는 계획부분의 설계도서

4) 설계설명서(20부)

① 재질 : 표지 및 내용지 모두 백색의 복사/출력 용지로 한다.

② 규격 : A4(210mm × 297mm) 크기로 단변이 가로(수평)가 되도록 하여 테두리 없이 상단을 접착제로 제본하여 제출한다.

③ 매수 : 표지 포함 30쪽 이내(한면 인쇄, 간지 사용불가, 각장 하단 중앙 쪽  번호 표시)(쪽수에는 앞표지만 포함)

④ 표현방법

- 설계설명서 상의 모든 표현은 흑백계통의 무채색으로만 가능하며, 일체의 색채 표시를 사용할 수 없다.

- 글씨는 워드프로세서를 사용하되 한글, 영문 혼용 가능

- 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 12포인트)는 한글로 휴먼명조체를 사용하며, 줄간격은 160%를 기준으로 하고, 여백은 위쪽 20㎜, 아래쪽 10㎜, 좌․우측 각20㎜, 머리말․꼬리말 각 10㎜를 기준으로 작성한다.

⑤ 다음 내용이 포함되도록 종류와 순서를 참고하여 작성한다.(표지를 제외하고 설계자의 의도에 따라 달리 작성 가능)

- 표지 : 중앙에 “사천시립도서관 건립공사”기재와 우측상단에 “심사번호기재란”만 작성(한글 휴먼명조 24포인트 진하게 할 것) [서식 13참조]

- 목차

- 전체 조감도

- 건축개요〔서식 14〕

- 각층별 세부용도 및 면적표〔서식 15〕

- 기본계획방향(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림)

- 대지현황 분석

- 건축계획(배치, 평면, 입면, 단면 등)

- 구조계획

- 토목계획 및 조경계획

- 교통계획(보행 및 차량 통행, 주차계획)

- 설비계획(기계, 전기, 통신, 소방 등)

- ICT(정보통신기술) 솔루션을 포함한 도서관정보화계획

- 제로에너지도서관 구현 및 에너지 데이터 축적 계획(지속가능하고 기후변화에 대응 가능한 시스템)

녹색건축계획 및 에너지효율계획(신재생에너지 이용계획 포함 등)

- 장애물 없는 생활환경(BF) 등 유니버셜디자인 계획

신기술, 신공법 적용 등에 관한 사항

- 공사 예정 공정표

- 관련법규 검토서〔서식 16〕

- 예정공사비 개략내역서〔서식 17〕

⑥ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 사용(투시도, 부분투시도 등에 사용 가능)

- 설계도면, 설계 설명서 및 설계도판에 사용이 가능하다.

- 스케치업 프로그램으로 표현한 3차원 형상 이미지

- 3차원 이미지는 어떠한 리터치나 렌더링하지 말아야한다. (포토샵, 리터치, 렌더링 작업 제출 시 감점, 감점처리는 심사위원회에서 최종 결정됨)

단, 흑백계통의 무채색 그라데이션은 가능하다.

- 3차원 프로그램을 이용한 제작파일은 아래 CD(저장매체)에 포함시켜 제출

⑦ 설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계 설명서로 제출할 수 있다.

5) 설계도서 저장매체 - CD(1매)

① 제출목록

설계도판(JPG File), 설계 설명서(한글 File 또는 PDF File), 설계도면(PDF File), 랜더링 하지 않은 3차원 이미지(스케치업)

② 파일명이나, 폴더이름, CD-ROM표지 등에 암호, 제출회사명 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며, 위반 시 실격 처리됨

③ 제출목록 한 개라도 누락될 경우에는 감점 처리됨

2. 도서제출

가. 참가업체는 접수기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이 우리 시에 직접 제출한다.

나. 우리시에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 기  타

심사용 판넬부착 도면, 심사용설계도면 및 설계 설명서는 훼손되지 않도록 포장하여    제출한다.

참가작품 제출 확인서 교부 후에는 제출된 작품에 대하여 추가 또는 수정할 수 없다.

작품접수 시에는 참가작품 제출 확인서를 교부한다.

응모자는 도서제출 및 도서작성과 관련 심사위원회의 심사결과에 대하여는 일체의 이의를 제기할 수 없다.

Ⅴ. 각종서식

1. 건축설계공모 응모신청서〔서식 1〕

2. 청렴서약서〔서식 2〕

3. 대표자선임계〔서식 3〕

4. 공등응모협정서〔서식 4〕

5. 위임장〔서식 5〕

6. 사용인감계〔서식 6〕

7. 건축설계공모 서면질의서〔서식 7〕

8. 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서〔서식 8〕

9. 심사 후 입상작 확인용〔서식 9〕

10. 규격봉투〔서식 10〕

11. 심사용 설계도판 표시규격〔서식 11〕

12. 설계도면 표지규격〔서식 12〕

13. 설계설명서 표지규격〔서식 13〕

14. 설계개요〔서식 14〕

15. 세부용도별 면적표〔서식 15〕

16. 관계법규 검토내용〔서식 16〕

17. 개략공사비 산출내역서〔서식 17〕

18. 평가사유서〔서식 18〕

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	대표건축사명			주민등록번호
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
사천시에서 시행하는 『사천시립도서관 건립공사 건축설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품제출 시 공동응모자란에 기재함 2020. 2. . 신청인 : (인) (대표자) 사천시장 귀하 (※란은 기재하지 마십시오)
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

〔서  식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 사천시립도서관 건립공사

□ 발주기관 : 사천시청

당사는 『사천시립도서관 건립공사 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 어떠한 불이익 처분에도 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2020.     2.      .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

사천시장 귀하

〔서  식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 사천시에서 시행하는 사천시립도서관 건립공사 건축설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2020.      .      .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

사천시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로

작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

〔서  식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 사천시립도서관 건립공사 건축설계공모를 (     )와 (     )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2020.      .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
사천시에서 시행하는『사천시립도서관 건립공사 건축설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2020. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 사천시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 사천시에서 시행하는 『사천시립도서관 건립공사 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2020년      월      일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

사천시장 귀하

〔서  식 7〕

건축설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는 FAX 또는 직접방문 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. ※ 제출시 질의서 이외에 대표사의 공문서를 함께 제출 (기간 중 09:00 ~ 18:00 ) (FAX : 055-831-6035)

사천시장 귀하

〔서  식 8〕

사천시립도서관 건립공사

건축설계공모 참여(작품접수) 제출서

※ 접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
사천시에서 시행하는 『사천시립도서관 건립공사 건축설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 심사용 설계도판(A1) 3매 2. 심사용 설계도면(A3) 20부 3. 설계설명서(A4) 20부 4. CD(설계도판, 설계도면, 설계설명서) 1장 2020. . . 대표자 : (인) 사천시장 귀하 (※란은 기재하지 마십시오)

------□-------------- 절 취 선 --------------□------------

사천시립도서관 건립공사 건축설계공모 참가작품 제출확인서

※ 접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		생년월일

〔서식 9〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	사천시립도서관 건립공사 설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

〔서식 10〕

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	사천시립도서관건립공사설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

〔서식 11〕

심사용 설계도판(A1) 표시 요령

<도판번호 기재란> - 글씨크기 : 48point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(휴면명조) - 테두리선 : 진하게 - 정열방식 : 중앙정렬
					20	20						40	20
(단위 : mm)
	20															20
	20					가						심사번호 기재란(공란)				40

※ 각 도면의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 삽입이 가능

※ 도판 테두리는 만들지 않음

〔서식 12〕

설계도면(A3) 표지 작성 요령

	심사번호 기재란 (공란)
사천시립도서관 건립공사 건축설계공모 설계도면
(한글휴먼명조, 글씨크기 32P, 진하게) ※위 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측 본드접착 편철, 테두리 없음

〔서식 13〕

설계설명서(A4) 표지 작성 요령

	심사번호 기재란 (공란)
사천시립도서관 건립공사 건축설계공모 설계설명서
(한글휴먼명조, 글씨크기 24P, 진하게) ※위 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 상부 본드접착 편철, 테두리 없음

〔서식 14〕

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 률
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요	계
	지상	대
	지하	대
주차장 면적		㎡
조경개요
기타사항

〔서식 15〕

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

○ 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

〔서식 16〕

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서식 17〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

<서식 18>

평 가 사 유 서

□ 사 업 명 : 사천시립도서관 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
~
작품 Z

년  월   일

심사위원                   (서명 또는 인)

사 천 시 장 귀하