매립시설 침출수처리시설 현황

□ 시설개요

◦ 명    칭 : 사등위생매립장 침출수 처리시설

◦ 위    치 : 사천시 환경길 57(사등동)

◦ 처리용량 : 120㎥/일

◦ 처리방법 : 물리화학적 처리 후 하수연계 처리

◦ 공사기간 : 1998. 12. 31. ~ 2002. 2. 20..

◦ 총공사비 : 8,501백만원

◦ 처리공정 : 유량저장조 → 화학응집조 → 침전조 → 하수이송

□ 운영현황

◦ 운영기관 : 사천시 시설관리공단

- 운영기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.(5년간)

- 사천시 폐기물처리시설 관리대행 협약 체결 : ’20. 12. 30.

◦ 대행비용 : 649백만원/년(’22년기준)(음식물류폐기물 처리시설 포함)

□ 최근 3년간 처리현황

해당 연도	2020년	2021년	2022년
처리량	213㎥/일	181㎥/일	102㎥/일