사천시 우수주택 선정 계획

2007.  11.   .

♥ 우수주택 선정을 위한 위원회 구성

♤ 위원장 : 건축과장

♤ 위  원 : 건축행정담당, 공동주택담당, 건축담당,  건축6급 권상현

♥ 우수주택 선정 참여 홍보방법

♤ 사천시건축사회에 우수주택 선정 계획 통보

♤ 시홈페이지 게재

사  천  시

(도시건축과)

사천시 우수주택 선정 계획 (홍보안)

경상남도 2007 아름다운 건축물가꾸기 우수주택 시상 및 평가계획에 의거

다음과 같이 사천시 우수주택 선정계획을 알려드리오니 많은 참여 바랍니다.

ꏚ 시상내역

○ 대상주택 : 2동

○ 표창장(훈격 : 도지사)

- 우수주택 설계자 각 1명(2명)

○ 우수주택 인증패

- 우수주택 건축주 각 1명(2명)

ꏚ 선정방법 : 자체 심사를 통하여 2동을 선정

ꏚ 선정에 필요한 사항

○ 건축개요

대지위치	건축규모 (연면적/층수)	건축주주소 및 성명 (연락처)	설계자주소 및 성명 (연락처)	비고

○ 주택 사진(정면, 좌우측면, 배면 등 전경사진)

ꏚ 선정대상 주택

○ 2007년도 준공된 단독주택

○ 주택규모가 80～120㎡ 정도로 도가 권장하는 경사지붕과 색채로 시공된 주택을 대상으로 선정 및 추천

※ 별장 및 수입자재 등을 사용한 호화주택은 제외

○ 시 외곽 또는 농촌마을에 위치하여 시각적으로 경관증진 효과가 큰 주택

○ 주택의 부대시설인 조경․담장․대문 등과 조화롭게 배치되어 아름다운 건축물로 모범적인 주택

○ 가급적 신 공법 및 신 자재를 사용하여 파급효과가 있는 주택

ꏚ 제출기한 : 2007.11.28(수) 18:00시 까지

ꏚ 제출방법

○ 사천시청(행정동 4층) 건축과(건축담당)

○ 메일로도 가능함 : sik0021@nate.com

ꏚ 우수주택 패널제작

○ 심사를 통하여 선정된 우수주택의 설계자는 패널<붙임1>을 제작하여야 함

ꏚ 기타 안내사항

○ 자체심사 및 선정 : 2007.11.29(목요일)

○ 선정된 우수주택에 대하여만 전화로 연락드리오며 자세한 사항은

건축과 건축담당(☎831-3223)으로 연락바랍니다.

<붙임 1>

1) 패널 제작 요령( 1작품을 패널 2매로 작성)

	○ 위 치 : ○ 구 조 : , 층수: ○ 연면적 : ㎡( 평) ○ 공사비 : 백만원(평당 ) ○ 건축주 : ○ 설계자 : ○ 시공자 :		칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)
	건물현황		건물전경사진
	칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)		칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)
	건물정면 사진		건물측면사진

▲ 패널1                  ▼ 패널2

	칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)		칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)
	조경사진		대문사진
	칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)		칼라사진 (크기 : 10“ x 8“)
	담장사진		기타사진

- 패널크기 : 79Cm x 58Cm, 두께 3～5㎜, 압축스티로폴

- 패널을 그림화일로 저장하여, 간이도면 자료와 함께 CD로 제출

2) 간이도면(전시대 하부 걸이용) 작성요령

○ 편집순서(A4용지 2매)

1매                                  2매

“전면“ 2006년 아름다운 주택 ○ 위 치 ; ○ 구 조 : ○ 주요재료 : 지붕, 벽체 ○ 연면적 : ○ 공사비 : 백만원 ○ 건축주 : ○ 설계자 : ○ 시공자 : ○ 계획 및 특징 - 설계 및 시공, 주변경관과의 특성 및 주안점을 서술	“후면“ □평면도 1층, 2층, 지붕		“전면“ □단면도 종단, 횡단면	“후면“ □입면도 정면, 측면

○ 작성요령

-제     목 : 2006년도 아름다운 주택(휴먼옛체, 32크기, 진하게)

○ 건축개요 및 도면(평면도, 단면도, 입면도)

- 계획 및 특징은 별지(3매) 작성가능

- 도면제목(평면도, 단면도, 입면도) : 휴먼옛체, 32크기, 진하게

- 용    지 : A4 흰색(복사용지) 바탕 검정 글씨

- 축    척 : 1/100 기준

- 문, 창문 및 벽체표시,  주요 마감재 표시

- CAD 작업, 출력

○ 기  타

- 공사비 : 순수건축비로 부지조성, 조경, 대문 등 부대시설에 소요된 비용 제외

- 주요 마감재 표시(벽체 및 지붕 마감재 필히 표기)

- 도면설명(치수, 마감재 등) : 중고딕, 13크기

- 투명비닐 코팅처리

- 평면, 단면도는 내부 테두리선 삽입 요함(가는 선)