집중호우 및 강풍 대비 원예작물 관리요령

1. 노지채소

□ 사전준비

○ 배수로를 깊게 설치하여 습해 예방

○ 고추는 줄 지주, 개별지주를 보강하여 쓰러짐을 방지

○ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 땅에 고정

○ 붉은 고추, 수박 등 수확기가 된 과채류는 비 오기 전에 수확

□ 사후관리

○ 쓰러진 작물 세워주기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 흙을 보완 해주기

○ 생육 불량한 포장은 요소 0.2%액(비료 40g, 물 20L) 잎에 뿌려 주기

○ 병에 걸렸거나, 상처 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람 촉진

○ 고추, 수박 등은 무름병, 돌림병, 탄저병 등 병해충 방제

2. 과수

□ 사전준비

○ 배수로를 정비하여 습해 예방 및 초생재배 과수원은 풀베기

○ 밀식재배는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 확인하고, 가지를 지주시설에 고정

*　배 평덕시설 과원은 철재파이프를 3m 간격의 서까래에 가로대를 설치하여 결과지 묶어주기

○ 수확기에 다다른 과수는 비가 그친 후 2∼3일 후에 수확을 하여 당도를 높이도록 한다.

□ 사후관리

○ 부러지거나 찢어진 가지는 깨끗하게 잘라낸 후 적용약제 발라주기

○ 흙이 씻겨나가 노출된 뿌리에 흙덮기, 유실․매몰된 곳은 빨리 정비 한다.

○ 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 세우고 보조지주를 설치

○ 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 과원 내 청결 유지

○ 사과 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병 등 병해충 방제를 철저히 하고 수세회복을 위하여 요소 0.2%액(비료 40g, 물 20L) 잎에 뿌려 주기

3. 농업시설물

□ 사전준비

○ 비닐하우스, 축사 등 풍수해 위험지구 내 시설물 관리 및 보수

○ 수방자재 장비 미리 확보 및 비축관리

○ 강풍이 불 때는 비닐하우스를 밀폐하고 끈으로 튼튼히 고정하여 골재와 비닐을 밀착시켜 피해예방

○ 비닐 교체예정인 하우스는 비닐을 미리 제거하여 피해 예방

□ 사후관리

○ 복구인력 및 장비동원 피해 시설물 응급복구 실시

○ 내재해형 규격설계에 의한 시설물 설치 등 피해 재발방지대책 수립