■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.1.7.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 태산
대지현황	대지위치 사천시 사천읍 수석리
	지번 221-19		관련지번
	대지면적 1025㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 750.03㎡		건폐율 73.1 %			층수 지하 : 층/ 지상 : 12층
	주용도 업무시설 (오피스텔)		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 39.27 m		용적률 491.5 %			연면적 합계 5,230.9㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야 (건축설비)분야 (건축시공)분야	주차장 진입램프 2차선 조정 흙막이시설 및 기초관련 공법 주변상황에 맞추어 재검토 주변도로와 연계한 차량 진출입도로 재검토 전이층 900mm 무량판 구조 재검토 성능설계 검토 : 기계설비, 소방설비, 야간경관 등 상세도면 보완 공사로 인한 인근 민원 우려에 대한 해결안 검토 외관 디자인 재검토 실질적 공개공지 활용을 위해 주변과 연계한 계획 재검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [○] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]