유형별 태풍 대처 우수사례

사례1	과원 방풍망 설치, 하우스용 파이프 이용 덕 보강

사전대비 주요내용

❍ 태풍내습 2일전 파풍망 설치 및 배수로 정비

❍ 하우스용 파이프를 이용한 덕 보강 및 느슨해진 가지 묶음 작업 재실시

❍ 대과 위주로 사전 수확(GA 처리과 3% 이내)

피해예방 효과

❍ 방풍망 설치 및 하우스용 파이프를 이용한 덕 보강 작업으로 낙과율 20% (인근농가 60~70%) 피해 경감

❍ 강풍에 의한 낙과 및 파엽 피해 현상 감소

관련사진

파풍망 설치	하우스용 파이프 활용 덕 보강 실시

☞ 방풍망 설치, 하우스용 파이프로 덕 보강

◈ 예방효과 : 실천농가 낙과율 20% / 인근농가 60∼70%

사례2	과원 덕시설 아래 가로대 설치하여 낙과 예방

사전대비 주요내용

❍ 평덕시설 아래에 32mm 철재파이프를 이용하여 3m 간격의 서까래에 가로대를 시설하여 결과지를 흔들리지 않도록 고정

❍ 기존의 평덕시설은 굵은 철사에 가지를 고정해놓은 것으로 바람에 의한 상하 움직임에 의한 피해를 막을 수 없음

피해 예방 및 저감 효과

❍ 동남향의 구릉지로 직접적인 강풍을 맞았음

❍ 동일 지형의 경우 피해율이 95%이상에 달함.

❍ 나주 평균 피해율 80%의 절반인 40%의 피해를 입음

관련사진

○ 기존 : 평덕시설에 철사에 가지를 고정

○ 개선 : 평덕시설 아래 철재파이프 가로대 설치 가지 고정

☞ 인근농가 95%낙과하였으나 사례농가는 40%낙과 피해를 입음

사례3	대추 비가림시설하우스 피복재 개방으로 재해예방

사전대비 주요내용

❍ 비닐하우스 지붕피복재(PE필름)를 3/4정도 개방하는 구조로 설계

* 지원사업으로 추진하는 대추 비가림시설 적용

피해 예방 및 저감 효과

❍ 강풍, 폭설에 의한 피해 감소

❍ 연작장해 감소 및 피복재 사용기간 연장

관련사진

외피복재가 일반 비닐하우스에 비해 개방되어 있음(강풍, 폭설피해 예방)

대추 비가림시설하우스 태풍피해 예방법!

☞ 비닐하우스 지붕을 3/4정도 개방하는 구조로 설계

사례4	시설하우스 비닐찢기 및 묶어주기

사전대비 주요내용

❍ 시설하우스 1중 비닐 찢기, 2중 비닐 감아올려 묶어주는 작업

※ 2010 곤파스때 골조까지 뽑히는 피해 입음

피해예방 효과

❍ 하우스 골조 보호, 작물피해 없음

※ 화성시 하우스 파손 10농가 3ha

관련사진

비닐피복 찢은 모습	시설내부 고추 재배 전경

태풍 대비 사전

시설하우스 바깥 비닐찢고, 안쪽 비닐 감아올려 묶어 주어

하우스 골조 보호 및 작물피해를 예방하였음!

사례5	배 덕시설 및 방조망 관리 철저로 낙과율 최소화

사전대비 주요내용

❍ 배 과원 덕시설 및 방조망 시설 점검 철저

피해 예방 및 저감 효과

❍ 덕시설, 방조망 등 고품질 재배, 재해에 대응하기 위한 시설물을 철저히 관리하여 낙과율을 최소화 시킴

- 볼라벤 통과 후 배 낙과율 달관조사 결과 4% 이하

* 볼라벤 통과후 경기도 배 낙과율 평균 30%

관련사진

배 나무 가지유인		배 과원 방조망		배 과원 덕시설

배 과원 덕시설 및 방조망 관리를 철저히 하여 낙과율 최소화!

- 경기도 배 낙과율 평균 30%인 반면 사례농가는 4%이하 -

사례6	차광막 활용 비닐하우스 파손 감소

사전대비 주요내용

❍ 비닐하우스에 차광막을 덮어 비닐파손 최소화

- 지역별로 농업인들이 통상적 피복(하우스 내 작업장소 또는 그늘) 또는 작목 및 작목별 재배시기 등 목적에 따라 차양막을 설치

피해 예방 및 저감 효과

❍ 여름철 차광을 통한 하우스 내 온도상승 등을 억제하기 위해 피복한 차광막이 태풍 시 비닐하우스 파손을 일정부분 감소시키는 효과가 있었음

- 바람방향에서 하우스가 받는 압력을 흡수·분산시켜 직접적인 바람세기와 비닐 피복재의 뜨는 힘(부력)을 감소시키는 것으로 예상

- 시설원예연구소 류희룡 박사 -

관련사진

경남 진주 비닐하우스	전남 나주 비닐하우스

태풍 내습시 비닐하우스에 피복한 차광막이 비닐하우스 보호!

사례7	조풍피해 발생 전 조기 물을 뿌려 피해 감소

사전대비 주요내용(기술)

❍ 태풍 통과전 조풍으로 염피해를 받을 때 비는 거의 오지 않아서, 조풍피해가 우려되어 즉시 물을 엽면 살수 하였음

- 관수량 : 10a당 2,000～3,000ℓ

피해 예방(저감)효과

❍ 실천농가 : 키위 여름순 피해 경미함(피해율 10%미만)

❍ 인근농가 : 조풍피해 심함 - 생산량의 60～70%피해

※ 기술 포인트 : 염분이 마르기전 엽면 살수

관련사진

염분피해 농가	사전 대응 농가

태풍 통과전 조풍으로 염피가 우려됨에 따라

염분이 마르기전 즉시 물을 엽면 살수하여 키위재배농가 피해를 줄임

사례8	시설하우스 비상발전기 점검으로 피해 예방

사전대비 주요내용

❍ 태풍 내습 2～3시간 전까지 하우스 완전밀봉

❍ 순간 풍속 20m/sec이상시 환풍기 작동

❍ 저녁 9시 전후 제주도 전지역 정전사태 발생

⇒ 비상발전기 운전 환풍기를 작동

피해 예방 및 저감 효과

❍ 예방효과 : 비닐, 시설물, 작물 피해 업음

❍ 가온하우스 농가 및 한라봉 조기가온 농가 피해 경미함

※ 기술 포인트 : 비상발전기 수시 점검

관련사진

비상 발전기	하우스 상태(비닐피복 5년째 피해 없음)

태풍 내습시 정전사태가 발생하였으나 비상발전기를 가동시켜

시설하우스 환풍기를 작동시켜 비닐, 골조 및 작물피해를 예방하였음!

☞ 비상발전기를 수시 점검하여 태풍에 사전대비

사례 9	환풍기 없는 하우스 비닐 말아 올려 피해예방

사전대비 주요내용(기술)

❍ 하우스 비닐을 완전히 천정 지붕까지 말아올려 양쪽을 고정

❍ 하우스 버팀줄을 보강하고, 측창 개폐기는 완전히 걷어올려 고정

❍ 그리고 태풍에 대비해 하우스는 완전히 개방

피해 예방(저감)효과

❍ 비닐, 시설물 파손 없음 : 0%

❍ 하우스내 작물(한라봉, 월동감귤 등) 피해도 경미함 : 5%미만

- 하우스 망은 태풍 바람을 흡수하여 작물을 보호함

관련사진

비닐 완전제거 농가 하우스	내부 작물 상태(고정갱신나무)

환풍기 없는 하우스는 태풍 대비방법

①태풍 오기전 사전 비닐을 천정까지 말아 올린다.

②버팀줄을 보강하고 측창 개폐기는 완전히 걷어 올린다.

③하우스 망은 태풍바람을 흡수하는 기능이 있어 작물피해를 줄인다.

사례10	과원 방풍망 설치로 피해 예방

사전대비 주요내용

❍ 철재 파이프와 망을 이용한 방풍시설 설치

❍ 돌풍에 대비하여 과원 둘레 전체 방풍 망 설치

피해 예방 및 저감 효과

❍ 강픙으로 인한 낙과피해 감소

* 낙과율: 방풍망 설치 과원 5 % 미만, 미설치 과원 30 % 정도

관련사진

일반과원 강풍으로 인한 낙과 피해	방풍망 설치한 과원

* 사진촬영: 동일품종, 동일지역)

과원 방풍망 설치로 태풍으로 인한 낙과피해 감소!

☞ 방풍망 설치 시 낙과율 5%, 미설치 30% 발생했음

사례11	벼 조생종 수확 앞당겨 도복피해를 줄임

사전대비 주요내용

❍ 벼 조생종 수확을 태풍 전으로 앞당겨 도복피해를 줄임

❍ 당초 9월 초에 수매 예정이었으나 8월 24일부터 농협의 협조로 조기수매를 실시함(350ha)

피해예방 및 저감 효과

❍ 태풍으로 인해 수확기를 앞둔 조생종 벼가 도복피해를 볼 수 있는 상황에서 태풍이 오기 전에 조생종의 80%를 수확하여 도복피해를 거의 보지 않음

관련사진

조생종 벼 조기 수확작업

태풍으로 인해 조생종 벼 도복피해 예상되는 상황

☞ 태풍이 오기 전에 조생종의 80%를 수확하여 도복피해를 입지 않음

사례12	벼 규산액상, 입상 살포로 도복 예방

사전대비 주요내용

❍ 벼 미질향상, 병충해, 도복방지를 위한 규산액상 및 입상

보조사업 실시로 볼라벤 태풍시 피해 적었음

피해예방 및 저감 효과

❍ 규산액상, 입상 살포농가는 미살포 농가에 비하여 도복방지 효과가 높았음

관련사진

규산질비료 살포포장

벼 미질향상, 병충해, 도복방지를 위해  규산액상 및 입상 살포

☞ 농가 도복방지 효과가 높았음

사례13	고추 터널재배 및 그물망 설치로 피해 예방

사전대비 주요내용

❍ 고추 터널재배로 봄철 초기 생육 촉진으로 조기 다수확

❍ 터널재배 활죽 위로 그물망 치기 기술지도로 바람피해 방지

피해예방 및 저감 효과(8월말 1,000주 기준, 25,000원/㎏)

❍ 태풍 전 다수확 :  2,500천원 소득 증대

- 터널 3회 다수확(약 200㎏), 노지 2회(약 100㎏) 수확

❍ 태풍 후 터널재배 계속 수확 : 150㎏ 수확․3,750천원 소득증대

- 전체 피해 예방 효과 : 250㎏ * 25,000원 = 6,250천원

관련사진

터널재배 그물망치기 피해 경감	일반 노지재배

고추 터널재배로 초기 생육 촉진

터널재배 활죽 위에 그물망 설치로 바람피해 방지

사례14	태풍대비 비닐 찢기로 하우스골조 보호

사전대비 주요내용

❍ 하우스 주위 철골말뚝을 보강하여 철골파이프와 노끈이음 보강

❍ 비닐사전제거

피해예방 및 저감 효과

❍ 인근 무대응 농가는 80%이상 하우스 철골구조가 파손되었지만 사전에 비닐을 제거한 농가는 비닐만 찢어지고 하우스 골조 보존

❍ 태풍경보상황에서도 바람이 심하게 불 경우 응급대처방안  으로서 칼로 각 구간마다 비닐만 찢어두더라도 큰 피해예방이 됨

관련사진

비닐사전 제거 하우스	일반피해 하우스

태풍 경보상황에 바람 세기를 판단 비닐찢기 실시로 하우스 골조보호