경관위원회 심의 결과

[안건1 : 사천시 다목적체육관 증축공사]

□ 심의결과 : 조건부 의결

□ 경관위원회 의견

위 원	의 견
A	1. 삼천포 중앙 고등학교에서의 조망권 차단 2. 삼천포중앙 고등학교로 은회색 볼트구조 지붕의 반사 햇빛 3. 2층 기계전기실의 돌출 매스의 재고 및 외벽재료 검토 4. 체육관과 저층부의 재료와 색의 부조화 5. 돌출 선홈통의 검토 6. 체육관 외벽 색 조합의 단순화
B	1. 평면에 많은 요소 누락 - 체육관 내부 벤치, 물품보관 가구, 체력단련장 영역구분, 의복보관, 음향 - 로비의 안내데스크 - 탈의실 남녀 구분 - 실내 농구장 외의 다목적 사용 계획 없음
C	1. 적별돌의 경우 경관의 연속성을 위해 기존의 체육시설에 사용된 같은 색상의 적별돌 사용 필요함
D	1. 저층 건물매스는 주요 조망점으로부터 그리고 주변 보행자들의 시각 적 인지성이 높은 부분으로서 정면성을 가지는 입면계획으로 변경이 필요함(창고이미지 강함)
E	1. 도면 명칭 ‘사천다목적체육관’ 명칭 모두 적용, 기타 도서 등에서 실제 적용되는 외관, 조명 등으로 도면 통일 2. 건축물의 건립으로 인한 보행자들의 주변가로체계 재검토 3. 공개공지 식재계획에 있어 실제로 계획된 식재를 이용하고, 사용되지 않는 식재를 과도하게 도면화 시키지 말것 4. 공사용 가림막 계획에 있어 사천시 관련 가이드라인을 검토하여 설계
F	1. 체육관동과 체력관련실동의 입면 디자인 부조화 재검토 (재료 및 색상 검토) 2. 주출입구 진입로 : 기존 운동장 대지레벨보다 낮아 이용자 불편 예상됨으로 이용자 편의 고려한 보다 적극적인 접근 이동계획 검토
G	1. 좀더 젊고 활기찬 느낌의 색상사용의 필요성과 다양한 색상의 사 용을 자제하여 두세톤 컬러로 줄이면 주변경관과 조화로우며 단순 미적인 측면에서도 깔끔하고 현대적이고 세련된 분위기를 조성 할 수 있으리라고 봄
H	1. 건축물의 용도 및 주변을 고려한 색채 계획으로 과도한 디자인 연출 을 지양하여 주변 환경과 어울리는 디자인이였음. 2. 정면하단 및 양측면 상단의 옥외 광고물에 대하여 야간조명 필요
I	1. 입면에 사용된 자재의 종류가 메탈계열이 3종, 벽돌, 석재까지 너무 많은 종류의 색상이 혼재되어 있지 않는지 재고 바람.