수조식 세륜시설 설치 및 운영

개선전

개선후

스틸그레이팅 고정후 부직포 포설                                             측면살수장치                          차량감지센서

스틸그레이팅 고정후 부직포 포설(3m 이상)                  측면살수 장치                          차량감지센서

침전조

재이용수조

측면도

평면도

Pump

차량

진입