사천시 공고 제2024 – 569호

『수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설공사 (수도교 확장)』

교량 특정공법(신기술·특허) 선정 공법제안 기술제안서 제출 안내 공고

사천시에서 추진 중인『수도교~벌리신호등 간 도시계획도로 개설공사(수도교 확장)』의 실시설계 용역에 적용할 특정공법(신기술·특허공법) 선정을 위한 기술제안서 제출 안내사항을 다음과 같이 공고합니다.

2024년  4월  9일

사 천 시 장

1. 사업개요

가. 사   업   명 : 수도교~벌리신호등 간 도시계획도로 개설공사(수도교 확장)

나. 시 행  기 관 : 사천시(도시과)

다. 위        치 : 경상남도 사천시 동림동 407-12 일원

라. 사   업   량 : 수도교 신설(B=11.0m) L=36.4m,연결도로 1식

마. 사   업   비 : 2,300백만원

바. 공 사 기 간 : 2024.4 ~ 2024. 12.

2. 특정공법 선정개요

가. 공   고   명 : “수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설공사(수도교 확장)”교량 특정 공법 (신기술・특허)선정 공법

기술제안서 제출 안내 공고

나. 공법제안 대상(적용부분) : 세부사항은 제안안내서 참조

1) 교 량(합성형 라멘계열)

하천명	교량명	신기술(특허공법) 적용부분	교량 제원	교량등급 내진등급	추정금액 (백만원)	비고
삼천포천	수도교	교량 상부	L=36.4m, B=11m	1등급 내진1등급	687

※ 실시설계 및 행정절차(설계검토·심의 등), 현장여건, 발주처의 방침 등에 따라 물량  변동이 있을 수 있음

※ 특정공법 추정금액(기초금액)은 제경비 및 부가가치세가 제외된 직접공사비임

※ 교량은 특정공법(신기술·특허)은 합성형 라멘계열로 한정함.

※ 합성형거더는 하천구역 유지관리를 고려하여 강재 비노출로 제한함.

※ 하천설계기준의 계획홍수위에 따른 여유고 0.8m이상 확보를 위한 상부 거더의 형고는 1.1m(Slab포함) 이하로 제한함

3. 공법 기술제안서 제출 안내

구 분	일 정	비 고
안내공고	2024. 4. 9.(화) ~ 4. 18.(목)	※사업설명회 없음
서면질의	2024. 4. 9.(화) ~ 4. 12.(금)	· E-mail : leejaesung@korea.kr · 전화 : 055-831-3171
답 변	2024. 4. 15.(월)	· E-mail 또는 유선통보(일괄 답변)
기술제안서 등록 및 접수	2024. 4. 19.(금) 10:00 ~ 17:00	· 사천시 도시과

※ 기술제안서 작성 관련 질의 시 첨부 서식 준수

※ 기술제안서 제출 후 심의위원 추첨 진행

※ 제출서류

1) 제출 공문

2)‘특정공법 기술제안서 평가기준 및 작성안내서’ 참조

3) 대표자 또는 대리인은 재직증명서, 신분증, 사용인감 지참

(대리인의 경우 위임장 지참)

4) 기술제안서 10부(USB 1식, 원본 1부, 사본 9부) : 원본만 회사명 기재

4. 참가자격

가. 기술제안서 제출 안내 공고일을 기준으로 “특정 제품 또는 공법(특허 또는 신기술)”을 보유한 업체 중

1) 특허권, 특허 전용권을 보유한 업체

2) 신기술 보유자로 관련 법률에 따른 계약이 가능한 기술 보유 업체

3) 특정공법 보유자 권리 행사에 제약이 없으며, 우리 시와 기술 사용협약에 동의하는 업체

4) 특허권자, 특허 전용실시권자, 신기술 보유자로『건설산업기본법』에 따라 해당분야 전문건설업 또는 종합건설업면허를 보유한 업체

※ 동일 특허로 복수의 업체 참가 불가, 공동수급은 허용하지 않음

나. 참가제한

1) 공법제안서 제출 마감일 현재 부정당업자로 제재기간 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체

2) 공법제안서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체

3) 신기술 또는 특허공법의 권리기간이 공고일 이전에 마감된 업체

4) 특허 통상실시권자 및 신기술 사용협약자는 자격이 제한됨

※ 공고일 기준 신기술 또는 특허공법의 권리기간이 만료되지 않더라도 기술사용 협약일 및 사업기간에 따라 공법사용이 불가 할 경우 공법선정을 취소하고 차순위 공법을 적용

5. 선정절차 및 기준

공법제안서 제출	⇨	제안서 평가(1차)	⇨	제안서 평가(2차)	⇨	공법제안서 선정
직접방문제출 10부(원본1,부본9)		정량적평가(20점) ·사업부서 5개 업체 선정 (별도통보)		정성적평가(80점) - 공법선정위원회 평가 ·평가위원 7인		1차・2차 평가 점수 합산하여 공법 선정

가. 배점기준 : 정량적 평가(20점) + 정성적 평가(80점) = 종합 평가점수(100점)

※“공법제안서 평가기준” 참조

나. 세부평가방법

1) 1차(정량)평가 : 5개 업체 선정 (2차 평가대상 업체는 별도 통보)

※ 제안업체가 5개사 미만인 경우 제안업체 모두 2차 평가 대상 업체로 선정

2) 2차(정성)평가 : 공법선정위원회(평가위원) 평가실시

다. 공법제안서 평가위원(2차 / 정성) 평가 안내

- 평가위원회 인원 및 구성(추첨)

➧ 인    원 : 7인

➧ 구성방법 : 공법선정위원회(21명)에서 제안 참여자가 평가위원 7명 추첨(선택)

- 추첨(선택) 방법

➧ 제안서 제출시 제안 참여자가 1~21 번호중 7개(위원수) 번호를 선택하여 인감도장 날인

➧ 다빈도 순으로 평가위원 선정(그 수가 동일한 경우 고령자 순으로 선정)

➧ 선정된 평가위원이 참여하지 못하는 경우를 대비하여 예비평가위원을 추가로 지정(차순위)하여 평가위원회를 구성

평가위원은 제출된 제안서 및 관련자료를 심사하여 평가

평가위원 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 않음

라. 공법선정

1) 사업부서의 정량적 평가와 공법선정 평가위원회의 정성적 평가의 평가점수를 합산하여 최고점수를 받은 자의 공법을 1순위로 선정

2) 최고점수가 동일한 제안 참여자가 2개 업체 이상일 경우에는 정성적 평가 점수가 높은 제안자를 선정

3) 정성적 평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 선정

6. 기타 유의사항

1) 공고 및 평가기준, 공법제안서 제안요청서, 공법 선정 등에 관하여 발생하는 이견은 발주처의 해석을 우선합니다.

2) 제안서는 발주처가 요구하는 제안의 목적과 수준에 부합하도록 공법선정  제안요청서에 따라 작성 제출하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 제안서 제출자에게 있습니다.

3) 제안서 공법 평가를 위한 증빙서류는 반드시 관련기관 확인서 등을 발급 받아 제출하여야 하며, 근거가 없는 경우 평가항목에서 제외됩니다.

4) 제안서 제안요청서에 제시된 양식 외에 공법평가에 필요하다고 판단되는 자료에 대해서는 첨부 자료로 제출하여 주시기 바랍니다.

5) 제안자가 제출한 제안서 내용의 확인을 위해 발주처에서 추가자료 제출을 요구할 수 있습니다.

6) 제안업체가 1개 업체일 경우에는 재공고 합니다. 또한, 1차(정량) 평가시 제안업체 전체의 공법제안서 내용이 부적정하거나, 1개 업체만 적정할 경우 평가취소 및 재공고합니다.

7) 선정된 공법은 별도 통보하며, 제출된 서류는 반환 및 공개하지 않습니다.

8) 사용협약의 기술사용 권한은 공사입찰 공고일을 기준으로 특허 및 신기술의 보호기간이 남아 있는 경우에 한하며, 신기술 보유자, 특허권자, 특허 전용ㆍ통상 실시권자, 신기술 사용 협약자가 공사 입찰공고일을 기준으로 그 지위 또는 권한을 유지하지 못할 경우 공법선정이 취소될 수 있으며, 타 법인에게 양도가 불가합니다.

9) 제출된 공법제안서는 계약문서로서의 효력이 있으며, 선정된 공법(업체)이라도 추후 제출한 자료 중 평가결과에 영향을 미치는 사항의 중대한 허위 또는 오류가 있다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 해당 항목은 “0점”처리합니다. 또한 추후 발견될 경우 선정취소 또는 계약해지하고, 차 순위 공법으로 채택 하도록 합니다.

10) 최종 평가에 의해 선정된 업체는 해당 특정공법(신기술ㆍ특허) 보유자와 사용 협약을 발주처가 원하는 시기에 체결하여야 합니다.

11) 공법에 선정된 업체는 추후 실시설계를 수행하는 과정에서 기초자료의 변동 등 사업계획의 변경사항이 있을 시에도 제안서 상의 기술적 사항을 충족하여야 합니다.

12) 공법에 선정된 업체는 실시설계 시 제안서에 제시된 내용을 임의로 변경할 수 없으며, 만약 임의로 변경할 경우 이유를 불문하고 당초 제안내용을 달성할 수 있도록 조치하여야 하며, 증액 부분 발생 시에는 제안자가 부담하여야 합니다.

13) 최종 선정된 공법을 사용하기로 결정하는 경우 선정된 공법의 보유자(업체)는 발주처의 요청에 의해서 제안내용을 일부 변경ㆍ보완할 수 있으며, 최종 선정된 공법의 기술보유자는 향후 실시설계용역의 설계업무에 전반적으로 협조하여야 합니다.

14) 제출된 제안서의 조회결과 허위기재, 저가 제안금액 등으로 설계ㆍ공사포기, 이해관계자에게 금품ㆍ향응 등을 제공하는 부정당 행위 등이 발견될 경우에 해당업체는 심의대상에서 제척 되고, 향후 우리시에서 시행하는 제안에 참여할 수 없습니다.

15) 제안한 모든 신기술ㆍ특허공법이 해당 공사에 적합하지 않다고 공법선정위원회에서 판단한 경우 신기술ㆍ특허공법을 선정하지 않을 수 있습니다.

16) 제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 제안자가 부담하며, 제출된 제안서 및 관련 서류는 발주처의 소유로 하며, 일체 반환하지 않으며 공개하지 않습니다.

17) 선정된 업체의 공법은 「수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설공사(수도교 확장)」에 반영함을 원칙으로 하되, 향후 발주처의 방침 및 상부기관의 협의 등에 따라 사업계획이 변경 또는 취소 될 수 있으며, 제안 업체는 이에 따른 소요비용 청구 등 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

18) 상황에 따라 공법선정위원회의 2차 평가는 서면으로 할 수 있습니다.

19) 평가기준 및 제안요청서에 수정 및 변경사항이 있을 경우에는 우리 시 홈페이지 고시・공고 게시로 갈음하므로 수시로 확인하여야 하며, 그렇지 못하여 발생한 책임은 제안 참여자에게 있습니다.

20) 공법에 선정된 업체에서 제시한 공사비는 자재비와 시공비를 포함하여야 하며, 별도로 제시된 단가 외에는 공고일 기준 단가를 적용합니다.

또한, 향후 계약심사 내용과 공사 발주시 낙찰률이 적용됩니다.

21) 공법 선정 업무는 모두 비공개로 추진되며 공법선정 제안업체는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

22) 참가등록 시 배포되는 각종 자료는 발주자가 제시하는 참고용 자료로서 제안서는 배포자료를 검토하여 사용여부를 판단 결정하여야 하며, 필요 시 현지 확인이 가능합니다. 발주자는 참고용으로 배포한 자료와 관련하여 어떠한 법적 책임을 지지 아니합니다.

23) 기타 문의사항은 사천시청 도시과 도시개발팀(☎055-831-3171 /

E-mail : leejaesung@korea.kr) 이메일로 서면질의서를 제출하여 주시기 바랍니다. [문의(질의)사항은 이메일 접수만 가능합니다.]

※ 제안요청서 [서식 21. 서면질의서] 양식 참조

붙임 : 기술 제안서 작성 지침 및 평가 기준 1부.  끝.