도심침수 방지 배수펌프장 현황

시설명	준공 년도	시설 현황			조작방법	비고 (정전대비)
		처리능력 (㎥/분)	펌프용량	유수지 용량(㎥)
중앙시장	2010	20	25HP×2대	3,280	원격/자동	비상발전기
서동	2011	174	73HP×2대	-	원격/자동	이중선로
동동	2011	20	45HP×1대	-	현장/수동	-
사주	2016	450	175HP×3대	7,740	원격/자동	이중선로
동계	2016	660	270HP×4대	8,400	원격/자동	이중선로
송전	2013	30	60HP×1대	1,522	원격/자동	비상발전기
하탑	2002	25	15HP×2대, 30HP×1대	13,360	원격/자동	비상발전기
선구동	2016	42	60HP×2대	-	원격/자동	비상발전기
만마	2021	140	80HP×2대	3,782	원격/자동	비상발전기