수질검사 성적서

1. 검체내용

검 체 명	먹는물공동시설	접수일자	2007.05.09	접수번호	07-102411
의뢰근거	-	채수일자	2007.05.08	성적처리일자	2007.05.21
검사목적	정기검사 (2/4분기)	채수장소	사천시 동동 산1번지 각산약수터

2. 수질검사결과

검사항목	수질기준	결과	검사항목	수질기준	결과
1. 일반세균	100CFU/㎖이하	0	26. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출
3. 여시니아균	불검출/2ℓ	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출
4. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출
5. 납	0.05㎎/ℓ	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출
6. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출
7. 비소	0.05㎎/ℓ이하	불검출	32. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	-
8. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	33. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	-
9. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	·-
10. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	35. 경도	300㎎/ℓ이하	26
11. 6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	36. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.0
12. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	37. 냄새	무취	적합
13. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	불검출	38. 맛	무미	적합
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	39. 동	1㎎/ℓ이하	불검출
15. 보론	0.3㎎/ℓ이하	불검출	40. 색도	5도이하	불검출
16. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	41. 세제(음이온계면활성제)	0.5㎎/ℓ이하	불검출
17. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	42. 수소이온농도	5.8～8.5	7.3
18. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	43. 아연	1㎎/ℓ이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	44. 염소이온	250㎎/ℓ이하	2
20. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	45. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	11
21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	46. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출
22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	47. 망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출
23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	48. 탁도	1NTU이하	0.09
24. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	49. 황산이온	200㎎/ℓ이하	불검출
25. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	50. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출

판 정	먹는물 수질기준에 적합
기준초과항목	-
비 고	-

수질검사 성적서(1차)

1. 검체내용

검 체 명	먹는물공동시설	접수일자	2007.05.09	접수번호	07-102412
의뢰근거	-	채수일자	2007.05.08	성적처리일자	2007.05.21
검사목적	정기검사 (2/4분기)	채수장소	사천시 대방동 산2번지 대방약수터

2. 수질검사결과

검사항목	수질기준	결과	검사항목	수질기준	결과
1. 일반세균	100CFU/㎖이하	12	26. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군	불검출/100㎖	검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출
3. 여시니아균	불검출/2ℓ	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출
4. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출
5. 납	0.05㎎/ℓ	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출
6. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출
7. 비소	0.05㎎/ℓ이하	불검출	32. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	-
8. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	33. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	-
9. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	·-
10. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	35. 경도	300㎎/ℓ이하	34
11. 6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	36. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	0.8
12. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	37. 냄새	무취	적합
13. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	0.5	38. 맛	무미	적합
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	39. 동	1㎎/ℓ이하	불검출
15. 보론	0.3㎎/ℓ이하	불검출	40. 색도	5도이하	불검출
16. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	41. 세제(음이온계면활성제)	0.5㎎/ℓ이하	불검출
17. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	42. 수소이온농도	5.8～8.5	7.4
18. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	43. 아연	1㎎/ℓ이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	44. 염소이온	250㎎/ℓ이하	3
20. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	45. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	54
21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	46. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출
22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	47. 망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출
23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	48. 탁도	1NTU이하	0.24
24. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	49. 황산이온	200㎎/ℓ이하	3
25. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	50. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	0.02

판 정	먹는물 수질기준에 부적합
기준초과항목	총대장균군
비 고	다음검사일 2007. 05. 30일 적합 판정 시까지 식수로 사용하지 마십시요.

수질검사 성적서

1. 검체내용

검 체 명	먹는물공동시설	접수일자	2007.05.09	접수번호	07-102413
의뢰근거	-	채수일자	2007.05.08	성적처리일자	2007.05.21
검사목적	정기검사 (2/4분기)	채수장소	사천시 사천읍 정의리 산580-2 산성약수터

2. 수질검사결과

검사항목	수질기준	결과	검사항목	수질기준	결과
1. 일반세균	100CFU/㎖이하	0	26. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출
3. 여시니아균	불검출/2ℓ	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출
4. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출
5. 납	0.05㎎/ℓ	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출
6. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출
7. 비소	0.05㎎/ℓ이하	0.006	32. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	-
8. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	33. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	-
9. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	·-
10. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	35. 경도	300㎎/ℓ이하	167
11. 6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	36. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	0.01	37. 냄새	무취	적합
13. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	0.7	38. 맛	무미	적합
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	39. 동	1㎎/ℓ이하	불검출
15. 보론	0.3㎎/ℓ이하	0.20	40. 색도	5도이하	1
16. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	41. 세제(음이온계면활성제)	0.5㎎/ℓ이하	불검출
17. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	42. 수소이온농도	5.8～8.5	7.2
18. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	43. 아연	1㎎/ℓ이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	44. 염소이온	250㎎/ℓ이하	16
20. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	45. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	220
21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	46. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출
22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	47. 망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출
23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	48. 탁도	1NTU이하	0.10
24. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	49. 황산이온	200㎎/ℓ이하	24
25. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	50. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출

판 정	먹는물 수질기준에 적합
기준초과항목	-
비 고	-

수질검사 성적서(1차)

1. 검체내용

검 체 명	먹는물공동시설	접수일자	2007.05.09	접수번호	07-102414
의뢰근거	-	채수일자	2007.05.08	성적처리일자	2007.05.21
검사목적	정기검사 (2/4분기)	채수장소	사천시 사남면 계양리 산18번지 계양약수터

2. 수질검사결과

검사항목	수질기준	결과	검사항목	수질기준	결과
1. 일반세균	100CFU/㎖이하	669	26. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군	불검출/100㎖	검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출
3. 여시니아균	불검출/2ℓ	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출
4. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출
5. 납	0.05㎎/ℓ	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출
6. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출
7. 비소	0.05㎎/ℓ이하	불검출	32. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	-
8. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	33. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	-
9. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	·-
10. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	35. 경도	300㎎/ℓ이하	22
11. 6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	36. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	0.01	37. 냄새	무취	적합
13. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	불검출	38. 맛	무미	적합
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	39. 동	1㎎/ℓ이하	불검출
15. 보론	0.3㎎/ℓ이하	불검출	40. 색도	5도이하	불검출
16. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	41. 세제(음이온계면활성제)	0.5㎎/ℓ이하	불검출
17. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	42. 수소이온농도	5.8～8.5	7.6
18. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	43. 아연	1㎎/ℓ이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	44. 염소이온	250㎎/ℓ이하	2
20. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	45. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	37
21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	46. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출
22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	47. 망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출
23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	48. 탁도	1NTU이하	0.11
24. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	49. 황산이온	200㎎/ℓ이하	불검출
25. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	50. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출

판 정	먹는물 수질기준에 부적합
기준초과항목	일반세균, 총대장균군
비 고	다음검사일 2007. 05. 30일 적합 판정 시까지 식수로 사용하지 마십시요.

수질검사 성적서

1. 검체내용

검 체 명	먹는물공동시설	접수일자	2007.05.09	접수번호	07-102415
의뢰근거	-	채수일자	2007.05.8	성적처리일자	2007.05.21
검사목적	정기검사	채수장소	사천시 축동면 탑리 676-1번지 중탑약수터

2. 수질검사결과

검사항목	수질기준	결과	검사항목	수질기준	결과
1. 일반세균	100CFU/㎖이하	0	26. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출
3. 여시니아균	불검출/2ℓ	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출
4. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출
5. 납	0.05㎎/ℓ	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출
6. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출
7. 비소	0.05㎎/ℓ이하	불검출	32. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	-
8. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	33. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	-
9. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	·-
10. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	35. 경도	300㎎/ℓ이하	56
11. 6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	36. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	0.01	37. 냄새	무취	적합
13. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.7	38. 맛	무미	적합
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	39. 동	1㎎/ℓ이하	불검출
15. 보론	0.3㎎/ℓ이하	불검출	40. 색도	5도이하	불검출
16. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	41. 세제(음이온계면활성제)	0.5㎎/ℓ이하	불검출
17. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	42. 수소이온농도	5.8～8.5	7.6
18. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	43. 아연	1㎎/ℓ이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	44. 염소이온	250㎎/ℓ이하	3
20. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	45. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	75
21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	46. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출
22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	47. 망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출
23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	48. 탁도	1NTU이하	0.72
24. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	49. 황산이온	200㎎/ℓ이하	불검출
25. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	50. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	0.07

판 정	먹는물 수질기준에 적합
기준초과항목	-
비 고	-