<붙임자료>

주방용 식기류 소독을 위한 자외선 살균소독기의 올바른 사용방법

1. 건조상태유지 - 자외선 살균능력은 습도가 높으면 감소하므로 식기류를 세척하여 건조시킨 후 자외선 살균소독기에 넣어주세요.

2. 1단식만 배치 - 자외선 살균소독기에 컵 등의 주방용식기류를 넣을 때에는 겹치지 않도록 해 주세요.

3. 위치별살균효과 - 자외선 살균소독기의 살균소독력은 위치에 따라 상이하므로 가능한 한 가장자리는 피해주세요.

4. 적정시간 살균 - 자외선 살균소독기의 살균소독력은 램프출력, 사용시간 등에 따라 차이가 있으므로 제품설명서에 표시된 권장살균시간(예:출력 10W 램프 사용시 40분 이상)동안 넣어주세요.

5. 자외선램프 청결 - 자외선 방사 효율을 최적의 상태로 유지하려면 자외선램프의 표면을 주기적으로 청소해 주세요.

6. 자외선램프 교체 - 자외선 램프 출력은 어느 시점에서 초기값보다 급속히 감소되므로 감소되는 시점(예:자외선 출력이 초기값의 60%가 되는 시점)에서 램프를 교체하여 자외선 방출능력을 유지하도록 해 주세요.

올바른 자외선 살균균소독기 선택시 참고하세요 1. 내부 천정 및 벽면의 자외선 반사율이 높은 재질로 제작된 것인지 확인 2. 자외선 살균소독기의 문을 열 경우 즉시 자외선 램프가 소동될 수 있도록 안전장치가 갖추어 졌는지를 확인 3. 틈새가 완벽히 차단되어 자외선 누출이 없는지를 확인