사천시 고시 제2022 - 144호

통창공원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 고시

『급경사지 재해예방에 관한 법률』제13조제1항 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 통창공원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시계획을 수립하고 다음과 같이 고시합니다.

2022년     7월     7일

사    천    시    장

1. 사업의 명칭 : 통창공원 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

2. 사업의 위치 : 사천시 동금동 236-1번지 일원

3. 사업규모

○ 사면정비(L=120m, H=10~20m) 및 비탈면 보강(패널식옹벽 120EA, 영구앵커 120본)

○ 비탈면 녹화 A=372.0㎡, 배수로 정비 L=22.0m 등

4. 사 업 비 : 3,500백만원

5. 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

6. 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 성   명 : 사천시장(재난안전과장)

○ 주   소 : 경상남도 사천시 시청로 77

7. 수용 또는 사용하고자 하는 토지와 소유자에 관한 명세 : 붙임 참조

8. 다른사업과의 중복성 및 연계성 검토결과 : 해당사항없음

9. 사업효과 분석 : 급경사지 정비사업을 통한 재해위험 해소로 주민 생명 및 재산 보호

10. 연차별 투자계획

구 분	계	2021년	2022년	2023년
사업내용	-설계 -보상 -비탈면보강	-설계 -보상	-설계 -보상 -사면정비 및 비탈면보강	-사면정비 및 비탈면보강
사업비	3,500백만원	200백만원	600백만원	2,700백만원

11. 유지관리계획

○ 정비공사 완료 후 관계 전문가 등과 함께 안전 점검을 실시하여 「급경사지 재해위험도 평가기준」에 의한 등급을 조정하고 (필요 시)이에 따른 급경사지 붕괴위험지역을 해제

○ 해당 시설물에 대하여 안전 및 유지관리에 만전을 기함.

12. 준공된 급경사지 유지관리에 관한 사항 : 사천시장

13. 열람장소(실시설계도서)

○ 열람장소 : 사천시청 재난안전과 비치

14. 기타공사와 관련한 자세한 내용은 사천시청 재난안전과(055-831-3316)로 문의하시기 바랍니다.

※ 붙임  편입용지조서

구분	소재지			지번	지목	면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	성명
	시,군	읍,면,동	리
1	사천시	동금동		237-3	철	226.0	226.0	사천시
2	사천시	동금동		230-51	대	50.0	50.0	사천시
3	사천시	동금동		230-127	대	11.0	11.0	사천시
4	사천시	동금동		230-52	대	44.0	44.0	사천시
5	사천시	동금동		230-128	대	17.0	17.0	사천시
6	사천시	동금동		230-115	철	1.0	1.0	사천시
7	사천시	동금동		230-114	도	4.0	4.0	사천시
8	사천시	동금동		230-113	도	7.0	7.0	사천시
9	사천시	동금동		230-53	도	54.0	54.0	사천시
10	사천시	동금동		230-122	대	8.0	8.0	사천시
11	사천시	동금동		230-119	대	2.0	2.0	사천시
12	사천시	동금동		230-72	대	52.0	52.0	사천시
13	사천시	동금동		230-116	철	15.0	15.0	사천시
14	사천시	동금동		230-54	대	14.0	14.0	사천시
15	사천시	동금동		230-120	대	11.0	11.0	사천시
16	사천시	동금동		230-73	대	30.0	30.0	사천시
17	사천시	동금동		230-118	대	2.0	2.0	사천시
18	사천시	동금동		235-3	전	255.0	255.0	사천시
19	사천시	동금동		237-9	철	2.0	2.0	사천시
20	사천시	동금동		237-8	철	42.0	42.0	사천시
21	사천시	동금동		238-5	철	77.0	77.0	사천시
22	사천시	동금동		244-1	철	65.0	65.0	사천시
23	사천시	동금동		236	공	17663.0	2050.0	사천시
24	사천시	동금동		158-35	도	5,600	18.0	사천시
합계						24,252	3,057