■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019. 3. 13.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 김송자
대지현황	대지위치 사천시 벌리동
	지번 461-2		관련지번 461-6, 461-8
	대지면적 1,803.6㎡		용도지역(지구, 구역) : 일반상업지역
건축물현황	건축면적 1,264.13㎡		건폐율 70.0 %			층수 지하 : 2층/ 지상 : 11층
	주용도 의료시설		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 47.2m		용적률 700.3 %			연면적 합계 15,386.35㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야 (건축구조)분야 (건축시공)분야 (소방)분야	인근 부설주차장 주차대수 추가 확보 검토 공개공지, 조경면적 재검토 및 공공을 위한 충분한 외부공간 반영 지반조사서를 바탕으로 한 기초형식 재검토 지하 굴착 및 흙막이 공사 등으로 인한 안정성에 대한 검토 결과 제시 기존 병원 대지 일부(주차장 및 조경시설 활용)를 신축 대지면적에 포함하여 이에 따른 기존 병원 대지 내 주차장 및 조경시설을 확보하고 행정적으로 적법하여야 신축이 가능함 배면도로 내 교통량 증가에 따른 원활한 교통 흐름을 위한 대책 강구 소방관련 방화구획, 출입문, 구조대 등 재검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]