설계공모지침서	혁신지원센터 구축사업

- 혁신지원센터 구축사업 -

[설계공모 지침서]

	주 요 내 용
▪위 치 : 사천시 사남면 방지리 677 ▪대지면적 : 5,188㎡ ▪용 도 : 업무시설(공공업무시설) ▪규 모 : 3층, 연면적 1,580㎡ ▪추정공사비 : 5,214,000천원 ▪추정설계비 : 247,747천원

	사 천 시

목       차

Ⅰ. 건축개요	01

1. 사업배경 및 목적	01

2. 사업개요	01

Ⅱ. 건축설계공모 요강	02

1. 건축설계공모 방법	02

2. 건축설계공모 일정	02

3. 응모신청	03

4. 질의 및 응답	04

5. 작품심사 및 입상작 선정	04

6. 당선작 설계자의 의무	07

7. 제출 작품에 대한 지적 소유권	08

8. 유의사항	08

9. 기타 설계공모 관련 지침	09

10. 당선 이후 조건	09

Ⅲ. 건축설계 지침	11

1. 계획의 기본방향	11

2. 건축분야	11

3. 기계분야	17

4. 토목분야	17

5. 전기분야	17

6. 통신분야	18

Ⅳ. 도서 작성 및 제출	19

1. 도서작성	19

2. 도서제출	23

Ⅴ. 각종서식	24

Ⅰ 건축개요

1. 사업배경 및 목적

우주항공부품산업의 글로벌 성장을 위한 기반을 조성하고 자립형 산업생태계 구축 및 디지털 창업생태계 조성으로 사천일반산업단지의 신성장 동력을 확보하고 우주항공복합도시로 도약을 추진하고자 함

2. 사업개요

가. 위    치 : 사천시 사남면 방지리 677

나. 대지면적 : 5,188㎡

다. 공모대상 시설

○ 건축규모 : 연면적 1,580㎡(연면적 조정 가능 범위 ±5%)

○ 용    도 : 공공업무시설

라. 공사비 :  5,214,000천원(부가세 포함)

마. 설계비 :    247,747천원(부가세 포함)

○ 용역범위 : 건축, 기계, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등 제반분야의 설계, 장애물 없는 생활 환경(Barrier Free인증), 제로에너지건축물, 에너지효율등급, 신재생에너지설치 검토, 설계안전보건대장 작성, 설계안전성 검토 등 제반 행정절차 이행, 건축허가, 설계자문, 계약심사, 건축물대장 작성 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 자료작성 등에 관한 용역이 포함된 사항임.

※ 참고) 당선자는 전기, 소방, 정보통신 등 설계에 필요한 자격요건을 갖추고 있지 않은 경우 각 분야별 해당 법령에 적합한 자격요건을 갖춘 자와 공동계약(분담이행)을 체결하여 과업을 수행하여야 함. 이 경우 공동수급업체의 대표는 건축설계공모 당선자가 되어야 함.

바. 설계기간 : 당선자 계약 후 착수일로부터 5개월간

(단, 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있음.)

사. 공모기간 : 공모 공고일(2024. 4. 8.) ~ 작품 접수 마감(2024. 7. 9.)

Ⅱ 건축설계공모 요강

1. 건축설계공모 방법

가. 공모방식 : 일반 설계공모

나. 참가자의 자격

1) 건축사법 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고 같은 법 제23조에 따른 건축사사무소의 등록을         필한 업체로서 결격사유가 없어야 한다.

2) 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설         자와 공동업무수행 협약을 한 자(이 때 주계약자는 국내건축사로 한다.)

3) 공동응모 시 공동응모자 모두 “1)” 또는 “2)”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수         이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

4) 공모 공고일로부터 작품접수 일자 내에 업무정지 이상의 행정처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없음

5) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는         참가자격을 박탈한다.

2. 건축설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정	유 의 사 항
공 모 공 고	2024. 4. 8.(월)	•사천시 홈페이지, 조달청 나라장터, 세움터 게재
응모신청 (응모등록)	2024. 4. 17.(수) 09:00~18:00	•이메일 접수(우편접수 불가) (tmdwls47@korea.kr) •접수 후 유선확인 필수 : 055-831-3290
질 의 접 수	2024. 4. 23.(화) 09:00~18:00	•서면질의 : 이메일 접수(우편접수 불가) (tmdwls47@korea.kr)
질 의 회 신	2024. 4. 26.(금)	•응모업체에 한하여 이메일 통보
공모안 제출	2024. 7. 9.(화) 10:00~17:00	•제출방법 : 방문제출(우편 등으로 제출 불가) •제출장소 : 사천시청 4층 도시재생과 공공시설팀 •제출대상 : 응모업체에 한함
작품심사(예정)	2024. 7. 12.(금)	•장소 : 사천시청 2층 대회의실(예정) •발주처의 사정에 의해 일정이 변경될 수 있음.
당선작 발표	2024. 7. 16.(화)	•사천시 홈페이지에 공개 •작품심사 일정에 따라 변경될 수 있음.
공모안의 전시 및 반환	당선작 발표일로부터 7일 이내	•기간 내 반출되지 않은 공모안은 임의 처분 •입상작(우수 및 가작포함)은 반환하지 않음
실시설계 용역 계약 및 착수	2024. 7. 19.(금)	•착수일로부터 5개월(공휴일 포함)

※ 현장설명회는 별도로 진행하지 않음

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 안내 예정

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 전화 또는 우편, 이메일을 통하여 참가         등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며,         그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 응모신청

가. 접수방법 : 담당자 이메일 접수

나. 담당자 및 이메일 주소 : 사천시청 도시재생과 공공시설팀 박승진(tmdwls47@korea.kr)

※ 유의사항 : 등록일 마감시간(18:00)까지 이메일 수신분까지만 인정되며, 반드시 유선(055-831-3290)  으로 접수확인을 하여야 함.(확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음)

※ 응모확인서 발송 : 등록 마감일로부터 3일 이내 참여업체 이메일로 발송

※ 설계공모 등록자에 한하여 연속지적도, 지하매설물, 지구단위계획 등 관련자료를 등록 마감일로부터  3일 이내 참여 업체 이메일로 제공함.

다. 신청시 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서[서식1] 1부.

2) 청렴서약서[서식2] 1부.

3) 건축사면허증 사본 1부.

4) 국외 건축사자격증 사본 1부.(외국건축사 참여할 경우에 한함)

5) 건축사사무소등록증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

6) 대표자 선임계 및 공동응모협정서[서식3, 4]

7) 위임장[서식5] 및 재직증명서 1부.(메일 발송자가 대리인일 경우에 한함)

8) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사 자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

9) 사용인감계 및 인감증명서[서식6](법인의 경우 법인인감증명서) 각 1부.

10) 응모자 서약서[서식18] 1부.

11) 행정처분 등 확인서 1부.

※ 공동 응모일 경우, 업체별로 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

4. 질의 및 응답

가. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식7]로        작성한 질의서를 담당자 이메일에 의한 방법으로 제출하여야 한다.

(접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함)

나. 유의사항

1) 질의기간 : 2024. 4. 23.(화) 18:00까지(해당 시간 내 도착분에 한함)

2) 접수방법 : 이메일로 접수(수신여부 반드시 확인할 것 / 전화 : 055-831-3290)

- 서면질의서를 기간 내 접수(단, 응모업체별로 1회에 한함)

- 유선 질의 불가

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

다. 질의 회신

1) 응답방법 : 질의된 내용은 공모주체가 관련부서 협의 및 검토 후 검토의견서를 작성하여 응모         신청자에 한해 이메일로 제공함

※ 질의 회신일자는 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음.

2) 유의사항

질의사항에 대한 우리시의 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주          하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

질의에 대한 회신은 지정된 회신일자에 응모신청자에 한해 이메일로 제공함.(확인하지 못한          책임은 응모자에게 있음)

질의 회신일부터 작품접수 마감일까지 설계공모의 지침서, 제공 도서, 기타 작품 작성과   관련 일체의 유선 질의 불가함.

5. 작품심사 및 입상작 선정

5.1. 심사위원회 운영

가. 심사위원 선정 및 공개

1) 심사위원 구성

- 심사위원 구성 : 건축계획․설계 전문가 및 대학교수 등 5명

- 공고 후 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 심사            대상 업체에 한하여 별도 공지 예정임.

- ‘건축설계공모 운영지침’에 따라 심사위원회를 구성하되, 심사위원의 제척·기피·회피에            대비하여 20%내외 예비 심사위원은 별도 선정함.

- 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 심사            위원회 개최 3일 전까지 그 근거자료를 첨부하여 기피신청을 할 수 있음.

2) 심사위원 명단

연번	위원회 명칭	성명	비고
1	사천시 공공건축심의 위원	고영훈	전) 교수
2	사천시 공공건축심의 위원	정상수	건축사
3	사천시 공공건축심의 위원	강철기	전) 교수
4	사천시 공공건축가	유방근	교수
5	사천시 공공건축가	김근성	교수
예비	사천시 공공건축가	안정임	건축사

나. 심사위원장 선정

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부          적인 사항을 결정할 수 있다.

다. 심사위원회 운영 방법

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 5인으로 구성되며, 위원 5명 중 3명 이상 참석 시           심사를 진행할 수 있다.

2) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을          문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

3) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 한다.

4) 심사위원회가 필요하다고 판단할 경우 아래와 같이 단계별 심사를 할 수 있다.(단, 응모된          작품수가 5개 이내이면 1단계 심사를 생략하고 바로 2단계 심사를 진행할 수 있다.)

○ 1단계 : 탈락 작품 선정(2단계 심사대상 작품 선정)

※ 1단계 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모심사위원회에서 결정

○ 2단계 : 1단계에서 통과된 응모작품을 평가하여 당선작 선정

5) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 <서식 17>에 의한 평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.

라. 심사결과의 발표 및 공개

1) 평가결과는 사천시 홈페이지 및 세움터에 공지한다.

마. 기타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사위원회의 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

5.2. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래『5.3 작품심사기준』을 고려하여 설계공모        심사위원회에서 정한다.

5.3. 작품심사기준

가. 심사기준

1) 평가방식은 투표제를 원칙으로 하며, 평가의 주안점은 아래와 같다.

≪ 평가의 주안점 ≫
평가항목	세부 사항	비고
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도
	○ 시설 및 공간 이용의 편의성
	○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
공간계획	○ 내․외부 공간 계획의 적절성
	○ 공간 이용의 효율성
	○ 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화
	○ 입면 디자인 계획의 우수성
	○ 색상 및 재료 계획의 적절성
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성
	○ 비용 절감 등 경제성(건립비용, 운영비용 절감 등)
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항

5.4. 심사 시 불이익 처분기준

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격 등 불이익처분은 심사위원회의 작품 심사 시 발주기관에서 실격대상과 그 사유를 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심의 의결하고 실격 판정 시는 평가대상에서 제외한다.

2) 아래 실격기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

나. 실격기준

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2) 건축규모, 총예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게          초과하거나 미달한 경우

3) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

6) 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

7) 저작권법에 따라 보호되는 다른 작품을 모방하거나 표절한 경우

5.5. 입상작의 보상 및 대우

가. 입상의 종류 및 상금은 다음과 같다.

1) 최우수작(당선작) 1점 : 본 설계용역 수의 계약권

2) 우수작 1점 : 상금 8,000,000원

3) 가  작 1점 : 상금 6,000,000원

※ 제세금 포함 금액이며, 상금에는 사용권료 포함.

나. 응모작품수가 3개 작품 이내일 경우에는 당선작만, 4~5개 이내일 경우에는 우수작까지,         6개 이상일 경우는 가작까지 선정한다.

※ 입상작이란 당선작, 우수작, 가작을 말한다.

※ 응모작품수가 2개 이하일 경우에도 작품심사를 실시하며. 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 심사위원회에서 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

5.6. 기타사항

본 설계공모 지침서에 명시되지 않은 사항은 ‘건축 설계공모 운영지침’(국토교통부 고시 제2023-180호)에 따른다.

6. 당선작 설계자의 의무

가. 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이       필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

나. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를       갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지       아니하다.

다. 설계용역계약을 할 때 전기․통신․소방분야 설계면허가 없는 경우에는 관련규정에 의한 전기․       통신․소방분야 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급을 하여야 한다.

라. 납품도서 범위는 행정절차 이행(인․허가, 착공, 준공 등) 관련서류 일체, CD형태의 설계       도서(시공내역서 포함) 및 현장시공 상세도면(A3규격 편철작성)과 기타 발주기관이 원       하는 형태의 제반도면, 도면별 상세도 등 세부도면 사항은 발주 기관의 요구사항을 반영하여       작성한다.

마. 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인․허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는       우리시에 적기에 제공하여야 하며, 납품 이후 각종 인·허가 변경에 따른 관계도서 및 자료       작성과 공사 준공 시 건축물대장 작성, 건축행정시스템 등록 등 사업추진관련 업무추진에       차질이 없도록 적극 협조하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계비용에 포함       된 것으로 본다.

바. 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업지시서”를 준수해야 한다.

7. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 계약 후 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 건축설계공모에 한하여 주최자에 귀속        한다.

다. 주최자는 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 상호간 협의하여 전시 또는        출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 응모 작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른 비용은 응모        자가 부담한다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내(공휴일 포함)에 찾아가지 않을 경우 주최자가        임의 처분할 수 있다. 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8. 유의사항

가. 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

나. 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

다. 설계공모지침서 및 과업지시서를 준수하여야 한다.

라. 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의        승인 없이 임의 교체할 수 없다.

(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여 예정자와 동등 또는 이상이어야 한다.)

9. 기타 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할         수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 사천시의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식        등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 입상자(우수작, 가작)는 특별한 사유없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한        보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

마. 당선작이 미리 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는        당선이 취소될 수 있다.

바. 본 지침서의 문구 해석상 사천시와 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 사천시의 해석을 우선으로 하고,        기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 사천시가 정하는 바에 따라야 한다.

10. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 우리시의         계약기준에 따른다.

2) 당선자는 건축(구조포함), 토목, 조경 및 설비분야(전기․기계․통신․음향․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법 자격 요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나        건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소        할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 사천시가 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 사천시와 설계계약에 관해 협의        하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할  경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우   이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리시의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기        할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

7) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초        예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을        취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

8) 당선작 결정 후에라도 ‘실격처리’ 규정에 해당되는 것으로 판명될 경우 당선결정을 취소할 수 있다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 사천시와 협의하여 설계        하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경         및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가        없는 한 이에 따라야 한다.

4) 우리 시의 기본 방침 또는 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분        적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을        이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회         개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

Ⅲ. 건축설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 사천일반산업단지 내에 건립될 혁신지원센터는 우주항공부품산업의 글로벌 성장을 위한 기반을 조성하고 자립형 산업생태계 및 디지털 창업생태계 구축을 위하여 기술향상 지원 ·수출역량 강화 ·전문기술인 육성이 가능한 환경을 조성하여 신성장 동력을 확보하도록 하며, 다양한 프로그램 제공 및 입주기업과 근로자 수요에 빠르게 대응할 수 있는 구조로 혁신기관의 역량을 집중시키고자 한다.

나. 건립부지 내 복합문화센터와 혁신지원센터를 연결하고 인접부지에 건립예정인 공용주차장을 연계함으로써 혁신지원센터 이용자의 편의성을 도모하고, 입주기업과의 연관성을 고려한 공간으로 계획하고, 보안 및 안전을 고려하면서도 개방성이 있는 공공의 장소로서 이용자들의 불편함이 없도록 구성하며 공공시설로서 기능과 상징성을 갖도록 계획한다.

다. 본 과업은 장애물 없는 생활환경 인증(일반등급 이상), 건축물 에너지 효율등급 인증(1++이상), 제로에너지 건축물 인증, 신재생에너지 의무 설치 등을 고려한 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

2. 건축 분야

가. 기본개요

1) 위    치 : 경상남도 사천시 사남면 방지리 677번지

2) 대지면적 : 5,188㎡     3) 지역·지구 : 일반상업지역, 일반산업단지 지원시설구역

4) 공모대상 시설

○ 건축규모 : 연면적 1,580㎡(연면적 조정 가능 범위 ±5%)

○ 용    도 : 공공업무시설

5) 추정 공사비 : 5,214,000천원(부가세 포함)

6) 추정 설계비 :   248,318천원(부가세 포함)

7) 법적기준(계획규모는 참고용)

구분	대지면적	건축면적 (건폐율)	연면적 (용적률)	조경면적	공개공지	층수
법정 규모	5,188㎡	3,631㎡ 70%이하	20,752㎡ 400%이하	대지면적의 10% 이상	-	6층이하
기존 건축물	5,188㎡	1,345.86㎡	1,703.13㎡	519㎡		2층
계획 규모	5,188㎡	740㎡	1,580㎡	-	-	3층

8) 주차장 규모

관련 법규	주차대수 산정용 연면적	법정 주차대수	계획 주차대수	주차장 계획 규모	지하주차장 규모
「사천시 주차장 설치조례」제15조(부설주차장 설치기준) 150㎡당 1대	3,283㎡	22대 이상	기존 18대 증축 20대	750㎡	없음

9) 실별 규모(space program) *공간계획 기준 참조

구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
1층	진입로 (로비, 계단실, EV, 창고 등)	100	6
소 계		100	6
2층	수출마케팅 기업지원실 (바이어 온라인 상담실+화상회의실 포함)	200	13	지원기관1 경남테크노파크 항공우주본부 *상주2명
	운영사무실 (통신실+탕비실+문서고 등 포함)	70	4
	원스톱 창업지원센터 (사무공간+강의실+강사대기실 포함)	160	10	지원기관2 경상국립대학교 산학협력단 *상주2명,교육30명
	미니클러스터 조합사무실	40	2.5
	공용 회의실	40	2.5
	휴게실	30	2
	공용면적	200	13
소 계		740	47
3층	R&SD센터 (교육실 2실 포함)	120	7.5	지원기관3 한국폴리텍대학교 산학협력단 *상주2명, 교육실 당 20명입실
	공용 회의실	40	2.5
	기업임대 입주공간 7실	350	22
	휴게실	30	2
	공용면적	200	13
소 계		740	47
합 계		1,580	100
주차공간	부설주차장(필로티,옥외)	750	-	20대

나. 사업부지 현황

다. 설계 시 고려사항

1) 배치 및 외부공간 계획

가) 건축기본계획

- 혁신지원센터로서 기능을 충분히 발휘하고, 지역사회에 조화를 이루며 이용자들에게 편의성과 안전성을 제공하며, 미래의 변화에 대응할 수 있는 공간의 확장 및 융통성을 갖도록 계획한다.

- 건립부지 내 복합문화센터와 연결하여 대강당, 동아리실, 카페 등 부대시설을 연계 활용가능 하도록 계획한다.

- 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며, 시공성이          용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

- 색상은 의장계획 및 주변 환경과 조화를 이루고, 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

- 주변과 조화를 이루는 입면계획을 세우고 태양광 패널 등이 미관을 해치지 않도록 계획한다.

- 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기 차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획하여야 한다.

- 각 세부시설은 장애인을 위한 상호보완이 가능한 시설로 ZONING계획이 되어야 하며          층간 이용 시 불편 없이 사용할 수 있도록 계획이 되어야 한다.

- 사업비 범위 내의 설계공모가 되어야 한다.

- 최소 인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)          조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

- 본 과업에서 층수는 지하층을 계획할 수 없으며, 지상 3층 이하로 제한한다.

- 누수방지 및 유지관리를 위해 지붕은 경사지붕으로 계획하는 것을 권장하며, 평지붕 계획 시 세부적인 방수계획(설계,시공,유지관리 포함)이 반드시 제시되어야 한다.

- 지구단위계획 및 관련법에 적합하고 필요한 행정적, 법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 하며, 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기 위해 세부시설 면적을 ±10% 범위 내에서 자유롭게 계획할 수 있다.(단, 연면적은 ±5% 범위를 준수하여야 한다)

나) 배치계획

- 시설은 이용자 접근이 우선적으로 고려된 부지이용 및 시설배치가 되어야 하고, 부지 내 복합문화센터와의 연계를 고려하여 서로 협력하고 효율적으로 운영될 수 있도록 계획한다.

- 건물배치는 설계자의 창의성을 발휘하여 건물의 방향성, 조망, 이용자 편의를 고려한 공간구성을 하며, 자연 채광 및 통풍을 활용하고 조망권을 살리며, 이용자의 움직임과 편의성을 향상시키는 배치를 한다.

- 주변 환경과 조화롭고 지역의 가치를 높이는 입면 및 배치계획을 유도하고 독창적이며 특색있고 예술성, 조형성, 경제성, 공익성 등을 고려하여 제반규정에 적합하게 계획한다.

- 인접한 공용주차장을 이용하는 자의 보행동선 등을 감안하여 합리적인 배치계획을 한다.

다) 보행자 및 주차동선계획

- 보행자 동선을 단순․ 명쾌한 체계가 되도록 하고 보안과 관리 측면에서도 효율적인 동선이 되도록 한다.

- 주차 및 보행로 동선를 분리하고, 이용자의 안전을 고려하여 차량 진·출입구와 시설 주출입구, 야외공간은 상호 이격 배치한다.

- 화재 등 재난 시 소방차 등 대형차량의 진·출입에 지장이 없도록 계획한다.

- 방지공원 및 완충녹지 등과의 동선 체계가 적정한 관계를 맺어야 하며, 특히 장애인·노인·임산부 등 다양한 사용자들의 접근성과 편의성을 고려하여 유니버설디자인 원칙에 따라 설계구현하고, 생활 범죄 방지와 안전성을 위해 열린 공간과 범죄예방 디자인을 적용한다.

라) 주차장 및 외부 공간계획

- 옥외 부설주차장은 20면 이상으로 계획하되, 부지 내 복합문화센터 주차장 간의 연결을 고려하여 보행동선 및 주차동선을 계획한다.

- 장애인의 이용편의를 고려하여 장애인 주차구역은 진·출입구와 인접하여 계획한다.

- 옥외 주차공간은 잔디블록 등의 투수성포장재를 반영할 것을 권장한다.

- 1층 필로티 내외부 공간의 연계를 고려하여 부지 및 공간 활용의 효율성을 제고한다,

- 옥외공간은 복합문화센터의 외부공간을 공동으로 활용할 수 있도록 계획을 수립하고, 조경은 조경면적에 관게없이 자유롭게 계획하고, 시각적으로 공원과 자연스럽게 연결될 수 있도록 적극적인 조경공간을 조성한다.

-「경상남도 환경친화적 자동차 충전시설의 설치 등에 관한 조례」에 따른 충전시설 및 주차구획 사항을 검토하여 적용하도록 한다.

마) 연결통로

- 부지내 기존건물 복합문화센터와 혁신지원센터의 2층을 브릿지로 연결하여 부대시설을 연계활용 가능하도록 계획한다.

- 두 건물의 브릿지 연결을 위한 건축법 및 관계법령상 필요한 부분을 검토 및 적용하여 계획한다.

- 연결을 위한 브릿지의 위치, 규모, 그 밖의 제반 사항들은 설계자의 계획의도, 기존건물과의 관계, 현장여건 등을 적절히 반영하여 설계자가 자유롭게 제시토록 한다.

- 연결통로 설치를 위해 수반되는 공사비(부대공사 포함) 등은 반드시 공사비 산출 시 포함되어야 한다.

2) 세부시설별 공간계획

가) 진입공간(100㎡)

- 진입공간은 로비, 계단실, EV, 창고 등이 포함되어야 한다.

- 건축물과 주차장 간의 연결을 고려하여 계획하며, 보행자의 안전 확보 및 화재 또는 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능한 곳에 진입공간이 위치할 수 있도록 계획한다.

나) 수출마케팅지원실(200㎡)

① 수출마케팅 기업지원실

- 수출과 관련하여 전문가(회계사, 변호사 등)를 구축하여 협약 및 계약을 지원

- 홍보 및 판매 지원과 관련된 정보의 데이터베이스 구축 및 기업지원

- 국·내외 해외시장 및 전시회 참가 지원, 전문통역 지원 등

② 바이어 온라인 상담실

- 입주기업의 시장진입 및 판로개척에 대한 애로사항 상담하며, 판로정보와 기업 적합성를 파악하여 기업지원

- 상담실은 상담 내용이 타 공간에 전달되지 않도록 계획한다.

③ 화상회의실

- 온·오프 라인 미팅 및 화상회의가 가능하도록 계획한다.

다) 원스톱창업지원센터(160㎡)

- 창업인프라 구성 및 창업프로그램 런칭 등 창업 생태계구축을 위한 혁신클러스트 및 소규모 모임 등 네트워크 지원

- 스타트업 발굴 및 정착을 위한 자금 및 프로그램 지원하며, 창업기업의 사업화 및 고도화를 위한 투자지원, 기관매칭, 컨설팅, 기술지도

- 원스톱창업지원센터는 사무공간, 강의실, 강사대기실을 포함한 공간으로 계획

- 사무공간은 상주직원 2명이 사용가능한 공간으로 계획한다.

- 강의실은 교육생 30명 이상 수용할 수 있도록 계획한다.

라) R&SD센터와 교육실(120㎡)

- R&SD센터는 기업요구에 맞는 맞춤형 기술지원 시스템을 구축하여 사업화-성장 선순환의 자립형 산업생태계를 조성하는 것을 목적으로 함

- R&SD센터는 사무공간, 교육실 2실을 포함한 공간으로 계획한다.

- 사무공간은 상주직원 2명이 사용가능한 공간으로 계획한다.

- 교육실 2실은 별도의 공간으로 계획하며, 교육실 당 20명 이상 수용할 수 있도록 계획한다.

마) 운영사무실(70㎡)

- 혁신지원센터 전체를 관리하는 사무실로 문서고, 통신실, 탕비실 등을 포함하여 계획한다.

- 상주직원 2명이 사용가능한 공간으로 계획한다.

- 가구의 합리적배치, 채광 등을 고려하고 이용자들의 접근이 용이하도록 계획한다.

바) 기업임대 입주공간 7실(350㎡)

- 입주공간은 창업·벤처기업 등이 사용할 예정으로 실 당 50㎡씩, 7실을 확보한다.

- 입주공간 이용자의 소음 등이 타 실에 전달되지 않도록 계획한다.

사) 공용 회의실, 휴게실, 조합사무실, 공용공간

- 공용 회의실은 2, 3층 1개소씩 확보하며 빔프로젝터, 스크린, 전자칠판 등 회의실에 필요한 비품을 고려하여 계획한다.

- 휴게실은 2, 3층 1개소씩 확보하며, 이용자들의 휴식과 만남을 위한 장소로 자유로운 이용이 가능하도록 계획한다.

- 조합사무실 및 공용공간은 접근이 용이하고 유지관리에 불편함이 없도록 계획한다.

※ 층별 및 층간 공간구성은 기능적 연계와 시설특성을 고려하여 합리적으로 조정 가능

※ 각 세부시설별 면적은 제시된 면적기준으로 설계내용에 따라 ±10% 범위 내에서 조정이 가능하나, 반드시 연면적 ±5%를 준수할 것

3) 인테리어디자인 계획

- 건축계획 특성을 고려한 통합 디자인 관점의 인테리어 디자인 계획을 수립한다.

- 내부인테리어는 주요실 용도에 맞게 내부 벽, 천정 등의 디자인을 계획하고, 가구 디자인과  배치를 계획한다.

- 건축물 외관, 건물 내부 벽·천정·바닥, 옹벽 등 노출부분, 외부 바닥재의 색채 디자인을 계획한다.

4) 구조계획

- 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조 관련 규정에 적합하게 하여야 한다.

- 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획 및 설계상 배려하여야 한다.

- 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성과 경제성을 고려하여야 한다.

- 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

3. 기계분야

가. 건물실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다.

나.『건축물의 에너지절약설계기준』(국토교통부고시 제2022-52호),『건축용 고효율에너지기자재 보급  촉진에 관한 규정』(국토교통부고시 제2021-330호), 『건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준』(국토교통부 고시 제2020-133호), 『공공기관 에너지이용합리화추진에 관한 규정』(산업통상자원부고시 제2020-197호),『신재생에너지 및 재생 에너지개발·이용·보급촉진법』 등 에너지절약 관련사항을 적극 수용하여 계획한다.

다. 냉·난방설비는 각 실 및 기능에 따라 열에너지를 효율적으로 운용할 수 있고 쾌적한 실내  환경 유지관리가 용이한 방식을 채택한다.

라. 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하여야 한다.

4. 토목분야

가. 건축시설물 설치를 위한 토공사(주-터파기)이므로 건축 계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과 일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제․안전적인 측면에서 검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정하여야 한다.

나. 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질확보와 경제적 설계를 동시에 고려한다.

다. 우수처리계획, 오수처리계획, 구조물계획, 포장공사 등을 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 전기분야

가. 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성·신뢰성·기능성·경제성·미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고, 에너지절약 뿐만 아니라 최상의 시설환경이 조성될 수 있도록 계획한다.

나. 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화를 이루어야 하며, 모든 조명은 고효율 LED조명 등으로 설계하여야 한다.

6. 통신분야

가. 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계하여야 한다.

나. 모든 정보통신설비는 운영 및 확장이 용이하도록 하여야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

다. 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 한다.

Ⅳ. 도서작성 및 제출

1. 도서작성

가. 제출서류

1) 응모작품 제출서〔서식 8〕

2) 심사용 설계도판 : 2매(A1, 594㎜× 841㎜)

※ 하나의 묶음으로 포장하며 포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

3) 설계도면(A3, 420㎜× 297㎜) 각 8부

4) USB(저장매체) : 설계도판, 설계도면(스케치업 파일 포함)의 내용을 파일로 저장하여 인식표시 없이 제출

5) 모든 제출서류의 종이는 백색으로 한다.

나. 제출 도서의 익명성 유지

1) 익명 사용원칙은 응모신청 시부터 심사위원회의 당선작 결정 시까지 유지된다.

2) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표시할 수 없고, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 해서는 안된다.

3) 설계도판과 설계도면의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측상단에 흑백계통의 무채색으로 표시하여야 한다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

4) 〔서식 9〕“심사 후 입상작 확인용”을 작성하여 〔서식 10〕의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후  설계도서(설계도면, USB-저장매체)와 같이 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정시 개봉한다.

5) 제출된 작품은 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없다.

6) 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능하다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

① 응모등록에 참여하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없다.

② 종이 재질 및 색상

- 모든 제출도서의 종이는 백색의 복사/출력 용지로 한다.

③ 모든 도서의 축척은 자유로이 하되, 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

④ 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

⑤ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

⑥ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

⑦ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다. 영문이나 한문 등 외국        어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다. 단, 영문이나 한문        표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 ( )속에 넣어서 명기한다.

⑧ 제출도서(도판 제외)의 쪽번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아        숫자만(-1-, -2-)으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

⑨ 렌더링 또는 리터치 하지 않은 3차원 이미지의 사용

⑩ 제본 시 스프링, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

2) 심사용 설계도판(2매)

① A1(594㎜ × 841㎜) 2매 단위로 장변이 가로(수평)가 되도록 작성한다.

② 도판은 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 10mm의 백색 폼보드판에 테두리 없이 부착하여        제출한다.

③ 표현방법 : 설계도판 색채 컷 수 제한 없음.

④ 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

⑤ 작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.

※ 도판 구성은 제시된 도판내용을 준수하는 범위 내에서 각 응모자의 창의력에 의한 표현         으로 조정할 수 있다.

	가로 규격 : 841mm		가로 규격 : 841mm
	<도판 1> 설계개요, 조감도, 배치도 공간배치개념도 주차,동선,조경계획도 등		<도판 2> 평면도, 입면도, 단면도 기타	세로규격 : 594mm

※ 도판 설계도(개념도 등) 등은 프리핸드 스케치도 가능함

※ 각 도판의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 표현 삽입 가능

⑥ 도판 1

- 설계개요 : 건물, 마감, 설비, 주차, 조경 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는          핵심개념 등에 대한 사항을 표기한다.

- 투시도(조감도) : 규격은 도판에 맞게 적절히 배치

- 배치도 : 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설(지상 주차장) 배치계획 및 대지경계선으로부터          이격거리(대지안의 공지, 일조권 등)에 대한 사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로          표기한다.

- 공간배치개념도 : 신축건물과 관련 있는 인근의 주요시설(공원시설 등)을 표현하고 이를          고려한 공간배치계획을 작성하여 시설 및 영역권의 분리 및 연계성을 간략히 표시한다.

- 주차계획도 : 전체 주차개념 및 진출입동선을 표시한다.

- 동선계획도 : 이용자의 건물 진출입 동선을 표시하고, 주변공원과 연계된 보행자 통로계획을          표시한다.(외·내부 동선을 배치도 또는 1층 평면도에 표기)

- 조경계획도 : 지상·옥상 등의 조경계획 및 배치위치 등을 표시한다.

⑦ 도판 2

- 평면도 : 각 층별로 작성하고 치수를 기재하여야 한며, 지상 1층 평면도는 배치도 내용을   참고하여 외부 동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 대지 내·외의 상황 및 외부공간 계획을 함께 표현한다.

- 입면도 4면(정면도, 좌·우측면도, 배면도 전체 표현)

- 주단면도 1면 이상(치수기재 할 것)

- 디자인 개념 및 이미지, 기타 각종 인증관련 요소 적용 등 설계자가 의도하는 사항

3) 설계도면(8부)

① 재질 : 표지 및 내용지 모두 백색의 복사/출력 용지로 하며, 표지는 백색 무광택 아트지        (200g/㎡), 내용지는 무광택 백상지(100g/㎡)를 사용한다.

② 규격 : A3(420mm × 297mm) 크기로 장변이 가로(수평)가 되도록 하여 접착제로 좌철        하여 제출한다.

③ 표현방법 : 도면의 표현은 색채컷수 제한 없음

④ 표지 : 중앙에 “혁신지원센터 구축사업”기재와 우측 상단에 “심사 번호 기재란”만 작성[서식 12 참조]

- 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

- 표지글씨체 : 한글 휴먼명조 32포인트로 진하게 할 것

⑤ 매 수 : 30쪽 이내(앞뒤 표지 및 목차는 쪽수에서 제외)

(한면 인쇄, 간지 사용금지, 각장 하단 중앙 쪽 번호 표시)

⑥ 도면상의 글씨(숫자 포함)는 휴먼명조로 통일하며 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게        조정한다.

⑦ 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

⑧ 작성 순서는 아래 기본 구성의 순서대로 작성하여야 한다.

➈ 기본 구성

가) 표지 [서식 12]

나) 목차

다) 전체 조감도

라) 중요부분 투시도

마) 설계개요[서식 13], 각 층별 세부용도 및 각 시설별 면적표[서식 14]

바) 주요 설계개념, 대지현황 분석 및 주변 요건 검토(건물 외형 및 입면 등에 대한 설계 계획 설명)

사) 배치도

아) 면적산정표(건축면적, 바닥면적 치수 및 산출 근거 제시 포함)

자) 각 층별 평면도

차) 입면도(4면 이상)

카) 단면도(종 ․ 횡)

타) 건축구조계획, 건축시공계획

파) 토목계획, 우수 및 배수계획, 옥외시설 및 조경계획도

하) 동선계획도(이용자, 피난동선 포함), 교통계획(보행 및 차량통행, 주차계획)

갸) 설비계획(기계․전기․통신․소방 및 신재생에너지 계획), 장애물 없는 생활환경(BF) 계획

냐) 실내․외 주요재료 마감표 및 색채계획도

댜) 건축물 누수방지 계획

랴) 사무공간과 민원실 가구배치 및 인테리어 계획

먀) 관련법규 검토서 [서식 15], 예정공사비 개략내역서 [서식 16]

뱌) 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

⑩ 렌더링하지 않은 3차원 이미지 사용(투시도, 부분투시도 등에 사용 가능)

가) 설계도면 및 설계도판에 사용이 가능하다.

나) 스케치업 프로그램으로 표현한 3차원 형상 이미지

다) 3차원 이미지는 어떠한 리터치나 렌더링하지 말아야 한다. (포토샵, 리터치, 렌더링 작업 제출 시 실격 처리, 실격 판단은 심사위원회에서 최종 결정됨)

라) 3차원 프로그램을 이용한 제작파일은 아래 USB(저장매체)에 포함시켜 제출

4) 설계도서 저장매체 - USB(1매)

① 제출목록

설계도판(PDF File), 설계도면(PDF File), 랜더링하지 않은 3차원 이미지(스케치업 파일)

② 파일명이나, 폴더이름 등에 암호, 제출회사명 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며, 위반 시 실격 처리됨

2. 도서제출

가. 참가업체는 접수기간 내에 업체대표 또는 그 대리인이 우리 시에 직접 제출한다.

나. 우리시에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 않는다.

다. 기  타

심사용 판넬부착 도면 및 심사용설계도면는 훼손되지 않도록 포장하여 제출한다.

참가작품 제출 확인서 교부 후에는 제출된 작품에 대하여 추가 또는 수정할 수 없다.

작품접수 시에는 참가작품 제출 확인서를 교부한다.

응모자는 도서제출 및 도서작성과 관련 심사위원회의 심사결과에 대하여는 일체의 이의를         제기할 수 없다.

Ⅴ. 각종서식

〔서식 1〕건축설계공모 응모신청서

〔서식 2〕청렴서약서

〔서식 3〕대표자선임계

〔서식 4〕공동응모협정서

〔서식 5〕위임장

〔서식 6〕사용인감계

〔서식 7〕건축설계공모 서면질의서

〔서식 8〕건축설계공모 참여(작품접수) 신청서

〔서식 9〕심사 후 입상작 확인용

〔서식 10〕규격봉투

〔서식 11〕심사용 설계도판 표시 규격

〔서식 12〕설계도면 표지 규격

〔서식 13〕설계개요

〔서식 14〕세부용도별 면적표

〔서식 15〕관계법규 검토내용

〔서식 16〕개략공사비 산출내역서

〔서식 17〕평가사유서

〔서식 18〕응모자서약서

〔서식 19〕기피 신청서

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	대표건축사명			주민등록번호
	소 재 지			전화번호		*연락가능 번호
				E-MAIL		*연락가능 메일
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호
사천시에서 시행하는 『혁신지원센터 구축사업 건축설계공모』에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품제출 시 공동응모자란에 기재함 2024. . . 신청인 : (인) (대표자) 사천시장 귀하 (※란은 기재하지 마십시오)
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

〔서  식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 혁신지원센터 구축사업

□ 발주기관 : 사천시청

당사는 『혁신지원센터 구축사업 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 어떠한 불이익 처분에도 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2024.     .      .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

사천시장 귀하

〔서  식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 사천시에서 시행하는 혁신지원센터 구축사업 건축설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2024.     .      .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

사천시장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로

작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

〔서  식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 혁신지원센터 구축사업 건축설계공모를 (     )와 (     )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :            (소재지 :              대표자 :       )(출자비율 :   %)

2. 업체명 :            (소재지 :              대표자 :       )(출자비율 :   %)

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2024.     .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	소 속 (업체명)		연 락 처
사천시에서 시행하는『혁신지원센터 구축사업 건축설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 사천시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 사천시에서 시행하는 『혁신지원센터 구축사업 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024년      월      일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

사천시장 귀하

〔서  식 7〕

건축설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏            (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는 이메일(tmdwls47@korea.kr)로 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. ※ 제출시 질의서 이외에 대표사의 공문서를 함께 제출 ※ 회신 받을 메일 주소를 정확히 기재

사천시장 귀하

〔서  식 8〕

- 혁신지원센터 구축사업 -

건축설계공모 참여(작품접수) 제출서

※ 접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
사천시에서 시행하는 『혁신지원센터 구축사업 건축설계공모』에 참가작품을 아래와 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 심사용 설계도판(A1) 2매 2. 심사용 설계도면(A3) 8부 3. USB(설계도판, 설계도면) 1장 2024. . . 대표자 : (인) 사천시장 귀하 (※란은 기재하지 마십시오)

------□-------------- 절 취 선 --------------□------------

혁신지원센터 구축사업 건축설계공모참가작품 제출확인서

※ 접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		생년월일

〔서식 9〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	혁신지원센터 구축사업 건축설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

〔서식 10〕

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	혁신지원센터구축사업건축설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

〔서식 11〕

심사용 설계도판(A1) 표시 요령

																																							40						20		(단위 mm)
																																																	20
																																																	40

※ 각 도면의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 삽입이 가능

※ 도판 테두리는 만들지 않음

〔서식 12〕

설계도면(A3) 표지 작성 요령

																																																40						20		(단위 mm)
																																																										20
																								80
																																																										40
			혁신지원센터 구축사업
																							10
															건축설계공모 설계도면
											(한글휴먼명조, 글씨크기 32P, 진하게) ※위 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측 본드접착 편철, 테두리 없음

〔서식 13〕

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
사 업 명		혁신지원센터 구축사업
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	동 수
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 률
외부마감
주요설비
주차개요	대수	대
	면적	㎡
조경개요
외부공간
기타사항

〔서식 14〕

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

○ 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
지상 1층	소 계
지상 2층	소 계

○ 부분별 면적 산정표

구분	공 간 명	바닥면적(㎡)	층수	비고
소 계
합 계

〔서식 15〕

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서식 16〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

<서식 17>

평 가 사 유 서

□ 심 사 명 : 혁신지원센터 구축사업 건축설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
~
작품 Z

2024년  월   일

심사위원                   (서명 또는 인)

사 천 시 장 귀하

<서식 18>

응 모 자 서 약 서

본인은 귀 시에서 시행하는 「혁신지원센터 구축사업 건축설계공모」에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모 지침 등 제반 규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모 작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기 이에 서약서를 제출합니다.

2024.    .      .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

사천시장 귀하

<서식 19>

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 : 혁신지원센터 구축사업 건축설계공모

□ 기피 ․ 회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2024년  월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :               (서 명)

사 천 시 장 귀하