재활용 선별시설 현황

□ 시설개요

◦ 명    칭: 재활용 선별시설

◦ 위    치: 사천시 환경길 57(사등동)

◦ 면    적: 4,530㎡(조성면적), 1,234㎡(건축면적)

◦ 구    성: 재활용선별동, 감용동, 관리동, 적치동

◦ 처리용량: 15톤/일

◦ 주요시설: 압축기, 자력선별기, 스티로폼 감용기

□ 처리방법

◦ 재활용 수거 → 계근대 계근 → 재활용 선별장 반입 → 품목별 분류

(인력) → 품목별 압축 → 보관장 보관 → 매각업체 반출(계근)

□ 운영현황

◦ 운영인력: 17명(환경공무직 5, 기간제근로자 12)

◦ 보유장비: 4대(지게차 2대, 재활용선별차 2대)

◦ 선별품목: 플라스틱, PET, PP, PS, PE, 고철, 파지, 종이(우유)팩,                  파병(3색분리), 스티로폼(잉고트), 알캔, 철캔, 비닐

◦ 최근 5년간 재활용 선별량

연 도	2018	2019	2020	2021	2022
재활용 선별량(톤)	716	827	596	824	743