축산농가 퇴비 부숙도 검사

2020년 3월 25일부터 의무화 시행 안내문

1		축산농가 퇴비 부숙도 검사 의무화 시행 주요 내용

악취 저감 및 퇴비 품질제고를 통한 지속가능한 친환경축산업 육성을 위해 축사 내 깔짚․퇴비더미의 부숙도 관리가 필요합니다.

❍ 2020년 3월 25일부터 퇴비를 농경지에 살포시 부숙도 기준을 준수해야 합니다.

* 부숙도 기준 위반시 200만원 이하의 과태료 부과(붙임2 참고)

❍ 가축분뇨 배출시설 허가를 받은 농가는 6개월, 신고한 농가는 1년 마다 축사내 퇴비 부숙도 검사를 실시하고 그 결과를 3년간 보관해야 합니다.

❍ 퇴비가 잘 부숙되도록 하기 위해서는 깔짚 및 퇴비에 톱밥, 왕겨, 미생물을 살포하고 월 1회(주 1회 권장) 이상 교반을 해야 합니다.

퇴비 부숙에 어려움이 있는 농가는 붙임3(컨설팅 신청서), 붙임 3.1(육안판별) 양식에 따라 작성하시어 11월 14일까지 사천시 농축산과 축산팀에 ‘퇴비 부숙도 검사 및 컨설팅’을 신청하여 주시기 바랍니다.

❍ 사천시에서는 신청서가 접수되면 신청 내용을 고려하여 맞춤형컨설팅을 지원합니다.

❍ 사천시에서는 농가의 부숙도 검사 및 컨설팅 신청을 받아서 농가별로 부숙도 검사 및 컨설팅 일정을 농가에 알려드릴 예정이며,

❍ 부숙도 검사를 위해 퇴비 시료 제출 일정을 통보 받은 농가는 ‘퇴비 시료채취 방법(별도 안내)’에 따라 시료를 채취하여 사천시 농업기술센터로 송부하여 주시기 바랍니다.

사천시에서는 퇴비 부숙도 검사 결과가 나오면 농가 신청에 기초하여 농가를 방문해서 컨설팅을 실시하고, 농가별 관리카드를 작성하여 부숙도 관리 애로사항 해소 시까지 지속 관리할 예정입니다.

❍ 사천시에서는 농가에 컨설팅 결과를 바탕으로 퇴비사 및 교반 장비 등을 예산의 범위 내에서 지원할 계획입니다.

2		퇴비 부숙도 기준 및 과태료 부과 기준

□ ‘20.3.25일부터 퇴비를 농경지에 살포 시 축사면적 1,500㎡ 미만은 부숙 중기, 1,500㎡ 이상은 부숙 후기(완료) 등 퇴비화 기준*을 준수 필요(가축분뇨법 제17조)

* 「퇴비액비화기준 중 부숙도 기준 등에 관한 고시」에 규정

◦ 배출시설 신고규모 미만 농가와 농장에서 발생되는 분뇨 전체를 위탁처리업체에 위탁처리하는 경우 적용 제외

◦ 농경지에 살포되는 퇴비의 부숙도 기준 위반시 최대 200만원 이하의 과태료 부과(가축분뇨법 시행령 별표9)

< 퇴비화기준(가축분뇨법 시행령 제12조의2 관련 별표3) >

종류	항목	기준		시행일
모든가축	부숙도*	1,500㎡ 미만	부숙 중기	‘20.3.25
		1,500㎡ 이상	부숙 후기‧완료
	함수율	70% 이하		‘15.3.25
돼지	구리	500 ㎎/㎏ 이하
	아연	1,200 ㎎/㎏ 이하
소‧젖소	염분	2.5% 이하

* 부숙도 종류 : 미부숙, 부숙초기, 부숙중기, 부숙후기, 부숙완료

◦ 농가는 농장내 보관중인 퇴비에 대하여 배출시설 신고한 농가는  12개월 마다, 허가를 받은 농가는 6개월 마다 부숙도 등 검사 후 그 결과를 3년간 보관(가축분뇨법 시행규칙 별표6)

- 검사결과를 보관하지 않을 경우 최대 100만원 이하의 과태료 부과(가축분뇨법 시행령 별표9)

구 분	검사결과를 보관하지 않은 경우		퇴‧액비 부숙도 기준 위반
	허가	신고	허가	신고
1차	50만원	30만원	100만원	50만원
2차	70만원	50만원	150만원	70만원
3차	100만원	70만원	200만원	100만원

3		퇴비 부숙도 관리 방법

□ 가축분뇨 퇴비란?

❍ 가축분뇨를 호기성으로 부숙시켜 만든 비료성분이 있는 물질로써 질소, 인산, 칼리 등의 주요 영양소와 각종 미량영양소를 함유함

□ 가축분뇨 퇴비화 원리는?

❍ 산소를 좋아하는 호기성 미생물이 가축분뇨에 있는 유기물을 분해하는 과정을 거쳐 양질의 퇴비가 만들어짐

□ 가축분뇨 퇴비를 잘 만들려면?

❍ 미생물이 잘 살 수 있도록 조건을 만들어 주어야 함

- 퇴비더미의 함수율(60% 내외), 공기 공급(1㎡당 150ℓ/분), 온도(45~65℃) 관리 등

□ 축산농가에서 양질의 퇴비를 만들려면?

❍ (톱밥 등 사용) 깔짚 및 퇴비더미의 함수율이 70%이상* 초과 시 톱밥 등을 추가 살포하여 수분 조절 및 퇴비더미에 공기 공급

* 손으로 움켜쥐면 손가락 사이로 물기가 나오는 상태(덩어리가 뭉쳐진 상태)

- 송풍식 발효시설을 갖춘 경우 퇴비더미 1제곱미터 당 1분에 150리터 공기가 공급되도록 관리(투입시 진압되지 않도록 주의)

❍ (교반관리) 가축분뇨 및 퇴비가 뭉쳐지지 않토록 로타리 등을 이용해 월 1회 이상(주 1회 권장*) 교반하여 가능한 잘게 부수어 주는 게 필요

* 가축분뇨 자원화시설 표준설계도(2009년)

- 교반식 톱밥 발효시설을 갖춘 경우 1일 1회 이상 교반

❍ (미생물 사용) 미생물이 많이 살 수 있도록 깔짚 및 퇴비더미에 미생물(고초균, 유산균 등) 살포(교반 전 살포 또는 교반 시 살포 권장)

* 물 1톤에 미생물 2～5ℓ를 혼합 후 축사 3.3㎡(1평)당 1ℓ살포

붙임3		퇴비 부숙도 검사 및 컨설팅 신청서)

＊해당칸에 작성 또는  ☑ 표시

① 농장명 (농가명)							② 연락처
③ 주 소
④ 축 종				⑤ 평균사육두수
⑥ 축사면적	1동	㎡ (가로 × 세로)			⑦ 퇴비사 면적				1동	㎡ (가로 × 세로)
	2동	㎡ (가로 × 세로)							2동	㎡ (가로 × 세로)
	3동	㎡ (가로 × 세로)							3동	㎡ (가로 × 세로)
⑧ 분뇨처리형태 : □ 위탁처리 ( %), □ 자가처리 ( %)
⑨ 깔짚․퇴비 교반장비 : □ 있음(장비명 : ), □ 없음 * 트렉터, 스키드로더, 굴삭기, 관리기 등
깔짚 및 퇴비 교반 : □ 교반함, □ 교반안함 (교반하는 경우 : 깔짚 회/월, 퇴비 회/월)
미생물제제 : □ 사용함, □ 사용안함 ＊미생물을 사용하는 경우 아래 칸에 사용빈도 매일, 주1회, 월1회 등 기재
사료첨가			음수 급이			깔짚 살포					퇴비더미 살포
⑫ 퇴비 부숙도 검사 : □ 신청, □ 신청 안함
⑬ 퇴비 부숙관리 컨설팅 : □ 신청, □ 신청 안함
퇴비사 활용			교반장비 활용			교반기술					기타
⑭ 부숙도 이행과 관련한 애로사항(건의사항) ○ ○ ○ 예시) 축사 및 퇴비사가 좁아서 교반관리 어려움
사천시장 귀하

붙임3.1		농가 신청서(퇴비 부숙도 육안판별법(자가체크))

○ 농가명 :                  ○ 축종(사육두수) :          (     )

○ 주  소 :       도         시․군         읍․면         리

평가항목

평가 내용

점수

관능평가

항목

① 색깔

&형상

(20점)

축분과 유사한 색깔 및 형상(2점)

축분과 퇴비의 중간 색깔 및 형상(3~11점)

갈색 또는 흑색을 띄고 축분의 형상이 완전 소멸(12~20점)

5점	8점	11점

* 부숙완료 퇴비와 비슷한 정도에 따라 점수 배정

* 색과 입자가 고르고 균일한 정도에 따라 점수 배정

② 냄새

(20점)

아주 강한 축분냄새를 느낄 정도(2점)

축분냄새를 알 수 있는 정도(3~11점)

* (5점) 축분냄새 식별,  (8점) 약간의 축분냄새, (11점) 미세한 축분냄새

축분냄새 완전 소멸 및 흙 냄새 등 퇴비냄새(12~20점)

③ 수분

(15점)

70%이상(2점)

60% 전후(3~9점)

50%전후(10~15점)

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 많이 나옴

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 약간 나옴

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 스미지 않음

부스러기가 털어질 정도

농가

기록

항목

④ 퇴비화 기간

(20점)

가축분

자체

20일 이내(2점)

20일~6개월 미만(3~11점)

기간(일)	20∼60	61∼120	120∼180
점수	5	8	11

6개월 이상(12~20점)

축분 + 수분조절재

20일 이내(2점)

20일~3개월 미만(3~11점)

기간(일)	20∼30	31∼60	61∼90
점수	5	8	11

3개월 이상(12~20점)

⑤ 뒤집기횟수(10점)

2회 이하(2점)

3~6회(3~6점)

7회 이상(7~10점)

* 퇴비화 기간 동안 뒤집기 횟수

⑥ 강제통기

(10점)

통기 안함(2점)

통기상태 보통(3~6점)

* 퇴적송풍식 : 간헐적 운영 정도에 따라

통기상태 양호(7~10점)

* 기계식교반식 : 주 3회 이상(10점)

* 퇴적송풍식 : 상시 가동(10점)

가점

항목

(발생시)

⑦ 부숙 중 최고 온도

(5점)

50℃이하(2점)

50~60℃(3~4점)

60℃ 이상(5점)

<측정방법>

▶ 퇴비더미 내 중앙지점 온도 측정

▶ 철봉온도계 등 활용

⑧ 방선균 여부

(5점)

없음(2점)

보통(3~4점)

많음(5점)

→  중간 정도  ←

* 퇴비더미 내부(얕은 층)의 방선균 생성여부

점수 합계

미숙·부숙초기

: 40점 미만

부숙중기

: 40~59점

부숙후기

: 60~80점

부숙완료

: 81점 이상

* 환경농업을 위한 퇴비제조와 이용(농촌진흥청, ‘97.12월) 표준영농교본(89호)을 재구성한 자료로 농가의 자가 참고자료에 해당(추후 검토를 통해 변경될 수 있으며, 쟁송자료로 활용 불가